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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania nasadzeń zieleni na terenie Cmentarza Zachodniego w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  Pominięcie 
w niniejszej ST i Przedmiarze Robót jakiegokolwiek elementu robót nie zwalnia wykonawcy z poprawnego, zgodnego z projektem ich wykonania oraz sztuką ogrodniczą. 

1.3. Zakres robót objętych SST
Nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej wraz z 24-miesięczną pielęgnacją.

Sadzenie drzew i krzewów
Pora sadzenia – do 15 listopada danego roku
Miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową.
Prace obejmują:
· Dowiezienie drzew do miejsca sadzenia;
· Sadzenie  - drzewa należy posadzić w doły wielkości 2 – krotnej objętości bryły korzeniowej z całkowitą zaprawą dołów ziemią żyzną, przed posadzeniem doły zalać wodą (koszt ziemi i wody należy wkalkulować w cenę usługi). Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce. Korzenie złamane 
i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć.
· Osadzenie palików przy drzewach: po 3 szt. przy każdym drzewie. Paliki powinny być w formie pełnych wałków, okorowane, zaimpregnowane przed wilgocią, o średnicy 8cm, połączone poprzeczkami. Drzewo powinno być podwiązane 3 wiązadłami elastycznymi do obudowy. 
· Wywóz podłoża z wykopanych pod drzewa dołów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 3,5 tony. 
· Podlanie w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. 
· Uformowanie mis przy drzewach o średnicy 1,0 m i wyściółkowanie jej zrębkami lub przekompostowaną korą warstwą grubości 6 cm. 

Zamawiający zleca sadzenie i dostarcza wykaz drzew i krzewów. Kalkulacja powinna uwzględniać ceny materiału roślinnego, wody oraz wszelkich innych materiałów koniecznych do przeprowadzenia prac.

Wykonawca dołącza do faktury oświadczenie o wartości materiału wraz z kosztem usługi sadzenia (bez kosztu 24-miesięcznej pielęgnacji).

Sadzenie roślin cebulowych i bulwiastych 
Wykonanie dołków głębokości 3 wysokości cebuli, posadzenie, zasypanie ziemią, podlanie. Sadzenie zgodnie z projektem

W cenie sadzenia drzew Wykonawca uwzględnia 24-miesięczny okres pielęgnacji gwarancyjnej, która powinna uwzględniać stałe: odchwaszczanie mis przy drzewach (przynajmniej sześciokrotne w ciągu sezonu wegetacyjnego), naprawy lub wymiany obudów, podlewanie według potrzeb, usuwanie odrostów, zwalczanie chorób i szkodników, cięcia sanitarne, wymiany uszkodzonego, chorego lub martwego materiału i wszelkich innych zabiegów umożliwiających zachowanie roślin w dobrej kondycji. Wykonawca ma obowiązek wykonywania usługi pielęgnacji bez poleceń Zamawiającego. W przypadku, gdy w czasie okresu gwarancyjnego drzewo lub krzew zostanie wymienione na nowe, okres 24-miesięcznej gwarancji liczony jest od momentu wymiany rośliny. Wymianę roślin należy prowadzić 
na bieżąco (w okresie wiosna i jesień, tj. do 15.05 i 15.11 danego roku). 

Przed przeprowadzeniem prac pnie istniejących drzew należy odpowiednio zabezpieczyć, np. poprzez odeskowanie, w celu uniknięcia ich uszkodzenia.

Projekt zakłada uzupełnienie istniejącego drzewostanu poprzez nasadzenie łącznie 363 szt. drzew ozdobnych i 4 458 szt. krzewów oraz 47 500 szt. roślin cebulowych i bulwiastych.

1.4. Określenia podstawowe
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Dokumentacja projektowa - obejmuje rysunki, opis techniczny oraz inne dokumenty stanowiące integralną część umowy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - dokument stanowiący integralną część umowy, określająca zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości
 
Skróty i uproszczenia: 
CPV- Wspólny słownik zamówień 
OST- Ogólna specyfikacja techniczna 
SST- Szczegółowa specyfikacja techniczna

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, dokumentacją projektową, z zakresem prac i SSTWiOP oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami prawnymi, w tym z ustawą o ochronie przyrody. Do prac winni być dopuszczeni Wykonawcy mający udokumentowane wykształcenie 
i doświadczenie zawodowe. 
a) Wszelkie koszty związane z robocizną, sprzętem, zakupem materiałów oraz wody ponosi Wykonawca i powinny zostać wkalkulowane w cenę usługi (istnieje możliwość udostępnienia ujęcia wody przez Zakład Usług Komunalnych 
po uprzednim zamontowaniu podlicznika);
b) Koszty związane z przygotowaniem miejsca pracy: dostarczenie materiałów 
i sprzętu, zajęcie pasa drogi, zabezpieczeniem miejsca prac ponosi Wykonawca; 
c) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach, 
a o ich stwierdzeniu powinien powiadomić przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek;
d) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac 
w okresie trwania ich realizacji;
e) Ochrona środowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania prac – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację dróg dojazdowych, stosowanie ciężkiego sprzętu mechanicznego nie bliżej niż 5m od osi pnia drzewa, wykonywanie wszelkich prac w obrębie drzewa – ręcznie 
i obsługiwanym ręcznie lekkim sprzętem mechanicznym;
f) Ochrona przeciwpożarowa – Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy;
g) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów – pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do prac w obrębie terenu zieleni 
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich powstałych w ten sposób uszkodzeń. Na terenie cmentarza dopuszczalne jest stosowanie pojazdów 
o maksymalnym obciążeniu osi do 3,5t. Transport materiału roślinnego, ziemi urodzajnej oraz innych koniecznych do przeprowadzenia prac materiałów prowadzony pojazdami przekraczającymi podany ciężar będzie wpuszczony jedynie na parking zlokalizowany przy bramie wjazdowej, gdzie materiały należy przeładować, w celu dalszego przewożenia po terenie cmentarza, na pojazdy 
do 3,5 t;
h) Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni 
i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w cenie umownej;
i) Stosowanie się do prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2.  Materiały
Przy wykonywaniu robót stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w terenach zieleni.

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją, SSTWiOP
i zapisami SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu świadectwo pochodzenia materiału roślinnego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli materiału roślinnego oraz możliwość odrzucenia materiału niespełniającego wymagań jakościowych.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę wywiezione z obiektu na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do realizacji prac, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, dostępem osób trzecich zachowały swoją jakość i właściwość do prac oraz były dostępne 
do kontroli przez Inspektora.

Materiał roślinny sadzeniowy
Drzewa i krzewy – dostarczone rośliny powinny być zgodne z normą PN – R – 67023 
i PN – R – 67022, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy;
Drzewa i krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
· pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany;
· przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;
· system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, 
na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne;
· u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona;
· pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące;
· pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone;
· przewodnik powinien być praktycznie prosty;
· blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, u form naturalnych drzew wady niedopuszczalne;
· krzewy powinny mieć minimum 4 – 5 zdrowych pędów i wysokość określoną przez Zamawiającego;
· drzewa w wieku powyżej 10 lat, o obwodach pnia wskazanych w dokumentacji projektowej.

Wady niedopuszczalne:
· uszkodzenia mechaniczne roślin;
· odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia;
· ślady żerowania szkodników;
· oznaki chorobowe;
· zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych;
· martwice i pęknięcia kory;
· uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika;
· dwupędowe korony drzew formy piennej;
· uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej;
· źle zrośnięte odmiany szczepionej z podkładką.

3. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, środowisko, a także stan nawierzchni i infrastruktury obiektu. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami określonymi w SSTWiOP oraz wskazaniami Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

4. Transport i składowanie

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan nawierzchni, jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie prac zgodnie z zasadami określonymi w SSTWiOP i wskazaniami Inspektora w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji prac.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej oraz części nadziemnych. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową muszą mieć zabezpieczone bryły korzeniowe (worki jutowe) lub być w pojemnikach.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym 
i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.
Sadzonki krzewów winny być przewożone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa). Materiał szkółkarski drzew, krzewów musi być chroniony przez nasłonecznieniem, przesuszeniem, przemarznięciem. Bulwy i cebule chronione mają być dodatkowo przez zamoczeniem.

5.  Wykonanie prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów prac będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SSTWiOP, a także w normach 
i wytycznych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
	
Wymagania dotyczące drzew, krzewów oraz roślin cebulowych i bulwiastych
a) Sadzenie drzew i krzewów:
· Pora sadzenia – jesień (do 15 listopada);
· Miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową oraz ustaleniami Inspektora;
· Doły pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione ziemią żyzną;
· Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5cm głębiej jak rosła 
w szkółce;
· Korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć;
· Korzenie zasypać ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować misę
i podlać w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej;
· Drzewa formy piennej należy przywiązać do palików tuż pod koroną;
· Wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa;
· 
b)	Sadzenie roślin cebulowych i bulwiastych
Cebule i bulwy roślin charakterystyczne dla gatunku, zaprawiane środkami zabezpieczającymi przed żerowaniem szkodników i rozwojem chorób grzybowych.
Wady niedopuszczalne: uszkodzenia mechaniczne, ślady rozkładu tkanek, żerowania szkodników, pasożytów i obecności chorób grzybowych.
c)	Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, zgodnie z podanym składem chemicznym. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Stosować nawozy odpowiednie do roślin, pod które zostaną wysiane.

Pielęgnacja gwarancyjna po posadzeniu polega na:
· Podlewaniu w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej;
· Odchwaszczaniu (minimum 6 –krotnym w sezonie wegetacyjnym);
· Nawożeniu;
· Usuwaniu odrostów;
· Poprawianiu mis;
· Wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów;
· Wymianie zniszczonych wiązadeł i palików;
· Przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi
· Przeprowadzaniu wszelkich innych zabiegów niezbędnych do zachowania materiału w dobrej kondycji

6.  Kontrola jakości prac

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega 
na sprawdzeniu:
· wielkości dołów pod drzewa i krzewy,
· zaprawienia ich ziemią urodzajną,
· zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 
· materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami PN-87/R-67023, PN-87/R-67022, PN-87/R-6730.
· opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
· prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich drzew,
· odpowiedniego terminu sadzenia,
· wykonania prawidłowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
· wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew 
i krzewów,
· zasilania nawozami mineralnymi.
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7.  Odbiór prac

· Przy odbiorze końcowym sprawdza się: zgodność wykonania z Dokumentacją projektową, aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono zmiany 
i uzupełnienia – jeśli wystąpią tylko i wyłącznie po ich zaakceptowaniu przez przedstawiciela Zamawiającego),
· Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione.

8.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie interesów osób trzecich na zasadach ogólnych.

9.  Ochrona środowiska

Wykonawca robót zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robót wykonawca powinien stosować się do przepisów ochrony dotyczących środowiska na terenie i w obszarze oddziaływania, a w szczególności zabezpieczeniu przed hałasem, skażeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza 
i wody, pyłami i gazami oraz zabezpieczenia przed możliwością wywołania pożaru. 

10.	Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

11.	Wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót - obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Zamawiającego, co najmniej 3 dni wcześniej. Wyniki obmiarów zatwierdzane przez przedstawiciela Zamawiającego.

12.	Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez przedstawiciela Zamawiającego
Mierzenie w jednostkach właściwych dla danej grupy robót.

13.  Przepisy związane

PN-88/B-04481  Grunty budowlane Badania próbek gruntu
PN-68/B06050   Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania i badania
               przy odbiorze
BN-778931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
PN-86/B02480   Grunty budowlane Określenia, symbole, podział i opis
PN-B-04452     Grunty budowlane Badania polowe
PN-G-980 11    Torf rolniczy
PN-R-67022     Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023     Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
PN-R-67030     Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
BN-73/0522-0 l  	Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9 125-0 l  Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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