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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbiórki obiektu

1. Dane wyjściowe do opracowania projektu 

1.1. Podstawa opracowania, przedmiot i cel opracowania 

1.1.1. Podstawa opracowania

1.1.1.1.  Zlecenie Inwestora

1.1.1.2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2003 r. nr 207, poz. 2016; z 2004 r. nr 6, poz.41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96. poz. 959)

1.1.1.3.  Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r., poz. 628, z późniejszymi zmianami).
1.1.1.4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

            (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)

1.1.1.5.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126)

1.1.1.6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)
1.1.1.7.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr  112 z 2001r., poz. 1206).      

1.1.1.8.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzorów dokumen-
             tów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 152 z 2001r., poz. 1736).

1.1.1.9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy rodzajów  

             odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 

             jednostkom organizacyjnym, nie będących przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich 

             własne potrzeby (Dz.U. Nr 74 z 2002r., poz. 686).

1.1.1.10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunków, 

             w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr 128 z 2004r., 

             poz. 1347).

1.1.1.11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.w sprawie  

             szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

             wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

             (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

1.1.2. Przedmiot opracowania

     Przedmiotem opracowania jest budynek halowy wykonany w konstrukcji stalowej wraz          z obiektami budowlanymi otoczenia.

1.1.3. Cel opracowania

     Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego robót rozbiórkowych budynku halowego wykonanego w konstrukcji stalowej i obiektów budowlanych jego otoczenia. Obiekty będą rozebrane ze względu na kolizję z zamierzeniem inwestycyjnym Inwestora. 

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

· wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania projektu rozbiórki,

· wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbiórki budynku halowego oraz obiektów budowlanych jego otoczenia,

· sporządzenie informacji BIOZ. 

1.3. Wykorzystane materiały

      -    Mapa sytuacyjna – wyrys z mapy ewidencyjnej;

      -    Materiały fotograficzne wykonane przez autora niniejszego opracowania w październiku 

            – listopadzie 2006 r.

      -    Oględziny i badania wizualne obiektu „in situ”.

2. Opis obiektu podlegającego rozbiórce i jego otoczenia

2.1. Położenie

     Budynek halowy w konstrukcji stalowej jest zlokalizowany na działce nr 15, obręb 2136 Szczecin, położonej przy ul.Mieszka I w Szczecinie

2.2. Dane ogólne o rozbieranym obiekcie

     Budynek hali – jednonawowy o rozpiętości nominalnej 18,00 m. Ukształtowanie podłużne oparte na rozstawie słupów 6,00 m. Wysokość użytkowa (do spodu elementów konstrukcyjnych – dźwigarów i stężeń dolnych) – 6,00 m.  Budynek hali jest wykonany w technologii stalowych konstrukcji nośnych. Wymiary budynku: 18,10 x 85,00 x 8,94 m ( w kalenicy). Dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 28%. Hala jest podzielona na część ogrzewaną i nieogrzewaną. 

Dane liczbowe:   - powierzchnia zabudowy:       1538,50 m2;

                            - kubatura:                                11.831 m3;

                            - liczba kondygnacji                       1;

                            - średnia wysokość obiektu         7,69 m.

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:

· elektryczną (oświetleniowa, gniazd wtykowych, zasilania urządzeń technologicznych);

· wodociągową (zasilanie z wodociągu zakładowego);

· kanalizacyjną (odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej);

2.3. Dane ogólne o terenie wokół obiektu

2.3.1. Zagospodarowanie terenu

     Teren wokół budynku jest częściowo zagospodarowany. Oprócz budynku,  na działce znajdują się następujące elementy zagospodarowania:

· plac i dojazd utwardzony płytami żelbetowymi prefabrykowanymi 1,5 x 2,5 x 0,12 m;

· ogrodzenie fragmentu terenu od strony zachodniej, przynależne do terenu cmentarza;

· zieleń dziko rosnąca i ruderalna. 

2.3.2. Podłoże gruntowe

     Według danych badań wizualnych w miejscach odkrywek, grunty w rejonie posadowienia budują:

· gleba;

· piaski drobne;

· piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

2.4. Inwentaryzacja budowlana obiektu

2.4.1. Dach hali (rys. 1, 2, 8) w części ogrzewanej:

· pokrycie dachu z 2 warstw papy na lepiku;

· płyty z wełny mineralnej twardej grubości 6 cm; 

· płyty z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej;

· płatwie stalowe;

· dźwigary stalowe. 

2.4.2. Dach hali (rys. 1, 2, 13) w części nieogrzewanej:

· płyty z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej;

· płatwie stalowe;

· dźwigary stalowe.

2.4.3. Dźwigary (rys.8, 13)

      Zastosowano dźwigary dwuspadowe o rozpiętości 18,0 m, składające się z dwóch segmentów trójkątnych, po 6,0 m każdy. Dźwigary są wykonane z profili stalowych giętych - kątowników. Połączenia w segmentach – spawane. Segmenty przy kalenicy są łączone doczołowo na 4 śruby M14. Pasy dolne segmentów dźwigara są łączone ściągą mechanicznie, na 16 śrub M14 w każdym węźle. Pasy górne posiadają spadki ok.28%, pas dolny jest poziomy. Mocowanie dźwigarów do słupów – na 4 śruby M14. Orientacyjna masa dźwigara – 750 kg.

2.4.4. Płatwie stalowe.

      Płatwie są wykonane z profili zimnogiętych Z 175. Masa jednostkowa płatwi – 5,3 kg/m.

2.4.5. Stężenia dachowe 

       Stężenia są wykonane z rur o średnicy ok. 60 mm. Połączenia – mechaniczne na śruby.

Masa jednostkowa elementów stężeń – 7,55 kg/m.

2.4.6. Słupy

       Słupy podłużne konstrukcji ramowej są wykonane z profili walcowanych – dwuteowników 240 mm. Długość słupów – ok. 6,10 m. Wobec braku dostępu – węzeł połączenia słupa z fundamentem nie był badany. Masa jednego słupa – ca 221 kg.

2.4.7. Fundamenty

       Pod słupami występują fundamenty żelbetowe stopy posadowione na głębokości ok. 0.8 m ppt. Wymiary fundamentu: 100 x 210 x 70(h) cm.

2.4.8. Ściany zewnętrzne hali (rys.1-4)

       Obudowa ścian hali – bezryglowa blachami stalowymi trapezowymi T 55x188, ocynkowanymi ułożonymi poziomo i mocowanymi do słupów bezpośrednio śrubami M5. Masa jednostkowa obudowy blaszanej – 12,1 kg/m2.

       W części ogrzewanej, od wewnętrznej strony obudowy wykonano dodatkowo ściany murowane grubości 25 cm. Ściany są wymurowane z różnych materiałów drobnowymiarowych: cegły pełnej, cegły dziurawki, bloczków gazobetonowych, żużlobetonowych itp.

        Wzdłuż obudowy ścian hali występuje podwalina z betonu zbrojonego szerokości 30 cm       i wysokości 28 cm. Ława pod podwaliną – 42 x 8 cm.

 2.4.9. Ściany i ścianki wewnętrzne hali (rys.8, 9, 13)

Ściany i ścianki wewnętrzne występują w części ogrzewanej hali. Wykonane są jako murowane z różnych materiałów ściennych, opisanych w p.2.4.8.

2.4.10. Stropy wewnętrzne

Pomieszczenia socjalne, sanitarne i biurowe posiadają przekrycie na poziomie ok. 3,10 m nad poziomem posadzki wykonane z płytek korytkowych. Przekrycie składa się z następujących warstw ( wymieniając od góry):

- szlichta z zaprawy cementowej grubości ok. 6 cm;

- płyty supremy gr. 5 cm;

- płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm;

- płytki korytkowe – 10 cm.

2.4.11. Podłogi i posadzki

      W całej hali występuje podłoga z betonu wylewanego, żwirowego, grubości ok. 12 cm, na której wykonano posadzki w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i sanitarnych.

2.4.12. Okna 

       Ramy stalowe ze szkleniem pojedynczym szkłem zbrojonym. W części ogrzewanej hali,      w otworach okiennych w ścianach murowanych występują kraty stalowe z prętów średnicy       10 mm osadzonych w odstępach co 20 cm w dwóch płaskownikach 40 x 5 mm.

2.4.13. Bramy

       Zastosowano bramy stalowe, dwuskrzydłowe, rozwierane z drzwiami. Konstrukcja skrzydeł bram – z kątowników 75 x 75 x 6 mm. Poszycie – z blachy trapezowej w układzie pionowym. Masa bramy – ca 300 kg. Słupki ościeżnicy – ceowniki 160 mm; masa słupka – ca 70 kg. Nadproże – ceownik 200 mm; masa nadproża – ca 152 kg. Połączenia elementów na 2 śruby M14 w każdym węźle.

2.5. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektu 

Inwestor nie posiada dokumentacji budowlanej hali. Trudno jest określić datę budowy obiektu. 

         Podczas badań wizualnych zastosowano następującą skalę ocen stanu technicznego elementów budynku:

- dobry:                zużycie    0 – 15 %;

- zadowalający:    zużycie  16 – 30 %;

- średni:                zużycie  31 – 50 %;

- zły:                     zużycie  51 – 70 %;

- awaryjny:           zużycie ponad 70 %.

2.5.1. Na podstawie oględzin i badań wizualnych „in situ”, stan techniczny poszczególnych elementów budynku można ocenić w następujący sposób: 

- elementy konstrukcyjne hali (dźwigary, stężenia, słupy) – nie wykazują śladów przeciążenia     

   w postaci trwałych odkształceń. Występują nieznaczne ślady korozji poszczególnych  

   elementów. Stan techniczny – dobry.

- elementy osłonowe (obudowa ścian i połaci dachowych) – występują mechaniczne uszkodzenia 

   blachy, ubytki obróbek blacharskich oraz elementów odwodnienia dachu (fot.3-5). 

   W niektórych miejscach występuje znaczna korozja  blachy trapezowej ścian. Stan techniczny 

    – średni.

- fundamenty – podczas oględzin i badań wizualnych nie stwierdzono uszkodzeń, świadczących 

  o przeciążeniu fundamentów lub o utracie stateczności podłoża gruntowego. Stan techniczny 

  fundamentów – dobry.

Ze względu na zamiar Inwestora dokonania rozbiórki obiektu z powodów nie związanych z jego bezpieczeństwem, odstępuje się od szczegółowego badania stanu technicznego hali.

2.5.2. Wnioski

2.5.2.1. Obiekt jest częściowo zdekapitalizowany. Dekapitalizacja obiektu nastąpiła na skutek dewastacji po zaniechaniu jego użytkowania.

2.5.2.2. Stan techniczny obiektu nie jest jednakowy: najmniej zużyte są fundamenty i elementy konstrukcyjne ram hali; najbardziej zużyte – elementy osłonowe hali.

2.5.2.3. Obiekt kwalifikuje się do rozebrania w całości ze względu na kolizję z przyszłymi inwestycjami. Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i konstrukcji nie występuje. 

3. Opis technologii prac rozbiórkowych

3.1. Uwagi ogólne

     Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie sprawdzić, czy budynek jest odłączony od sieci zewnętrznych: energetycznej, wodociągowej. Przyłącza kanalizacyjne nie stwarzają zagrożenia podczas robót rozbiórkowych. Sieć gazowa nie występuje. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych oraz mechanicznie.

     Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe elementów otoczenia

- rozbiórka urządzeń instalacji,

- rozbiórka okien, drzwi i bram,

- rozbiórka ścian murowanych i ścianek działowych,

- rozbiórka obudowy blaszanej hali,

- rozbiórka pokrycia dachu,

- rozbiórka konstrukcji stalowych hal,

- rozbiórka fundamentów i elementów podłogowych,

- rozbiórki pozostałych elementów otoczenia i uporządkowanie placu rozbiórki. 

3.2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe elementów otoczenia    

     Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót przygotowawczych na terenie wokół budynku:

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiórki;

- ustawienie suchych toalet przenośnych;

- zabezpieczenie drzewostanu podlegającego zachowaniu przed ewentualnymi uszkodzeniami 

  podczas prac rozbiórkowych;

- wykarczowanie i usunięcie z terenu rozbiórki roślinności dzikiej ruderalnej;

- wyznaczenie miejsc składowania materiałów z przyszłej rozbiórki.

3.3. Rozbiórka urządzeń i instalacji

     Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, telefonicznej, wodociągowej można przystąpić dopiero po potwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych (zakładowych, miejskich) przez pracowników właściwych instytucji. Fakt odłączenia należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiórki. Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. 

3.3.1. Rozbiórkę instalacji wod.-kan. należy rozpoczynać od demontażu armatury, umywalek, misek ustępowych, pisuarów, zlewozmywaków. Następnie przystąpić do demontażu rurociągów.

3.3.2. Rozbieranie instalacji elektrycznych należy rozpocząć również od odłączenia urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz demontażu opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazd wtykowych, tablic rozdzielczych itp. Następnie przystąpić do demontażu przewodów i kabli elektrycznych.

3.4. Rozbiórka okien i drzwi

     Przed demontażem okien i drzwi należy sprawdzić, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproża ościeżnice nie spełniają funkcji podpory ściany. W takim przypadku należy je rozbierać podczas rozbiórki ściany. Ościeżnice wbudowywane podczas murowania ścian należy demontować podczas rozbiórki ścian.

3.5. Rozbiórka ścianek działowych

     Ze ścianek działowych należy usunąć tynki i okładziny z płytek ceramicznych. Ścianki działowe należy rozbierać kolejnymi warstwami w celu możliwie maksymalnego odzyskania materiału. Do pracy rozbiórkowej należy wykorzystać lekkie rusztowania przestawne.

3.6. Rozbiórka dachu

     Rozebrać elementy rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, papowego pokrycia dachu, płyt izolacji termicznej i płyt trapezowych z blachy ocynkowanej. Nie należy jeszcze demontować płatwi i elementów usztywnienia poprzecznego (stężeń) dźwigarów stalowych. 

3.7. Rozbiórka ścian i obudowy hali

    Przed przystąpieniem do rozbiórek ścian murowanych należy zdemontować obudowę z blachy trapezowej poprzez ścięcie główek śrub mocujących oraz bramy. Słupki ościeżnic i nadproża demontować podczas demontażu słupów.      

    Rozebrać stropy wykonane z płytek korytkowych. Ze ścian murowanych należy odbić tynki wewnętrzne oraz wykuć belki nadproży żelbetowych prefabrykowanych (typu L-19) lub innych. Fragmenty ścian wykonane z bloczków betonu komórkowego lub żużlobetonu należy rozbierać ręcznie, warstwami w celu odzyskania materiału ściennego. Ściany wykonane z cegły dziurawki, kratówki należy zwalać ręcznie nie naruszając elementów konstrukcyjnych ram hali. 

3.8. Rozbiórka konstrukcji stalowych hali

     Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych hali należy wykonywać z rusztowań przestawnych. Obciążanie wszelkich podpór tymczasowych powinno odbywać się w sposób statyczny w miarę demontowania rozbieranego fragmentu konstrukcji. Zabrania się obciążania rusztowań i pomostów przeznaczonych dla robotników dokonujących rozbiórki ciężarem demontowanych konstrukcji. Przemieszczanie rozebranych segmentów na plac rozbiórki detalicznej proponuje się wykonywać przy pomocy żurawia samojezdnego.

    Podczas rozbierania każdego elementu konstrukcyjnego należy zwracać szczególną uwagę na stateczność demontowanego elementu oraz części pozostałej do rozebrania. Ze względów bezpieczeństwa ludzi, w żadnym wypadku nie wolno dopuszczać do zawalenia się elementów rozbieranych w sposób niekontrolowany. 

    Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.

    Demontaż dźwigarów należy rozpocząć od demontażu słupów i elementów bram w ścianie szczytowej w osi „15” oraz częściowego demontażu stężeń między osiami „14”  i „15”. Przed całkowitym usunięciem stężeń należy zabezpieczyć (podeprzeć) dźwigary, żeby nie wywróciły się na bok lub nie spadły ze słupów. Po częściowym demontażu stężeń i odkręceniu śrub mocujących dźwigary do słupów, należy pierwsze dźwigary zdjąć za pomocą dźwigu z podpór    i  postawić na podłodze betonowej w celu demontażu detalicznego. Podczas demontażu detalicznego poszczególne segmenty dźwigarów powinny być markowane. Zdemontowane segmenty dźwigarów należy załadować na środek transportu i odwieźć na miejsce składowania czasowego. Etapy demontażu należy powtórzyć z kolejnymi dźwigarami postępując w kierunku osi „1”.

     Po zdemontowaniu dźwigara w osi „12” można przystąpić do sukcesywnego demontażu słupów hali, począwszy od słupów w osi „15”. W tym celu należy usunąć usztywnienia pionowe słupów między osiami „14” i „15”. Następnie na demontowany słup należy założyć rozpory, uniemożliwiające ewentualne przemieszczenie się (wywrócenie) demontowanego słupa.            W górnej części słupa (przy głowicy) zaczepić zawiesie żurawia. Wykuć beton w miejscu mocowania słupa do fundamentu i odsłonić węzeł połączeniowy. Odspoić słup od fundamentu przy jego podstawie, zdjąć rozpory i odtransportować słup na plac czasowego składowania konstrukcji z rozbiórki.

    Podczas demontażu słupów należy zwracać uwagę, aby odległość od frontu robót przy demontażu dźwigarów była nie mniejsza niż 18 m. W taki sam sposób należy demontować pozostałe słupy postępując w kierunku osi „1”.

    Zdemontowane w taki sposób elementy konstrukcyjne nie będą stanowiły odpadu i, po dokonaniu oceny technicznej i konserwacji, będą nadawały się do ponownego wykorzystania     w budownictwie. Wszystkie śruby z demontażu konstrukcji nie wolno stosować ponownie            i należy traktować jako odpad.                                                                                      

3.9. Rozbiórka podłóg, fundamentów i elementów podpodłogowych

     Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych:

- przy pomocy młotów pneumatycznych i ręcznie rozebrać warstwy posadzkowe                          

  w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i sanitarnych do poziomu płyty podłoża  

  betonowego;

- przy pomocy młotów pneumatycznych rozebrać płytę podłoża betonowego grubości 12 cm; 

- wykonać wykopy wokół stóp fundamentowych słupów do poziomu ich posadowienia (ca 0,80  

  m poniżej poziomu terenu), odkładając urobek na odkład; woda gruntowa na poziomie  

  posadowienia stóp nie występuje;

- stopy fundamentowe żelbetowe rozbierać przy pomocy młotów pneumatycznych. Pręty 

  zbrojeniowe przecinać przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozić 

  taczkami na plac czasowego magazynowania;

- wykopy zasypać urobkiem oraz uzupełnić mieszanką piaskowo-żwirową. Zasypki zagęszczać 

  warstwami grubości 25-30 cm do JD=0,5.

3.10. Rozbiórki pozostałych elementów otoczenia i uporządkowanie placu rozbiórki

- segregacja i wywóz odpadów z rozbiórki;

- usunięcie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiórki;

- usunięcie ewentualnych zabezpieczeń z pni drzew;

- demontaż płyt drogowych prefabrykowanych utwardzenia terenu i wywóz na miejsce wskazane 

   przez Inwestora; liczba płyt – 370 sztuk;

- przekazanie Inwestorowi placu po rozebraniu obiektu i elementów otoczenia.

4. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek

     Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych, oprócz konstrukcji nadających się do ponownego wykorzystania, zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów:

17.01.01 – Gruz betonowy;

17.01.02 – Gruz ceglany;

17.01.03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;

17.01.80 – Usunięte tynki;

17.02.01 – Drewno;

17.02.02 – Szkło;

17.02.03 – Tworzywa sztuczne;

17.03.80 – Odpadowa papa;

17.04.05 – Żelazo i stal;

17.06.04 – Materiały izolacyjne (wełna mineralna – płyty);

17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej.

     Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą podlegać ponownemu wbudowaniu lub dalszej obróbce (tzw. odpady użytkowe). Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych.

                                                                                       Opracował: inż. Andrzej Zaborowski

