                                                                                                         Załącznik nr 6
FONTANNY

    OPIS  PRAC NIEZBĘDNYCH DO  WYKONANIA – wartość  ryczałtowa 

    (prace  obejmują  okres od zawarcia umowy do 31.12.2018 r. z uwzględnieniem 
               wszystkich dni tygodnia wraz z niedzielami, dniami świątecznymi i wolnymi od pracy)
I. Uruchomienie i utrzymywanie w czystości i sprawności technicznej fontann w okresie sezonu 
            - od uruchomienia fontann - 
              Jezioro Rusałka, Staw Brodowski, Plac Piotra i Pawła, Cmentarz Centralny,
              Plac Zwycięstwa, przy ul. Szymanowskiego – przed Świętami Wielkanocnymi  

              (w sprzyjających warunkach atmosferycznych, wg ustaleń z Zamawiającym),
              pozostałe fontanny po świętach 
            - do  trzeciej  dekady  października (ustalenia z Zamawiającym) – wg  potrzeb, w  
              tym między innymi:

- przewóz  z  miejsca  składowania (pomieszczenia Zamawiającego lub Wykonawcy
  prac) montaż przy użyciu odpowiedniego sprzętu oraz regulacja, ustawianie,
 naprawa, wymiana, uzupełnianie między innymi:
                 - zegarów sterujących        

                 - wylewek 
                 - wyłączników różnicowo – prądowych / falowników itp.
                             - lamp oświetleniowych (różne, także podwodne) wraz z wymianą 

                               uszkodzonych / niesprawnych żarówek

                                   - pomp, pływaków
                             - koszy zabezpieczających pompy oraz płaszczy i sit ochronnych 
- przygotowanie pomp do uruchomienia (zgodnie z instrukcją obsługi i eksploatacji),
  wykonanie/montaż między innymi: złączy kablowych, uziemienia, sprawdzenie wraz 
   z naprawą i uzupełnieniem braków w instalacji zasilającej, sterowniczej, i wod – 
   kan., podłączenie instalacji elektrycznej, uzupełnienie/wymiana płynów itp. oraz
   wykonanie prób wraz z rozruchem fontann,

                  - naprawę/wymianę pomp w sezonie (demontaż/montaż, przewóz do/z naprawy lub
                     Miejsca składowania wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi (dotyczy także 

                     kompaktów)
- wykonanie niezbędnych badań kontrolnych, w tym , między innymi:
   a) ochrony przeciwporażeniowej, 
   b) rezystancji izolacji systemów elektrycznych, izolacji kabli i ciągłości żył kabli 

   c) pomiarów rezystancji uziemienia,
   sporządzenie protokołów badań, dla każdego obiektu odrębnie, w 2 egz., oraz 
   przekazanie Zamawiającemu w terminie 2 tygodni od uruchomienia fontanny
- prowadzenia dziennika eksploatacji/rejestru opisów codziennych czynności
  wykonywanych na poszczególnych obiektach. Przekazywanie kserokopii tych 
  zapisów Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót, w okresach 
  miesięcznych.
- przegląd, sprawdzanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie braków w tablicach 
   licznikowych, szafkach sterowniczych i energetycznych, między innymi: szyn 
   montażowych, uziemienia, listew podłączeniowych, okablowania, itp., uzupełnianie 
   i wymiana schematów elektrycznych, oznakowanie i opisywanie zamontowanych
   urządzeń, naprawa/wymiana drzwiczek, obudów, itp. oraz innych urządzeń 
   niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fontann,
                  - utrzymanie porządku w rozdzielniach i pomieszczeniach przynależnych do fontann, 
                     naprawa/uzupełnianie oświetlenia (wymiana żarówek oraz lamp różnego typu),
                     naprawa/uzupełnianie/wymiana ogrzewania, wyłączników, kontaktów itp. 
                  - ustawianie, sprawdzanie, kontrola oprogramowania, naprawa, wymiana,
                     konserwacja urządzeń sterujących (np. przekaźniki, zegary sterujące, wyłączniki 
                     różnicowo-prądowe, zabezpieczenia pomp itp.) zgodnie z instrukcjami i 

                     dokumentacją
                   - montaż, oczyszczanie, naprawa, wykonanie, wymiana koszy, krat, siatek  

                      zabezpieczających pompy oraz zabezpieczeń wszelkich wlotów, wylotów, 

                      przelewów itp. 
                   - napełnianie, wymiana wody (przyjmuje się jedną wymianę wody w sezonie), 

                      usuwanie zanieczyszczeń, mycie basenów, murków okalających, ścian, komór, 
                      elementów fontann, studni spustowych i instalacji wodnych przy wykorzystaniu 
                      niezbędnego sprzętu, w tym urządzenia do czyszczenia pod ciśnieniem na gorącą 
                      wodę (np. typu Karcher) i odkurzacza basenowego (wg potrzeb), odpompowanie 
                      wody z komór, utrzymywanie stałego poziomu wody w nieckach/zbiornikach 
                      fontann - koszty wody i ścieków w gestii Zamawiającego,

                   - kontrolowanie stanu liczników wody – dokonywanie codziennych / tygodniowych/ 

                     miesięcznych spisów i przekazywanie ich Zamawiającemu (zgodnie z ustaleniami),          
                  - utrzymanie w czystości i sprawności technicznej odwodnienia liniowego  przy 

                     fontannie na Wałach Chrobrego 
                  - utrzymanie w sprawności technicznej monitoringu fontanny na Wałach Chrobrego,

- zbieranie zanieczyszczeń z lustra wody i dna  oraz usuwanie nalotów na ścianach 

   wewnętrznych basenów – min. 2 razy dziennie w godzinach porannych - do godz. 
   9.00 oraz w godzinach popołudniowych - do godz. 20.00 – wszelkie zmiany należy 
   ustalać z Zamawiającym           

                  - utrzymanie w czystości i sprawności komór i instalacji przelewowych wraz z 
                     urządzeniami oraz istniejących studni (także wodomierzowych), uzupełnianie,
                     naprawa pokryw i zamknięć na komorach/studniach przynależnych do fontann w 
                     przypadku kradzieży lub dewastacji (koszty materiału po stronie Wykonawcy)
- udrażnianie, płukanie rurociągów, likwidacja wycieków (naprawa uszkodzeń z 

   uwzględnieniem wszelkich niezbędnych prac, materiałów i sprzętu oraz 

   poniesieniem kosztów z tym związanych), 
- wymiana/uzupełnianie uszczelek, dławików, obejm, złączek, króćców, podłączeń, 
   itp. do pomp, lamp i innych urządzeń celem zabezpieczenia sprawności działania 
   fontann,
                  - uruchomienie, pełna obsługa i utrzymanie w sprawności działania stacji   

                     uzdatniania wody fontann na Placu Zwycięstwa, Wałach Chrobrego, na Cmentarzu

                     Centralnym Kwatera Zasłużonych, w Parku Noakowskiego (filtr), zgodnie z 
                     instrukcjami obsługi i Decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z
                     uzupełnianiem środków chemicznych niezbędnych do ich prawidłowego działania,
                     prowadzeniem bieżących kontroli ustawień, prób oraz prowadzenie codziennych 
                     wpisów do rejestru wykonanych kontroli parametrów zgodnie z instrukcją obsługi. 
                     Przekazywanie kserokopii tych rejestrów Zamawiającemu wraz z protokołem 
                     odbioru robót, w okresach miesięcznych (zakup testerów i środków chemicznych
                     obciąża koszty Wykonawcy),
                  - uzdatnianie wody ( zakup i dozowanie środków chemicznych w sposób ręczny) w 

                     basenach/zbiornikach fontann przy zastosowaniu ogólnie dostępnych środków
                     przeznaczonych wyłącznie do tego celu w tym np. środek przeciwalgowy środki 

                     utrzymujące poziom pH, płyn dezynfekujący lub inne wskazane w Decyzjach
                     Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i instrukcjach obsługi, wraz z bieżącą 
                     kontrolą i utrzymywaniem pH na odpowiednim poziomie przy pomocy testerów
                     (zakup testerów i środków chemicznych obciąża koszty Wykonawcy),
                     rejestrowanie, w cyklach tygodniowych, pomiarów parametrów wody w 
                     fontannach nieposiadających stacji uzdatniania wody i przedkładanie ich

                     Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych
                 -  wylewki – oczyszczanie/udrażnianie, konserwacja, regulacja ustawień, naprawa,
                     wymiana, poziomowanie oraz trwałe zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich, 
- naprawa, wymiana uszkodzonych oraz uzupełnianie brakujących płytek/okładzin
   wraz z materiałem do 3m², przyklejanie oderwanych okładzin (dotyczy także 
   pomieszczeń technicznych) - al. Papieża Jana Pawła II, Park Noakowskiego, ul. 
   Szymanowskiego, Plac Zwycięstwa, Plac Orła Białego (koszty materiału po stronie 
   Wykonawcy)
                  - naprawa i wymiana uszkodzonych oraz uzupełnianie brakujących elementów
                     nawierzchni przynależnych do fontann wraz z materiałem do 1,5m², fontanna 

                     Kotwica, Noakowskiego, ul. Szymanowskiego, Szczerskiej, pl. Orła Białego, Plac 

                     Zwycięstwa, Wały Chrobrego (koszty materiału po stronie Wykonawcy)

                  - oczyszczanie, konserwacja, malowanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie różnych

                    elementów metalowych, ogrodzeń, zamknięć pomieszczeń, szafek przynależnych do
                    fontann, komór/studni, siedzisk/ławek (różne), poidełka, podłączeń ppoż., 
                    pojemników na śmieci itp.
                  - zabezpieczanie i demontaż zagrażających bezpieczeństwu elementów (kafli) 
                     fontanny „Labirynt” wraz z przewozem (we wskazane miejsce przez
                     Zamawiającego) oraz utrzymywanie jej w czystości  
                  - oczyszczanie, kafli, płytek, piaskowców, okładzin, urządzeń i elementów fontann z 
                     nalotu, napisów, reklam itp. przy wykorzystaniu urządzenia do czyszczenia pod
                     ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu Karcher).    

                     W sytuacji obiektów zabytkowych tj. fontanny „Kotwica”, na Placu Orła Białego,
                     Lapidarium, Wałów Chrobrego, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego 
                     Konserwatora Zabytków i pod nadzorem osoby wyznaczonej do kierowania tymi
                     pracami,
                  - utrzymanie fontann w stałej czystości, pełnej sprawności działania urządzeń 
                     odpowiedzialnych za ich prawidłowe funkcjonowanie, także tych do obsługi 

                     których niezbędny jest sprzęt pływający, (ewentualna naprawa bądź wymiana na 

                     nowe/sprawne zegarów sterujących, wyłączników różnicowo-prądowych, gniazd

                     bezpiecznikowych, bezpieczników - zwykłych i automatycznych, itp.)
             - utrzymanie w sprawności działania, naprawa, wymiana wentylatorów 

               (ul. Szymanowskiego, pl. Orła Białego, Cmentarz Centralny, Lapidarium, Kwatera    

               Zasłużonych, Plac Zwycięstwa, Wały Chrobrego, 
            - ustawianie, demontaż, wymiana tablic informacyjnych oraz malowanie napisów i 
               naklejanie nalep informacyjnych - zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym
- zbieranie, załadunek i wywóz wszelkich nieczystości z fontann i terenu 

   przynależnego do fontann, na wysypisko wraz z ponoszeniem wszelkich opłat z 

   tym związanych 
- zgłaszanie do ZWiK:

                     a) konieczności montażu wodomierzy
                     b) uszkodzeń wodomierzy

   oraz udział w przedmiotowych pracach  (ZWiK wodomierze tel. 91 46 03 375)
- dokonywanie odczytów liczników energii elektrycznej i wodomierzy w razie 

   konieczności, 
                  - nieodpłatny udział w spotkaniach, naradach, przeglądach, itp. oraz organizacja 

                     objazdów/przeglądów obiektów po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym
                  - utrzymanie w ruchu fontann np.:  przy ul. Szymanowskiego, na Jeziorze Rusałka, 
                     na Cmentarzu Centralnym, na pl. im. J. Szczerskiej, Stawie Brodowskim, Wałach
                     Chrobrego maksymalnie do dnia 09.11.2018r. (w sprzyjających warunkach 

                     atmosferycznych wg ustaleń z Zamawiającym)                                       
II.        Zamknięcie i utrzymanie w czystości i sprawności fontann przed i po sezonie (od 
           podpisania umowy do uruchomienia fontann i od trzeciej dekady października do 
           31.12.2018 r.)

                 - spuszczenie wody z basenów/zbiorników fontann, mycie ścian, dna, komór, 
                    elementów fontann, studni spustowych i instalacji wodnych fontann przy 

                 wykorzystaniu niezbędnego sprzętu, w tym urządzenia do czyszczenia pod 
                    ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu Karcher) i odkurzacza basenowego (wg 

                    potrzeb), odpompowanie wody zalegającej z komór, studni itp. 
           - demontaż urządzeń/wyposażenia fontann przy użyciu odpowiedniego sprzętu, 
              przewóz do miejsca składowania wraz z przewozem do/ z naprawy do miejsca

              składowania (w razie potrzeby) wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi
           - przechowywanie elementów wyposażenia fontann w pomieszczeniach   

              ogrzewanych będących w posiadaniu Zamawiającego lub Wykonawcy prac,
           - przeglądy pomp związane z ich konserwacją (czyszczenie, malowanie), sprawdzanie

              pod względem sprawności elektrycznej i mechanicznej zgodnie z instrukcjami 
  obsługi i eksploatacji – koszty uwzględnione w ryczałcie Wykonawcy,

           - przekazanie Zamawiającemu protokołów/wykazów z wykonanych przeglądów 
             urządzeń, w tym między innymi: pomp, lamp podwodnych, stacji uzdatniania
             wody wraz z elementami składowymi, zainstalowanych zabezpieczeń, do dnia
             19.11. 2018r.
                – konserwacja (czyszczenie, malowanie), naprawa, wymiana, zabezpieczanie itp.

              urządzeń/wyposażenia fontann, w tym między innymi:

                 - zegarów sterujących        

                 - wylewek 

                 - wyłączników różnicowo – prądowych / falowników itp.

                             - lamp oświetleniowych (różne, także podwodne) wraz z wymianą 

                               uszkodzonych / niesprawnych żarówek

                                   - pomp, pływaków

                             - koszy zabezpieczających pompy oraz płaszczy i sit ochronnych 

                    oraz elementów metalowych stanowiących wyposażenie fontann,
- oczyszczanie niecek i elementów fontann z zanieczyszczeń – bieżące prace

  eksploatacyjne, wg potrzeb i ustaleń z Zamawiającym
- czyszczenie kafli, płytek, piaskowców, okładzin, elementów i urządzeń fontann z

                  nalotu, napisów i naklejanych reklam, itp. przy wykorzystaniu odpowiedniego 

                     sprzętu, w tym urządzenia do czyszczenia pod ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu 
                     Karcher)
                     W sytuacji obiektów zabytkowych tj. fontanny „Kotwica”, na Placu Orła Białego,
                     Lapidarium, Wały Chrobrego, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora 
                     Zabytków i pod nadzorem osoby wyznaczonej do kierowania tymi  pracami,
                  - oczyszczanie, konserwacja, malowanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie ogrodzeń,
                     zamknięć pomieszczeń, szafek przynależnych do fontann, komór/studni, 
                     siedzisk/ławek (różne), poidełka, podłączeń ppoż., pojemników na śmieci itp.- wg 
                     potrzeb
                  - zabezpieczanie i demontaż zagrażających bezpieczeństwu elementów (kafli) 

                     fontanny „Labirynt” wraz z przewozem (we wskazane miejsce przez
                     Zamawiającego) oraz utrzymywanie jej w czystości  

                  - ustawianie, sprawdzanie, kontrola oprogramowania, naprawa, wymiana,
                    konserwacja urządzeń sterujących wraz z zabezpieczenie, pozostawionych 
                    elementów fontann oraz ich ewentualne uzupełnianie, naprawa, wymiana,
                  - utrzymanie w czystości i sprawności technicznej odwodnienia liniowego przy 

                  fontannie na Wałach Chrobrego 

                  - utrzymanie w sprawności technicznej monitoringu fontanny na Wałach Chrobrego,

                  - utrzymanie porządku w rozdzielniach i pomieszczeniach przynależnych do fontann, 

                     naprawa/uzupełnianie oświetlenia (wymiana żarówek oraz lamp różnego typu), 
                     naprawa/uzupełnianie/wymiana wyłączników, kontaktów, przewodów, itp. 
                  - utrzymanie w czystości i sprawności komór i instalacji przelewowych wraz z 

                     urządzeniami oraz istniejących studni (także wodomierzowych), uzupełnianie,

                     naprawa pokryw i zamknięć na komorach/studniach przynależnych do fontann w 

                     przypadku kradzieży lub dewastacji (koszty materiału po stronie Wykonawcy)

- naprawa i wymiana uszkodzonych oraz uzupełnianie brakujących płytek/okładzin
   wraz z materiałem do 3m², przyklejanie oderwanych okładzin (dotyczy także 

   pomieszczeń technicznych) - al. Papieża Jana Pawła II, Park Noakowskiego, ul. 

   Szymanowskiego, Plac Zwycięstwa, Plac Orła Białego (koszty materiału po stronie 
   Wykonawcy)

                  - naprawa i wymiana uszkodzonych oraz uzupełnianie brakujących elementów

                     nawierzchni przynależnych do fontann wraz z materiałem do 1,5m², fontanna 

                     Kotwica, Noakowskiego, ul. Szymanowskiego, Szczerskiej, pl. Orła Białego, Plac 

                     Zwycięstwa, Wały Chrobrego (koszty materiału po stronie Wykonawcy)
            - ustawianie, demontaż, wymiana tablic informacyjnych oraz malowanie napisów i 

               naklejanie nalep informacyjnych - zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym

- przegląd, sprawdzanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie braków w tablicach 

   licznikowych, szafkach sterowniczych i energetycznych, między innymi: szyn 

   montażowych, uziemienia, listew podłączeniowych, okablowania, itp., uzupełnianie 

   i wymiana schematów elektrycznych, oznakowanie i opisywanie zamontowanych

   urządzeń, naprawa/wymiana drzwiczek, obudów, itp. oraz innych urządzeń 

   niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fontann,

                  - uruchomienie i utrzymanie w sprawności, naprawa, wymiana ogrzewania – grzejniki 
               (Papieża Jana Pawła II, Szymanowskiego, Orła Białego, Cmentarz Centralny, Plac 

               Zwycięstwa, CC Kwatera Zasłużonych),

            - utrzymanie w sprawności, naprawa, wymiana wentylatorów (Wały Chrobrego, 

               Szymanowskiego, Orła Białego, Lapidarium, Cmentarz Centralny, CC Kwatera 

               Zasłużonych, Plac Zwycięstwa), 
- zbieranie, załadunek i wywóz wszelkich nieczystości z fontann i terenu 

   przynależnego do fontann, na wysypisko wraz z ponoszeniem wszelkich opłat z tym 

   związanych
- zgłaszanie do ZWiK:

                     a) konieczności demontażu wodomierzy

                     b) uszkodzeń wodomierzy

   oraz udział w przedmiotowych pracach  
- dokonywanie odczytów liczników energii elektrycznej i wodomierzy w razie 

   konieczności, 

                  - nieodpłatny udział w spotkaniach, naradach, przeglądach, itp. oraz organizacja 

                     objazdów/przeglądów obiektów po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym
III.   1. Uzupełnianie, zakup brakujących, uszkodzonych trwale elementów, w tym:

    a) lampy podwodne – nie dotyczy wymiany żarówek, 
    b) transformatory do lamp podwodnych

    c) wylewki, 

    d) zasuwy, elektrozawory 

    e) szafki

    f) zabezpieczenia MP 204/falowniki
oraz

    g) remont i zakup pomp 
    h) remont i zakup elementów składowych stacji uzdatniania wody (nie dotyczy 

        obowiązkowych wymian i uzupełnień, o których mowa w instrukcji obsługi i 

        eksploatacji – koszy uwzględnione w ryczałcie Wykonawcy),
 będą zlecane i opłacane przez Zamawiającego.
              2.  Uzupełnianie, wymiana, zakup brakujących, uszkodzonych trwale pozostałych 
                   urządzeń i elementów stanowiących wyposażenie fontann i niezbędnych do ich 
                   prawidłowego działania będą obciążały Wykonawcę prac. 
        3. Eksploatacja/obsługa fontann (ryczałt) będzie realizowana w pracy ciągłej 
            (włącznie z niedzielami, dniami świątecznymi i dniami wolnymi od pracy) 
      3a. Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do realizacji przedmiotu 
            zamówienia, w zakresie awarii, we wszystkie dni obowiązywania umowy 

            (włącznie z niedzielami, dniami świątecznymi i dniami wolnymi od pracy) 

        4. Wszelkie koszty niezbędne do prowadzenia prac eksploatacyjnych w ramach

            ryczałtu pozostają w gestii Wykonawcy prac
              5. Zamawiający zastrzega sobie prawo decydowania o wymianie wody w fontannach w
                  ramach ryczałtu i dopuszcza zmiany polegające na zaniechaniu wymiany wody w
                  wybranych przez siebie obiektach i wykonaniu dodatkowych wymian w innych
                  obiektach np. za brak wymiany wody w fontannie na Cmentarzu Centralnym – przed 

                  Kaplicą zwiększy się ilość wymian wody np. w fontannie w al. Papieża Jana Pawła II.
              6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o każdorazowym oczyszczaniu 

                  basenów fontann przy pomocy odkurzaczy basenowych. Wykonawca natomiast jest 

                  zobowiązany do wykonania przedmiotowych prac z najwyższą starannością i przy 

                  użyciu odpowiedniego sprzętu, dostosowanego do charakteru danego obiektu (np. 

                  jego pojemności i głębokości)      

 Prace nie ujęte w powyższym wykazie i nie wynikające z bieżącego utrzymania obiektu będą rozliczane, po uzgodnieniu ich zakresu rzeczowego i wstępnej wyceny prac z Zamawiającym, na podstawie kosztorysów/wycen, kalkulacji indywidualnych sporządzonych przez Wykonawcę prac z zastosowaniem średnich cen, na robociznę, sprzęt i materiały (uwzględniające koszty zakupu), publikowanych w informatorach cenowych z okresu wykonania robót, sprawdzonych 
i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Wykonawca prac jest zobowiązany do:

1 a) wskazania Zamawiającemu wykazu osób oddelegowanych do obsługi fontann wraz z 

        podaniem ich zakresu prac oraz numerów kontaktowych
1 b) zapewnienia całodobowego kontaktu telefonicznego i gotowości do szybkiego usunięcia  

       awarii we wszystkie dni tygodnia, także w niedzielę i w święta oraz dni wolne od pracy.  

2.

a) monitorowania, codziennie pomiarów zużycia wody na fontannie na Wałach Chrobrego, a w okresach tygodniowych zużycie wody na pozostałych obiektach wraz z przekazywaniem informacji dla Zamawiającego. W sytuacjach zwiększonych poborów wody konieczne jest przedłożenie wyjaśnienia/uzasadnienia zaistniałej sytuacji. Jego brak jest równoznaczny z poniesieniem przez Wykonawcę prac kosztów nieuzasadnionego, nadmiernego zużycia wody wraz ze ściekami. 
b)  prowadzenia dziennika eksploatacji/rejestru szczegółowych opisów codziennych czynności wykonywanych na poszczególnych obiektach i przekazywania kserokopii tych zapisów Zamawiającemu wraz  z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych (należy zapewnić bezproblemowy dostęp do prowadzonych zapisów dla Zamawiającego, wskazać miejsce przechowywania rejestru)
c) prowadzenia  codziennych wpisów do dziennika eksploatacji/rejestru wykonanych kontroli parametrów zgodnie z instrukcjami obsługi i przekazywania kserokopii tych rejestrów Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych – dotyczy fontann ze stacjami uzdatniania wody
d) rejestrowania, w cyklach tygodniowych, pomiarów parametrów wody w fontannach nie posiadających stacji uzdatniania wody i przekazywania ich Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych

e) bieżącego monitoringu wszystkich obiektów i urządzeń objętych zamówieniem i przedłożenie Zamawiającemu w dniach 27 - 29.06.2018 r.  i   10 – 12.10.2018 r. szczegółowego sprawozdania/opisu o ich stanie technicznym, na podstawie którego zostanie określony priorytet wykonywanych prac 
f) dokonywania w okresach miesięcznych przeglądu i analizy zapisów z kamer zainstalowanych na zabytkowych latarniach przy fontannie na Wałach Chrobrego wraz z przekazaniem pisemnej  informacji dla Zamawiającego (po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym)
3. bieżącego informowania Zamawiającego o prowadzonych pracach eksploatacyjnych 
na fontannach, wykonywanych w ramach ryczałtu – dowolna forma przekazu
4. bieżącego informowania Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac nie wynikających 
z bieżącego utrzymania obiektu, sposobie ich realizacji, zaawansowaniu robót oraz terminie ich zakończenia,
5. dokonywania zgłoszeń do organów ścigania, w imieniu Zamawiającego oraz za jego przyzwoleniem, o mających miejsce na obiektach objętych opieką, dewastacjach czy zaistniałych szkodach lub kradzieżach, będzie również uczestniczył w czynnościach procesowych 
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