Załącznik nr 8
URZĄDZENIA WODNO-MELIORACYJNE
W LASACH MIEJSKICH 
- rozliczenie ryczałtowe
Wyszczególnienie prac objętych wartością ryczałtową:

- likwidacja zatorów na ciekach 

- udrażnianie studni, przepustów, zakładanie brakujących szandorów (w przypadku ich zniszczenia lub
   kradzieży),
- odmulanie odcinków newralgicznych tj. połączenia cieków Zielonki i Żabieńca w rejonie jeziora Głuszec, Osówki na przebiegu od Polany Sportowej do ul. Droga Siedmiu Młynów, połączenia Kijanki z Żabińcem w okolicy ul. Miodowej, 

- regulacja zastawek w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego

Przeglądu cieków należy dokonywać nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz każdorazowo 
po zgłoszeniu przez Zamawiającego (np. po intensywnych opadach deszczu)  również w dni wolne 
od pracy. 

W zakresie przeglądu krat i przepustów Wykonawca zobowiązany jest do:

- oczyszczenia krat i terenu przyległego (minimum 2 m od kraty) z zanieczyszczeń,

- zebrania i wywozu zanieczyszczeń na wysypisko wraz z opłatami,

- naprawy krat (uzupełnienie prętów, prostowanie, itp.)

- wyjęcia krat z wody, założenie,

- usunięcia padliny.
