Załącznik nr 7

FONTANNY WODY PITNEJ (POIDEŁKA)

OPIS  PRAC NIEZBĘDNYCH DO  WYKONANIA – wartość  ryczałtowa

(prace  obejmują  okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r. z uwzględnieniem
wszystkich dni tygodnia wraz z niedzielami, dniami świątecznymi i wolnymi od pracy)


OPIS PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA – wartość ryczałtowa

I. Uruchomienie poidełek po okresie zimowym.
Uruchomienie poidełek na okres sezonu należy wykonać zgodnie z wytycznymi instrukcji obsługi, w tym:
· podczas montażu urządzeń należy poddać dezynfekcji wszystkie powierzchnie instancyjne, kontaktujące się z wodą,
· po zakończeniu prac montażowych wszystkie zewnętrzne powierzchnie urządzeń oraz krany i ociekacze należy starannie umyć wodą z dodatkiem środka myjącego, przeznaczonego do naczyń kuchennych, przeprowadzić ich sanityzację z zastosowaniem środka antybakteryjnego  do powierzchni mających kontakt z żywnością , spłukać je                    i osuszyć,
· starannie przepłukać urządzenie wodą, usuwając z jego instalacji pozostałości środka dezynfekcyjnego i ewentualnie innych substancji używanych przy montażu,
· skontrolować sprawność urządzenia.

II. Utrzymywanie w czystości i sprawności technicznej fontann wody pitnej w okresie sezonu (od 1 kwietnia 2021r. do 31 października 2021r. - w sprzyjających warunkach atmosferycznych, wg ustaleń z Zamawiającym).
1.  Bieżący nadzór nad stanem fontann wody pitnej obejmuje:
· każdego dnia (wszystkie dni tygodnia wraz z niedzielami, dniami świątecznymi i wolnymi od pracy) w godzinach porannych należy sprawdzić stan urządzeń i ich bezpośredniego otoczenia, zwracając uwagę na obecność wszelkich zanieczyszczeń, w tym napisów, zacieków, odpadów, kurzu, owadów, ptaków, gryzoni i ich odchodów, na wyciekającą wodę. Wszelkie nieprawidłowości i zabrudzenia powinny być niezwłocznie usunięte,
· zewnętrzne powierzchnie fontann, w tym także krany, należy codziennie umyć                              z zastosowaniem łagodnego środka myjącego do naczyń kuchennych, a następnie spłukać i osuszyć. Mycie i czyszczenie połączyć z sanitaryzacją przy użyciu środka antybakteryjnego, przeznaczonego do powierzchni kontaktujących się z żywnością                (nie stosować  środków na bazie chloru).
· prowadzenie dokumentacji wykonywanych każdego dnia czynności porządkowych,
· rutynowe, codzienne czynności porządkowe mogą wymagać powtórzenia w ciągu dnia       w razie stwierdzenia zanieczyszczenia urządzenia lub w jego pobliżu,
· dokonywanie napraw wynikających z dewastacji i zużycia urządzeń.


Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia, również w zakresie awarii, 
we wszystkie dni obowiązywania umowy (włącznie z niedzielami, dniami świątecznymi i dniami wolnymi od pracy).




III. Zabezpieczenie poidełek  na sezon zimowy – do końca października 2021r., w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Harmonogram zamykania poidełek zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej w pierwszym tygodniu października 2021r. Prace należy wykonać zgodnie z wytycznymi instrukcji obsługi oraz zasadami technologicznymi, w tym opróżnienie instalacji z wody.


IV. Kontrolne badania jakości wody.
Kontrolne badania należy przeprowadzać tylko w akredytowanych laboratoriach, a pobranie próbki powierzyć certyfikowanemu próbkobiorcy.
Przed zleceniem każdego badania kontrolnego wody Wykonawca prac przedstawi Zamawiającemu do akceptacji laboratorium badawcze, któremu zamierza powierzyć wykonanie badania.

Wykonawca w ramach zamówienia wykona 1x pełne badanie kontrolne wody oraz 1x badanie kontrolne wody obejmujące wyłącznie wskaźniki mikrobiologiczne w trakcie użytkowania urządzenia – dla każdej fontanny wody pitnej objętej zamówieniem. 
Pełne badanie kontrolne wody zostanie przeprowadzone w  ciągu tygodnia po zamontowaniu urządzenia i na ok. 7-10 dni przed jego udostępnieniem, kolejne badanie obejmujące wskaźniki mikrobiologiczne - w okresie od 20 do 31 lipca 2021r.

Pełny zakres badania kontrolnego wody obejmuje:
· E.coli
· paciorkowce kałowe
· P. aeruginosa (w próbce wody o obj. 100 ml)
· ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36°C (w próbce wody o obj. 1 ml)
· zapach
· barwa
· mętność
· pH
· jon amonowy
· azotany
· azotyny
· żelazo
· ołów
· kadm
· sód
· twardość (w przeliczeniu na węglan wapnia)

       Zakres badania kontrolnego wody w zakresie wskaźników mikrobiologicznych obejmuje:
· E.coli 
· paciorkowce kałowe
· P. aeruginosa (w próbce wody o obj. 100 ml) 
· ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36°C (w próbce wody o obj. 1 ml) 

W przypadku, gdy kontrolne badanie wody wykaże nieprawidłowości, należy wyjaśnić sytuację              i podjąć działania naprawcze, po których przeprowadzeniu niezbędne jest dodatkowe kontrolne badanie wody w celu oceny ich skuteczności. Zależnie od rodzaju parametru, którego dotyczy problem i jego skali, kolejne badanie może ograniczyć się do wybranego parametru lub ich grupy lub w razie konieczności zostać poszerzone.  

Dodatkowe badanie kontrolne wody może być również konieczne w szczególnych sytuacjach, jak zanieczyszczenie wody w sieci wodociągowej, awaria lub prace remontowe dotyczące instalacji wodociągowej doprowadzającej wodę do urządzenia. Pobranie kontrolnej próbki wody do badań w takich sytuacjach przed ponownym oddaniem urządzenia do użytku zawsze powinno być poprzedzone czyszczeniem, myciem i dezynfekcją całości urządzenia z jego następnym obfitym przepłukaniem wodą.

Koszt dodatkowych badań kontrolnych wody ponosi Zamawiający.

Prace nie ujęte w powyższym opisie i nie wynikające z bieżącego utrzymania urządzeń będą rozliczane, po uzgodnieniu ich zakresu rzeczowego i wstępnej wyceny prac z Zamawiającym, na podstawie kosztorysów/wycen, kalkulacji indywidualnych sporządzonych przez Wykonawcę prac z zastosowaniem średnich cen, na robociznę, sprzęt i materiały (uwzględniające koszty zakupu), publikowanych w informatorach cenowych z okresu wykonania robót, sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Wszelkie koszty niezbędne do prowadzenia prac eksploatacyjnych w ramach ryczałtu ponosi Wykonawca, z wyjątkiem kosztu części zamiennych, który będzie rozliczany na podstawie dowodów zakupu.  
