Załącznik nr 4
OPIS ŁAWEK I KOSZY
	Lp
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1.
	
	Ławka – 20 szt. (podobna jak na rysunku)

Konstrukcja: podstawa i wsporniki podłokietników stalowe, z kształtowników o prze​kroju prostokątnym, zabezpie​czone przed korozją (stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo na kolor czarny, wykończenie matowe).

 Siedzisko, oparcie i podłokietniki - deski świer​kowe o gr. ok. 4 cm, malowane 3-krotnie środkiem barwiąco-konserwującym z zawartością wosku, zachowującym naturalny rysunek drewna, barwa „teak” z wykończeniem matowym. Mocowania desek –  „nity” niewidoczne na powierzchni siedziska i oparcia.

Oparcie z 2 desek z wolną prze​strzenią na wysokości odcinka lędźwio​wego krę​gosłupa. Siedzisko, z 4 desek.

Długość ławki około 190 cm, wysokość około 80 cm, szerokość około 55 cm. 

Ławka musi posiadać elementy umożliwiające trwałe zamocowanie do podłoża. Elementy mocujące zabezpieczone przed odkręceniem przez niepowołane osoby. Montaż kotew w nawierzchni za pomocą wylewki betonowej. UWAGA miejsce montażu ławek wyłożone jest płytami betonowymi – przy montażu konieczne będzie przełożenie i przycięcie części płytek chodnikowych.
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2. 
	
	Kosz na śmieci stalowy 20 szt. (podobny jak na rysunku, ale bez podstawy kamiennej)
Konstrukcja: kosz ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. 
Wszystkie elementy kosza barwy czarnej, wykończenie matowe.

Kosz wykonany z blachy o gr. co najmniej 1,5 mm. 

Wysokość kosza ok. 70 cm, średnica ok. 40 cm, poj. ok. 60 l.
Wkład wewnątrz kosza również barwy czarnej, wyposażony w popielniczkę.

Kosz musi posiadać trwałe zamocowanie do podłoża (montaż w nawierzchni za pomocą wylewki betonowej).
UWAGA miejsce montażu koszy wyłożone jest płytami betonowymi – przy montażu konieczne będzie przełożenie i przycięcie części płytek chodnikowych.

	3. 
	



	Ławka stylowa – 30 szt. (podobna jak 
na rysunku)

Konstrukcja: podstawa żeliwna (powierzchnia żeliwa gładka, bez znacznych nierówności), barwy czarnej, zabezpieczona przed korozją. Podstawa o płynnych, ła​godnych liniach. Siedzisko i oparcie - deski świerkowe o grubości co najmniej 4 cm, malowane 3-krotnie środkiem barwiąco-konserwującym 
z zawartością wosku, zachowującym naturalny rysunek drewna, barwa „teak” z wykończeniem matowym.  Mocowania desek –  „nity” niewidoczne na powierzchni oparć i siedzisk. Element mocujący zabezpieczony przed odkręceniem przez niepowołane osoby.

Oparcie wyprofilowane, z 2 desek z wolną prze​strzenią na wysokości odcinka lędźwio​wego krę​gosłupa. 

Siedzisko wyprofilowane, z 3 desek 
o ukształto​waniu zapewniającym wygodę.

Długość ławki około 180 cm, wysokość około 70 cm, szerokość około 60 cm.

Ławka musi posiadać elementy umożliwiające trwałe zamocowanie do podłoża (montaż 
w nawierzchni gruntowej- nieutwardzonej za pomocą wylewki betonowej).

	4.
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	Kosz na śmieci stalowy z „daszkiem”– 30 szt. (podobny jak na rysunku)

Konstrukcja: kosz ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, zamocowany na słupku ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. 
Wszystkie elementy kosza barwy czarnej.

Kosz wykonany z blachy perforowanej o gr. co najmniej 1,5 mm. Daszek wykonany z blachy o gr. co najmniej 2 mm.

Wkład z blachy cynkowanej o gr. co najmniej 1,5 mm.
Wysokość kosza (bez daszka) ok. 60 cm, średnica ok. 40 cm, poj. ok. 35 l. 

Kosz musi posiadać słupek umożliwiający trwałe zamocowanie do podłoża (montaż 
w nawierzchni gruntowej – nieutwardzonej, słupki betonowane w podłożu)

Sposób opróżniania kosza przez obrót pojemnika – blokowane zapadką lub obrót kluczem imbusowym.

Wszystkie elementy mocowań kosza muszą być zabezpieczone przed demontażem przez osoby niepowołane.



