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1.1 Podstawa opracowania
1.1.1. Zlecenie inwestora
1.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz U. nr
202 poz.2072)

1.2. _Przedmiot opracowania
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych i ogrodniczych zwiazanych z remontem parku po bylym cmentarzu przy
ul. Ostrowskiej w Szczecinie.
ST stanowi czeéé dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
wym. wyZej robét.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Specyfikacja techniczna obejmuja wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z remontem parku po bylym cmentarzu przy ul. Ostrowskiej .
Zakres prac obejmuje :
- roboty pielegnacyjne w drzewostanie
- wykonanie alejek zwirowych
- remont betonowych schod6w i studni
- montaz elementoéw malej architektury
- uporzadkowanie nagrobkow
- renowacja betonowego pomnika
- zielefi
nasadzenie bylin i krzewow
wykonanie trawnikow

14. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej dokumentacji sa zgodne z obowiazujacymi normami

1.5. Ogdln ani t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa , Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inwestora.
Wykonawca odpowiada za prawidlowe wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw
okreslonymi w projekcie lub przekazanymi na piémie przez inspektora nadzoru. Nastgpstwa
bledéw, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione beda przez ‘wykonawce na
koszt wlasny. Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.
Prace w drzewostanie winni wykonywa¢ wykonawcy majacy udokumentowane
przygotowanie zawodowe i do§wiadczenie ( kursy pilarzy drzew ozdobnych NOT), roboty
budowlane prowadzi¢ winni wykonawcy majacy odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.5.1. _Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okre$lonym w umowie wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentacje projektowg i ST.




[image: image3.jpg]1.5.2 Dokumentacija projektowa
Zawiera opisy i rysunki zwiazane z realizacja zadania.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczeh w dokumentach, a o ich
wykryciu powinien powiadomi¢ przedstawiciela Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i zapewni
stale warunki widoczno$ci zabezpieczen.
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie
trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru robot.

1.5.4._ Ochrona przyrody i ochrona §rodowiska w trakcie wykonywania robét
W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowiazek zna i stosowaé wszelkie przepisy
dotyczace ochrony przyrody i ochrony érodowiska naturalnego poprzez podejmowanie
wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie przepiséw i stanu
dotyczacych ochrony $rodowiska i ochrony przyrody. ( Dz U. nr 62 poz. 627 z. 2001 r)
Stosujac si¢ do tych wymagan, wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje drég dojazdowych
- stosowanie cigzkiego sprzetu mechanicznego nie blizej niz 5 m od osi pnia
drzew
- wykonywanie wszelkich prac w obrebie drzew recznie i obstugiwanym recznie,
lekkim sprzgtem mechanicznym
- zabezpieczenie gleby wokot bryt korzeniowych drzew przed zageszczeniem
na skutek ucisku spowodowanego uzyciem niezbednego cigzkiego sprzetu

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materialy {atwo palne
powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowmi oraz z dala od 0s6b
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wy wolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. ialy szkodli $rodowi
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng badz
aprobatg agrotechniczna wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziaty wania tych materialow na érodowisko.
Jezeli wykonawca uzy! materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.7. _Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej




[image: image4.jpg]pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzef
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawea stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzeh na oé pojazdu przy
transporcie materialow i wyposazenia na i terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly
bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamial Inwestora (Inspektora Nadzoru).Pojazdy
i ladunki powodujace nadmiere obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.

1.5.9.Bezpieczefistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.
‘Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace ,socjalne oraz
sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
zapewmaua bezpieczenstwa publicznego. Przyjmuje sig, ze koszty zwnqune z zapewnieniem
i utrzymaniem bezpieczefistwa terenu budowy zostaly uwzglednione w cenie umowne; .

1.5.10. _Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy urzadzenia
uzywane do robét do daty zakonczenia robét ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inspektora nadzoru) oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki spos6b, aby teren i efekt realizacji zadania byt w
zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1511 Wani rawa i inn
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydme przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

1.5.12 Nazwy i kody
Kod CPV 45233260-9 Drogi piesze
Kod CPV 45212000-6 Roboty w zakresie malej architektury
Kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zieleni

2. MATERIALY

2.1.Zrodla uzyskania materiatéw
Wykonawca zapewni uZycie materialow zgodnych z dokumentacja . Wykonawca
zobowiazany jest przedstawié¢ Zamawiajacemu zrédio pozyskiwania materiatow w celu
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
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Material wi wyma
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badZ ziozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Jeli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych maferiatow do innych robdt, niz te do Ktorych

zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez inspektora
nadzoru.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i
wiaéciwoé¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.4.__Pochodzenie materiatow
Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i
starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, kiérzy
powinni by¢ zdolni zademonstrowa stosownoé¢ danego produktu poprzez referencje do
podobnych zastosowa, oraz Ze jest on wiaéciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong
w specyfikacji. Materialy i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich
zgodno$é z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub migdzynarodowych organizacji
normujacych.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu peing informacje na temat wszelkich
materialow (produktow).Przed ziozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materialy lub
produkty, Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje
powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio
z przedstawicielem Inwestora.

2.5. Materialy do wykonania alejek
piasek
kruszywo kamienne lamane
kruszywo naturalne z gling

2.6. Elementy malej architektury
Gotowe elementy zakupione w firmach specjalistycznych

2.7. Material roélinny
Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023(3)
i PN-R- 67022(2), whasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety z nazwa lacifiska
i polska, podany wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidiowo uformowane
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiadaé nastepujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przeduzaé
przewodnik
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystgpowac licznie korzenie
drobne
- u roélin sadzonych z bryla , bryla powinna by¢ prawidiowo
uformowana i nie uszkodzona
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rozmieszczone
- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zaroénigte, dopuszcza sig
4 niecalkowicie zaro$nigte blizny na przewodniku w IT wyborze u form
naturalnych drzew
Roéliny kwietnikowe - byliny
Dostarczone sadzonki powinny byé oznaczone etykieta z nazwa lacifiska i polska
i odpowiadaé normie BN- 76/9125-02
‘Wymagania ogolne dla roslin kwietnikowych
- ro$liny powinny by¢ dojrzale technicznie, tzn. nadajace sig do
Wysadzenia, jednolite w calej partii, zdrowe i nie zwiednigte
- pokrj roglin, barwa kwiatow i lisci powinny byé charakterystyczne dla
gatunku i odmiany
- bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przeroénieta korzeniami,
wilgotna i nieuszkodzona
‘Wady niedopuszczalne:
Silne uszkodzenie mechaniczne roslin
$lady zerowania szkodnikow
oznaki chorobowe
zwigdnigcie lisci i kwiatow
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej
Nasiona traw
Mieszanka traw na tereny zacienione w proporcji
5 czeéci wiechliny zwyczajnej
3 czgsei wiechliny gajowej
2 czgéci kostrzewy czerwonej rozlogowej
Wysiewaé w ilo$ci 35 gna 1 m2
Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, zgodnie z podanym skladem
chemicznym ( zawarto$é azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania
Kora do $ci6tkowania
Z drzew iglastych, lezakowana minimum 6 miesigcy

3. SPRZET
3.1._Ogélne warunki

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej inst. I wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam
gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany sprzgt po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.
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zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3 kon

Wykonawca przystgpujac do wykonania przedmiotu zambwienia powinien wykazaé si¢
mozliwoéeia korzystania 2 nastepujacego sprzetu :

- pil mechanicznych i rgcznych

- drabin i podnognikéw

- frezarki do pniakéw

- rgbaka do rozdrabniania galezi

- koparek, spycharek, réwniarek

- walcow statycznych, wibracyjnych, ubijakéw spalinowych

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazef na osie i innych parametréw
technicznych.

$rodki transportu nie odpowiadajace wym. warunkom moga by¢ dopuszczone przez
inspektora nadzoru pod warunkiem przy wrocenia stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie wszelkich element6w robot,
7a ich zgodno$¢ z wymiarami i rzednymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi przez inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie
pomylki i bigdy w czasie trwania robét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

5.2. Kolejnoé¢ wykonyw.
5.2.1 Wycinka drzew, krzewow i zaroéli, cigcia sanitarne i formujace w koronach
drzew, frezowanie pni po $cigtych drzewach.
Uporzadkowanie terenu - zrebkowanie galezi na miejscu i rozrzucenie zrgbkow,
wywoz grubizny.
5.2.2. Wykonanie alejek parkowych — korytowanie na glgbokoéé 20cm, rozécielenie
Scm warstwe piasku, 10cm warstwe kruszy wa kamiennego, ulozenie wierzchniej
warstwy zwirowo- gliniastej grubosci Sem,
Obrzeza alejek 0 wym. 20 x 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej.
5.2.4. Przemieszczanie ziemi z korytowania — zasypanie zagigbienia terenu
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5.2.5. Remont betonowych schodéw i studni.
5.2.6. Konserwacja betonowego pomnika.

5.2.7. Montaz na (rwale do podioza awek parkowych i koszy na smicci.

52.8. Uporzadkowanie nagrobkéw — podnoszenie przewrbconych, przestawienie
w inne miejsca wskazane przez inwestora, wywiezienie poza teren cmentarza plyt
bez napisow i postumentow.
5.2.9. Przygotowanie podloza glebowego pod nasadzenia roélinne i wykonanie
trawnikow.
5.2.10, Sadzenie krzewdw lisciastych w doly o wym. 0,3 x 0,3 m, iglastych w doly
0,5 x 0,5 m zaprawione ziemig urodzajna.
5.2.11. Sadzenie bylin
5.2.12. Mulczowanie gleby pod nasadzeniami 5 cm warstwa kory.

5.2.13. Pielggnacja roczna nasadzen krzewow , bylin i trawnikow —
odchwaszczanie, podlewanie, nawozenie, wymiana nieprzyjetych roélin, wymiana
zniszczonych zabezpieczen, koszenie trawnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Program zapewnienia jako$ci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia
Program zapewnienia jakoci, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacia projektowa. ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakoéci zawiera¢ bedzie:
a) czg$¢ ogolng opisujaca
organizacj¢ wykonywania robét, terminy i sposob prowadzenia robot
oznakowanie robét
BHP
Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikéw
Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢
System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywania robot
wyposazenie i sprzet
b) czesé szczegdlows opisujacq dla kazdego asortymentu robot
wykaz maszyn i urzadzef stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazenia w urzadzenia pomiarowo-kontrolne
rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu
sposéb zabezpieczenia materialéw podczas transportu
sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiagnaé zatozona jako$¢ robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrolg robét i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materialow i robét sprawdzajac czy roboty
wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa i sst . Wykonawca dostarczy inspektorowi
nadzoru §wiadectwa, e wszystkie sterowane urzadzenia posiadaja wazna legalizacje.




[image: image9.jpg]Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych pracy sprzgtu, personelu. Jesli beda one powazne i moga
wplynaé ujemnie na jakosé robot, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych
materialow , sprzetu itp. Do czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakos.

6.3. Dokumenty budowy
Dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do kofica budowy bedzie dziennik budowy. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na wykonawcy.
Zapisy dokonywane beda na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata wpisu z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Wszystkie zalaczone dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawecy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
- uzgodniony przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramu robét
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia robot
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru
- daty polecenia wstrzymania robét z podaniem przyczyn
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych
i koficowych odbioréw robot
- wyjasnienia i uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami
klimaty cznymi
- dane dotyczace jakoéci materialow
- inne istotne informacje o przebiegu robét
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy
beda przedlozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Wszystkie decyzje
inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania
sig.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreélat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do dziennika budowy.




[image: image10.jpg]Jakikolwiek blad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét.
Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czgstotliwoscig wymagana do celu
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2._Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czeéciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpowania duzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét.
Obmiary robot zanikajacych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w rejestrze obmiaréw . W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalen ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
Dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :
- odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiér czgsci robot
- odbiér koficowy robot
- odbi6r pogwarancyjny
82 bior rol ikaj i ulegaj i
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czeéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 7 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pé7niej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia
inspektora. Jakos¢ i ilodé robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja
projektowa , ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesci robét
Odbiér czesci robt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czgéciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.
8.4._Odbiér konicowy robot
0dbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich iloci, jakosci i wartoéci. Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowoé¢ do odbioru
Koncowego bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie inspektora nadzoru.
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[image: image11.jpg]Odbioru kohicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnoéci inspektora i wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnogci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST.
W trakeie odbioru koficowago robot komisja zapozna sig 7 realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupelniajacych i poprawkowych.
8 o odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego jest protokét odbioru
konicowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jeéli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- uwagi i zalecenia inspektora szczegolnie z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz dokumentacj¢ potwierdzajaca wykonanie zalecefi inspektora

- dziennik budowy

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly
wyniki pozytywne.
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy nowy termin odbioru koficowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.6._Odbiér pogwarancyjny
0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koficowy robot”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce.
Kwota ryczattowa obejmowaé bedzie w szczegdlnosci:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Kwota ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwoé¢ zadania dodatkowej zaplaty .
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