Załącznik nr 7  

OPIS TECHNOLOGII PROWADZENIA PRAC LEŚNYCH W RAMACH CIĘĆ ODNOWIENIOWYCH,  PIELĘGNACYJNYCH I SANITARNYCH.

Zabiegi pozyskania i zrywki drewna należy wykonać w ramach cięć odnowieniowych (rębnych), pielęgnacyjnych (trzebież wczesna i późna), sanitarnych i przygodnych. Obszar, lokalizację w terenie wskazują leśniczowie poszczególnych leśnictw zgodnie ze wcześniej ustalonym harmonogramem prac.  


Drzewa przeznaczone do wycinki są wyznaczone przez leśniczego i trwale zaznaczone. Rozmiar cięć powinien być zgodny z szacunkiem brakarskim drzew na pniu. Kierunek obalania drzew, trasę zrywki, miejsca stosowania mat zrywkowych oraz miejsce składowania drewna dla każdej pozycji wyznacza leśniczy.
Nadzór stały nad prowadzonymi pracami od strony wykonawcy powinny sprawować osoby przygotowane teoretycznie i praktycznie do wykonywania powyższych robót. 

Ścinkę, obalanie, manipulację powinni wykonywać uprawnieni operatorzy pilarek z doświadczeniem praktycznym. Bieżącą odbiórkę drewna osoba z wymaganym przygotowaniem brakarskim.
Proces pozyskania, zrywki powinien zawierać wszystkie czynności zawarte w normach prac dla pozyskania i zrywki drewna (PGL Lasy Państwowe 2004)

Zrywkę prowadzić należy przy użyciu ciągnika typu LKT oraz ciągnika rolniczego przy pracach w ramach cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach młodszych klas wieku. 

Melioracje agrotechniczne należy wykonać 
w oddziale 98g Leśnictwa Dąbie w ilości zgodnej z kosztorysem ofertowym.  
Zobowiązuje się wykonawcę do właściwej ochrony runa, nalotów, podrostów, podszytów, drugiego piętra i podsadzeń produkcyjnych oraz niwelacji szkód powstałych w wyniku przejazdów technologicznych (kolein, wgłębień) oraz usuwania drzew uszkodzonych, obłamanych niebezpiecznych konarów nad drogami i ścieżkami spacerowymi. Powierzchnię po wykonanych zabiegach należy uprzątnąć przez zebranie drobnicy w stosy na wskazanych pozycjach w ilościach zgodnych z kosztorysem ofertowym. 
Dokumentowanie wykonanych robót należy wykonać po każdej zakończonej pozycji cięć. Wycenę należy sporządzić na podstawie dokumentów odbioru i stawek objętych kosztorysem ofertowym.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie bezpieczeństwa osób postronnych, prawidłowe oznakowanie terenu i egzekwowanie zakazu wstępu.

Wszystkie prace należy prowadzić uwzględniając zapisy:

1) „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” Warszawa 1997.
2) „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych” Warszawa 1996.
