Zestawienie materiałów dla Oświetlenia wokół ARKONKI

1.
Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm
kg

2.
Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany
t

3.
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0
m2

4.
Kabel YAKY 4x25 mm2, 0,6/1 kV
m

5.
konstrukcje mocujące
kg

6.
Końcówka kablowa rurkowa 2KA-25mm2
szt

7.
lampa sodowa SON-T 70W
szt

8.
Opaska kablowa OKi - ocechowana
szt

9.
Oprawa typu SGS103 K SON-T70W K II TP SP    
szt

10.
Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 75 mm
m

11.
Piasek zwykły
m3

12.
Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2
m

13.
Słup stalowy ocynkowany "MABO" typ MSO 70-3
szt

14.
śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami
kg

15.
uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU
szt

16.
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
kg

17.
Wysięgnik kątowo łukowy – WKŁ, 1,5m prod.MABO
szt

18.
Złącze oświetl. zewn. słup. IZK 1-bezp.
szt

19.
Złączka kontrolna K-422
szt

