
Załącznik nr 8

SPECYFIKACJA  TECHNICZNEGO  WYKONANIA  
I  ODBIORU  ROBÓT
(SSTW)
I.  WSTĘP

A. Przedmiot SSTW 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót związanych 
z bieżącą konserwacją terenów zieleni. 

SSTW stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji niżej wymienionych robót.

B. Zakres robót

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą następujących prac:

Utrzymanie czystości
1. 
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH ZIELENI MIEJSKIEJ.
Utrzymanie terenów w czystości należy wykonywać w różnej częstotliwości ustalanej z inspektorem nadzoru. Przewiduje się następujące częstotliwości:

  - 7 x w tygodniu (w tym niedziele i święta), (częściowo w rejonie I, II, III i IV)

  - 3 x w tygodniu (rejon I, III i IV)
 

W pracach porządkowych należy skalkulować:

-  zbieranie odpadów komunalnych (w tym podrzutów i gałęzi) – częstotliwość w zależności ustalonego zakresu,

- opróżnianie koszy - częstotliwość w zależności od ustalonego zakresu, każdorazowe   wyłożenie  koszy workami folii polietylenowej czarnych o grubości 0,045 – 0,05 mm, o wymiarach 800 x 580 mm i pojemności 70 litrów,

-  wywozy zanieczyszczeń i odpadów na wysypisko,

- prace porządkowe należy wykonać do godz. 1000 danego dnia sprzątania (w
zależności od grupy porządkowej)
- bieżącą kontrolę stanu technicznego wyposażenia obiektów w rejonie, w tym małej architektury i placów zabaw. Wykonawca odpowiedzialny będzie za
sprawność i bezpieczeństwo urządzeń w zakresie ich kompletności i wytrzymałości. W momencie stwierdzenia uszkodzeń Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć plac zabaw do 
czasu dokonania naprawy 
tak, aby uszkodzone urządzenia nie stanowiły zagrożenia 
oraz niezwłocznie 
powiadomić inspektora nadzoru danego rejonu. 

Zobowiązuje się Wykonawcę do sprzątnięcia obiektów do godz. 10.00. każdego dnia 
w zależności od częstotliwości sprzątania w tygodniu.
2. 
OCZYSZCZANIE STAWÓW.

Zebranie zanieczyszczeń komunalnych ze stawu. Wywóz zanieczyszczeń tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton. 
Krotność 1x w tygodniu 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian krotności w zależności od potrzeb.

3. 
POWIERZCHNIOWE OCZYSZCZANIE TERENU

Oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, resztek budowlanych, gałęzi, liści, śmieci itp. zanieczyszczeń przy użyciu grabi. Przesortowanie i ułożenie zebranego materiału w stosy. 
Wywóz zanieczyszczeń tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 
5 ton.
Trawniki
4.      WIOSENNE WYGRABIANIE TRAWNIKÓW Z WYWOZEM 
I UTYLIZACJĄ.

Wygrabienie wiosenne liści z trawników oraz zgarnięcie w pryzmy do dalszego transportu. Wywóz liści tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i ich utylizacja.

Wykonawca ma obowiązek wykonać wiosenne grabienie liści w terminie min. 14 dni roboczych od zlecenia wykonania pracy (w rejonie).
5.  
JESIENNE WYGRABIANIE TRAWNIKÓW Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ.

Wygrabienie jesienne liści z trawników oraz zgarnięcie w pryzmy do dalszego transportu. Wywóz liści tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i ich utylizacja .

Wykonawca ma obowiązek wykonać jesienne grabienie liści w terminie min. 14 dni roboczych zlecenia wykonania pracy (w rejonie).
6.  
KOSZENIE  TRAWNIKÓW – TEREN PŁASKI. 
Koszenie trawników kosiarkami mechanicznymi spalinowymi, koszami lub wykaszarkami na terenie płaskim. Koszenie obejmuje trawniki częściowo obsadzone drzewami i krzewami. Należy podkaszać  trawę przy drzewach, krzewach i elementach małej architektur. 

Zgrabienie skoszonej trawy i ułożenie jej w kopki do dalszego transportu. Wywóz i utylizacja skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanej pracy pojazdami o ciężarze do 5 ton. Koszenie wszystkich obiektów w rejonie należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych (skorelowane z koszeniem trawy na terenie skarp na danym obiekcie) od dnia zlecenia z wyjątkiem zmian wprowadzonych przez inspektora nadzoru rejonu. Dany obiekt należy wykosić w czasie nie dłuższym niż 2 dni.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian krotności koszenia w zależności od potrzeb 
i warunków pogodowych.

7.     
KOSZENIE TRAWNIKÓW – TEREN SKARP WRAZ Z ZEBRANIEM,  WYWOZEM I UTYLIZACJĄ
Koszenie trawników kosiarkami mechanicznymi spalinowymi, kosami lub wykaszarkami na terenie skarp. Koszenie obejmuje trawniki częściowo obsadzone drzewami i krzewami. 

Zgrabienie skoszonej trawy i ułożenie jej w kopki do dalszego transportu. Wywóz i utylizacja skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanej pracy pojazdami o ciężarze do 5 ton. Koszenie wszystkich obiektów w rejonie należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych (skorelowane z koszeniem trawy na terenie płaski na danym obiekcie) od dnia zlecenia, z wyjątkiem zmian wprowadzonych przez inspektora nadzoru danego rejonu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian krotności  w zależności od potrzeb 
i warunków pogodowych.

8. 
WYKASZANIE CHWASTÓW I SAMOSIEWÓW WRAZ Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ

Koszenie chwastów i samosiewów wykaszarkami lub kosami spalinowymi. Koszenie obejmuje tereny częściowo obsadzone drzewami i krzewami. Zgrabienie pokosu i ułożenie jej w kopki do dalszego transportu. Wywóz i utylizacja tego samego dnia po wykonanej pracy pojazdami o ciężarze do 5 ton. Koszenie wszystkich obiektów w rejonie należy wykonać 
w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zlecenia, z wyjątkiem zmian wprowadzonych przez inspektora nadzoru rejonu.

9. 
OBCINANIE BRZEGÓW TRAWNIKA
Naciągnięcie sznura. Odcięcie łopatą brzegu trawnika. Zwinięcie sznura. Zgrabienie darni. Wywóz darni tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton 
i utylizacja.
10. RENOWACJA TRAWNIKÓW.
Koszenie z wygrabieniem, usunięciem filcu, aeracja, wertykulacja i piaskowanie. Odchwaszczenie i nawiezienie trawnika. W razie potrzeby należy uzupełnić braki poprzez dosianie nasion trawy. Usunięcie pozostałości, wywiezienie i utylizacja. 
11. NAWOŻENIE TRAWNIKÓW 

Nabranie nawozu do wiader. Doniesienie do miejsca wysiewu. Rozsypanie nawozu wieloskładnikowego granulowanego, przeznaczonego do nawożenia trawników,  w ilości      5 kg na 100 m2. Rodzaj nawozu musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

12. ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

Zdjęcie 15 cm warstwy ziemi wraz z wywozem. Spulchnienie mechaniczne podłoża. Dowiezienie ziemi urodzajnej i rozścielenie jej oraz wyrównanie powierzchni. Rozrzucenie nawozów mineralnych 5kg/100m2 i zagrabianie. Wałowanie powierzchni, wysianie nasion traw w ilości 3 kg/100m2, przykrycie nasion za pomocą wału kolczatki lub grabi. Podlanie (ZUK nie zapewnia dostępu do wody). Wykonanie pierwszego koszenia.
Odbiór terenu po pierwszym koszeniu.

DROGI PARKOWE, ALEJKI ,SCHODY

13. GRACOWANIE DRÓG, PLACÓW I SCHODÓW
Gracowanie dróg i placów. Zgrabienie chwastów. Wywóz chwastów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacja.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pracy w terminie min. 14 dni od zlecenia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian krotności  w zależności od potrzeb 
i warunków pogodowych.
14. ZAMIATANIE DRÓG PARKOWYCH
Zamiecenie (z wykluczeniem użycia dmuchawy) całej powierzchni dróg parkowych. Wywóz zanieczyszczeń tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton 
i utylizacja.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian krotności  w zależności od potrzeb 
i warunków pogodowych
15. OCZYSZCZENIE KRAWĘŻNIKÓW DRÓG PARKOWYCH Z DARNI.

Odcięcie darni przy krawężnikach. Zgarnięcie darni w stosy do dalszego transportu. Zamiecenie nawierzchni drogi wzdłuż krawężnika. Wywóz darni tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacja.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian krotności  w zależności od potrzeb 
i warunków pogodowych.

16. OCZYSZCZANIE DRÓG PARKOWYCH I SCHODÓW.

Odspojenie darni z płyt i pomiędzy płytami lub (i) odchwaszczenie ręczne. Uprzątnięcie pozostałości i zamiecenie płyt. Wywóz darni sukcesywnie  w czasie trwania prac, tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacja.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian krotności  w zależności od potrzeb 
i warunków pogodowych.

17. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW BRUKOWYCH

Usunięcie darni, wybranie zanieczyszczeń. Wywóz zanieczyszczeń tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i  ich utylizacja.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian krotności  w zależności od potrzeb 
i warunków pogodowych.

18. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG.
Odśnieżane i posypywane piaskiem drogi, alejki i schody należy utrzymywać w ciągłej szorstkości - reakcja nie później niż do 2 godz. po rozpoczętym opadzie, niezależnie od dnia tygodnia.. Kalkulacja winna uwzględniać wartość piasku. 
Krzewy
19.    PIELĘGNACJA (PRZEŚWIETLENIE LUB ODMŁODZENIE)
Przycięcie krzewów (z kolcami lub bez kolców) sekatorem z wycięciem zbędnych i (lub) starych pędów za pomocą piłki ręcznej i sekatora. Zebranie gałęzi i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton oraz ich utylizacja.
20. PRZEKOPANIE I PIELENIE SKUPIN KRZEWÓW.
Przekopanie i pielenie ręczne (z chwastów i samosiewów) krzewów z kolcami i bez kolców. Zagrabienie przekopanej powierzchni. Zebranie chwastów i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacja. 
21. SADZENIE KRZEWÓW.

Dostarczenie krzewów na wyznaczone miejsce. Wyznaczenie miejsc sadzenia. Wykopanie dołów o średnicy 0,3 m x 0,3 m i zalanie ich wodą.

Zaprawienie całkowite dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową. Posadzenie krzewów liściastych lub iglastych o wysokości min. 0,5 m z dowiezieniem oraz przycięcie koron 
i korzeni.

Krzewy powinny mieć minimum 4 zdrowe, dobrze wykształcone pędy oraz zabezpieczony system korzeniowy w formie pojemnika. Podlanie krzewów w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. Wykonanie misy i mulczowanie korą drobnoziarnistą na grubość 5 cm.
Wykonawca udziela gwarancji na  sadzenie drzew i krzewów – 12 miesięcy,

22. CIĘCIE ŻYWOPŁOTÓW ZE ZGRABIENIEM ODCIĘTYCH PĘDÓW, WYWOZEM I UTYLIZACJĄ.
Cięcie żywopłotów we wszystkich jego płaszczyznach tzw. metodą „od sznurka”. Zgrabienie pędów pozostałych po cięciu żywopłotu w pryzmy do dalszego transportu.
Wywóz odciętych pędów żywopłotu tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami
o ciężarze do 5 ton i utylizacja.
23. 
CIĘCIE ŻYWOPŁOTÓW Z DRABINY ZE ZGRABIENIEM ODCIĘTYCH 


PĘDÓW, WYWOZEM I UTYLIZACJĄ. 
Ustawianie rusztowań lub przestawianie drabiny. Cięcie żywopłotów we wszystkich jego płaszczyznach tzw. metodą „od sznurka. Zgrabienie pędów pozostałych po cięciu żywopłotu w pryzmy do dalszego transportu.

Wywóz odciętych pędów żywopłotu tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami 
o ciężarze do 5 ton i utylizacja.
24. ODCHWASZCZANIE ŻYWOPŁOTÓW

Spulchnienie ziemi i opielenie żywopłotów. Zebranie chwastów i wywóz  tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton oraz utylizacja.
25. SADZENIE ŻYWOPŁOTÓW
Dostarczenie krzewów żywopłotowych na wyznaczone miejsce. Wyznaczenie miejsc sadzenia. Wykopanie rowków  o szerokości min. 0,3 m i zalanie ich wodą.

Zaprawienie całkowite dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową. Posadzenie krzewów liściastych lub iglastych o wysokości min. 0,5 m z dowiezieniem oraz przycięcie koron 
i korzeni.

Krzewy powinny mieć minimum 4 zdrowe, dobrze wykształcone pędy oraz zabezpieczony system korzeniowy w formie pojemnika. Podlanie krzewów w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. ZUK nie zapewnia wody.

Wykonawca udziela gwarancji na  sadzenie drzew i krzewów – 12 miesięcy,

26. PODLEWANIE KRZEWÓW I ŻYWOPŁOTÓW

Podlewanie krzewów i żywopłotów w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej przy użyciu ciągnika z beczkowozem. Nabranie wody do beczkowozu. ZUK nie zapewnia dostępu do wody. Usytuowanie węża gumowego zasilanego wodą z beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposób, aby nie zmoczyć wierzchniej części roślin.

Drzewa
27. SADZENIE DRZEW W PARKACH
Wykonawca odpowiada za zakup i dostarczenie materiału roślinnego.
Wyznaczenie miejsc sadzenia. Dowóz drzew do miejsca sadzenia. 

Drzewa o obwodzie pnia minimum 14 cm i symetrycznej prawidłowo wykształconej koronie uformowanej i ukształtowanej na wysokości minimum 220 cm oraz rozwiniętej bryle korzeniowej (zabezpieczonej w formie balotu lub w pojemniku). Materiał roślinny musi być przynajmniej 3 razy szkółkowany.

Drzewa należy posadzić w doły o wymiarach 1,0 m x 1,0 m x 0,7 m z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną, przed posadzeniem doły zalać wodą.
Osadzenie palików przy drzewach: po 3 szt. przy każdym drzewie. Pale powinny być okorowane zaimpregnowane przed wilgocią, o średnicy 8 cm i przywiązane 3 wiązadłami parcianymi do drzewa i połączenie poprzeczkami od dołu i u góry
Wywóz podłoża z wykopanych pod drzewa dołów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton.

Podlanie w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. Wykonanie misek przy drzewach o średnicy 1,0 m i wyściółkowanie jej zrąbkami warstwą grubości 6 cm.

Drzewa sadzone w 2 terminach: do dn. 15.11.2007 i do dn. 15.05.2007 r.
Zamawiający zleca  sadzenie i dostarcza wykaz drzew i krzewów. Kalkulacja nie uwzględnia ceny drzewa. Wykonawca dołącza do kosztorysu powykonawczego fakturę za zakupiony materiał roślinny. Wykonawca przy zakupie materiału roślinnego winien kierować się gospodarnością, przedstawiając Zamawiającemu oferty z min. 3 źródeł, ostatecznie o wyborze materiału decyduje Zamawiający.

W cenie sadzenia drzew Wykonawca uwzględnia dwuletni okres pielęgnacji gwarancyjnej, która powinna uwzględniać stałe:

odchwaszczanie mis przy drzewach, naprawy lub wymiany obudów, systemów nawadniających, podlewanie wg potrzeb,  usuwanie odrostów, zwalczanie chorób 
i szkodników, cięcia sanitarne, wymiana uszkodzonego, chorego lub suchego materiału 
i wszelkich innych zabiegów umożliwiających zachowanie drzewa w dobrej kondycji.

Wykonawca ma obowiązek utrzymywania, wykonywania usługi bez poleceń Zamawiającego 

28. CIĘCIA W  KORONACH DRZEW
Wycinanie gałęzi suchych, nadmiernie zagęszczających koronę, lub i (lub) cięcia formujące, korekcyjne przy użyciu piły lub sekatora, zebranie gałęzi w stosy do dalszego transportu, zasmarowanie miejsc przycięć środkiem grzybobójczym. Rodzaj środka musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Powstałe w trakcie wykonywania prac odpady i drewno należy usuwać na bieżąco, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacji Wykonawca 
w przypadku wystąpienia kolizji wykonywanych prac z linią energetyczną niskiego 
i wysokiego napięcia lub trakcją tramwajową zobowiązany jest uzgodnić wyłączenie prądu lub zajęcie pasa drogowego.
29. CIĘCIA W KORONACH DRZEW O  WYSOKOŚCI DO 4M.
Przycięcie drzew piłą lub sekatorem. Zebranie odciętych gałęzi w stosy do dalszego transportu. Zasmarowanie miejsc przycięć środkiem grzybobójczym. Rodzaj środka musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Przestawianie drabiny. Wywóz gałęzi tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacja.
30. WYKONANIE MISEK PRZY DRZEWACH
Wykonanie misek przy drzewach o średnicy 1,0 m i wyściółkowanie jej warstwą zrębków grubości 6 cm.
31. ODCHWASZCZANIE MISEK WOKÓŁ DRZEW.

Przekopanie i pielenie misek o średnicy 100 cm przy drzewach. Zebranie chwastów i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją.
32. USUWANIE ODROSTÓW DRZEW
Odcięcie nożem ogrodniczym lub piłą odrostów u drzew . Zebranie pędów i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacją.
33. WYMIANA ZNISZCZONYCH  LUB UZUPEŁNIENIE BRAKUJACYCH PALI 
Podkopanie pala i wyjęcie go. Zebranie pali i odniesienie ich na odległość do 10 m. Doniesienie pali . Pale winny być okorowane, zaimpregnowane, o średnicy 8 cm. Wbicie pali. Przenoszenie drabiny w miarę postępu robót. Przywiązanie drzewa do pala za pomocą wiązadeł parcianych i ścięcie końców pali. Wywóz usuniętych pali tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją.
35. 
WYCINANIE SAMOSIEWÓW DRZEW W WIEKU DO 5 LAT

Wycinanie ręczne samosiewów drzew w wieku do 5 lat. Układanie na stosy, następie wynoszenie na przyczepę i wywóz oraz utylizację lub zrębkowanie i rozrzucenie pod krzewy.

36- 43.  ŚCINANIE DRZEW Z  USUNIĘCIEM KARPINY.
Odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach. Odkopanie korzeni. Obcięcie i usunięcie korzeni lub sfrezowanie 20cm poniżej poziomu gruntu. Przewrócenie reszty pnia przy użyciu liny. Pocięcie pni na odcinki dogodne do transportu i. Ułożenie gałęzi i konarów w stosy i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy.  Zasypanie dołu dostarczoną ziemią. Ubicie i wyrównanie zasypanego dołu.

Wywóz ściętych drzew, gałęzi wraz z karpiną tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją. 

Przedstawiona przez Wykonawcę kalkulacja będzie dotyczyć również drzew powalonych, np. wiatrołomów.

Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady i drewno zgodnie 
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (DZ. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 
z późniejszymi zmianami). Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozdysponowania drewna.
Należy skalkulować wg średnicy i twardości drzewa. 
44. PODLEWANIE DRZEW
Podlewanie drzew w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej przy użyciu ciągnika z beczkowozem. Nabranie wody do beczkowozu. ZUK nie zapewnia dostępu do wody. Usytuowanie węża gumowego zasilanego wodą z beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposób, aby nie zmoczyć wierzchniej części roślin.

45-48.  FREZOWANIE PNI 
 Należy skalkulować frezowanie pni w zależności od średnicy pnia (formularz cenowy). Powstałe trociny rozrzucić pod krzewy lub drzewa na obiekcie, na którym jest wykonywana praca.

Kwiaty jednoroczne, byliny i róże

49. PRZYGOTOWANIE   KWIETNIKA  DO  OBSADZENIA.

Przekopanie kwietnika łopatą i wybranie chwastów, wyrównanie i przycięcie brzegu trawnika, zagrabienie ziemi grabiami. Rozłożenie wcześniej dostarczonego substratu do poziomu trawnika, wysianie nawozu o długim okresie działania, wyrównanie i uformowanie powierzchni.  Wywóz chwastów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją.
50. OBSADZENIE KWIETNIKÓW SEZONOWYCH KWIATAMI JEDNOROCZNYMI I CEBULOWYMI.
Wyznaczenie miejsc sadzenia. Doniesienie roślin. Wybicie roślin z doniczek. Zebranie 
i ułożenie doniczek. Posadzenie. Podlanie rabat wodą w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. Usytuowanie węża gumowego zasilanego wodą z beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposób, aby nie zmoczyć wierzchniej części roślin. Podlewanie należy przeprowadzać w godzinach wieczornych lub porannych. ZUK nie zapewnia dostępu do wody. Materiał kwiatowy powinien mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy, zdrowy, bez oznak chorobowych i żerowania  szkodników, z wyraźnie wybarwionymi pąkami kwiatowymi. 
Materiał roślinny do uzgodnienia z inspektorem nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania projektów.

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć projekty wraz z wyliczeniem ilości poszczególnych gatunków. Na etapie zamawiania materiału roślinnego cenę kwiatów należy uzgodnić 
z inspektorem  celem zaakceptowania. Projekty należy przedstawić najpóźniej: do 15 lutego.

Wykonawca ma obowiązek wykonać sadzenie kwiatów w terminach:

 - wiosenne nasadzenie – w zależności od warunków pogodowych
 - letnie nasadzenie – w dniach od 15 maja do dn. 31 maja

W przypadku zmian terminów nasadzeń prace należy wykonać w ciągu 14 dni roboczym na rejonie.
51. OBSADZENIE DONIC BETONOWYCH KWIATAMI JEDNOROCZNYMI I CEBULOWYMI 
Materiał roślinny do uzgodnienia z inspektorem nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania projektów

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć projekty, ceny i ilości materiałów celem zaakceptowania przez inspektora nadzoru. Projekty należy przedstawić najpóźniej: do 15 marca - nasadzenia wiosenne, do 15 maja -  nasadzenia letnie. 
Uzupełnienie nowej ziemi uprzednio dowiezionej. Doniesienie roślin. Rozłożenie 
i posadzenie kwiatów. Podlanie kwiatów wodą w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. Uprzątnięcie miejsca wokół pojemników.
Wykonawca ma obowiązek wykonać sadzenie kwiatów w terminie do 14 dni roboczych 
(w rejonie)od dn. uzyskania polecenia.
52. ODCHWASZCZANIE KWIETNIKÓW SEZONOWYCH, BYLINOWYCH 
I KWIATÓW W DONICACH.
Pielenie kwietników przez spulchnianie motyką. Wybranie chwastów. Wywóz chwastów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją.

53. RĘCZNY WYSIEW NAWOZÓW MINERALNYCH NA KWIETNIKACH SEZONOWYCH, BYINOWYCH I KWIATACH W DONICACH.
Nabranie nawozu do wiader. Doniesienie do miejsca wysiewu. Rozsypanie nawozu wieloskładnikowego granulowanego, przeznaczonego do nawożenia roślin kwietnikowych,  w ilości 8 kg na 100 m2 w dwóch dawkach. Rodzaj nawozu musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Przykrycie rozsianych nawozów za pomocą  motyczki.

54. PODLEWANIE  KWIETNIKÓW SEZONOWYCH, BYLINOWYCH, RÓŻANEK I KWIATÓW W DONICACH.
Podlewanie kwiatów  w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej przy użyciu ciągnika z beczkowozem. Nabranie wody do beczkowozu. Usytuowanie węża gumowego zasilanego wodą z beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposób, aby nie zmoczyć wierzchniej części roślin a  cały system korzeniowy roślin był przesiąknięty wodą. ZUK nie zapewnia dostępu do wody.
55. LIKWIDACJA KWIETNIKÓW SEZONOWYCH, BYLINOWYCH 
I KWIATÓW W DONICACH.  KWIATÓW W DONICACH.
Usunięcie starych kwiatów oraz zebranie ich do kosza. Przekopanie kwietnika łopatą. Zagrabienie ziemi grabiami. Wywóz zlikwidowanych kwiatów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją.
56. PRZEKOPANIE I PIELENIE BYLIN
Spulchnienie motyczką i pielenie rabat. Zebranie chwastów. Wywóz chwastów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją.
57. SADZENIE KWIATÓW JEDNOROCZNYCH W DONICACH WISZĄCYCH (AMPLACH)
Zakup i dostarczenie roślin, napełnienie donic substratem, hydrożelem i nawozem. Posadzenie roślin w ilości 8 szt. na pojemnik, podlanie. Zawieszenie instalacji na słupach elektrycznych wyznaczonych przez Zamawiającego za pomocą żurawia na wys. od 3 do 5m.
Uprzątnięcie miejsca wokół pojemników. Materiał roślinny do uzgodnienia z inspektorem nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania projektów.

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć ceny i ilości materiałów celem zaakceptowania przez inspektora nadzoru.
Kwiaty na etapie sadzenia w donicach powinny całkowicie zasłaniać donice.

58. PODLEWANIE KWIATÓW W AMPLACH
Podlewanie kwiatów za pomocą konewki i wysięgnika. Podlewanie do przesiąknięcia całkowitego bryły korzeniowej.
59. ZLIKWIDOWANIE DONIC WISZĄCYCH.

Zdjęcie konstrukcji. Usunięcie pozostałości wraz z ich utylizacją. Oczyszczenie donic  
i zabezpieczenie ich na zimę.
60. OKOPCZYKOWANIE KRZEWÓW RÓŻ
Dowiezienie ziemi żyznej, rozłożenie ziemi pod krzewy, uformowanie kopczyków na wys. 
20 -30 cm, uprzątnięcie terenu. Rozgarnięcie kopczyków  wysokości 21-30 cm na wiosnę.
61. ROZGARNIĘCIE OKOPCOWANIA KRZEWÓW RÓŻ.
    Rozgarnięcie okopcowanej ziemi pod krzewami, wyrównanie terenu.

62. PIELENIE RÓŻANEK
Pielenie różanek przez spulchnianie motyką. Wybranie chwastów i wywóz  tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton.

63. USUWANIE  ODROSTÓW PRZY RÓŻACH.
Odcięcie nożem ogrodniczym lub sekatorem odrostów krzewów. Zebranie pędów. Wywóz odciętych odrostów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton.

64. PRZYCIĘCIE KRZEWÓW RÓŻ
Obcinanie sekatorem krzewów róż w okresie spoczynku (wiosną). Zebranie pędów. Wywóz odciętych pędów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz 
z utylizacją.

65. USUWANIE PRZEKWITŁYCH KWIATOSTANÓW.
Obcinanie sekatorem przekwitłych kwiatostanów i zbędnych pędów lub strzyżenie nożycami kwietników. Zebranie do kosza. Wywóz odciętych kwiatostanów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją
66. SADZENIE RÓŻ SZLACHETNYCH NA RÓŻANKACH
Wyznaczenie miejsc sadzenia. Doniesienie roślin. Wybicie roślin z donic. Zebranie i ułożenie doniczek. Posadzenie.  Podlanie róż wodą w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. Materiał kwiatowy powinien mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy, zdrowy, bez oznak chorobowych i żerowania  szkodników. Materiał roślinny do uzgodnienia z inspektorem nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania projektów.

Wykonawca ma obowiązek wykonać sadzenie kwiatów w terminie min.  14 dni roboczych 
(w rejonie) w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego.
Prace różne
67. OPRYSK DRÓG, ALEJEK,  KRZEWÓW RÓŻ I KRZEWÓW
Nabranie wody z hydrantu lub beczkowozu. Dozowanie preparatu na chwasty, szkodniki 
i choroby roślin. Dokładne wymieszanie preparatu z wodą. Napełnienie opryskiwacza plecakowego uprzednio przygotowanego środkiem chwastobójczym. Opryskiwanie  dróg, krzewów róż i krzewów. Środki chwastobójcze i ochrony roślin należy dobrać do potrzeb. Rodzaj środka musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

68. WYMIANA PIASKU W PIASKOWNICACH
Wybranie całego piasku z piaskownicy po zimie wraz z wywozem i utylizacją. Wypełnienie piaskownicy świeżym piaskiem o średnicy ziarna od 0,1 do 2,5 mm. Wykonawca ma obowiązek wykonać pracę w terminie min. 14 dni roboczych od dnia zlecenia pracy.

69. MALOWANIE ŁAWEK PARKOWYCH

Odczyszczenie desek z farby II-ego stopnia. Pomalowanie desek  z zastosowaniem odpowiednio: farby emalii, bejcy, lakierobejcy, oleju, wosku. Oznakowanie elementu w celu uniknięcia szkód przez użytkowników obiektów. Kartki z informacją „uwaga. Świeżo malowane” należy przyklejać po spodniej stronie deski oparciowej.
Wykonawca ma obowiązek wykonać pracę w terminie min. 14 dni roboczych od dnia zlecenia pracy.

70. WYMIANA LUB UZUPEŁNIENIE DESEK W ŁAWKACH
Demontaż desek. Parametry deski analogiczne do istniejących. Pomalowanie desek
z zastosowaniem odpowiednio: farby emalii, bejcy, lakierobejcy, oleju, wosku

71. MYCIE ŁAWEK
Przygotowanie roztworu wody i środka myjącego. Wyszorowanie ławki szczotką. Przetarcie suchą ścierką. 
72. NAPRAWA OBUDÓW DRZEW.
 Wymiana elementu uszkodzonego w obudowie. Wywóz i utylizacja uszkodzonych elementów. Kalkulacja powinna wliczać koszt materiałów.
72. 
WYKONANIE PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH STANU TECHNICZNEGO 


PLACÓW ZABAW I URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ 


NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO.
 Coroczne wykonanie i udokumentowanie kontroli technicznej  obiektów wg załączonego wykazu obiektów. Przegląd może wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń.
Przeglądy wykonane przez uprawnioną osobę zawierać powinny:

- opis stanu technicznego poszczególnych urządzeń zabawowych wraz z dokumentacją fotograficzną

- wnioski lub polecenia w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, usterek  

Dokumentację z przeglądów należy wykonać i dostarczyć do dn. 30. marca każdego roku.

Wykonawca ma obowiązek przedstawić odpowiednie decyzje umożliwiające wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (decyzja o wpisie do centralnego rejestru oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego)
73. POLEWANIE WODĄ ALEJEK

Napełnienie wodą beczkowozu (Zamawiający nie zapewnia wody). Dojazd do miejsca docelowego. Polewanie alejek. 

74.
PEŁNIENIE NADZORU NA INSTALACJĄ NAWADNIAJĄCĄ 

I EKSPLOATACJA FONTANNY
Pozycja rozliczana ryczałtowo (oprócz prac wymagających zakupu nowych podzespołów).

Cotygodniowe sprawdzenie poprawności działania systemu pod kątem uszkodzeń wraz 
z ewentualną korektą ustawień systemu nawadniającego (zmiana częstotliwości i długości podlewania – do uzgodnienia z Zamawiającym). Wymiana niesprawnych podzespołów, oczyszczanie filtrów (prace rozliczane będą jak prace dodatkowe na podstawie kosztorysów powykonawczych wykonanych na bazie zatwierdzonych czynności  wg oferowanych nośników cen  [składników wyceny robót]). Przygotowanie systemu do zimy: spuszczenie wody z instalacji wewnętrznej nawadniającej (laterale i przedmuchanie pod ciśnieniem).
Prace konserwatorskie i naprawcze placów zabaw oraz pozostałej infrastruktury rekreacyjno - użytkowej
Obejmują wszelkie prace ogrodnicze (nie ujęte w formularzu cenowym) oraz prace związane z bieżącą konserwacją elementów małej architektury. 
W przypadku zadań zlecanych do wykonania w ciągu kilku godz. od zlecenia Wykonawca bezzwłocznie przystępuje do realizacji i wykonane prace rozlicza kosztorysem powykonawczym

W pozostałych przypadkach przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych 
z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest podać:
- zakres prac do wykonania

- materiał niezbędny  do wykonania podanego zakresu. 
- szacunkowy koszt wykonania robót.

Po zatwierdzeniu czynności przez inspektora nadzoru na dany rejon Wykonawca może przystąpić do realizacji robót. 

Materiał i sprzęt wraz z środkami transportu będą rozliczane na podstawie średnich cen  Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD itp. Prace rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych wykonanych na bazie zatwierdzonych czynności  wg oferowanych nośników cen  
D. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z zakresem i SSTW oraz uzgodnieniami z Zamawiającym. Do prac winni być dopuszczeni wykonawcy mający przygotowanie zawodowe i udokumentowane doświadczenie  zawodowe. Do prac w drzewostanie należy zatrudnić osoby 
o udokumentowanym przygotowaniu zawodowym (np. kurs NOT lub European Treeworker).
a)
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich 
wykryciu powinien powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek;
b)
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac 

w okresie trwania ich realizacji;
c)
Ochrona środowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania robót – Wykonawca 
ma obowiązek znać i stosować w trakcie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody poprzez podejmowanie 
wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowania przepisów 
dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody. Stosując się do tych wymagań, 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację dróg dojazdowych, 
stosowanie ciężkiego sprzętu mechanicznego nie bliżej niż 5m od osi pnia 
starodrzewu, wykonywanie wszelkich prac w obrębie starodrzewu – ręcznie 

i obsługiwanym ręcznie lekkim sprzętem mechanicznym;
d)
Ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy;
e)
Materiały szkodliwe dla otoczenia – materiały, które obciążeń sposób trwały są 
szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Środki chemiczne będą 
zastosowane zgodnie ze sposobem użycia (instrukcja producenta) zawartym na 
opakowaniu;
f)
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów – pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obrębie terenu zieleni i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych;
g)
Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej;
h)
Stosowanie się do prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.

II. MATERIAŁY

A. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją, SSTW 
i PN. Materiał roślinny pozyskiwany będzie ze szkółek opartych na produkcji 
z rodzimego materiału wyjściowego w 70 %. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu świadectwo pochodzenia materiału roślinnego. 

B. Inspekcja producenta materiału szkółkarskiego
Zamawiający zastrzega sobie kontrolę materiału roślinnego oraz możliwość odmówienia posadzenia materiału nie spełniającego wymagań jakościowych.
C. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu realizacji zadania na koszt Wykonawcy.
D. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Rodzaje materiałów użytych do nawożenia jak i sposoby nawożenia reguluje Ustawa o nawozach i nawożeniu z 26 lipca 2000r. (Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporządzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 01.06.2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach oraz z 01.06.2001r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów.

E. Materiał roślinny sadzeniowy
· Drzewa i krzewy – dostarczone rośliny powinny być zgodne z normą PN-R-67023(3) 
i PN-R-67022(2), właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy;
· Drzewa i krzewy  powinny być prawidłowo uformowane  z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany;
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne;
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona;
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych;
- pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone;
- przewodnik powinien być praktycznie prosty;
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, u form naturalnych drzew wady niedopuszczalne;
- krzewy powinny mieć minimum 4 zdrowe pędy.
Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin;
- odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia;
- ślady żerowania szkodników;
- oznaki chorobowe;
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych;
- martwice i pęknięcia kory;
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika;
- dwupędowe korony drzew formy piennej;
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej;
- złe zrośnięte odmiany szczepionej z podkładką.
· Róże – dostarczone sadzonki powinny:
- odpowiadać normie;
- posiadać minimum 4 pędy;
- posiadać pokrój i barwę charakterystyczną dla gatunku;
- brak objawów chorobowych;
- brak śladów żerowania szkodników.
· Rośliny kwietnikowe i byliny – dostarczone rośliny powinny  być oznaczone etykietą z nazwą łacińską i  odpowiadać normieBN-76/9125-02.

Rośliny powinny być dostarczone w doniczkach. Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych:

- roślinny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte;
- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany;
- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
- zwiędnięcia liści i kwiatów;
- uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni;
- oznaki chorobowe;
- ślady żerowania szkodników.

III. SPRZĘT

A. Ogólne warunki
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Środki transportu do wywozu należy dostosować do rodzaju nawierzchni na poszczególnych obiektach i uzgodnić z inspektorem nadzoru. 
B. Sprzęt do wykonania zadania
Wykonawca przystępując do wykonania przedmiotu zamówienia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
· pił mechanicznych i ręcznych;
· wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników;
· kosiarek mechanicznych do pielęgnacji trawników, podkaszarek lub kos spalinowych
· rębak i frezarka
· drabin i podnośników;
· opryskiwaczy;
· ciągnika z beczką;
· środków transportu do wywozu 
IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w SST i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania.
V. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zakresem robót, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

A.  Wymagania dotyczące drzew i krzewów
a) Sadzenie drzew i krzewów – wymagania są następujące:

· Pora sadzenia – wiosna, jesień;
· Miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem nadzoru;
· Dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w specyfikacji i zaprawione ziemią żyzną;
· Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5cm głębiej jak rosła w szkółce, zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny;
· Korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem 
przyciąć;
· Przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić
w dno dołu drewniany palik (lub paliki);
· Korzenie zasypać sypką ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej;
· Drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod 
koroną;
· Wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości
pnia posadzonego drzewa;
· Palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących 
wiatrów.
b) Pielęgnacja po posadzeniu polega na :

· Podlewaniu  w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły
korzeniowej;
· Odchwaszczaniu;
· Nawożeniu;
· Usuwaniu odrostów korzeniowych;
· Poprawianiu misek;
· Wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów;
· Wymianie zniszczonych wiązadeł i palików;
· Przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi.

B. Wymagania dotyczące pielęgnacji starszych  drzew i krzewów                                                                                                      

Pielęgnacja ta polega najczęściej na cięciach, które powinny uwzględniać cechy poszczególnych gatunków:

· sposób wzrostu;
· rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi;
· konstrukcję korony.
W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:

· cięcie drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa przechodniów, gdy gałęzie zwisają poniżej 2,2m nad przejściami dla pieszych
oraz suche grożące złamaniem;
· cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność;
· cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między systemem korzeniowym a koroną. Usuwa się wtedy – w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego - od 20 do 50% korony;
· cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, niepożądane zagęszczenie lub zbyt duże rozmiary;
· cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się chorób.

C. Trawniki
a) Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są
następujące:

· Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, chwastów i zanieczyszczeń;
· Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2-3cm nad terenem;
· Teren powinien być splantowany i wyrównany;
· Ziemia urodzajna – rozścielona równą warstwą i wymieszana z
kompostem lub nawozami;
· Trawniki zakładane siewem:
· Przed siewem należy wałować wałem gładkim a potem kolczatką lub zagrabić;
· Siew należy wykonywać w dni bezwietrzne;
· Okres siania – wiosna i do połowy września;
· Na terenie płaskim norma wysiewu – 3kg/100m2;
· Przykrycie nasion  - przez grabienie lub wałowanie kolczatką;
· Po wysiewie ziemię wałować lekkim wałem.
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

A. Zasady kontroli i jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i zaopatrzenie. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeżeli będą one poważne i mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów, sprzętu itp. do czasu, aż stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość.

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Zakres i ilość prac na dany miesiąc będzie ustalany z inspektorem nadzoru w danym rejonie w formie pisemnej do 25 dnia poprzedniego miesiąca.
B. Kontrola materiału roślinnego
a)  Drzewa i krzewy – kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji polega na sprawdzeniu:

· wielkości dołków na drzewa i krzewy;
· zaprawienia dołów ziemią urodzajną;
· zgodności realizacji obsadzenia z ustaleniami Zamawiającego w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin;
· materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3);
· opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego;
· prawidłowości osadzenia palików przy drzewach form piennych i przymocowania ich do drzew;
· odpowiednich terminów sadzenia;
· wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu;
· wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewów;
· zasilanie nawozami mineralnymi.


Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:

· zgodności realizacji obsadzenia;
· zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów;              

· wykonania misek przy drzewach i krzewach w celu podlania a następnie kopczyków na zimę;
· jakości posadzonego materiału;
· prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, wymiany palików i wiązań, wymiany uschniętych roślin).

b) Kwietniki, różanki, rabaty bylinowe – kontrola robót w zakresie 
wykonywania kwietników i różanek polega na:

· zgodności założenia kwietników z projektem pod względem wymiarów kwietników, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia;
· jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitego pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju);
· przygotowania ziemi pod kwietniki, tzn. grubości ziemi urodzajnej, ilości kompostu;
· prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin);
· zaprawienia dołów ziemią urodzajną.
VII. ODBIÓR ROBÓT

A. Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom  odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiorowi częściowemu (w ciągu danego miesiąca);
c) odbiorowi końcowemu (po zakończeniu danego miesiąca).
B. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z  SST i uprzednimi ustaleniami.

C. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

D. Obiór ostateczny (końcowy) robót
Zasady odbioru końcowego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie potwierdzona telefonicznie inspektorowi nadzoru. Końcowego odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbierający roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z zakresem robót i SST i zapisami w Dzienniku Budowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wg inspektora roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru. 
VIII.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST.
PAGE  
16

