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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1   Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa 16.11.2007 r. z  Zakładem Usług Komunalnych               ul. Ku Słońcu 31, Szczecin.

1.2   Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka basenu przeciwpożarowego znajdującego się przy Katolickiej Szkole Podstawowej, ul. Skalista nr 24 w Szczecinie.

1.3   Cel opracowani
Celem opracowania jest wykonanie projektu rozbiórki w/w obiektu.

2. TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI
2.1 Ogólna charakterystyka.
Basen przeciwpożarowy przeznaczony do rozbiórki mieści się przy Katolickiej Szkole Podstawowej przy ul. Skalistej 24 w Szczecinie.

Jest zbiornikiem o konstrukcji betonowej zagłębiony w gruncie na głębokość             ok. 1.9 m.

Basen wypełniony jest wodą do wysokości 1,15 m
Do basenu prowadzą schody betonowe szerokości 1 m i wysokości stopni 30 cm.

Basen ogrodzony jest płotem z przęseł wykonanych ze stali zbrojeniowej fi 20 mm             i obramowanych kątownikiem 45x45 mm o długości 1,9 m i wysokości 1,5 m.

Płot mocowany jest do słupków stalowych z kątowników stalowych 50x50 mm                  o wysokości 1,6 m przy pomocy bednarek 40x230 mm.

Całość zabezpieczona jest antykorozyjnie powłoką malarską.

W zachodniej części basenu w odległości około 1 m od brzegu konstrukcji znajduje się studnia z zaworem wodociągowym.

2.2 Podstawowe parametry obiektu.

Obrys zewnętrzny: 




- szerokość:  9,80 m




- długość:   18,20 m

Obrys dna:




- szerokość:  5,20 m




- długość:   13,60 m

Pochylenie skarpy:




- 1 : 1
Głębokość do dna:



- 1,60 m
2.3 Technologia rozbiórki

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren budowy.
W pierwszym etapie należy wypompować całą wodę ze zbiornika a następnie rozpocząć rozbiórkę od zdjęcia warstwy ochronnej izolacji z góry do dna zbiornika.
Gruz betonowy należy odwieść do utylizacji. 

W kolejnym etapie należy zerwać izolację z czterech warstw papy na lepiku                           i odwieść ją osobnym kontenerem do utylizacji.

Wyburzenie fundamentu oraz murów oporowych z wywiezieniem do utylizacji należy rozpocząć po wcześniejszym demontażu ogrodzenia stalowego.
2.4 Zagospodarowanie terenu

Miejsce po niecce basenowej uzupełnić zasypką o tak dobranym składzie aby uzyskać wskaźnik zagęszczenia 0,97 wg. Proctora.

Zasypywanie prowadzić warstwami 30 cm zagęszczając je zagęszczarkami płytowymi.

Warstwę pierwszą gr. 1 m wykonać z gruntów przepuszczalnych. Na tak przygotowaną podsypkę należy ułożyć warstwę humusu gr. 15 cm.

Humus obsiać trawą i pielęgnować przez okres 1 miesiąca.

Do czasu ukorzenienia się trawy teren należy wygrodzić taśmą.

2.5 Zalecenia ogólne

Rozbiórkę prowadzić przy pomocy młotów wyburzeniowych.
3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Widok od strony zachodniej
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Studnia wodociągowa
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Element ogrodzenia
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Chodnik od strony południowej
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INFORMACJA BIOZ
Adres obiektu przeznaczonego do rozbiórki: 

ul. Skalista 24, Szczecin

Zarządzający obiektem:


Katolicka Szkoła Podstawowa 


ul. Skalista 24


70 – 722 Szczecin

Zamawiający:


Zakład Usług Komunalnych 


ul. Ku Słońcu 31


Szczecin

Wykonawca:


Stanisław M. Kamiński


upr. bud. nr 29/Sz/2000

1. Opis
1.1 Zakres robót
- wypompowanie wody,
- rozbiórka zbiornika przeciwpożarowego składającego się z części betonowej (warstwa ochronna, fundament, mury oporowe),
- rozebranie ogrodzenia stalowego,
- zasypanie niszy po zbiorniku.
1.2 Kolejność robót
- rozebranie warstwy ochronnej,

- rozebranie warstwy izolacyjnej,

- rozebranie ogrodzenia,

- rozebranie konstrukcji zbiornika i muru oporowego.

- zasypanie niszy po zbiorniku.

1.3 Wskazanie elementów zagospodarowania
Niszę po zbiorniku należy doprowadzić do powierzchni jednolitej gruntowej w formie placu obsianego trawą..

1.4 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas robót rozbiórkowych

- praca przy wypompowywaniu wody ze zbiornika,

- praca przy użyciu maszyn typu kujak, młoty wyburzeniowe, ładowarka, koparka.

1.5 Przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż taki powinien się również odbywać przy zmianie stanowiska pracy.

1.6 Zabezpieczenie robót stwarzających szczególne zagrożenie winno być przeprowadzone następująco:
- wygrodzenie strefy rozbiórki.

