Załącznik nr 3/I

WZÓR UMOWY


UMOWA NR WT / O / 2/I / 2009
zawarta w dniu ....................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych 

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A, 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………..
zwaną dalej  „ZAMAWIAJĄCYM”,

a
2.  …………………………………………………………..

     …………………………………………………………..

     reprezentowaną przez:

     …………………………………………………………..

     zwaną dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą. 

§ 1

1.
Przedmiotem umowy jest dobór i dostawa pomp głębinowych do fontanny na Cmentarzu Centralnym i fontanny przy ul. Szymanowskiego.

2.   Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę:

      1)
fontanna na Cmentarzu Centralnym (pompy w ilości 5 sztuk – opis według 


zapisów zawartych w dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego):



a)  2 fontanny brzegowe:



      
   A.  liniowe straty ciśnienia





        0,73 m s.w.


            B.  miejscowe straty ciśnienia





        0,82 m s.w.


            C.  wymagane ciśnienie na wylewce



        10,00 m s.w.



  D.  geometryczna wysokość podnoszenia 



1,47 m s.w.



     
   E.   razem wymagana wysokość podnoszenia pompy
 
13,02 m s.w.



           F.   wydajność sumy wylewek przypadających na jedną pompę
950 dm3/min 



           G.  w każdej fontannie brzegowej 2 pompy – poniżej parametry minimalne, które 



  muszą spełniać pompy:

· wydajność 


62 m3/h

· wysokość podnoszenia 
16 m s.w.

· moc pobierana 

6,6 kW

· moc na wale 


7,5 kW

· napięcie znamionowe
380 V

· prąd znamionowy

14,6 A

H.  wymagana długość kabli – 20 m

I. pompy montowane w komorach o powierzchni 2,0m x 1,0m = 2m2 

   i głębokości 1,35m.



    b)  1 fontanna centralna:



         A.  straty ciśnienia






        0,15 m s.w.



         B.  miejscowe straty ciśnienia





0,82 m s.w.



         C.  wymagane ciśnienie na wylewce




19,60 m s.w.


          D.
geometryczna wysokość podnoszenia



  1,93 m s.w. 


          E.  wymagana wysokość podnoszenia pompy
 

  21,68 m s.w.



          F.  wydajność wylewki 






  780 dm3/min 



          G. 
w fontannie centralnej 1 pompa – poniżej parametry minimalne, które musi 



spełniać pompa:

· wydajność 


50 m3/h

· wysokość podnoszenia 
22 m s.w.

· moc pobierana 

8,62 kW

· moc na wale 


7,5 kW

· napięcie znamionowe
380 V

· prąd znamionowy

14,6 A
   H. wymagana długość kabli – 70 m
   I. pompa montowana w komorze o powierzchni 1,4m x 0,85m = 1,19m2 


i głębokości 1,0m.

 c)  wymagania dodatkowe:

A.  każda pompa z dodatkowymi elektronicznymi zabezpieczeniami silnika,

B.  pompa wraz z silnikiem wykonane ze stali nierdzewnej,

C.  rozruch silnika gwiazda / trójkąt,

D.  zwiększona powierzchnia płaszcza wodnego wykonanego ze stali 

 
 nierdzewnej(zanieczyszczenie, blokowanie przepływu wody),

E.  uzwojenia silnika chłodzone wodą,

F.  możliwość montażu pompy w poziomie lub pionie,

G.  uszczelnienia nie wymagające prac konserwacyjnych. 

          2)  fontanna przy ul. Szymanowskiego (1 pompa – opis według zapisów zawartych 


       
 w dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego – w skład fontanny 


          wchodzą obecnie pompy typu SPA 162-2-23, oprzyrządowanie jest do tego typu 


pompy przystosowane):



       a)  parametry pompy:




    A. Qp – 1 500 l/min




    B. Hp - 30 m s.w.




    C. Nw – 15 kW, 380/660 V, 50 Hz



       b)  pompa obsługuje 3 wylewki typu Cascade 90T o parametrach:




    A. wysokość podnoszenia – 10 m




    B. wydajność poj. wylewki – 470 l/min



       c)  wymagana długość kabli – 10 m 



       d)  wymagania dodatkowe:

 A.  pompa wraz z silnikiem wykonane ze stali nierdzewnej,

 B.  rozruch silnika gwiazda / trójkąt,

 C. zwiększona powierzchnia płaszcza wodnego wykonanego ze stali 

nierdzewnej (zanieczyszczenie, blokowanie przepływu wody),

 D. uzwojenia silnika chłodzone wodą,

 E.  montaż pompy w poziomie,

 F.  uszczelnienia nie wymagające prac konserwacyjnych. 
3.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania 
przeglądu serwisowego przedmiotu umowy, w okresie październik – listopad 2009 r. 

(po demontażu urządzeń po sezonie), potwierdzonego protokołem z przeglądu.

4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy zgodny z zapisami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz ofertą, która stanowi integralną część umowy 

5. 
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do siedziby Zamawiającego transportem 
Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.  
§ 2

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od dnia zawarcia umowy
§ 3

1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi ……………… zł brutto (słownie: ………………………….) i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i niezbędne do jego wykonania.

3. Wynagrodzenia określone w ust.1 płatne będzie po zrealizowaniu przedmiotu umowy 
na podstawie prawidłowo wystawionej odpowiednio faktury oraz kopii protokołu bezusterkowego odbioru całego przedmiotu umowy w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru. Kwota zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
4. Fakturę należy wystawić na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).
5.
Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.

7.
Z tytułu zwłoki w zapłacie faktury ponad umówiony termin Wykonawcy przysługuje 
prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

§ 4

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ……………………………………………

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ...........................................................................

§ 5
1. Strony zastrzegają kary umowne:

1)  z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,

2)  z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wartości nie dostarczonych w terminie pomp za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.. Począwszy od 5-go dnia Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca odstąpił od umowy i obciążyć go przewidzianą za to karą umowną;

3)  W przypadku wad jakościowych stwierdzonych przy odbiorze Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo zażądać kary umownej w wysokości 50 % wartości wadliwych pomp, za każdy dzień opóźnienia. Począwszy od 5-go dnia Zamawiający ma prawo uznać, iż Wykonawca odstąpił od umowy i obciążyć go przewidziana za to karą umowną.

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 6

1. Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące od daty odbioru      końcowego.
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad przedmiotu niniejszej umowy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wadzie. 
3. W przypadku, jeśli z uwagi na zgłoszone przez Zamawiającego wady przedmiot umowy nie będzie mógł być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wadzie. 

4. W razie opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków wynikających 
z udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej 
w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) za każdy dzień opóźnienia. 

5. W przypadku, jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z tytułu gwarancji będzie dłuższe niż 7 dni Zamawiającemu niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej przysługuje u
prawnienie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Po usunięciu wad lub wymianie sprzętu na nowy termin gwarancji biegnie na nowo 
w zakresie obejmującym usunięcie stwierdzonych wad lub wymiany sprzętu na nowy. 

§ 7

1. 
Sprawy sporne związane z realizacją niniejszej umowy, których Strony nie rozstrzygną 
polubownie zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.

2.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

       WYKONAWCA

                                                                  ZAMAWIAJĄCY
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