Załącznik nr 7
OPIS  TECHNOLOGII  PROWADZENIA  PRAC  W  ZAGOSPODAROWANIU
LASU  W  LEŚNICTWIE DĄBIE I  GŁĘBOKIE

Prace w zagospodarowaniu lasu w leśnictwie Dąbie i Głębokie obejmują czynności z

zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, zagospodarowania turystycznego, ochrony przeciwpożarowej.
Prace przy odnowieniach, podsadzeniach produkcyjnych, poprawkach, obejmują:
-przygotowanie gleby poprzez wyoranie pługiem leśnym LPZ pasów szerokości 0,70m  w

odstępach 1,40 m, w drzewostanach objętych wprowadzaniem podsadzeń produkcyjnych w więźbie nieregularnej, uzależnionej od sposobu przygotowania drzewostanu lecz nie mniej niż 3500 mb pasów na 1 ha,
-mechaniczne przygotowanie gleby broną talerzową w oddziale 98g i 104k Leśnictwa Dąbie w ilości zawartej w kosztorysie,
-uzupełniające przygotowanie gleby poprzez wykonanie talerzy 60cmx60cm oraz 40cm x 40 cm w ilości wskazanej w kosztorysie,
-sadzenie 2-3 letniego materiału sadzeniowego dostarczonego przez wykonawcę, (dwuletnie i trzyletnie sadzonki gatunków głównych)
-zabezpieczenie dostarczonego materiału szkółkarskiego poprzez dołowanie w przygotowanych dołach na sadzonki.
Dostarczony materiał szkółkarski musi spełniać ustalenia „Leśnej regionalizacji dla nasion i sadzonek” (2000). Posiadać kwalifikacje odpowiadające pierwszej klasie jakości zgodnie z normami stosowanymi w gospodarstwie szkółkarskim Lasów Państwowych.
Materiał sadzeniowy musi posiadać świadectwo pochodzenia, być wolnym od infekcji wirusowych, bakteryjnych, owadzich itp.
Podsadzenia produkcyjne należy przeprowadzić w oddziałach: 95b, 105l, 109f, 113a, 122g  na powierzchni 3,30 ha.
Poprawki i  uzupełnienia w podsadzeniach i uprawach w oddziałach:107w,110b, 117k, 125g, na pow. 8,70 ha oraz w podsadzeniach  leśnictwa Dąbie w ilości 40 tyś szt. oraz w ilości wskazanej w kosztorysie ślepym w leśnictwie Głębokie w oddziałach (18k, 88y, 41j, 52c, 54g, 83g)
Wyoranie mechaniczne bruzd w Leśnictwie Głębokie zaplanowano w oddziałach: 18k, 54k, 88y.
Prace z zakresu pielęgnowania gleby i pielęgnacji upraw i szlaków turystycznych obejmują:
- motyczenie sadzonek w uprawach leśnych w oddziałach: 95c, 95d, 95g, 97ax, 97j, 97x, 98j, 99l, 99z, 99bx, 104k, 106b, 106c, 108f, 117d, 117l, 117k, 120w, na pow.:120,80 ha.
- wykaszanie mechaniczne chwastów na uprawach i w podsadzeniach produkcyjnych w oddziałach: 95b (dwa zabiegi) 95c(trzykrotnie), 95d, 95k (dwa zabiegi), 95g (trzykrotnie), 95h (dwukrotnie) 95m, 95o (dwukrotnie), 97c (dwukrotnie), 97j, 97x (dwukrotnie), 97c (dwukrotnie), 97ax (dwukrotnie), 97fx, 97hx, 98j (dwa zabiegi), 99bx, 99l, 99z (dwukrotnie), 105d (dwukrotnie), 105l, 106b(trzykrotnie), 106c(trzykrotnie), 108f (dwukrotnie), 109f, 117c, 117d (dwukrotnie), 117k, 117l, 117m, 123r na pow. 43,58 ha

W leśnictwie Głębokie wykaszanie należy wykonać w oddziałach:15c, 18a, 28bx, 30f, 35b, 41a, 41j, 52c, 54k, 54g,  71h, 71f, 83g, 88a, 88y, 88ax, 90z, 90x, 92l.

 - wykaszanie mechaniczne polan turystycznych, szlaków turystycznych: oddziały: 107c, 107j, 120k, 120h, 120x, 123i, 119 (PL Klęskowo), PL Zdroje –na pow. 36,36 ha 
 Melioracje agrotechniczne turystyczne obejmują,

- wycinanie, wynoszenie i układanie gałęzi w stosy nierównomierne,
- oczyszczanie powierzchni brukowanej z traw i bylin
Prace te należy wykonać w PL  Zdroje i Dąbie w ilościach zgodnych z kosztorysem ślepym.
- wykaszanie łąk i polan kosiarką rotacyjną w Leśnictwie Głębokie w ilości zgodnej z przedmiarem.
Ochrona lasu.
Prace z zakresu ochrony upraw przed zwierzyną
- Zabezpieczenie upraw leśnych poprzez grodzenie siatką leśną 180/20/20 z użyciem słupków liściastych twardych oraz zabezpieczeniem dołu siatki jednym szeregiem żerdzi. Prace te należy wykonać

w Leśnictwie Dąbie na długości  2500 mb, Słupki powinny być okorowane i zabezpieczone w części podziemnej.
Wykonanie jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny pod nadzorem Służby Leśnej na powierzchniach próbnych w ilościach zgodnych z kosztorysem w leśnictwach Dąbie i Głębokie.  

Zabezpieczenie upraw repelentami dostarczonymi przez zamawiającego w Leśnictwie Głębokie w oddziale 88ax. 
Grodzenie szlaków turystycznych.

- Grodzenie żerdziami szlaków turystycznych w PL Zdroje, PL Dąbie i PL Kijewo w ilości 1100 mb
- Grodzenie szlaków siatką leśną w PL Zdroje w ilości 200 mb 
Grodzenie żerdziami szlaków turystycznych obejmuje :transport żerdzi, korowanie , wykopywanie otworów i przybicie żerdzi w trzech rzędach równoległych wraz z konserwacją preparatem Altaxin dostarczonym przez zamawiającego.
Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonanie mineralizacji pasów przeciwpożarowych kat. „A’’ w Leśnictwie Dąbie o długości

 7250 mb (dwukrotnie) wraz z porządkowaniem terenów przyległych do pasów poprzez usuwanie materiału

łatwopalnego i podkrzesanie nisko zwisających gałęzi (na pow.26,52 ha) oraz założenie nowych pasów ppoż na długości 600 mb.
Wszystkie prace należy przeprowadzać zgodnie z zasadami zawartymi w:

1) „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych” Warszawa 1996, 
2) „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac przy wykonaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” Warszawa 1997
3) „Zasadach hodowli lasu”, Warszawa 2003 r.
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