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CMENTARZE – SIEĆ  WOD – KAN

OPIS  NIEZBĘDNYCH  PRAC  DO  WYKONANIA – wg potrzeb

- wartość  ryczałtowa (prace  obejmują  okres  8 miesięcy)
CMENTARZE KOMUNALNE:
1. Cmentarz  Centralny

2. cmentarz  przy  ul. Strzałowskiej

3. cmentarz  w  Dąbiu

4. cmentarz  w  Zdrojach

5. cmentarz  w  Wielgowie

6. cmentarz  w Płoni

WYKAZ URZĄDZEŃ:

- sieć  wodociągowa – 28,47 km

- zasuwy  do Ø 150 mm – 69 szt.

- baseniki  - 222 szt.

- studnie  chłonne – 139 szt.

- zawory  spustowe  do  Ø 2" – 149 szt. 
- zawory przelotowe  do Ø 2" – 42 szt.

- sztyce  do  Ø 2", długości  do  0,5 m – 140 szt.

- zawory  czerpalne (krany) do  Ø 2" – 229 szt.

- końcówki do  podlewania  - 9 szt.

- sieć  drenarska  - 750 m

           - studnie  rewizyjna  z  osadnikiem  - 11

           - studnia  zbiorcza   z  osadnikiem – 1 szt. 

           - przepompownia – 1 szt.

- sieć  kanalizacyjna – 807 m

           - studnie – 27 szt.
           - kratki ściekowe z osadnikiem – 1 szt.
1.   Prowadzenie całorocznej eksploatacji  sieci  wodno – kanalizacyjnej, która obejmuje 
      sieć wodociągowa, kanalizacyjna, drenarska i deszczowa.
   Utrzymanie  w  sprawności  technicznej  sieci  wodno – kan. polegającej na:

   - utrzymanie  w  czystości  i  sprawności  baseników,

   - uzupełnianie, wymiana  i  naprawa  zaworów  czerpalnych, przelotowych,

   - utrzymanie  w  czystości  i  sprawności  studzienek  na  sieci  drenarskiej  i  kanalizacyjnej,

   - utrzymanie  w  czystości  i  sprawności  studni  chłonnych,

   - utrzymanie  w  sprawności  technicznej  sieci  wodociągowej, drenarskiej, kanalizacyjnej         

      np. likwidacja  nieszczelności  sieci  wraz  z  robotami niezbędnymi  do wykonania  

     przedmiotowych  prac (wykopy, prace naprawcze, zasypanie wykopów, dostarczenie i   

     montaż niezbędnych materiałów, uzupełnianie włazów na studniach, naprawa studni itp.)

     do wyceny  należy przyjąć 1 awarię sieci w okresie 8 miesięcznej eksploatacji

   - utrzymanie  w  sprawności  technicznej  przepompowni  na  sieci  drenarskiej wraz z 

     urządzeniami niezbędnymi do jej prawidłowego funkcjonowania, zapewnienie 

     przeglądów serwisowych, wykonywanie prac naprawczych ogrodzenia przepompowni,
   - demontaż, przewóz do remontu, ponowny montaż urządzeń (zasuwy, pompy)
2.   Zamknięcie  sieci  wodociągowej (listopad – po  dniu  Wszystkich  Świętych)

   - odwodnienie  sieci wodociągowej  wraz  z  konserwacją  i  naprawą  zasuw,

   - demontaż  zaworów  czerpalnych  wraz  z  przeglądem, konserwacją i  naprawą, montaż  
      zaślepek,

   - demontaż  sztyc,

   - demontaż  zaworów spustowych  wraz  z  przeglądem, konserwacją  i  naprawą,
   - oczyszczenie studni chłonnych z zanieczyszczeń (bez wymiany złoża)
W  wycenie  należy  uwzględnić  dyżury  i  obsługę  sieci  wodno – kanalizacyjnej  w  okresie  od  30.10.  do 02.11. - okres Święta Zmarłych oraz dyżury na Święta Wielkanocne i inne dni wolne od pracy. 
Roboty  nie  ujęte  w  powyższym wykazie oraz występujące awarie będą wykonywane po  uzgodnieniu  ich  zakresu  rzeczowego  z  Zamawiającym i rozliczane kosztorysem  powykonawczym  wg  składników  wyceny  robot zawartych w ofercie cenowej, KNR-ów, kalkulacji, średnich cen z informatorów cenowych na materiały i sprzęt.
Zakup i remonty zasuw, pomp będą zlecane przez Wykonawcę prac a opłacane przez Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań zabezpieczających, związanych 
z usuwaniem awarii w czasie do 90 min. od chwili podjęcia wiadomości o zaistniałej sytuacji.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapoznania  się  ze  stanem  technicznym  i  umiejscowieniem  obiektów  i  sieci  przed  sporządzeniem  oferty  cenowej (wycena  prac).

