
SPECYFIKACJA  TECHNICZNEGO   WYKONANIA  
I  ODBIORU ROBÓT

I.  WSTĘP

A. Przedmiot  STWiOR

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót związanych z bieżącą konserwacją terenów zieleni na Cmentarzu Centralnym i na pozostałych cmentarzach komunalnych w Szczecinie.

STWiOR stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji niżej wymienionych robót.

B. Zakres robót

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą następujących prac:

Utrzymanie czystości
1. 
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH CMENTARZY KOMUNALNYCH

Utrzymanie terenów cmentarzy  w czystości należy wykonywać w ustalonej z inspektorem 
częstotliwości. Przewiduje się dwukrotne sprzątanie w tygodniu tj. (wtorek i piątek) na 
kwaterze wojennej oraz 1 raz w tygodniu ( w piątek) na Cmentarzu Centralnym i na 
pozostałych cmentarzach komunalnych.

W pracach porządkowych należy skalkulować:


- 
zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych; śmieci, zniczy, 


wieńców, wiązanek, foli, drobnych gałęzi, itp. śmieci zalegających na poboczach dróg, 

pasach zieleni, wzdłuż cieków wodnych , wokół kwater grzebalnych.
   -    prace porządkowe należy wykonać do godz. 1000 danego dnia sprzątania.

2. WYKASZANIE CHWASTÓW I JEDNOROCZNYCH SAMOSIEWÓW


Koszenie chwastów i samosiewów wykaszarkami lub kosami spalinowymi. Koszenie 
obejmuje tereny częściowo obsadzone drzewami i krzewami. Zgrabienie pokosu i ułożenie 
jej w kopki do dalszego transportu. Wywóz i utylizacja tego samego dnia po wykonanej 
pracy pojazdami o ciężarze do 1,5 Mg.
3. USUNIĘCIE SAMOSIEWÓW  DRZEW  LUB KRZEWOW  DO 5 LAT


Wycięcie w/w samosiewów w wieku do 5 lat piłą, wraz z uprzątnięciem  terenu  i wywozem 
tego samego dnia po wykonanej pracy  do utylizacji. 
4. KOSZENIE  TRAWNIKÓW – TEREN PŁASKI. 


 Koszenie trawników kosiarkami mechanicznymi spalinowymi, koszami lub wykaszarkami 
 na terenie płaskim. Koszenie obejmuje trawniki częściowo obsadzone drzewami i 

 krzewami. 


 Zgrabienie skoszonej trawy i ułożenie jej w kopki do dalszego transportu. Wywóz i 
 
 utylizacja skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanej pracy pojazdami o ciężarze do 
1,5 Mg. Koszenie trawników w danej części należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 
10 dni roboczych od dnia zlecenia.

5.   KOSZENIE TRAWNIKÓW – TEREN SKARP


Koszenie trawników kosiarkami mechanicznymi spalinowymi, kosami lub wykaszarkami 
na terenie skarp. Koszenie obejmuje trawniki częściowo obsadzone drzewami i krzewami. 


Zgrabienie skoszonej trawy i ułożenie jej w kopki do dalszego transportu. Wywóz i 
utylizacja skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanej pracy pojazdami o ciężarze do 
1,5 Mg..

DROGI PARKOWE, ALEJKI, SCHODY

6.  GRACOWANIE DRÓG, PLACÓW I SCHODÓW


Gracowanie dróg i placów. Zgrabienie chwastów. Wywóz chwastów tego samego dnia po 
wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 1,5 Mg i utylizacja.


Wykonawca ma obowiązek wykonania pracy w terminie min. 10 dni od zlecenia.

7.   ŚCIĘCIE  DARNI Z PŁYT CHODNIKOWYCH.


Ścięcie darni pomiędzy płytami lub (i) odchwaszczenie ręczne. Uprzątnięcie pozostałości

i zamiecenie płyt. Wywóz darni tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami 
   o ciężarze do 1,5 Mg  i utylizacja.

8.  OCZYSZCZENIE KRAWĘŻNIKÓW DRÓG PARKOWYCH Z DARNI.


Odcięcie darni przy krawężnikach. Zgarnięcie darni w stosy do dalszego transportu. 
Zamiecenie nawierzchni drogi wzdłuż krawężnika. Wywóz darni tego samego dnia po 
wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 1,5 Mg i utylizacja.

9.  ZASYPYWANIE  WYKOPÓW,  DOŁÓW  

   Zasypywanie nielegalnie powstałych wyrobisk ziemi poprzez dowiezienie ze składowiska 
ZUK na terenie C.C. (k. wiatraka) ziemi kompostowej lub z tzw. urobku pozostającego po 
wykonaniu prac ogrodniczych typu gracowanie, ścinanie darni. Teren wyrównać – zagrabić,  
ewentualnie posiać trawę. Powyższe prace każdorazowo będą zlecane przez 
Zamawiającego.
10.  ZAMIATANIE DRÓG PARKOWYCH, SCHODÓW I CHODNIKÓW

Zamiecenie (z wykluczeniem użycia dmuchawy) całej powierzchni dróg parkowych, 
jesienią usuwanie liści. Wywóz zanieczyszczeń tego samego dnia po wykonanej pracy, 
pojazdami o ciężarze 1,5Mg i utylizacja.

Drzewa
11.  SADZENIE DRZEW  Z BRYŁĄ KORZENIOWĄ

Wykonawca odpowiada za zakup i dostarczenie materiału roślinnego.

Wyznaczenie miejsc sadzenia. Dowóz drzew do miejsca sadzenia. 


Drzewa powinny być w formie piennej o obwodzie pnia minimum 14 cm i symetrycznej 
prawidłowo wykształconej koronie ukształtowanej na wysokości minimum 220 cm oraz 
rozwiniętej bryle korzeniowej (zabezpieczonej w formie balotu lub w pojemniku). Materiał 
roślinny musi być przynajmniej 3 razy szkółkowany.


Drzewa należy posadzić w doły o wymiarach 1,0 m x 1,0 m x 0,7 m z całkowitą zaprawą 
dołów ziemią urodzajną, przed posadzeniem doły zalać wodą.


Osadzenie palików przy drzewach: po 3 szt. przy każdym drzewie. Pale powinny być 
okorowane zaimpregnowane przed wilgocią o średnicy 8 cm i przywiązane 3 wiązadłami 
parcianymi do drzewa i połączenie poprzeczkami.


Wywóz podłoża z wykopanych pod drzewa dołów tego samego dnia po wykonanej pracy, 
pojazdami o ciężarze do 1,5 Mg.


Podlanie w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. Wykonanie misek przy 
drzewach o średnicy 1,0 m i wyściółkowanie jej zrąbkami warstwą grubości 6 cm.


Drzewa sadzone w 2 terminach: do dn. 15.11.2007 i do dn. 15.05.2007 r.


Zamawiający zleca sadzenie i dostarcza wykaz drzew i krzewów. Kalkulacja nie 
uwzględnia ceny drzewa. Wykonawca dołącza do kosztorysu powykonawczego fakturę za 
zakupiony materiał roślinny. Wykonawca przy zakupie materiału roślinnego winien 
kierować się gospodarnością, przedstawiając Zamawiającemu oferty z min. 3 źródeł, 
ostatecznie o wyborze materiału decyduje Zamawiający.


W cenie sadzenia drzew Wykonawca uwzględnia dwuletni okres pielęgnacji gwarancyjnej, 
która powinna uwzględniać stałe:

   odchwaszczanie mis przy drzewach, naprawy lub wymiany obudów, systemów 
nawadniających, podlewanie wg potrzeb, usuwanie odrostów, zwalczanie chorób 

i szkodników, cięcia sanitarne, wymiana uszkodzonego, chorego lub suchego materiału 

i wszelkich innych zabiegów umożliwiających zachowanie drzewa w dobrej kondycji.

  Wykonawca ma obowiązek utrzymywania, wykonywania usługi bez poleceń     
Zamawiającego 

12.  SADZENIE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH I IGLASTYCH.

Dostarczenie krzewów na wyznaczone miejsce. Wyznaczenie miejsc sadzenia. Wykopanie 
dołów o średnicy 0,3 m x 0,3 m i zalanie ich wodą.


Zaprawienie całkowite dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową. Posadzenie 
krzewów liściastych lub iglastych o wysokości min. 0,5 m z dowiezieniem oraz przycięcie 
koron i korzeni.


Krzewy powinny mieć minimum 4 zdrowe, dobrze wykształcone pędy oraz zabezpieczony 
system korzeniowy w formie pojemnika. Podlanie krzewów w sposób zapewniający 
przesiąknięcie bryły korzeniowej.


Wykonawca udziela gwarancji na sadzenie drzew i krzewów – 24 miesiące.

13.  SADZENIE ŻYWOPŁOTÓW LIŚCIASTYCH I  IGLASTYCH 


Dostarczenie krzewów żywopłotowych na wyznaczone miejsce. Wyznaczenie miejsc 
sadzenia. Wykopanie rowków  o szerokości min. 0,3 m i zalanie ich wodą.


Zaprawienie całkowite dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową. Posadzenie 
krzewów liściastych lub iglastych o wysokości min. 0,5 m z dowiezieniem oraz przycięcie 
koron i korzeni.


Krzewy powinny mieć minimum 4 zdrowe, dobrze wykształcone pędy oraz zabezpieczony 
system korzeniowy w formie pojemnika. Podlanie krzewów w sposób zapewniający 
przesiąknięcie bryły korzeniowej. ZUK  zapewnia dostęp do  wody.


Wykonawca udziela gwarancji na  sadzenie drzew i krzewów – 24 miesiące.
Kwiaty jednoroczne
14.  PRZYGOTOWANIE   KWIETNIKÓW   DO  OBSADZENIA.


Przekopanie kwietnika łopatą i wybranie chwastów. Zagrabienie ziemi grabiami. 
Rozłożenie wcześniej dostarczonej ziemi żyznej warstwą o grubości 5 cm.. Wywóz 
chwastów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 1,5 Mg wraz 

z utylizacją.

15.  PRZYGOTOWANIE KWIETNIKÓW SEZONOWYCH – 2 GIE SADZENIE.

 
Wyrwanie kwiatów, wywóz ich w celu utylizacji. Pozostałe prace jak w poz. Nr 14
16.
OBSADZENIE KWIETNIKÓW SEZONOWYCH KWIATAMI   
JEDNOROCZNYMI.

Wyznaczenie miejsc sadzenia. Doniesienie roślin. Wybicie roślin z doniczek. Zebranie 

i ułożenie doniczek. Posadzenie. Podlanie rabat wodą w sposób zapewniający 
przesiąknięcie bryły korzeniowej. Usytuowanie węża gumowego zasilanego wodą z 
beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposób, aby nie zmoczyć wierzchniej części 
roślin. ZUK zapewnia dostęp do wody. Materiał kwiatowy powinien mieć dobrze 
rozwinięty system korzeniowy, zdrowy, bez oznak chorobowych i żerowania  szkodników, 
z wyraźnie wybarwionymi pąkami kwiatowymi. 


Materiał roślinny do uzgodnienia z inspektorem nadzoru przed przystąpieniem do 
wykonywania projektów.


Wykonawca ma obowiązek przedłożyć projekty wraz z podaniem cen użytych kwiatów 
celem zaakceptowania przez inspektora nadzoru. Projekty należy przedstawić najpóźniej: do 
10 kwietnia - nasadzenia wiosenne, do 20 maja -  nasadzenia letnie.


Wykonawca ma obowiązek wykonać sadzenie kwiatów w terminie 10 dni roboczych 

od dn. rozpoczęcia nasadzeń.
17.
OBSADZENIE KWIETNIKÓW SEZONOWYCH KWIATAMI 
JEDNOROCZNYMI –  drugie sadzenie 
  Wyznaczenie miejsc sadzenia. Pozostałe prace jak w poz. Nr 16 

18, 21, 26. ODCHWASZCZANIE KWIETNIKÓW SEZONOWYCH, BYLIN, 
KRZEWINEK  I  KWIATÓW W DONICACH.


Pielenie kwietników o średnim stopniu zachwaszczenia przez spulchnianie motyką. 
Wybranie chwastów. Wywóz chwastów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami 
o ciężarze do 1,5 Mg  wraz z utylizacją.

19, 20, 27.  PODLEWANIE KWIETNIKÓW SEZONOWYCH, BYLINOWYCH 

I 
KWIATÓW W POJEMNIKACH BETONOWYCH.

Podlewanie kwiatów w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej przy użyciu 
ciągnika z beczkowozem. Nabranie wody do beczkowozu. Usytuowanie węża gumowego 
zasilanego wodą z beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposób, aby nie zmoczyć 
wierzchniej części roślin. ZUK zapewnia dostęp do wody.

22, 28. NAWOŻENIE  KWIETNIKÓW  SEZONOWYCH, BYLINOWYCH 

I KWIATÓW W  POJEMNIKACH BETONOWYCH. 

Nabranie nawozu do wiader. Doniesienie do miejsca wysiewu. Rozsypanie nawozu 
wieloskładnikowego granulowanego, przeznaczonego do nawożenia roślin kwietnikowych,  
w ilości 8 kg na 100 m2 w dwóch dawkach. Rodzaj nawozu musi uzyskać akceptację 
inspektora nadzoru. Przykrycie rozsianych nawozów za pomocą  motyczki.

23. 
USUWANIE  PRZEKWITŁYCH  KWIATOSTANÓW.

Obcinanie sekatorem przekwitłych kwiatostanów i zbędnych pędów lub strzyżenie 
nożycami kwietników. Zebranie do kosza. Wywóz odciętych kwiatostanów tego samego 
dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 1,5 Mg wraz z utylizacją

24.
LIKWIDACJA KWIETNIKÓW SEZONOWYCH, BYLINOWYCH 

I  KWIATÓW  W  POJEMNIKACH  BETONOWYCH.

Usunięcie starych kwiatów oraz zebranie ich do kosza. Przekopanie kwietnika łopatą. 

Zagrabienie ziemi grabiami. Wywóz zlikwidowanych kwiatów tego samego dnia po 
wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 1,5 Mg wraz z utylizacją
25.
OBSADZENIE POJEMNIKÓW BETONOWYCH KWIATAMI 
JEDNOROCZNYMI 


Materiał roślinny do uzgodnienia z inspektorem nadzoru przed przystąpieniem do 
wykonywania projektów.

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć projekty, ceny i ilości materiałów celem 
zaakceptowania przez inspektora nadzoru. Projekty należy przedstawić najpóźniej: 

do 7 
kwietnia - nasadzenia wiosenne, do 15 maja -  nasadzenia letnie. Przygotowanie  
pojemnika poprzez  wyrwanie  chwastów, kwiatów, uzupełnienie nowej ziemi uprzednio 
dowiezionej. Doniesienie roślin, rozłożenie i posadzenie kwiatów. Podlanie kwiatów wodą 
w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. Uprzątnięcie miejsca wokół 
pojemników.

29. 
PODLEWANIE DRZEW

Podlewanie drzew w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej przy użyciu 
ciągnika z beczkowozem. Nabranie wody do beczkowozu. ZUK  zapewnia dostęp do wody. 
Usytuowanie węża gumowego zasilanego wodą z beczkowozu na powierzchni gleby w taki 
sposób, aby nie zmoczyć wierzchniej części roślin.

 30, 31.  PODLEWANIE KRZEWÓW I ŻYWOPŁOTÓW


Podlewanie krzewów i żywopłotów w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły 
korzeniowej przy użyciu ciągnika z beczkowozem. Nabranie wody do beczkowozu. ZUK 
nie zapewnia dostępu do wody. Usytuowanie węża gumowego zasilanego wodą 

z beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposób, aby nie zmoczyć wierzchniej części 
roślin.

32.
CIĘCIE ŻYWOPŁOTÓW ZE ZGRABIENIEM ODCIĘTYCH PĘDÓW, 
WYWOZEM I UTYLIZACJĄ.


Cięcie żywopłotów. Zgrabienie pędów pozostałych po cięciu żywopłotu w pryzmy do 
dalszego transportu.


Wywóz odciętych pędów żywopłotu tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami

o ciężarze do 1,5 Mg  i utylizacja.

33.  
CIĘCIE ŻYWOPŁOTÓW Z DRABINY ZE ZGRABIENIEM ODCIĘTYCH 


PĘDÓW, WYWOZEM I UTYLIZACJĄ. 

Cięcie żywopłotów. ustawianie rusztowań lub przestawianie drabiny. Zgrabienie pędów 
pozostałych po cięciu żywopłotu w pryzmy do dalszego transportu.


Wywóz odciętych pędów żywopłotu tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami 

o ciężarze do 1,5 Mg i utylizacja.
34.  
KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA  DRZEW

Wycinanie gałęzi suchych, nadmiernie zagęszczających koronę, prześwietlające, korekcyjne 
i odmładzające przy użyciu piły lub sekatora, zebranie gałęzi w stosy do dalszego 
transportu, zasmarowanie miejsc przycięć środkiem grzybobójczym. Rodzaj środka musi 
uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Powstałe w trakcie wykonywania prac odpady 

i drewno należy usuwać na bieżąco, pojazdami o ciężarze do 1,5 Mg i utylizacji.

35. 
PRZYCIĘCIE  PIELĘGNACYJNE, TECHNICZNE   KRZEWÓW

Wycinanie gałęzi suchych, nadmiernie zagęszczających koronę krzewu, cięcia  
prześwietlające, korekcyjne i odmładzające przy użyciu piły lub sekatora, zebranie gałęzi w 
stosy do dalszego transportu.  Powstałe w trakcie wykonywania prac odpady należy 
zrębkować i rozrzucić w krzewy.

36.  
OTRZĄSANIE  ŚNIEGU Z  ŻYWOPŁOTÓW  

Otrząsanie śniegu z krzewów żywopłotowych w dniu opadu.
37. 
OCZYSZCZANIE I KONSERWACJA POMNIKÓW.

Oczyszczenie z brudu, stopionego wosku oraz mycie pomników za pomocą środków 
chemicznych (detergentów). Czyszczenie mechaniczne nagrobków.
38. 
CIĘCIA  TECHNICZNE W  KORONACH DRZEW 
Przycięcie drzew piłą lub sekatorem. Zebranie odciętych gałęzi w stosy do dalszego transportu. Zasmarowanie miejsc przycięć środkiem grzybobójczym. Rodzaj środka musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Przestawianie drabiny. Wywóz gałęzi tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 1,5 Mg  i utylizacja.

Trawniki
39.
WIOSENNE WYGRABIANIE TRAWNIKÓW Z WYWOZEM 

I UTYLIZACJĄ.


Wygrabienie wiosenne liści z trawników oraz zgarnięcie w pryzmy do dalszego transportu. 
Wywóz liści tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 1,5 Mg i ich 
utylizacja.


Wykonawca ma obowiązek wykonać wiosenne grabienie liści w terminie min. 10 dni 
roboczych od zlecenia wykonania pracy (w rejonie).
40. 
JESIENNE WYGRABIANIE TRAWNIKÓW Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ.


Wygrabienie jesienne liści z trawników oraz zgarnięcie w pryzmy do dalszego transportu. 
Wywóz liści tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 1,5 Mg i ich 
utylizacja .


Wykonawca ma obowiązek wykonać jesienne grabienie liści w terminie min. 10 dni 
roboczych zlecenia wykonania pracy.
 ZIMOWE UTRZYMANIE ALEJEK, SCHODÓW I CHODNIKÓW.
41.  
USUWANIE ŚNIEGU Z ALEJEK ,  SCHODÓW  I CHODNIKÓW

Odśnieżane drogi, alejki i schody należy utrzymywać w ciągłej czystości - reakcja nie 
później niż do 2 godz. po rozpoczętym opadzie, niezależnie od dnia tygodnia.. 

42. 
POSYPYWANIE  PIASKIEM  ALEJEK,  SCHODÓW  I  CHODNIKÓW


Sypanie piaskiem (bez dodatku soli) alejek, schodów i chodników. Utrzymywanie w ciągłej 
szorstkości – reakcja nie później niż 2 godz. po opadzie śniegu lub wystąpieniu ślizgawicy. 
Kalkulacja winna uwzględnić wartość piasku.
 43. 
MALOWANIE ŁAWEK PARKOWYCH

Oczyszczenie desek z brudu i łuszczącej się  farby. Podszpachlowanie  miejsc 
uszkodzonych. Przetarcie ławki papierem ściernym.   Pomalowanie desek  z zastosowaniem 
odpowiednio: farby emalii, bejcy, lakierobejcy, oleju, wosku. Oznakowanie elementu 

w celu uniknięcia szkód przez użytkowników obiektów.


Wykonawca ma obowiązek wykonać pracę w terminie min. 14 dni roboczych od dnia 
zlecenia pracy.

44.  
MYCIE  ŁAWEK   PARKOWYCH


Przygotowanie roztworu  wody i środka myjącego. Wyszorowanie ławki szczotką 

i o płukane.
45.  
NAPRAWA  ŁAWEK  TYPU  „RETRO” WYMIANA  DESKI


Demontaż desek. Parametry deski analogiczne do istniejących. Pomalowanie desek

z zastosowaniem odpowiednio: farby emalii, bejcy, lakierobejcy, oleju, wosku.
46.    NAPRAWA  ŁAWEK  PARKOWYCH, WYMIANA  DESKI


Demontaż desek. Parametry deski analogiczne do istniejących. Pomalowanie desek

z zastosowaniem odpowiednio: farby emalii, bejcy, lakierobejcy, oleju, wosku.

47.   ODCHWASZCZANIE  SKUPIN KRZEWÓW.

Przekopanie i pielenie skupin krzewów z kolcami i bez kolców. Zagrabienie przekopanej 
powierzchni. Zebranie chwastów i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy, 
pojazdami o ciężarze do 1,5Mg  i utylizacja  
48. 
ODCHWASZCZANIE  ŻYWOPŁOTÓW

Spulchnienie ziemi i pielenie żywopłotów - wyrwanie chwastów. Zebranie chwastów i 
wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 1,5 mg i utylizacja.

49.    WYSIEW NAWOZÓW MINERALNYCH Z ODCHWASZCZACZEM

Nabranie nawozu do wiader. Doniesienie do miejsca wysiewu. Rozsypanie nawozu 
wieloskładnikowego z odchwaszczaczem  przeznaczonego do nawożenia trawników, w 
ilości 8 kg na 100 m2 w dwóch dawkach. Rodzaj nawozu musi uzyskać akceptację 
inspektora nadzoru. Przykrycie rozsianych nawozów za pomocą  motyczki

50. 
ROZGARNIĘCIE KRETOWISK NA TRAWNIKACH

Rozgarnięcie  kopczyków ziemi za pomocą grabi.
51. 
CIĘCIA MŁODYCH  DRZEW (DO 6 LAT  PO POSADZENIU) 


Cięcia formujące, sanitarne drzew za pomocą piłki i sekatora. Zebranie odciętych gałęzi 

i wywiezienie  tego samego dnia  po wykonaniu pracy, pojazdami o ciężarze do 1,5 Mg 
celem utylizacji.  
52. 
OBCINANIE BRZEGÓW TRAWNIKA

Naciągnięcie sznura. Odcięcie łopatą brzegu trawnika , zwinięcie sznura. Zgrabienie darni 

i wywiezienie tego samego dnia  po wykonaniu pracy, pojazdami o ładowności do 1,5 Mg  
celem  utylizacji.
53. 
ODCHWASZCZANIE MISEK PRZY DRZEWACH 


Przekopanie i pielenie misek o średnicy 100 cm przy drzewach. Zebranie chwastów 

i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 1,5 Mg wraz z 
utylizacją.

54.
USUWANIE ODROSTÓW DRZEW

Odcięcie nożem ogrodniczym lub piłą odrostów u drzew i u podstawy pnia. Zebranie 
pędów i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 1,5 Mg 
wraz z utylizacją.

55. 
NAPRAWA OBUDOWY DRZEW


Podkopanie pala i wyjęcie go. Zebranie pali i odniesienie ich na odległość do 10 m. 
Doniesienie pali. Pale winny być okorowane, zaimpregnowane, o średnicy 8 cm. Wbicie 
pali. Przenoszenie drabiny w miarę postępu robót. Przywiązanie drzewa do pala za pomocą 
wiązadeł parcianych i ścięcie końców pali. Wywóz usuniętych pali tego samego dnia po 
wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 1,5 Mg wraz z utylizacją.

56. 
NAPRAWA NAWIERZCHNI TYPU SZUTROWA


Odspojenie nawierzchni na głębokość ok. 3 cm. Ułożenie mieszanki nawierzchniowej, 
zagrabienie i uwałowanie. W kalkulacji  należy uwzględnić cenę materiałów.
57. 
RENOWACJA TRAWNIKÓW.

Dowiezienie ziemi żyznej o gr. 2 cm , przekopanie, rozrzucenie ziemi, siew trawy.


Usunięciem filcu, aeracja, wertykulacja i piaskowanie. Odchwaszczenie i nawożenie 
trawnika.. Usunięcie pozostałości, wywiezienie i utylizacja. 

58. 
ZAŁOŻENIE TRAWNIKA Z SIEWU

Zdjęcie 10cm warstwy ziemi wraz z wywozem. Spulchnienie mechaniczne podłoża. 
Dowiezienie ziemi warstwy o gr. warstwy 10 cm,i rozścielenie jej oraz wyrównanie 
powierzchni. Rozrzucenie nawozów mineralnych 5kg/100m2 i zagrabianie. Wałowanie 
powierzchni, wysianie nasion traw w ilości 3 kg/100m2, przykrycie nasion za pomocą wału 
kolczatki lub grabi. Podlanie (ZUK  zapewnia dostęp do wody). Wykonanie pierwszego 
koszenia. Odbiór terenu po pierwszym koszeniu.

59. 
ZAŁOŻENIE TRAWNIKA  Z ROLKI

Zdjęcie 10 cm warstwy ziemi wraz z wywozem. Spulchnienie mechaniczne podłoża. 
Dowiezienie ziemi urodzajnej, o grubości 5 cm., wyrównanie powierzchni. Rozrzucenie 
nawozów mineralnych 5kg/100m2 z zagrabieniem. Wałowanie powierzchni, rozłożenie 
trawnika z rolki. Podlanie (ZUK zapewnia dostęp do wody). Wykonanie pierwszego 
koszenia.Odbiór terenu po pierwszym koszeniu.


Koszenie chwastów i samosiewów wykaszarkami lub kosami spalinowymi. Koszenie 
obejmuje tereny częściowo obsadzone drzewami i krzewami. Zgrabienie pokosu i ułożenie 
jej w kopki do dalszego transportu. Wywóz i utylizacja tego samego dnia po wykonanej 
pracy pojazdami o ciężarze do 1,5 Mg.

60. 
RĘCZNE ŚCINANIE I  KARCZOWANIE KRZEWÓW I POSZYCIA
 
Wycięcie  oraz karczowanie  krzewów i poszycia do 5 lat piłą, wraz z uprzątnięciem terenu 
i wywozem tego samego dnia po wykonanej pracy do utylizacji.
61. 
ŚCINANIE DRZEW  MIĘKKICH O ŚR. PNIA 15 -40 cm  

Odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach. 
Odkopanie korzeni i wyfrezowanie pnia na  10cm poniżej poziomu gruntu. Przewrócenie 
reszty pnia przy użyciu liny. Pocięcie pni na odcinki dogodne do transportu i. Ułożenie 
gałęzi i konarów w stosy i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy. Zasypanie dołu 
dostarczoną ziemią. Ubicie i wyrównanie zasypanego dołu.


Wywóz ściętych drzew oraz  gałęzi tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o 
ciężarze do 1, 5 Mg wraz z utylizacją. 


Przedstawiona przez Wykonawcę kalkulacja dotyczy również drzew powalonych, np. 
wiatrołomów.


Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady i drewno zgodnie 

z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (DZ. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 

z późniejszymi zmianami). Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozdysponowania 
drewna.

62. 
ŚCINANIE DRZEW MIĘKKICH O ŚR. PNIA   41 – 65cm

Prace należy wykonać w analogiczny sposób j.w.

63. 
ŚCINANIE DRZEW MIĘKKICH O ŚR. PNIA   66 – 80 cm

 
Prace należy wykonać w analogiczny sposób j.w.
64. 
ŚCINANIE DRZEW MIĘKKICH – DODATEK ZA DALSZE  5 cm


Należy skalkulować dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia.
65. 
ŚCINANIE DRZEW  TWARDYCH O ŚR. PNIA  15 -40 cm  

Odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach. 
Odkopanie korzeni i wyfrezowanie pnia na 10cm poniżej poziomu gruntu. Przewrócenie 
reszty pnia przy użyciu liny. Pocięcie pni na odcinki dogodne do transportu i. Ułożenie 
gałęzi i konarów w stosy i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy. Zasypanie dołu 
dostarczoną ziemią. Ubicie i wyrównanie zasypanego dołu.


Wywóz ściętych drzew oraz  gałęzi tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o 
ciężarze do 1, 5 Mg wraz z utylizacją. 


Przedstawiona przez Wykonawcę kalkulacja będzie dotyczyć również drzew powalonych, 
np. wiatrołomów.


Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady i drewno zgodnie 

z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (DZ. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 

z późniejszymi zmianami). Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozdysponowania 
drewna.

66. 
ŚCINANIE DRZEW  TWARDYCH O ŚR. PNIA   41 – 65cm


Prace należy wykonać w analogiczny sposób j.w.

67. 
ŚCINANIE DRZEW  TWARDYCH O ŚR. PNIA  66 – 80 cm

 
Prace należy wykonać w analogiczny sposób j.w.

68. 
ŚCINANIE DRZEW  TWARDYCH  – DODATEK ZA  DALSZE 5 cm


Należy skalkulować dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia.

69, 70, 71, 72.  FREZOWANIE  PNI 


Należy skalkulować frezowanie w zależności od średnicy pnia obejmujące: odkopanie pnia 
na głębokość 15 cm. zabezpieczenie terenu wokół przed zaśmieceniem zrębkami. 
wyfrezowanie pnia, posprzątanie terenu. Powstałe trociny należy rozrzucić pod krzewy lub 
drzewa na danym obiekcie.

73. 
ZRĘBKOWANIE GAŁĘZI 

W kalkulacji  należy ująć rozrzucenie zrębkowanych  gałęzi w skupiny krzewów.

74. 
CHEMICZNE ZWALCZANIE CHWASTÓW NA ALEJKACH I PLACACH

Nabranie wody z hydrantu lub beczkowozu. Dozowanie preparatu na chwasty, Dokładne 
wymieszanie preparatu z wodą. Napełnienie opryskiwacza plecakowego uprzednio 
przygotowanego środkiem chwastobójczym. Opryskiwanie dróg, chodników i placów 
Środki chwastobójcze i ochrony roślin należy dobrać do potrzeb. Rodzaj środka należy 
uzgodnić z inspektorem nadzoru.
76.    USUWANIE GNIAZD OS, SZERSZENI  


Wykonawca usunie  gniazda os, szerszeni i innych owadów przy użyciu opryskiwacza i 
środków chemicznych.
D. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z zakresem i STWiOR oraz uzgodnieniami z Zamawiającym.  Do prac winni być dopuszczeni wykonawcy mający przygotowanie  zawodowe i udokumentowane doświadczenie  zawodowe. Do prac w drzewostanie należy zatrudnić osoby o udokumentowanym przygotowaniu zawodowym (np. kurs NOT lub European Treeworker).
a) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach a o ich 
wykryciu powinien powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek;
b)   Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie 
trwania ich realizacji;
c)   Ochrona środowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania robót – Wykonawca ma 
 
obowiązek znać i stosować w trakcie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody poprzez podejmowanie wszelkich 
uzasadnionych kroków mających na celu stosowania przepisów dotyczących ochrony 
środowiska i ochrony przyrody. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał 
szczególny wzgląd na: lokalizację dróg dojazdowych, stosowanie ciężkiego sprzętu 
mechanicznego nie bliżej niż 5m od osi pnia starodrzewu, wykonywanie wszelkich prac w 
obrębie starodrzewu – ręcznie i obsługiwanym ręcznie lekkim sprzętem mechanicznym;
d)
Ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy;
e)
Materiały szkodliwe dla otoczenia – materiały, które obciążeń sposób trwały są szkodliwe 
dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Środki chemiczne będą zastosowane 
zgodnie ze sposobem użycia (instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu;
f)
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów –  pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obrębie terenu cmentarzy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych;
g)
Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej;
h)
Stosowanie się do prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 
przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

II. MATERIAŁY

A. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją, STWiOR 
i PN. Materiał roślinny pozyskiwany będzie ze szkółek opartych na produkcji 
z rodzimego materiału wyjściowego w 70 %. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu świadectwo pochodzenia materiału roślinnego. 

B. Inspekcja producenta materiału szkółkarskiego
Zamawiający zastrzega sobie kontrolę materiału roślinnego oraz możliwość odmówienia posadzenia materiału nie spełniającego wymagań jakościowych.
C. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu realizacji zadania na koszt Wykonawcy.
D. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Rodzaje materiałów użytych do nawożenia jak i sposoby nawożenia reguluje Ustawa o nawozach i nawożeniu z 26 lipca 2000r. (Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporządzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 01.06.2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach oraz z 01.06.2001r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów.

E. Materiał roślinny sadzeniowy

· Drzewa i krzewy – dostarczone rośliny powinny być zgodne z normą PN-R-67023(3) i PN-R-67022(2), właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy;
· Drzewa i krzewy  powinny być prawidłowo uformowane  z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany;
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne;
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona;
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych;
- pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone;
- przewodnik powinien być praktycznie prosty;
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, u form naturalnych drzew wady niedopuszczalne;
- krzewy powinny mieć minimum 4 zdrowe pędy.
Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin;
- odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia;
- ślady żerowania szkodników;
- oznaki chorobowe;
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych;
- martwice i pęknięcia kory;
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika;
- dwupędowe korony drzew formy piennej;
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej;
- złe zrośnięte odmiany szczepionej z podkładką.
*  Rośliny kwietnikowe i byliny – dostarczone rośliny powinny  być oznaczone etykietą z nazwą łacińską i  odpowiadać normieBN-76/9125-02.

Rośliny powinny być dostarczone w doniczkach. Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych:

- roślinny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte;
- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany;
- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
- zwiędnięcia liści i kwiatów;
- uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni;
- oznaki chorobowe;
-  ślady żerowania szkodników.

III.    SPRZĘT
A. Ogólne warunki
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i STWiOR oraz wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Środki transportu do wywozu należy dostosować do rodzaju nawierzchni na poszczególnych obiektach i uzgodnić z inspektorem nadzoru. 
B. Sprzęt do wykonania zadania
Wykonawca przystępując do wykonania przedmiotu zamówienia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
· pił mechanicznych i ręcznych;
· wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników;
· kosiarek mechanicznych do pielęgnacji trawników, podkaszarek lub kos spalinowych
· rębaka i frezarki
· drabin i podnośników;
· opryskiwaczy;
· ciągnika z beczką;
· środków transportu do wywozu 
IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w STWiOR i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania.
V. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zakresem robót, wymaganiami STWiOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w STWiOR a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
A. Wymagania dotyczące drzew i krzewów
a) Sadzenie drzew i krzewów – wymagania są następujące:

· Pora sadzenia – wiosna, jesień;
· Miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem nadzoru;
· Dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w specyfikacji i zaprawione ziemią żyzną;
· Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5cm głębiej jak rosła w szkółce, zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny;
· Korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem 
przyciąć;
· Przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik (lub paliki);
· Korzenie zasypać sypką ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej;
· Drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod 
koroną;
· Wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa;
· Palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.
b) Pielęgnacja po posadzeniu polega na :

· Podlewaniu  w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej;
· Odchwaszczaniu;
· Nawożeniu;
· Usuwaniu odrostów korzeniowych;
· Poprawianiu misek;
· Wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów;
· Wymianie zniszczonych wiązadeł i palików;
· Przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi.

B. Wymagania dotyczące pielęgnacji starszych  drzew i krzewów                                                                                                   

Pielęgnacja ta polega najczęściej na cięciach, które powinny uwzględniać cechy poszczególnych gatunków:

· sposób wzrostu;
· rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi;
· konstrukcję korony.
W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:

· cięcie drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa przechodniów, gdy gałęzie zwisają poniżej 2,2m nad przejściami dla pieszych oraz suche grożące złamaniem;
· cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność;
· cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między systemem korzeniowym a koroną. Usuwa się wtedy – w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego - od 20 do 50% korony;
· cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, niepożądane zagęszczenie lub zbyt duże rozmiary;
· cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się chorób.
C. Trawniki
a) Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

· Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, chwastów i zanieczyszczeń;
· Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2-3cm nad terenem;
· Teren powinien być splantowany i wyrównany;
· Ziemia urodzajna – rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem lub nawozami;
· Trawniki zakładane siewem:
· Przed siewem należy wałować wałem gładkim a potem kolczatką lub zagrabić;
· Siew należy wykonywać w dni bezwietrzne;
· Okres siania – wiosna i do połowy września;
· Na terenie płaskim norma wysiewu – 3kg/100m2;
· Przykrycie nasion  - przez grabienie lub wałowanie kolczatką;
· Po wysiewie ziemię wałować lekkim wałem.
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

A. Zasady kontroli i jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i zaopatrzenie. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeżeli będą one poważne i mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów, sprzętu itp. do czasu, aż stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość.

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Zakres i ilość prac na dany miesiąc będzie ustalany z inspektorem nadzoru w danej części w formie pisemnej do 27 dnia poprzedniego miesiąca.
B. Kontrola materiału roślinnego
a)  Drzewa i krzewy – kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji polega na sprawdzeniu:

· wielkości dołków na drzewa i krzewy;
· zaprawienia dołów ziemią urodzajną;
· zgodności realizacji obsadzenia z ustaleniami Zamawiającego w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin;
· materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3);
· opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego;
· prawidłowości osadzenia palików przy drzewach form piennych i przymocowania ich do drzew;
· odpowiednich terminów sadzenia;
· wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu;
· wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewów;
· zasilanie nawozami mineralnymi.


Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:

· zgodności realizacji obsadzenia;
· zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów;              

· wykonania misek przy drzewach i krzewach w celu podlania a następnie kopczyków na zimę;
· jakości posadzonego materiału;
· prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, wymiany palików i wiązań, wymiany uschniętych roślin).

b) Kwietniki, rabaty bylinowe – kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników  polega na:

· zgodności założenia kwietników z projektem pod względem wymiarów kwietników, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia;
· jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitego pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju);
· przygotowania ziemi pod kwietniki, tzn. grubości ziemi urodzajnej, ilości kompostu;
· prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin);
· zaprawienia dołów ziemią urodzajną.
VII.   ODBIÓR ROBÓT

A. Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, roboty podlegają następującym etapom  odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiorowi końcowemu (po zakończeniu danego miesiąca).
B. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z  STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

C. Odbiór (końcowy) robót
Zasady odbioru końcowego robót.

Odbiór robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  będzie potwierdzona telefonicznie inspektorowi nadzoru. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbierający roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z zakresem robót i STWiOR i zapisami w Dzienniku Prac.
Podstawowym dokumentem do dokonania jest protokół odbioru, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wg inspektora roboty nie będą gotowe do odbioru, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru. 
VIII.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR.
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