                               DOKUMENTACJA BUDOWLANA


             TEMAT:        Remont odkrytego basenu kąpielowego
                OBIEKT:       Basen kąpielowy „Paprotka”

                 ADRES:        Szczecin, ul. Paproci, działka nr 8/2

               BRANŻA:        Architektura

                   FAZA:        Inwentaryzacja, koncepcja
    OPRACOWANIE:        Program funkcjonalno-użytkowy

     ZAMAWIAJĄCY:        Gmina Miasto Szczecin 



       Zakład Usług Komunalnych

                                          z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu125 A

     PROJEKTOWAŁ:       mgr inż. arch. Tomasz Zieliński, upr.5/Sz/84

                                    mgr inż. arch. Paweł Brach

        OPRACOWAŁ:         mgr inż. arch. Paweł Brach

                                      Szczecin, kwiecień 2006r.

- 1 -

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Część opisowa. 


1.1. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot opracowania.

3. Zamawiający.

4. Projektanci.

5. Opis do inwentaryzacji.

5.1. Przedmiot inwentaryzacji.

5.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

5.3. Istniejące niecki basenowe.

6. Opis do koncepcji architektonicznej dotyczącej remontu basenu kąpielowego.

6.1. Projektowane zagospodarowanie terenu.

6.2. Projektowany remont niecek basenowych.

6.3. Projektowany budynek kontenerowy.

6.3.1. Przeznaczenie i program użytkowy. 

6.3.2. Zestawienie pomieszczeń i powierzchni. 

6.4. Zestawienie planowanych robót.


1.2. Załączniki:
· Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A.

· Warunki  ogólne i techniczne  przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, z dnia 04.02.2002r.

· Zaświadczenie o przynależności projektanta do stowarzyszenia zawodowego.

· Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta.

2. Część graficzna.

rys. nr 1   -  Inwentaryzacja basenu ; rzut                             - skala 1:100

rys. nr 2   -  Inwentaryzacja basenu ; przekroje A-A i B-B   - skala 1:100


rys. nr 3   -  Projekt zagospodarowania działki                     - skala 1:500

rys. nr 4   -  Przekrój  C-C ;  inwentaryzacja i koncepcja     - skala 1:100

rys. nr 5   -  Rzut piwnicy         - skala 1:50


rys. nr 6   -  Rzut parteru          - skala 1:50

rys. nr 7   -  Przekrój A-A        - skala 1:50

rys. nr 8   -  Elewacje południowo wschodnia i północno wschodnia  - skala 1:100

- 2 -

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

· Umowa nr WT/G/6/2006, z dnia 17.03.2006 r., zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin – Zakładem Usług Komunalnych, a architektem Tomaszem Zielińskim,

· Ustalenia Zamawiającego,

· Geotechniczne badania podłoża gruntowego, wykonane w marcu 2006 roku przez Zakład „Geotechnika” - mgr inż. Pawła Piechowskiego,

· Opinia techniczna dotycząca stanu technicznego elementów odkrytego basenu osiedlowego „Paprotka”, wykonana w marcu 2006 roku przez rzeczoznawcę budowlanego inż. Michała Uniejewskiego,

· Plan sytuacyjno-wysokościowy terenu w skali 1:500, dostarczony przez Zamawiającego,

· Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A.,

· Warunki ogólne i techniczne przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

· Wizja lokalna i pomiary z natury,

· Obowiązujące przepisy i normatywy projektowe,

2. Przedmiot opracowania.
Inwentaryzacja i projekt koncepcyjny w branży architektonicznej dotyczący remontu odkrytego basenu kąpielowego „Paprotka” przy ulicy Paproci w Szczecinie.

3. Zamawiający.

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych 

z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu125 A

4. Projektanci.

Architektura: mgr inż. arch. Tomasz Zieliński, upr. bud. 5/Sz/84

                                   mgr inż. arch. Paweł Brach

Konstrukcja: inż. Michał Uniejewski, upr. 4/Rz/2001


Technologia, instalacje sanitarne: mgr inż. Jacek Flisiak, upr. 94/Sz/99

5. Opis do inwentaryzacji.

     5.1. Przedmiot inwentaryzacji.
Wykonano inwentaryzację budowlaną widocznych elementów konstrukcyjnych i budowlanych niecek basenowych na potrzeby opracowywanej dokumentacji projektowej – programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego remontu odkrytego basenu kąpielowego „Paprotka” w Szczecinie, przy ulicy Paproci. Inwentaryzacja w branży sanitarnej stanowi odrębne opracowanie.
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     5.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.
Teren opracowania zlokalizowany jest na północny wschód od centrum Szczecina, w południowej części dzielnicy Golęcino-Gocław. Teren wokół basenu jest płaski z nieznacznym wzniesieniem w zachodniej części działki. Na terenie opracowania, w południowym narożniku działki o powierzchni ca 1760 m2, usytuowany jest parterowy, wolnostojący budynek gospodarczy, a w centralnej części basen kąpielowy składający się z dwóch niecek. 

Działka sąsiaduje:

· z  zabudową mieszkaniową wielorodzinną (od strony północno wschodniej),

· z placem zabaw dla dzieci (od strony południowo wschodniej),

· ogródkami działkowymi (od strony południowo zachodniej),

· osiedlowym boiskiem sportowym (od strony północno zachodniej).

Teren kąpieliska jest ogrodzony siatką stalową. Ogrodzenie jest częściowo skorodowane i wymaga naprawy.

     5.3. Istniejące niecki basenowe.

Basen składa się z dwóch części. Część głębsza, na rzucie prostokąta, użytkowana jako basen kąpielowy dla dorosłych, i część płytsza na rzucie ośmioboku – brodzik dla dzieci.

Niecki basenowe, wykonano sposobem gospodarczym, ściany z betonu, posadzka części głębszej betonowa, wylewana, posadzka części płytszej z betonowych płyt prefabrykowanych. Niecki basenowe  w złym stanie technicznym, z licznymi spękaniami ścian i posadzek, znaczne ubytki tynku, betonowa opaska wokół basenu spękana, przed dalszym użytkowaniem wymagany kompleksowy, gruntowny remont.

6. Opis do koncepcji architektonicznej dotyczącej remontu basenu kąpielowego.

6.1. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Utrzymano dotychczasowe zagospodarowanie terenu, uzupełniając je o nowoprojektowany budynek kontenerowy. Przyjęto wykonanie nowego ogrodzenia działki siatką stalową na słupkach stalowych w cokole betonowym, wykonanie oświetlenia terenu czterema lampami typu parkowego usytuowanymi w narożnikach działki (na granicy z placem zabaw dla dzieci i w rejonie projektowanego budynku), oraz wykonanie ścieżek pieszych i opaski wokół basenu utwardzonych kostką betonową „Polbruk”  na zagęszczonej podsypce piaskowej. W sąsiedztwie wejścia do basenu przewidziano prysznic wolno stojący, dwustanowiskowy, a także w bezpośrednim sąsiedztwie wejść do basenu przyjęto miejscowe zagłębienia utwardzonej posadzki – brodziki do płukania stóp przed wejściem do basenu. Przewidziano założenie zabezpieczenia wody w basenie (przed zanieczyszczeniami z powietrza) rozwijaną folią (w czasie gdy basen nie jest użytkowany).
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6.2. Projektowany remont niecek basenowych.

Z uwagi na zły stan techniczny basenu przyjęto wykonanie nowych, żelbetowych niecek grubości ca 12 cm, wykorzystując istniejące niecki jako podkład do rozłożenia izolacji przeciwwilgociowej i jako szalunek do wylania nowych niecek. 

Przygotowanie podłoża do przeprowadzenia prac betoniarskich przez:

· skucie wierzchniej warstwy wylewki betonowej (grubości ca 10 cm) w głębszym basenie,

· skucie odspojonego tynku,

· rozebranie ściany betonowej dzielącej obie niecki,

· wypełnienie ubytków i wyszpachlowanie podłoża,

· wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

Nowe niecki wyłożone zostaną zbrojoną folią basenową. Nadmiar wody z basenu przejmowany będzie przez rynny przelewowe wzdłuż dłuższych boków  basenu. W czasie gdy kąpielisko nie będzie użytkowane, woda w basenie  może być zabezpieczana przed zanieczyszczeniami z powietrza, zwijaną folią.

6.3. Projektowany budynek kontenerowy.

6.3.1. Przeznaczenie i program użytkowy. 
Zaprojektowany budynek przeznaczony jest w części północno zachodniej (dwa kontenery) na urządzenia technologiczne do uzdatniania wody, a pozostałe cztery kontenery przeznaczono na węzeł sanitarny i na pokój dla Rady Osiedla. 

Część technologiczną usytuowano w jednym pomieszczeniu, głębiej posadowionym, a program użytkowy części socjalno administracyjnej sprowadza się do pomieszczenia przeznaczonego na salę zebrań dla Rady Osiedla, z dwoma magazynami (jeden na środki czystości, drugi na sprzęt konserwatora) i węzeł sanitarny (z wydzieloną częścią dla mężczyzn, dla kobiet i pomieszczenia przystosowanego dla niepełnosprawnych).

6.3.2. Zestawienie pomieszczeń i powierzchni.
                                   1.  sala zebrań Rady Osiedla        26,5 m2



2.  magazyn środków czystości      2,7 m2 



3.  magazyn sprzętu konserwatora  4,0 m2



4.  przedsionek                              5,6 m2



5.  w.c. męski                                4,2 m2



6.  w.c. damski                              7,9 m2



7.  w.c. niepełnosprawnych            3,1 m2



8.  pomieszczenie technologiczne  27,9 m2
Razem powierzchnia użytkowa:  81,9 m2
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6.4. Zestawienie planowanych robót.

· skucie wierzchniej warstwy posadzki (grubości ca 10 cm) głębszej niecki basenowej,

· wyburzenie ściany pomiędzy nieckami basenowymi,

· wykonanie szlichty na dnie głębszej niecki,

· wyszpachlowanie ubytków i dziur w istniejących nieckach,

· położenie izolacji przeciwwilgociowej na ścianach i posadzkach niecek,

· wykonanie nowych, żelbetowych niecek, grubości 12 cm, w szalunku z istniejących wyszpachlowanych i zaizolowanych niecek,

· wykonanie schodów betonowych – zejścia do płytszej niecki,

· wykonanie i zamontowanie drabinek zejściowych (4 szt.)  do głębszej  niecki,

· wyłożenie ścian i posadzek niecek zbrojoną folią basenową,

· skucie starej, spękanej opaski betonowej wokół basenu,

· wykonanie rynny przelewowej wzdłuż dłuższych boków basenu,

· wykonanie ścieżek pieszych i opaski wokół basenu z kostki betonowej „Polbruk” na zagęszczonej podsypce piaskowej,

· wykonanie prysznica wolnostojącego (dwa stanowiska utwardzone),

· wykonanie budynku socjalnego (z częścią technologiczną) ; zestawu sześciu segmentów kontenerowych na wylewanym fundamencie betonowym (w tym dwa segmenty technologiczne głębiej posadowione),

· wykonanie instalacji technologicznej,

· wykonanie przyłącza elektrycznego,

· wykonanie ogrodzenia,

· wykonanie oświetlenia terenu.

6.5. Etapowanie prac.

Przyjęto możliwość etapowania prac stosownie do możliwości finansowych Zamawiającego. 

	L.p.
	Wyszczególnienie etapów
	Koszt netto

	1
	2
	3

	1.
	Remont niecki basenu (wykończenie folią basenową)
	97 773

	2.
	Budynek - część technologiczna (2 segmenty)
	35 000

	3.
	Budynek - część socjalna (4 segmenty) z oczyszczalnią ścieków
	81 250

	4.
	Technologia 
	421 980

	5.
	Elementy zagospodarowania terenu
	31 411

	6.
	Przyłączenia do mediów
	30 000

	7.
	Ogrodzenie (siatka na słupach.,cokół, furtka)
	35 280

	8.
	Oświetlenie terenu
	6 640

	9.
	Elementy małej architektury
	3 200

	
	OGÓŁEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE
	742  534











Opracował:








       mgr inż. arch. Tomasz Zieliński

