Wskaźnikowe Zestawienie Kosztów Zamierzenia 

(wariant 1 : niecka wykończona folią basenową)

Temat: Remont odkrytego basenu kąpielowego przy ul. Paproci w Szczecinie

	L.p.
	Wyszczególnienie robót i nakładów
	Jednostka
	Ilość jednostek
	Cena jednostk. w  złotych
	Koszt netto ogółem

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	I. Roboty rozbiórkowe
	
	
	
	

	1
	Skucie wierzchniej warstwy posadzki basenu „1”
	m3
	20,1
	349,6
	7 009

	2
	Rozebranie ściany  betonowej dzielącej baseny
	m3
	2,2
	349,6
	769

	3
	Rozebranie starej opaski  bet. wokół basenów
	m3
	10,6
	228,5
	2 422

	4
	Wywóz gruzu z rozbiórek
	m3
	32,9
	60,0
	1 974

	1-4
	I. Razem roboty rozbiórkowe
	
	
	
	12 175

	
	II. Roboty remontowe w niecce basenu
	
	
	
	

	5
	Warstwa wyrównawcza cem. na dnie basenu „1”
	m2
	200,5
	17,6
	3 529

	6
	Szpachlowanie ubytków w ścianach i dnach
	m2
	305,0
	29,2
	8 906

	7
	Izolacja przeciwwilgociowa ścian i dennic
	m2
	505,0
	22,2
	11 211

	8
	Wewnętrzne niecki żelbetowe gr. 12 cm
	m3
	17,5
	486,0
	8 505

	9
	Schody betonowe
	m3
	1,2
	452,6
	543

	5-9
	II. Razem roboty remontowe w niecce basenu
	
	
	
	32 694

	
	III. Roboty wykończeniowe w niecce basenu
	
	
	
	

	10
	Drabinki zejściowe ze stali nierdzewnej
	szt
	4,0
	220,0
	880

	11
	Wyłożenie ścian i posadzek folią basenową
	m2
	505,0
	80,0
	40 400

	12
	Rynna przelewowa i odwodnienie liniowe
	m
	40,0
	245,6
	9 824

	13
	Wpusty przelewowe i odpływowe
	kpl
	1,0
	1 800,0
	1 800

	10-13
	III. Razem roboty wykończeniowe w basenie
	
	
	
	52 904

	
	IV. Technologia 
	
	
	
	

	14
	IV. Technologia basenów (1082200 EU)
	kpl
	1,0
	421 980
	421 980

	
	V. Budynek socjalny (6 kontenerów)
	
	
	
	

	15
	Część technologiczna (2 segmenty)
	m2p.n.
	28,0
	1 250
	35 000

	16
	Część socjalna (4 segmenty)
	m2p.n.
	57,0
	1 250
	71 250

	17
	Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków
	szt.
	1,0
	10 000
	10 000

	15-17
	V. Razem  budynek socjalny
	
	
	
	116 250

	
	VI. Elementy zagospodarowania terenu
	
	
	
	

	18
	Opaska i chodnik z kostek bet. POLBRUK
	m2
	126,0
	78,0
	9  828

	19
	Prysznic wolnostojący z kratką odpływową
	szt.
	1,0
	550,0
	550

	20
	Przekrycie basenów (opcja –5353 EU)
	kpl
	1,0
	21 033,0
	21 033

	18-20
	VI. Razem elementy zagosp. terenu
	
	
	
	31 411

	
	VII. Przyłączenia do mediów
	
	
	
	

	21
	VII. Przyłączenia do mediów
	kpl
	1,0
	30 000
	30 000

	
	VIII. Ogrodzenie (siatka, słupki,cokół, furtka)
	
	
	
	

	22
	VIII. Ogrodzenie terenu
	m
	180,0
	196,0
	35 280

	
	IX. Oświetlenie terenu
	
	
	
	

	23
	IX. Oświetlenie terenu
	pkt
	4,0
	1 660
	6 640

	
	X. Elementy małej architektury
	
	
	
	

	24
	Ławki
	szt
	4,0
	450,0
	1 800

	25
	Śmietniki
	szt
	4,0
	350,0
	1 400

	24-25
	X. Razem elementy małej architektury
	
	
	
	3 200

	
	
	
	
	
	

	I - X
	OGÓŁEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE
	
	
	
	742 534


Słownie złotych: siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści cztery.

Uwaga: Powyższe zestawienie nie zawiera kosztów pośrednich (opracowanie dokumentacji, nadzór, rezerwa).

Podstawa wyceny: średnie koszty krajowe w I kw.2006r. wg „Sekocenbud” wyd..”Promocja”.
Wskaźnikowe Zestawienie Kosztów Zamierzenia 

(wariant 2 : niecka wykończona polipropylenem)

Temat: Remont odkrytego basenu kąpielowego przy ul. Paproci w Szczecinie

	L.p.
	Wyszczególnienie robót i nakładów
	Jednostka
	Ilość jednostek
	Cena jednostk. w  złotych
	Koszt netto ogółem

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	I. Roboty rozbiórkowe
	
	
	
	

	1
	Skucie wierzchniej warstwy posadzki basenu „1”
	m3
	20,1
	349,6
	7 009

	2
	Rozebranie ściany  betonowej dzielącej baseny
	m3
	2,2
	349,6
	769

	3
	Rozebranie starej opaski  bet. wokół basenów
	m3
	10,6
	228,5
	2 422

	4
	Wywóz gruzu z rozbiórek
	m3
	32,9
	60,0
	1 974

	1-4
	I. Razem roboty rozbiórkowe
	
	
	
	12 175

	
	II. Roboty remontowe w niecce basenu
	
	
	
	

	5
	Warstwa wyrównawcza cem. na dnie basenu „1”
	m2
	200,5
	17,6
	3 529

	6
	Szpachlowanie ubytków w ścianach i dnach
	m2
	305,0
	29,2
	8 906

	7
	Izolacja przeciwwilgociowa ścian i dennic
	m2
	505,0
	22,2
	11 211

	8
	Wewnętrzne niecki żelbetowe gr. 12 cm
	m3
	17,5
	486,0
	8 505

	9
	Schody betonowe
	m3
	1,2
	452,6
	543

	5-9
	II. Razem roboty remontowe w niecce basenu
	
	
	
	32 694

	
	III. Roboty wykończeniowe w niecce basenu
	
	
	
	

	10
	Drabinki zejściowe ze stali nierdzewnej
	szt
	4,0
	220,0
	880

	11
	Niecki z polipropylenu (170 zł/m2 + 20%)
	m2
	505,0
	204,0
	103 020

	12
	Rynna przelewowa i odwodnienie liniowe
	m
	40,0
	245,6
	9 824

	13
	Wpusty przelewowe i odpływowe
	kpl
	1,0
	1 800,0
	1 800

	10-13
	III. Razem roboty wykończeniowe w basenie
	
	
	
	115 524

	
	IV. Technologia 
	
	
	
	

	14
	IV. Technologia basenów (1082200 EU)
	kpl
	1,0
	421 980
	421 980

	
	V. Budynek socjalny (6 kontenerów)
	
	
	
	

	15
	Część technologiczna (2 segmenty)
	m2p.n.
	28,0
	1 250
	35 000

	16
	Część socjalna (4 segmenty)
	m2p.n.
	57,0
	1 250
	71 250

	17
	Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków
	szt.
	1,0
	10 000
	10 000

	15-17
	V. Razem  budynek socjalny
	
	
	
	116 250

	
	VI. Elementy zagospodarowania terenu
	
	
	
	

	18
	Opaska i chodnik z kostek bet. POLBRUK
	m2
	126,0
	78,0
	9  828

	19
	Prysznic wolnostojący z kratką odpływową
	szt.
	1,0
	550,0
	550

	20
	Przekrycie basenów (opcja –5353 EU)
	kpl
	1,0
	21 033,0
	21 033

	18-20
	VI. Razem elementy zagosp. terenu
	
	
	
	31 411

	
	VII. Przyłączenia do mediów
	
	
	
	

	21
	VII. Przyłączenia do mediów
	kpl
	1,0
	30 000
	30 000

	
	VIII. Ogrodzenie (siatka, słupki,cokół, furtka)
	
	
	
	

	22
	VIII. Ogrodzenie terenu
	m
	180,0
	196,0
	35 280

	
	IX. Oświetlenie terenu
	
	
	
	

	23
	IX. Oświetlenie terenu
	pkt
	4,0
	1 660
	6 640

	
	X. Elementy małej architektury
	
	
	
	

	24
	Ławki
	szt
	4,0
	450,0
	1 800

	25
	Śmietniki
	szt
	4,0
	350,0
	1 400

	24-25
	X. Razem elementy małej architektury
	
	
	
	3 200

	
	
	
	
	
	

	I - X
	OGÓŁEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE
	
	
	
	805 154


Słownie złotych: osiemset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery.

Uwaga: Powyższe zestawienie nie zawiera kosztów pośrednich (opracowanie dokumentacji, nadzór, rezerwa).

Podstawa wyceny: średnie koszty krajowe w I kw.2006r. wg „Sekocenbud” wyd..”Promocja”.
