                                                                                                                        Załącznik nr 6
FONTANNY
OPIS  NIEZBĘDNYCH  PRAC  DO  WYKONANIA – wartość  ryczałtowa
(prace  obejmują  okres  ok. 8 miesięcy)
I. Utrzymanie  w  czystości  i  sprawności  fontann  w  okresie  sezonu  ( od podpisania umowy  do  trzeciej  dekady  października) – wg  potrzeb, w  tym:
- regulacja, ustawianie, naprawa, wymiana:

                 - zegarów  sterujących 
                 - wylewek 
                                   - lamp  oświetleniowych (różne)  
                                   - pomp 
               - ustawienie, sprawdzenie, kontrola  oprogramowania, konserwacja urządzeń  
                 sterujących (komputery, stacja  uzdatniania  wody, zegary sterujące itp.)
               - oczyszczanie, naprawa bądź wykonanie koszy  i  krat  zabezpieczających pompy, 
               - wymiana  wody, mycie  basenów i  elementów  fontann, czyszczenie rurociągów, 
                  zebranie zanieczyszczeń  i  wywiezienie  na  wysypisko wraz  z  opłatami (wg 
                  potrzeb, jednak  nie  więcej  niż  dwie  wymiany wody w danym roku 
                  kalendarzowym) – bez  kosztów  wody,
               - uzupełnianie braku  i  odpompowanie nadmiaru  wody  w  fontannach,
               - udrażnianie  rurociągów, likwidacja  wycieków,

               - wymiana, uzupełnienie, naprawa obejm, uszczelek, podłączeń  do  pomp, zamknięć 
                  pomieszczeń i szafek  itp.

               - czyszczenie  i  udrażnianie  wylewek,

               - naprawa  tablic  licznikowych, szafek  sterowniczych  i  energetycznych (utrzymanie  
                  ich  w  sprawności),
               - uzdatnianie  wody  w  basenach fontann przy zastosowaniu ogólnie dostępnych

                 środków przeznaczonych wyłącznie do tego celu
               - utrzymanie  w  czystości  i  sprawności  komory  przelewowej  wraz  z urządzeniami – 
                  ul. Szymanowskiego, pl. Orła Białego,
               - przyklejenie oderwanych i uzupełnienie brakujących okładzin basenów fontann wraz z 
                  materiałem do 3 m²

               - przyklejenie oderwanych elementów (kafli) fontanny „Labirynt”

               - oczyszczanie okładzin i urządzeń fontann z napisów, reklam itp

               - utrzymanie  fontann  w  stałej  czystości, pełnej  sprawności  działania urządzeń  
                 odpowiedzialnych  za  ich  prawidłowe  funkcjonowanie, także tych  do  obsługi  
                 których  niezbędny  jest  sprzęt  pływający, (ewentualna naprawa bądź wymiana 
                 zegarów sterujących, wyłączników różnicowo-prądowych, gniazd bezpiecznikowych 
                 itp.)
               - utrzymanie porządku  w  rozdzielniach  i  pomieszczeniach przynależnych  do  
                  fontann, uzupełnianie oświetlenia,
               - załadunek i wywóz zebranych zanieczyszczeń na wysypisko wraz  z  opłatami  za  
                  ich składowanie,

               -  pełna obsługa i utrzymanie w sprawności działania stacji uzdatniania wody fontann
                  na pl. Orła Białego zgodnie z instrukcja obsługi wraz z uzupełnianiem środków 
                  chemicznych niezbędnych do jej prawidłowego działania oraz prowadzeniem 
                  bieżących kontroli, ustawień, prób itp. 
II. Utrzymanie  w  czystości  i  sprawności  fontann  po  sezonie ( od  trzeciej  dekady  października  do  31.12.2009r.) – wg  potrzeb, w  tym: 
- oczyszczanie  niecek  i  elementów  fontann  z  zanieczyszczeń, 
- czyszczenie kafli, płytek, piaskowców z nalotu, okładzin i urządzeń basenów z 
   napisów i naklejanych reklam 
- przyklejanie oderwanych kafli i uzupełnianie bądź wykonanie (zlecanie) nowych –
   „Labirynt”

- uzupełnianie zaślepek i korków zabezpieczających,

- naprawa  i  uzupełnianie  krat, klap, zamknięć zabezpieczających przelewy, komory  
   i wejścia,
- odpompowanie wody i oczyszczanie komór,

            - przyklejenie oderwanych i uzupełnianie brakujących płytek ceramicznych wraz 
               z materiałem do 3 m²,

            - naprawa, konserwacja szafek sterowniczych, pomiarowych i energetycznych, 
    
   tablic licznikowych (np. wymiana szyn montażowych, listew podłączeniowych, 
               bezpieczników, zabezpieczeń, naprawa drzwiczek i obudów, uzupełnianie
               zamknięć, itp.)

            - uruchomienie i utrzymanie  w  sprawności  ogrzewania – grzejniki (Papieża Jana  

              Pawła II, Szymanowskiego, Orła Białego, Cmentarz Centralny),

            - utrzymanie  w  sprawności  wentylatorów (Wały  Chrobrego, Szymanowskiego, Orła 
              Białego),
            - utrzymanie porządku  w  rozdzielniach  i  pomieszczeniach przynależnych  do  
              fontann, uzupełnianie oświetlenia,
III. Zamknięcie sezonu  (od trzeciej  dekady  października):
          - demontaż przy użyciu odpowiedniego sprzętu, przewóz na miejsce składowania, 
             przegląd - w tym:
             przeglądy serwisowe pomp wraz z wymianą oleju, oringów, uszczelnień itp. – w 
             razie potrzeby, konserwacja, naprawa, zabezpieczenie urządzeń fontann:
                            - wylewki
                            - lampy oświetleniowe (różne) 
                            - pompy wraz z koszami zabezpieczającymi,
                            - stojaki, konstrukcje wsporcze i elementy zabezpieczające,
                            - pływaki
          - spuszczenie  wody  z  basenów  fontann, mycie  ścian, dna, komór, elementów  
             fontann, odpompowanie  wody  z  komór,

          - oczyszczenie, konserwacja, malowanie elementów metalowych zdemontowanych 


 i stanowiących wyposażenie fontann

          - składowanie elementów wyposażenia fontann, pomp w pomieszczeniach 

             ogrzewanych będących w posiadaniu Zamawiającego lub Wykonawcy prac,
          - zebranie i wywóz zanieczyszczeń na wysypisko wraz z opłatami za składowanie 


 odpadów,

 IV.        - Wykonawca uwzględni w swojej wycenie ewentualne utrzymanie w ruchu 
                fontann przy  ul. Szymanowskiego, na Jeziorze Rusałka, na Cmentarzu  Centralnym  


    i Stawie Brodowskim maksymalnie do dnia 10.11.2009r.

             - Fontanna „Labirynt” - wyłączona z eksploatacji – należy utrzymywać ją w czystości.

             - Wykonawca uwzględni w swojej wycenie demontaż, przewóz, przechowanie 

                elementów wyposażenia fontann i pomp po sezonie w pomieszczeniach 
                Zamawiającego lub Wykonawcy (ogrzewanych), przegląd (także serwisowy) wraz z 
                wymianą oleju, oringów, uszczelnień itp. dowóz i montaż pomp bądź przewóz do 
                miejsca składowania (pomieszczenia Zamawiającego lubWykonawcy)
             - Wykonawca uwzględni w swojej wycenie montaż i demontaż wodomierzy przez ZWiK 
                wraz z ponoszeniem opłat z tego tytułu
Uwaga: Uzupełnienie, zakup brakujących elementów (lampy podwodne, wylewki, pompy, 
              grzejniki) oraz remonty pomp i urządzeń sterujących będą zlecane przez 
              Wykonawcę (na wyraźne polecenie Zamawiającego) i opłacane przez 
              Zamawiającego
 Roboty nie ujęte w powyższym wykazie będą rozliczane, po uzgodnieniu ich zakresu rzeczowego z Zamawiającym, kosztorysem powykonawczym sporządzonym na bazie zatwierdzonych obmiarów przez Zamawiającego wg oferowanych nośników cen (składników wyceny robót), KNR-ów, kalkulacji z zastosowaniem cen materiałów, najmu, pracy sprzętu i środków transportowych nie uwzględnionych w oferowanych nośnikach, nie przekraczających średnich cen publikowanych w informatorach ORGBUD SERWIS lub SEKOCENBUD z okresu wykonania robót. 

Wykonawca jest  zobowiązany  do  zapoznanie  się  ze  stanem technicznym, sposobem  działania oraz  umiejscowieniem  obiektów  fontann  przed sporządzeniem  oferty  cenowej (wyceny  prac).
