                                                                                                                                   Załącznik nr 8
PRZEPOMPOWNIA przy ul. Gdańskiej

OPIS NIEZBĘDNYCH PRAC DO WYKONANIA – wg potrzeb

– wartość ryczałtowa (obejmuje okres 8 - miesięcy)

- włączanie i wyłączanie pomp w miarę potrzeb,
- włączanie i wyłączanie pomp w miarę potrzeb,

- demontaż, montaż, czyszczenie kosza ssawnego,

- konserwacja przewodów tłocznych, szafek energetycznych i sterowniczych 

  (oczyszczenie, pomalowanie)

- konserwacja zespołu pompowego (przegląd pompy i silnika, smarowanie, wymiana łożysk, 

  sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej – podłączenie, odłączenie, rozruch i 
  uruchomienie pompy itp.),

- demontaż, przewóz zespołu pompowego  do  naprawy, dowóz  z powrotem i ponowny montaż

- demontaż  i  montaż  zaworów, wymiana  uszczelek, smarowanie,

- wykaszanie  porostów  na  terenie  przepompowni (ok. 3.000m²) – w miarę potrzeb,
- naprawa  ogrodzenia (prostowanie  przęseł, uzupełnianie  prętów, przyspawanie  nawiasów),

- utrzymanie przepompowni w stałej sprawności technicznej,

- konserwacja  i  naprawa  drewnianej  pokrywy  na  studni  z  koszem  ssawnym,

- naprawa  drzwi (wymiana  bądź  naprawa  zamków, naprawa  zawiasów,  prostowanie  itp.)
- prace  porządkowe  w  pomieszczeniach  przepompowni przynależnych do ZUK,
- przegląd  i  naprawa  szafek  energetycznych, sterowniczych, licznikowych (naprawa  bądź 
  wymiana osprzętu  np. listwy, przewody  itp.)

- naprawa  krat  zabezpieczających  drzwi  i  okna,

- naprawa  i  konserwacja  podestów,

- uruchomienie i utrzymanie w sprawności działania ogrzewania pomieszczenia przepompowni,
- naprawa, wymiana, uzupełnienie, czyszczenie rynien i rur spustowych

- demontaż uszkodzonych urządzeń, przewiezienie do remontu, przywóz i ponowny montaż,
PRZEPOMPOWNIA - przy ul. Spiskiej

- pompa zainstalowana w studni

OPIS NIEZBEDNYCH PRAC DO WYKONANIA – wg potrzeb

– wartość ryczałtowa ( obejmuje okres 8 – miesięcy)

- obsługa, przeglądy, ewentualny demontaż, przewóz do naprawy i ponowny montaż pompy,
- utrzymanie w sprawności technicznej urządzenia 
Zakup lub remonty zaworów, pomp, grzejników będą zlecane przez Wykonawcę (za zgodą Zamawiającego) a opłacane przez Zamawiającego na podstawie otrzymanej faktury za wykonane prace.
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym obiektu przed  sporządzeniem oferty cenowej (wyceny  prac).
Roboty nie ujęte w powyższym wykazie będą rozliczane, po uzgodnieniu ich zakresu rzeczowego z Zamawiającym, kosztorysem powykonawczym sporządzonym na bazie zatwierdzonych obmiarów przez Zamawiającego wg oferowanych nośników cen (składników wyceny robót), KNR-ów, kalkulacji z zastosowaniem cen materiałów, najmu, pracy sprzętu i środków transportowych nie uwzględnionych w oferowanych nośnikach, nie przekraczających średnich cen publikowanych w informatorach ORGBUD SERWIS lub SEKOCENBUD z okresu wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznanie się ze stanem technicznym, sposobem działania oraz umiejscowieniem obiektów fontann przed sporządzeniem oferty cenowej (wyceny prac).

