Załącznik nr 5

PARAMETRY TECHNICZNE

1.
Sposób użytkowania:

      1)
montaż na kąpielisku miejskim,
      2)
możliwość cumowania łodzi motorowych o długości do 5 m i ciężarze całkowitym 
do 600 kg,
      3)
odporność na działanie fal, wiatru i lodu, możliwość użytkowania przez cały rok 
 - nawet w najcięższych warunkach zimowych,
      4)
lód statyczny,
      5)
możliwość bezproblemowej zmiany konfiguracji oraz etapowej rozbudowy pomostu 
(np. kształt w formie litery L),

      6)
miejsce posadowienia pomostu nie osłonięte od wiatru narażone na silne działanie 
wiatru z kierunku zachodniego,


7)
zakotwienie pomostu bezpieczne i jak najmniej uciążliwe dla użytkowników 


kąpieliska i nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę (np. kotwienie 


pionowe).

2.
Rodzaj nabrzeża:


1)  naturalne łagodne,


2)  nieutwardzone.

3.
Rodzaj dna:


1)  piaszczysto – muliste,

      2)  głębokość dna od 0,3 m przy brzegu do 4,00 m w odległości 35 m od brzegu.
4.
Parametry techniczne:


1)
pomost rekreacyjny – pływający, na pływakach siatkobetonowych, konstrukcja 


drewniana impregnowana ciśnieniowo, części metalowe zabezpieczone poprzez 


ocynkowanie,
      2)
długość pomostu 24,0 – 28,0 m i szerokości 2,4 – 3,0 m + kładka zejściowa o długości 

4 - 6 m,


3)
długość pomostu bocznego 8,0 – 12,0 m o szerokości 2,4 – 3,0 m,
      4)
dodatkowe wyposażenie:


a)  brama zabezpieczająca,


b)  relingi stalowe z możliwością demontażu na sezon i ponownego montażu po 

     sezonie, na pomoście długim,


c)  knaga typ 2 w ilości 7 sztuk,


d)  drabinka bezpieczeństwa - 1 szt.,


e)  drabinka kąpielowa 4-stopniowa - 1 szt.– z możliwością łatwego demontażu po 
     godzinach pracy kąpieliska,


f)  stanowisko ratownicze z wyposażeniem –1 szt.

