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I. CZĘŚĆ OPISOWA

do projektu p.n.: 

Projekt zjazdu w ul. Goleniowską dojazdu do Cmentarza Komunalnego w Dąbiu.
1 PODSTAWA OPRACOWANIA
· umowa z Inwestorem 

· ustawa nr 414 z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane  (Dz.U.Rz.P. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 roku) z późniejszymi zmianami.
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

· Pismo IRD.MK.7024.2302.09 wydane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z 23 czerwca 2009 r.
· projekt zagospodarowania terenu

· wtórnik mapy w skali 1:500

· inwentaryzacja do celów projektowych

2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA


Celem opracowania jest budowa zjazdu z drogi gminnej – nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 37 obręb ew. 4146 na działkę nr 2/3 w obrębu ew. 4146. W zakresie opracowania przewidziano wykonanie robót drogowych związanych z budową nawierzchni wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi. 

Zestawienie powierzchni:

	Rodzaj nawierzchni
	j. m.
	Powierzchnia

	Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej grubości 8 cm
	m2
	42


3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Działka nr 37 jest działką o przeznaczeniu drogowym. Obecnie pełni funkcję ulicy gminnej (ul. Goleniowska). W miejscu projektowanego zjazdu posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 7,8m (szerokość zmienna). Pochylenie podłużne ulicy wynosi 0,2%. Krawędzie ulicy nie posiadają obramowania. Wzdłuż ulicy brak jest chodników, lub występują odcinkami.
Uzbrojenie znajdujące się w obrębie projektowanego zjazdu to sieć kanalizacyjna, telekomunikacyjna, napowietrzna energetyczna oraz sieć gazowa.
4 OPIS PROJEKTU

4.1 Zjazd

Zjazd projektuje się z ulicy gminnej na działkę nr 3/2. Szerokość części jezdnej zjazdu została dostosowana do istniejącego zagospodarowania i wynosi 5,0 m. Krawędź nawierzchni zjazdu i jezdni istniejącej należy wyokrąglić łukiem kołowym o promieniu 5m. Krawężnik od strony drogi zaprojektowano 3 cm powyżej istniejącej nawierzchni. Pozostałe krawędzie zjazdu obramowano krawężnikiem wtopionym (o świetle 0cm).
Nawierzchnię zjazdu zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym równym pochyleniu podłużnego ulicy. Pochylenie podłużne zjazdu dostosowano do pochylenia w obrębie korony drogi oraz uwzględniono projektowane zagospodarowanie na działce Nr 2/3. 
Konstrukcję nawierzchni zjazdu w granicach działki drogowej zaprojektowano z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo–piaskowej 1:4 grubości 3 cm na warstwie grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Konstrukcję jezdni zaprojektowano na podłożu o grupie nośności G1. W przypadku występowania w podłożu gruntów o mniejszej nośności, należy je doprowadzić do nośności G1 jedną z metod podaną w Rozporządzeniu MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Po wykonaniu konstrukcji zjazdu, nadmiar gruntu z korytowania  należy rozplantować w obrębie zjazdu, na terenie działki 37, 2/3 lub wywieźć z terenu budowy.
4.2 Odwodnienie 
Odwodnienie nawierzchni przewidziano jako powierzchniowe. 
5 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Nawierzchnie zaprojektowano z materiałów umożliwiających ich ponowne wykorzystanie.

6  BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Dla  zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi przewidziano:

· utwardzoną nawierzchnię zjazdu
· krawężnik betonowy wzdłuż ulicy ze światłem 3 cm
7 WARUNKI UŻYTKOWE

Wyjazd na drogę publiczną odbywa się za pomocą zjazdu o utwardzonej nawierzchni. Dojazd pojazdów komunalnych i innych  jest zapewniony. Dostęp do armatury istniejącego uzbrojenia  technicznego w pasie drogowym ulicy  nie ulegnie zmianie.

8 OCHRONA  UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Projekt nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich. 
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