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Detal ogrodzenia ozdobnego. Poz. 6.
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Detal ogrodzenia ozdobnego. Poz. 8; Poz. 9.
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I.  OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne 

1.1 Inwestor : 


    Zakład Usług Komunalnych




    70-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 125a.
1.2 Przedsięwzięcie : 
Budowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Bronowickiej

W Szczecinie.
1.3 Obiekt :
Ogrodzenie ozdobne.
1.4 Branża: 
Konstrukcja.
1.5 Faza : 
Projekt wykonawczy.
1.6 Lokalizacja : 
Szczecin ul. Bronowicka dz. nr 5/58dr, 5/33dr, 5/56dr, 5/57, 5/70, 5/60, 5/61Bp, 4/3dr, 91dr, 5/52dr, 5/48Bi, 5/49Ti, 5/50dr, 90dr, 4/1dr, 5/54Bp, 1/64Ba, 1/72Bp, 98Bp.
2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie branży architektonicznej

2.2. Opinia o geotechnicznych warunkach gruntowych opracowana przez
 „Geoprojekt Szczecin” w lipcu 2008r.

2.3. Projekt budowlany – opracowanie wielobranżowe: METROPOLIS Biuro Architektoniczne. 
2.4. Obciążenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenie stałe. 

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

2.5. Elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z:

PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  niniejszego opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego fundamentów ogrodzenia ozdobnego oraz detali bram, zlokalizowanych w Szczecinie przy ulicy Bronowickiej, na terenie projektowanego cmentarza komunalnego. 

Projekt obejmuje swym zakresem rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe opracowane 
w zakresie pozwalającym na prawidłowe prowadzenie prac. 

4.  Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki gruntowo-wodne 
i sposób jego posadowienia

Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza w prostych warunkach gruntowych. 

Posadowienie ogrodzenia bezpośrednie na ławach żelbetowych na warstwie chudego betonu. Poziom posadowienia –0,5m p.p.t.  
Poziom ±0.00 = 25,70m n.p.m.


Na podstawie opinii geotechnicznej wyodrębniono następujące warstwy geotechniczne:

Gliny piaszczyste i gliny o IL = 0,12÷0,35
Piaski drobne i średnie średniozagęszczone
Dla piasków nie zostały przeprowadzone szczegółowe badania.
Na  głębokości -0,9÷3,2m p.p.t. (+24,80÷22,50) namierzono sączenia wody gruntowej.
5. Roboty ziemne

· Grunt w otwartym wykopie chronić przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie spowodować uplastycznienia i pogorszenia nośności. W czasie wykonywania robót ziemnych należy w ciągu jednego dnia pogłębić wykop do żądanej głębokości i wykonać podlewkę wyrównującą pod fundamenty z betonu B10 (chudy beton), gr. 10cm. Następnie niezwłocznie wykonać pozostałą część fundamentu.
6. Opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. 

Ogrodzenie ozdobne w postaci gabionów o wysokości 180cm i szerokości 90 i 120cm posadowione będzie na ławach fundamentowych grubości 50cm z betonu B25. Ławy posadowione będą na warstwie chudego betonu B10 gr. 10cm. Spód ław 50cm pod poziomem terenu, wierzch na poziomie gruntu. Ławy zbrojone podłużnie prętami #12 BSt500 i strzemionami 6 St0S poprzecznie. Ławy należy wylewać odcinkami co 20m. Odcinki powinny być oddylatowane od siebie. W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych należy grunt wymienić na piasek zagęszczony do Is>0,96
Otulina dolna zbrojenia 5cm, pozostałe 3cm do lica pręta głównego. 

Fundamenty szyn powinny być oddylatowane od fundamentów gabionów.
Detale bram zaprojektowane jako ściany pionowe gr. 10 i 20cm, oraz łupiny żelbetowe w kształcie litery V grubości 16,5cm z betonu B25. Zbrojenie prętami #8 i #10 BSt500 co 16cm pionowo i poziomo. Otulina zbrojenia 2cm do lica pręta głównego. W płytach bram należy zabetonować marki stalowe do mocowania zawiasów.
Fundamenty bram przesuwnych mają przewidziane miejsce do osadzenia szyn jezdnych. Szyny należy zamocować w fundamentach zgodnie z wytycznymi producenta bramy.
Wszystkie wymiary i poziomy należy zweryfikować z kompletnym projektem wykonawczym architektury.
7. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu.

W okresie pielęgnacji betonu należy:

– chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem  warunków atmosferycznych, a szczególnie  wiatru i promieni  słonecznych  (a w okresie zimowym mrozu) przez ich osłanianie  i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku, 

– utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności  przez co najmniej  7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich,

– polewać wodą beton  normalnie twardniejący, rozpoczynając po 24 godzinach od chwili jego ułożenia:

– przy temperaturze +15oC i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych   3 dni co 3 godziny  w dzień  i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 

– przy temperaturze poniżej  +5oC  betonu nie należy polewać. 

Powierzchnia betonu może być powlekana środkami błonotwórczymi  zabezpieczającymi przed  odparowaniem wody. 

8. Uwagi  końcowe 

· W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie niezwłocznie powiadomić Projektanta.

· Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną 
i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem Przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia.

· Projekt budowlany służy wyłącznie celom formalno-prawnym. Prawidłowe prowadzenie prac jest możliwe na podstawie projektu wykonawczego.

· Projekt budowlany i wykonawczy jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.
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