
ZAŁACZNIK NR 5
Wody odciekowe   Klucz
Próba mieszana (studnia nowa i studnia stara)
	Oznaczenie
	Jednostki miary
	25.03.
2003
	17.04.
2003
	9.06.
2003
	25.09.
2003
	12.12.
2003
	25.12.
2005
	13.06.
2006
	14.06.
2007
	02.11.
2007
	13.05.
2008
	18.11.
2008
	21.05.
2009

	ph
	-
	8,20
	8,335
	8,6
	7,95
	7,95
	7,6
	8,08
	7,92
	8,08
	8,075
	8,215
	7,98

	Przewodność
elektryczna właściwa
	µS/cm
	2764
	2857,5
	2764
	16735
	15630
	1065
	20135
	16,03
	18,57
	15903,5
	18173
	16480

	cynk
	mg/Zn/l
	3,4
	3,65
	3,0
	14,505
	15,295
	3,65
	0,305
	0,278
	0,271
	0,175
	0,8
	0,7275

	chrom
	mg/Cr/l
	0,105
	0,125
	0,1
	0,15
	0,165
	0,145
	0,005
	1,268
	0,653
	<0,005
	<0,005
	0,7805

	kadm
	mg/Cd/l
	0,003
	0,0035
	0,173
	0,1815
	0,1765
	<0,005
	0,003
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001

	miedź
	mg/Cu/l
	0,09
	0,0845
	0,0845
	0,0895
	0,09
	0,045
	0,047
	0,149
	0,150
	0,047
	0,187
	0,1325

	ołów
	mg/Pb/l
	0,185
	0,175
	0,15
	0,52
	0,555
	0,1
	0,02
	0,038
	0,004
	0,01
	0,045
	<0,001

	rtęć
	mg/Hg/l
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,0001
	0,0001
	<0,0001
	≤0,0001
	≤0,0001
	≤0,00055

	OWO
	mg/l
	2893,5
	2859
	2691
	3059,5
	3209,5
	94,65
	1221
	1,810
	2120,0
	1094
	1321,5
	1059,5

	WWA
	mg/l
	n.w.
	n.w.
	n.w.
	n.w.
	n.w.
	0,0165
	0,000085
	<0,01
	<0,01
	0,00002
	0,000025
	<0,001



n.w. – nie wykryto

Studnia nowa – zbiornik mały
Studnia stara – zbiornik duży





ZAŁACZNIK NR 5 (c.d.)
Wody odciekowe Sierakowo
Zbiornik 1a + 1b (próba mieszana)
	Oznaczenie
	Jednostki miary
	13.06.
2006
	14.11.
2006
	14.06.
2007
	02.11.
2007
	20.06.
2008
	18.11.
2008
	21.05.
2009

	ph
	-
	7,815
	7,75
	7,66
	8,01
	7,95
	7,78
	7,69

	Przewodność
elektryczna właściwa
	µS/cm
	16460
	10,26 mS/cm
	10,24 mS/cm
	15,13 mS/cm
	13850
	14425
	15,11 mS/cm

	cynk
	mg/Zn/l
	0,205
	0,003
	1,016
	0,168
	0,10
	0,12
	0,500

	chrom
	mg/Cr/l
	<0,005
	<0,005
	0,068
	0,034
	<0,005
	<0,005
	0,180

	kadm
	mg/Cd/l
	0,004
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001

	miedź
	mg/Cu/l
	0,026
	10,745
	1,036
	0,099
	0,069
	0,098
	0,035

	ołów
	mg/Pb/l
	<0,01
	<0,001
	0,723
	0,001
	0,01
	0,04
	<0,001

	rtęć
	mg/Hg/l
	≤0,0001
	<0,0001
	<0,0001
	<0,0001
	≤0,0001
	≤0,0001
	<0,001

	OWO
	mg/l
	646,5
	380
	478
	1110
	565
	644
	1060

	WWA
	mg/l
	0,00003
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	≤0,00001
	≤0,00001
	<0,001



Zbiornik 2
	Oznaczenie
	Jednostki miary
	13.06.
2006
	14.11.
2006
	14.06.
2007
	02.11.
2007
	20.06.
2008
	18.11.
2008
	21.05.
2009

	ph
	-
	8,35
	7,94
	7,82
	8,07
	7,91
	7,86
	7,47

	Przewodność
elektryczna właściwa
	µS/cm
	15350
	16,22 mS/cm
	15,64 mS/cm
	15,84 mS/cm
	16812
	18800
	16,10 mS/cm

	cynk
	mg/Zn/l
	0,11
	<0,001
	0,235
	0,149
	0,10
	0,10
	0,800

	chrom
	mg/Cr/l
	<0,005
	<0,005
	0,089
	0,014
	<0,005
	<0,005
	0,270

	kadm
	mg/Cd/l
	0,005
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001

	miedź
	mg/Cu/l
	0,017
	11,23
	0,161
	0,049
	0,016
	0,015
	0,030

	ołów
	mg/Pb/l
	<0,01
	<0,001
	0,012
	<0,001
	0,01
	0,01
	<0,001

	rtęć
	mg/Hg/l
	≤0,0001
	<0,0001
	<0,0001
	<0,0001
	<0,0001
	<0,0001
	<0,001

	OWO
	mg/l
	1094,5
	920
	1220
	1260
	892
	1025
	882

	WWA
	mg/l
	0,00004
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	0,00002
	0,00002
	<0,001



