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URZADZENIA WODNO-MELIORACYJNE 
NA TERENIE LASÓW MIEJSKICH

EWENTUALNE PRACE DO WYKONANIA
- rozliczenie kosztorysem powykonawczym
1. Odmulenie rowu gł. do  1 m  szer. 0,6 m  gł.  zamulenia  30 cm wraz z wywozem 

    zanieczyszczeń

2. jw. lecz  szer. 80 cm

3. jw. lecz  gł.  do  1,5 m  szer. 0,6 m  gł. zamulenia  30 cm

4. Naprawa betonowych, foliowanych umocnień cieków oraz zabezpieczeń wykonanych 
    z kiszek  faszynowych 

5. Oczyszczenie przepustów

6. Naprawa przyczółków

Wszystkie niezbędne do wykonania prace będą zlecane każdorazowo - po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac i sposobu wykonania - przez Zamawiającego i rozliczane 
(w systemie miesięcznym) kosztorysem powykonawczym na podstawie składników wyceny robót, w oparciu o KNR, lub kalkulację indywidualną (w przypadku braku odpowiednich pozycji katalogowych), średnich cen z informatorów cenowych na materiał i sprzęt obowiązujących w danym kwartale.

