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PRZEPOMPOWNIA przy  ul. Gdańskiej

OPIS  NIEZBĘDNYCH  PRAC DO  WYKONANIA – wg potrzeb
– wartość  ryczałtowa (obejmuje  okres 10 - miesięcy)

- włączanie  i  wyłączanie  pomp  w  miarę  potrzeb,

- demontaż, montaż, czyszczenie  kosza  ssawnego,
- konserwacja  przewodów  tłocznych, szafek  energetycznych  i  sterowniczych 

  (oczyszczenie, pomalowanie)
- konserwacja  zespołu  pompowego (przegląd  pompy  i  silnika, smarowanie, wymiana  łożysk, 
  sprawdzenie  i  naprawa  instalacji  elektrycznej – podłączenie, odłączenie, rozruch  i  
  uruchomienie  pompy  itp.),

- demontaż, przewóz zespołu  pompowego  do  naprawy, dowóz  z powrotem i ponowny montaż
- demontaż  i  montaż  zaworów, wymiana  uszczelek, smarowanie,

- wykaszanie  porostów  na  terenie  przepompowni (ok. 3.000m²) – w miarę potrzeb,
- naprawa  ogrodzenia (prostowanie  przęseł, uzupełnianie  prętów, przyspawanie  nawiasów),

- utrzymanie przepompowni w stałej sprawności technicznej,
- konserwacja  i  naprawa  drewnianej  pokrywy  na  studni  z  koszem  ssawnym,

- naprawa  drzwi (wymiana  bądź  naprawa  zamków, naprawa  zawiasów,  prostowanie  itp.)
- prace  porządkowe  w  pomieszczeniach  przepompowni przynależnych do ZUK,
- przegląd  i  naprawa  szafek  energetycznych, sterowniczych, licznikowych (naprawa  bądź 

  wymiana osprzętu  np. listwy, przewody  itp.)

- naprawa  krat  zabezpieczających  drzwi  i  okna,

- naprawa  i  konserwacja  podestów,

- uruchomienie i utrzymanie w sprawności działania ogrzewania pomieszczenia przepompowni,

- naprawa, wymiana, uzupełnienie, czyszczenie rynien i rur spustowych

- demontaż uszkodzonych urządzeń, przewiezienie do remontu, przywóz i ponowny montaż,

PRZEPOMPOWNIA - przy ul. Spiskiej

- pompa zainstalowana w studni
OPIS NIEZBEDNYCH PRAC DO WYKONANIA – wg potrzeb

– wartość  ryczałtowa ( obejmuje okres 10 – miesięcy)

- obsługa, przeglądy, ewentualny demontaż, przewóz do naprawy i ponowny montaż pompy,

- utrzymanie w sprawności technicznej urządzenia,

- przegląd i naprawa szafek energetycznych

Zakup  lub  remonty  zaworów, pomp, grzejników  będą  zlecane przez Wykonawcę (za zgodą Zamawiającego), a opłacane przez Zamawiającego na podstawie otrzymanej faktury za wykonane prace.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapoznania  się  ze  stanem  technicznym  obiektu  przed  sporządzeniem  oferty  cenowej (wyceny  prac).
Roboty nie ujęte w powyższym wykazie będą rozliczane, po uzgodnieniu ich zakresu rzeczowego oraz sposobu rozliczania z Zamawiającym, kosztorysem powykonawczym sporządzonym na bazie zatwierdzonych obmiarów przez Zamawiającego wg oferowanych nośników cen (składników wyceny robót), oraz ustalonego sposobu rozliczania (katalogi, kalkulacje) z zastosowaniem cen materiałów (uwzględniających koszty zakupu), najmu, pracy sprzętu i środków transportowych nie uwzględnionych w oferowanych nośnikach, nie przekraczających średnich cen publikowanych w informatorach ORGBUD SERWIS lub SEKOCENBUD z okresu wykonania robót. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapoznanie  się  ze  stanem technicznym, sposobem  działania oraz  umiejscowieniem  obiektów  przed sporządzeniem  oferty  cenowej (wyceny  prac).

