Załącznik nr 10
WYKAZ TERENÓW LEŚNYCH OBJĘTYCH SPRZĄTANIEM 
Leśnictwo Głębokie

1. Ciąg komunikacyjny : al. Wojska Polskiego do Pilchowa,

2. ul. Spacerowa, ul. Arkońska,

3. ul. Miodowa wraz z parkingiem leśnym i obiektem przyrodniczo – edukacyjnym,

4. ul. Chopina wraz z wybiegiem dla psów i otoczeniem wybiegu,

5. otoczenie wieży Quistorpa,

6. ul. Moczarowa, ul. Junacka,

7. ul. Wincentego Pola, ul. Międzyparkowa,

8. „ścieżka zdrowia” od ul. Miodowej do ul. Arkońskiej,
9. Ciągi spacerowe wokół kąpieliska „Arkonka”

10. „Dolina Siedmiu Młynów” od ul. Zegadłowicza do ul. Lisiej Góry wraz z otoczeniem Polany Harcerskiej,

11. teren przyległy do jeziora Goplana,
12. teren wokół stawu „Uroczysko” i Polana Sportowa wraz z zespołem boisk,

13. teren wokół jeziora Głębokie wraz z polanami rekreacyjnymi,

14. parking przy ul. Jaworowej wraz z drogą do Gajówki Owczary, oddział leśny 90 kx przy ul. Jaworowej

15. teren przylegający do ul. Kąpieliskowej i Pogodnej oraz otoczenie drogi od strzelnicy wojskowej przy Wołczkowie do dębów „Tata” i „Mama”,

16. ul. Kupczyka wraz z parkingiem i polanami rekreacyjnymi,

17. oddz. 85 całość,

18. droga do Schroniska Brata Alberta wraz z polaną w oddz. 86 o,

19. ul. Podbórzańska – całość ciągu komunikacyjnego,
20. polana rekreacyjna wraz z otoczeniem przy ul. Kredowej – „Polana Warszewska”
21. teren byłego wysypiska wraz z otoczeniem – oddz. 29 b,

22. obrzeża oddz. 140, 141 wraz z gruntami miasta Szczecin,

23. obrzeża oddz. 37, 38 wraz z gruntami miasta Szczecin,

24. ciąg komunikacyjny Przęsocin – Mścięcino (ul. Przęsocińska),
25. teren przylegający do Osiedla Rzemieślniczego w Policach – oddz. 5 i 7,
26. obrzeża oddz. 5,9 od strony ogrodów działkowych w Policach,

27. oddz. 26, 27 w uroczysku Kupały,

28. wybieg dla psów przy ul. Arkońskiej wraz z otoczeniem wybiegu,
29. oddz. 84 k, n wraz z ciągiem spacerowym,

30. oddz. 21 a – teren polany nad Przęsocińską Strugą w Uroczysku Mścięcino,
31. wybieg dla psów przy ul. Taczaka wraz z otoczeniem wybiegu

Sprzątanie wzdłuż ciągów komunikacyjnych i spacerowych należy wykonać na szerokości 50 mb po obu stronach ciągu 

