1.  Architektura


1.1  Podstawa opracowania

· umowa na opracowanie projektu budowlanego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin 

a Wojciechem Kokowskim (Kokoprojekt) z dnia 25.11.2009

· projekt koncepcji zagospodarowania Pomnika Niepodległości wraz z projektem masztów flagowych i „tablicą historii” przy Rubinowym Stawie na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie opracowany przez mgr inż. arch. Wojciecha Kokowskiego w październiku 2009 roku

· archiwalne projekty budowlane i wykonawcze Pomnika Niepodległości (1998 r.) 

· opinia geotechniczna dla Pomnika Niepodległości opracowana przez mgr Danutę Brodę

w lipcu 1998 r.

· mapa do celów projektowych opracowana przez „GeoSat”S.B. Dwornik usługi geodezyjne

· Warunki techniczne przyłączenia wydane przez Eneos Sp. z o.o. z dnia 30.11.2009

· inwentaryzacja terenu opracowania, badania i porównania istniejących rozwiązań masztów

· wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki 

nr 31 z obrębu 4073 położonej przy ul. Jasnej w Szczecinie

· ustalenia międzybranżowe oraz wytyczne współautorów Pomnika Niepodległości

· obowiązujące przepisy budowlane, zasady wiedzy technicznej, istniejące opracowania techniczne związane z tematem projektu


1.2  Przedmiot i zakres opracowania

1.2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dot. budowy masztów flagowych 

wraz z zagospodarowaniem fragmentu placu przy Pomniku Niepodległości położonego 

przy Rubinowym Stawie na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie na działce o nr ewid. 31 

w obrębie 4073 m. Szczecin, wykonany na zlecenie Gminy Miasto Szczecin.

1.2.2 Zakres opracowania

Projekt budowlany składa się z części architektonicznej wraz z planem zagospodarowania, konstrukcyjnej oraz elektrycznej. Obejmuje projekt nowej posadzki fragmentu istniejącego placu wraz z masztami flagowymi zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego Pomnika Niepodległości, projekt tablic rzeźbiarskich o charakterze patriotycznym umieszczonych na masztach, wkomponowanie w nową posadzkę istniejących tablic pamiątkowych przeniesionych z obecnego miejsca ich lokalizacji, projekt  oświetlenia tablic na masztach. Projekt konstrukcyjny w zakresie projektu budowlanego.

Osobno opracowywany jest projekt wykonawczy szczegółów masztów flagowych 

i elementów nośnych tablic, płyty nośnej z mikropalowaniem, dobór elementów wykończenia projektowanego fragmentu placu.


1.3  Charakterystyka zagospodarowania terenu

1.3.1 Lokalizacja

Założenie pomnikowe zlokalizowane jest wewnątrz zabudowy osiedlowej w bezpośrednim sąsiedztwie Rubinowego Stawu, pomiędzy ulicami Jasną a Rydla na Osiedlu Słonecznym 

w Szczecinie na działce nr 31, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

1.3.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu opracowania

Pomnik Niepodległości jest elementem większego założenia pomnikowego obejmującego plac uroczystości oraz przecinające go dwie alejki chodnikowe wysadzane drzewami (platanami) wraz z towarzyszącymi elementami małej architektury (ławki, śmietniki). 

Latarnie oświetlające teren ustawiono równolegle do alejek spacerowych.


Formę plastyczną pomnika tworzą trzy pochylone ku sobie płaszczyzny, z których 


fragmenty powierzchni wyłamują się tworząc akcenty formy. Trzy płaszczyzny symbolizują 
kolejne Rzeczpospolite, wyrażone graficznymi odniesieniami – denarem Bolesława 
Chrobrego, rękopisem „Pieśni Legionów” oraz niezapisaną „kartą historii”. Dominującym 
materiałem wykończeniowym pomnika jest stal nierdzewna, któremu towarzyszy szkło 


z elementami czarno-białej grafiki. Budowla złożona z 3 pochylonych  płyt o wymiarach 
3 x 6 m każda, osiąga wysokość 5,85 m nad poziomem posadzki.


Istniejący plac uroczystości wyłożony jest płytką chodnikową z konglomeratu w formacie 
40/40, wykończony obrzeżami betonowymi. Alejki chodnikowe wykonano z historycznej 
kamiennej kostki brukowej (w formacie ok. 20x10 cm).


Pomnik posiada własne oświetlenie akcentujące w postaci czterech opraw wbudowanych 
w posadzkę, oświetlających poszczególne płaszczyzny rzeźby.


1.3.3 Projektowane zagospodarowanie fragmentu placu


Projektuje się nowe centralne miejsce uroczystości państwowych wyróżnione nową 
nawierzchnią placu, na którym zlokalizowane zostaną: trzy maszty flagowe połączone


umieszczonymi na nich tablicami rzeźbiarskimi o treści patriotycznej i historycznej, tablice 
pamiątkowe o charakterze informacyjnym przeniesione z obecnego miejsca pod bryłą 
pomnika, oprawa oświetlająca maszty z tablicami.


Wyróżniona posadzka wykonana zostanie z trwałego i reprezentacyjnego 
materiału


jakim jest granit. Posadzka obejmować będzie swą powierzchnią również fragment 
istniejącego pomnika w celu powiązania kompozycyjnego starych i nowych elementów.


Dla uszanowania istniejącej nawierzchni placu i dobrego z nią powiązania, nowa posadzka 
wpisuje się w geometrię i moduł istniejących płytek chodnikowych. 


Wybór stali nierdzewnej na materiał masztów flagowych to również chęć współgrania 


z materią płaszczyzn pomnika. Maszty flagowe stanowić mają nowy akcent wysokościowy 
placu uroczystości oraz podkreślać rangę miejsca o symbolice narodowej.


Założeniem projektu nawiązującym do oryginalnej myśli autorów
pomnika było również 
stworzenie placu całkowicie dostępnego, gdzie uczestnik porusza się bez przeszkód między 
elementami pomnika, a teraz również pomiędzy masztami oraz po nowej posadzce.


Zaleca się również przełożenie istniejącej nawierzchni placu w miejscach styku posadzki z 
elementami pomnika, gdzie nawierzchnia uległa deformacji i nierównomiernemu osiadaniu. 

1.3.4 Dane ogólne

Typ i przeznaczenie obiektu: budowla o funkcji wolnostojących masztów flagowych

(trwale związana z gruntem ) z elementami rzeźbiarskimi (tablice pamiątkowe) jako uzupełnienie istniejącej funkcji pomnikowej na placu publicznym


Powierzchnia całkowita projektowanej posadzki granitowej – ok. 21,0 m2


(powierzchnia utwardzona placu – bez zmian)


Wysokość masztów flagowych  - 9,01 m od poziomu placu


Rzędna placu w miejscu projektowanej posadzki granitowej  - bez zmian (ca. 14,5 m npm)


1.4  Opis projektowanych elementów przy pomniku

1.4.1 Projektowany fragment posadzki placu


Wyróżniona posadzka zostanie wykonana w istniejącym placu poprzez zdemontowanie 
istniejącej posadzki w polu o wymiarach 891 x 243 cm (6x22 szt. płytki istniejącej)

 
i wykonanie posadzki z płyt kamiennych granitowych o rozmiarze 80/40 cm i gr. 30 mm. 
Płyty zostaną ułożone mijankowo na żelbetowej płycie gr. 20 cm wspartej na mikropalach.


Na północno wschodnim narożniku posadzki wstawione zostaną 3 granitowe płyty 
pamiątkowe o wymiarach 66x40 cm każda, przeniesione z obecnego miejsca pod 
pomnikiem. Płyty ułożone zostaną w oryginalnej kolejności w jednej linii.


Obok płyt na osi środkowego masztu flagowego zaprojektowano punkt oświetleniowy 
wbudowany w posadzkę dla oświetlenia tablicy umieszczonej na masztach.


Maszty flagowe oraz istniejąca krawędź płaszczyzny pomnika objęta nowoprojektowaną 
posadzką wymagają starannej obróbki przylegających płyt posadzkowych. 


W miejscach styków należy wykonać elastyczną spoinę dla zrekompensowania ruchu.


Szczegółowy rozkład i dobór kamienia określony zostanie w projekcie wykonawczym.

1.4.2 Maszty flagowe z tablicami

Zaprojektowano trzy słupy cylindryczne (średnicy 137 mm) ze stali nierdzewnej umocowane na trwałe do płyty żelbetowej placu (pogrubionej w miejscu posadowienia masztów).

Maszty zostaną wyposażone w gotowy ręczny układ  do podnoszenia i opuszczania flagi przymocowywanej do linki. Flaga będzie mogła być opuszczana i podnoszona dzięki lince

wewnątrz masztu mocowanej w jego dolnej części do zaczepu samozaciskowego, obsługiwanego przez człowieka. Zaczep w celu bezpieczeństwa posiada osłonę z zamkiem na klucz. W górnej części masztu na spodzie linki unoszącej flagę zostanie zamocowany obciążnik. Maszty zostaną zwieńczone dekoracyjną głowicą wewnątrz której umieszczona zostanie rolka dla poruszającej się linki.

Do skrajnych masztów (1a i 1c) zostanie umocowany przestrzenny stelaż dla umocowania tablic rzeźbiarskich. Wykonany będzie z kwadratowej rury 50/50 mm ze stali nierdzewnej przyspawanej do masztów na odpowiednich wspornikach ze stali nierdzewnej. 

Do pasów górnego i dolnego stelaża przykręcone zostaną tablice poprzez tulejki dystansujące (nagwintowane).

Zaprojektowano  trzy tablice rzeźbiarskie o charakterze patriotycznym. Na tablicach umieszczono historyczne daty oraz sentencje związane z historią Polski oraz emblematy historyczne (znak „Virtuti Militari”, „Krzyż Orła Białego” oraz centralnie umieszczone godło narodowe).

Tablice wykonane zostanę w technologii odlewów staliwnych gr. 15-18 mm w technice reliefu wypukłego, z polerowaną płaszczyzną elementów wypukłych.

Projektowane tablice wykonane będą na podstawie szczegółowego projektu graficznego oraz modelu rzeźbiarskiego w określonych w projekcie gabarytach. 

Szczegóły wykonawcze masztów, układu podnoszeni flagi, stelażu nośnego i jego mocowania, rozwiązanie mocowania tablic przedstawione zostaną w projekcie wykonawczym.


1.5  Ochrona środowiska


Budowla (maszty flagowe) oraz elementy zagospodarowania terenu nie wpływają 
negatywnie na istniejący drzewostan, na powierzchnię ziemi, glebę oraz wody 
powierzchniowe i podziemne.


1.6  Zgodność z Planem Miejscowym


Teren projektowanej inwestycji będący częścią działki 31 z obrębu 4073 znajduje się 


w obszarze terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem D.S.01.MW.  

(Uchwała Nr III/W/342/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 1999 r.)

Działka znajduje się na wydzieleniu wewnętrznym (fragmencie terenu elementarnego) oznaczonym na rysunku planu symbolem 5.1.ZP przeznaczonym w ustaleniach funkcjonalnych na park lub skwer. 


Ustalenia ogólne


ustalenia funkcjonalne – inwestycja na terenie zieleni parkowej (ZP) odpowiada funkcji 
skweru i nie zagraża istniejącym drzewom, odpowiada również przeznaczeniu typu 
morfoplanistycznego (MW) pod zainwestowanie miejskie;


ustalenia form zabudowy – budowla o charakterze pomnikowym dostosowana będzie do 
istniejącego krajobrazu (przede wszystkim do istniejącego założenie pomnikowego), nie 
będzie kolidować z sieciami i urządzeniami podziemnymi oraz nie ograniczy istniejącej 
komunikacji rowerowej i pieszej na tym terenie, projektowane zagospodarowanie nie 
zmienia istniejącego układu ciągów pieszych łączących się z placem pomnikowym;


Ustalenia zasad parcelacji – do terenu nadal zapewniony będzie dostęp ogólny i publiczny;


Ustalenia planistyczne i proceduralne – projekt nie zmienia sposobu zagospodarowania 


terenu zadrzewionego;


ustalenia obsługi komunikacyjnej – zakres inwestycji nie powoduje konieczności 
zwiększania ilości miejsc postojowych dla jej prawidłowego funkcjonowania;


promocja – projektowane zagospodarowanie placu  nie stwarza bariery architektonicznej 


dla niepełnosprawnych;


Ustalenia szczegółowe


Przebieg ciągu pieszego określony na załączniku rysunkowym nr 2 do uchwały 


Nr III/W/342/99 Rady Miasta Szczecina zostaje nienaruszony w projektowanym 
zagospodarowaniu terenu.

