2.
Konstrukcja 

2.1   
Warunki gruntowe

Badania gruntowe wykazują, że teren pod pomnikiem pokrywa nasyp niekontrolowany z domieszką gruzu i korzeni. Warstwę stropową stanowi piasek drobny z przewarstwieniem piasku z humusem. Poniżej znajduje się piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym. Warunki wodne określa się jako korzystne.

Grunt nośny znajduje się poniżej 1,2m od poziomu terenu jednak z powodu  naruszenia gruntu spowodowanego wykopami pod posadowienie pomnika należy przyjąć, że podłoże nośne jest na poziomie ca 2,5m ppt. 

2.2   
Fundamenty

Z uwagi na projektowane ułożenie posadzki z płyt granitowych i konieczność zapewnienia stabilnego podłoża, posadowienie masztów flagowych projektuje się na jednolitej płycie żelbetowej o grubości 20cm, z miejscowym przegłębieniem, w miejscu osadzenia masztów. Płytę należy wykonać z betonu wodoodpornego B25 W8 i zazbroić siatką górą i dołem.

Wykop pod płytę należy wykonać ręcznie z uwagi na obecność przewodów elektrycznych. Istniejące przewody elektryczne przełożyć w rurki PCV i ułożyć ewentualnie w płycie żelbetowej.

Płyta opiera się na mikropalach za pośrednictwem oczepów ukrytych w grubości płyty.

Mikropale projektuje się jako żelbetowe, o średnicy 20cm, zbrojone 3#12 i strzemionami 6 co 20 cm. Długości pali oraz ich rozmieszczenie podano na rysunku 1k. 

2.3   
Konstrukcja masztów flagowych

Konstrukcję masztu stanowi profil rurowy o średnicy 137mm, wykonany ze stali nierdzewnej. Przyjęto grubość przekroju zmienną odcinkowo:12, 8, 5mm. Należy wykonać trzy identyczne maszty flagowe. Zamocowanie masztów do płyty fundamentowej projektuje się za pomocą pierścienia zakotwionego w betonie płyty. Elementy mocujące tablice i flagi należy wykonać na podstawie rys. architektonicznych.

Stal, z której będzie wykonany profil główny musi  mieć wytrzymałość obliczeniową minimum fd = 200MPa.

2.4   Wyniki analizy obliczeniowej



  Konstrukcję analizowano jako model przestrzenny w programie Autodesk Robot 

  Structural Analysis Professional 2009.


 Obciążenia stałe wg wytycznych w PT architektury. Obciążenie użytkowe dla płyty

             przyjęto w wysokości 5,0 kN/m2, śnieg dla II strefy, obciążenie wiatrem jak dla

             II strefy, zgodnie z aktualnymi w tym zakresie PN.

             Założenia jw. zapewniają spełnienie warunków nieprzekroczenia stanów granicznych

             nośności (SGN) i użytkowalności (SGU) co jest równoznaczne z zapewnieniem, że

             konstrukcja będzie bezpieczna dla ludzi i mienia. 
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Obciążenia - Przypadki:  1do4  

Przypadek


Typ obciążenia


Lista


Wartość obciążenia



1
ciężar własny
1 3 4 13do16 26 28do30 32
PZ Minus Wsp=1,00

2
(ES) jednorodne
28
PZ=-0,84(kN/m2)

2
(ES) jednorodne
26
PZ=-1,68(kN/m2)

3
(ES) jednorodne
32
PY=1,00(kN/m2)

3
obciąż. jednorodne
1 3 4 29 30
PY=0,10(kN/m)

3
siła prętowa
4
FY=1,00(kN) CZ=0,54(kNm) X=2,55(m)

3
siła prętowa
29
FY=1,00(kN) CZ=0,54(kNm) X=8,10(m)

3
siła prętowa
30
FY=1,00(kN) CZ=0,54(kNm) X=8,10(m)

4
(ES) jednorodne
26 28
PZ=-5,00(kN/m2)

Kombinacje przypadków - Przypadki:  5do12  

Kombinacja


Nazwa


Typ analizy


Natura kombinacji


Natura przypadku


Definicja



 5 (K)
KOMB1
Kombinacja liniowa
SGN
ciężar własny
1*1.10+2*1.20

 6 (K)
KOMB2
Kombinacja liniowa
SGU
ciężar własny
(1+2)*1.00

 7 (K)
KOMB3
Kombinacja liniowa
SGN
ciężar własny
1*1.10+2*1.20+3*1.30

 8 (K)
KOMB4
Kombinacja liniowa
SGU
ciężar własny
(1+2+3)*1.00

 9 (K)
KOMB5
Kombinacja liniowa
SGN
ciężar własny
1*1.10+2*1.20+4*1.30

 10 (K)
KOMB6
Kombinacja liniowa
SGU
ciężar własny
(1+2+4)*1.00

 11 (K)
KOMB7
Kombinacja liniowa
SGN
ciężar własny
1*1.10+2*1.20+(3+4)*1.30

 12 (K)
KOMB8
Kombinacja liniowa
SGU
ciężar własny
(1+2+3+4)*1.00
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Obciążenia –obciążenie stałe
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Obciążenia –obciążenie wiatrem
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Obciążenia –obciążenie użytkowe
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Konstrukcja:1 - MZ; Przypadki: 7 (KOMB3) 2
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Konstrukcja - MXX (kNm/m) Kierunek automatyczny Przypadki: 11 (KOMB7) 2
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Konstrukcja - MYY (kNm/m) Kierunek automatyczny Przypadki: 11 (KOMB7)
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