
Załącznik nr 10 – część II – rejon III
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNEGO   WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

I.  WSTĘP

A. Przedmiot SSTW

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót związanych z bieżącą konserwacją terenów zieleni. 

SSTW stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji niżej wymienionych robót.

B. Zakres robót

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą następujących prac:

Utrzymanie czystości
1-2 Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej.

Utrzymanie terenów w czystości należy wykonywać w różnej częstotliwości ustalanej z inspektorem nadzoru.


W pracach porządkowych należy skalkulować:

-  zbieranie odpadów komunalnych (w tym podrzutów, gałęzi oraz psich odchodów) – częstotliwość w zależności ustalonego zakresu,

- opróżnianie koszy - częstotliwość w zależności od ustalonego zakresu, każdorazowe   wyłożenie  koszy workami folii polietylenowej czarnych o grubości 0,045 – 0,05 mm, o wymiarach 800 x 580 mm i pojemności 70 litrów,

-  wywozy zanieczyszczeń i odpadów na wysypisko,

- prace porządkowe należy wykonać do godz. 1000 danego dnia sprzątania (w
zależności od grupy porządkowej)
- bieżącą kontrolę stanu technicznego wyposażenia obiektów w rejonie, w tym małej architektury i placów zabaw. Wykonawca odpowiedzialny będzie za sprawność                        i bezpieczeństwo urządzeń w zakresie ich kompletności i wytrzymałości. W momencie stwierdzenia uszkodzeń Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć plac zabaw do czasu dokonania naprawy tak, aby uszkodzone urządzenia nie stanowiły zagrożenia oraz niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru danego rejonu. 

Zobowiązuje się Wykonawcę do sprzątnięcia obiektów do godz. 10.00. każdego dnia 
w zależności od częstotliwości sprzątania w tygodniu.
Trawniki
3. JESIENNE WYGRABIANIE TRAWNIKÓW Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ.

Wygrabienie jesienne liści z trawników oraz zgarnięcie w pryzmy do dalszego transportu. Wywóz liści tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i ich utylizacja .

Wykonawca ma obowiązek wykonać jesienne grabienie liści w terminie min. 14 dni roboczych zlecenia wykonania pracy (w rejonie).
Przed przystąpieniem do wygrabiania trawy Wykonawca przekaże harmonogram zaplanowanych do wykonania prac, tj. wykaz ulic, datę grabienia oraz przewidywany termin zakończenia. Harmonogram winien być opracowany na dany tydzień grabienia oraz złożony w piątek poprzedzający tydzień, w którym będzie odbywało się grabienie. Grabienie winno być prowadzone w ciągach ulic (parków i zieleńców), które po wygrabieniu będą stanowiły całe kwartały ulic. Jednokrotne grabienie trawy będzie wykonywane w terminie nie dłuższym niż: część I (prawobrzeże) – 14 dni roboczych, część II (lewobrzeże) -  7 dni roboczych, licząc dla każdego rejonu osobno.

4. KOSZENIE  TRAWNIKÓW – TEREN PŁASKI WRAZ Z ZEBRANIEM,  WYWOZEM I UTYLIZACJĄ 
Koszenie trawników kosiarkami mechanicznymi spalinowymi, koszami lub wykaszarkami na terenie płaskim. Koszenie obejmuje trawniki częściowo obsadzone drzewami i krzewami. 

Zgrabienie skoszonej trawy i ułożenie jej w kopki do dalszego transportu. Wywóz i utylizacja skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanej pracy pojazdami o ciężarze do 5 ton. Koszenie wszystkich obiektów w rejonie należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych (skorelowane z koszeniem trawy na terenie skarp na danym obiekcie) od dnia zlecenia z wyjątkiem zmian wprowadzonych przez inspektora nadzoru rejonu. Dany obiekt należy wykosić w czasie nie dłuższym niż 2 dni.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian krotności koszenia w zależności od potrzeb 
i warunków pogodowych.

5.  KOSZENIE TRAWNIKÓW – TEREN SKARP WRAZ Z ZEBRANIEM,  WYWOZEM I UTYLIZACJĄ

Koszenie trawników kosiarkami mechanicznymi spalinowymi, kosami lub wykaszarkami na terenie skarp. Koszenie obejmuje trawniki częściowo obsadzone drzewami i krzewami. 

Zgrabienie skoszonej trawy i ułożenie jej w kopki do dalszego transportu. Wywóz i utylizacja skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanej pracy pojazdami o ciężarze do 5 ton. Koszenie wszystkich obiektów w rejonie należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych (skorelowane z koszeniem trawy na terenie płaski na danym obiekcie) od dnia zlecenia, z wyjątkiem zmian wprowadzonych przez inspektora nadzoru danego rejonu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian krotności  w zależności od potrzeb 
i warunków pogodowych.

6. ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

Zdjęcie 15 cm warstwy ziemi i darni wraz z wywozem. Spulchnienie mechaniczne podłoża. Dowiezienie ziemi urodzajnej (warstwa 30 cm) i rozścielenie jej oraz wyrównanie powierzchni. Rozrzucenie nawozów mineralnych 5kg/100m2 i zagrabianie. Wałowanie powierzchni, wysianie nasion traw w ilości 3 kg/100m2, przykrycie nasion za pomocą wału kolczatki lub grabi. Podlanie (ZUK nie zapewnia dostępu do wody). Wykonanie pierwszego koszenia. Wraz z ceną ziemi i nasion.
Odbiór terenu po pierwszym koszeniu.

DROGI PARKOWE, ALEJKI, SCHODY

7. GRACOWANIE DRÓG, PLACÓW I SCHODÓW
Gracowanie dróg i placów. Zgrabienie chwastów. Wywóz chwastów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacja.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pracy w terminie min. 14 dni od zlecenia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian krotności  w zależności od potrzeb 
i warunków pogodowych.
Przed przystąpieniem do gracowania Wykonawca przekaże harmonogram zaplanowanych do wykonania prac, tj. wykaz ulic, datę koszenia oraz przewidywany termin zakończenia. Harmonogram winien być opracowany na dany tydzień gracowania oraz złożony w piątek poprzedzający tydzień, w którym będzie odbywało się gracowanie. Gracowanie winno być prowadzone w ciągach ulic, parków i zieleńców, które po wykonaniu prac będą stanowiły całe kwartały ulic. Jednokrotne gracowanie będzie wykonywane w terminie nie dłuższym niż: część I (prawobrzeże) – 14 dni roboczych, część II (lewobrzeże) -  7 dni roboczych, licząc dla każdego rejonu osobno.

8. ZAMIATANIE DRÓG PARKOWYCH

Zamiecenie (z wykluczeniem użycia dmuchawy) całej powierzchni dróg parkowych. Wywóz zanieczyszczeń tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton 
i utylizacja.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian krotności  w zależności od potrzeb 
i warunków pogodowych
9. OCZYSZCZENIE KRAWĘŻNIKÓW DRÓG PARKOWYCH Z DARNI.

Odcięcie darni przy krawężnikach. Zgarnięcie darni w stosy do dalszego transportu. Zamiecenie nawierzchni drogi wzdłuż krawężnika. Wywóz darni tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacja.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian krotności  w zależności od potrzeb 
i warunków pogodowych.
10. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG.
Odśnieżane i posypywane piaskiem drogi, alejki i schody należy utrzymywać w ciągłej szorstkości - reakcja nie później niż do 2 godz. po rozpoczętym opadzie, niezależnie od dnia tygodnia.. Kalkulacja winna uwzględniać wartość piasku. 
Krzewy
11. PIELĘGNACJA (PRZEŚWIETLENIE LUB ODMŁODZENIE)
Przycięcie krzewów (z kolcami lub bez kolców) sekatorem z wycięciem zbędnych i  (lub) starych pędów za pomocą piłki ręcznej i sekatora. Zebranie gałęzi i wywóz gałęzi tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton oraz ich utylizacja.
12. PRZEKOPANIE I PIELENIE SKUPIN KRZEWÓW.

Przekopanie i pielenie skupin krzewów z kolcami i bez kolców. Zagrabienie przekopanej powierzchni. Zebranie chwastów i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacja. 
Odchwaszczanie skupin krzewów rosnących w ciągach ulicznych,  polegać będzie na spulchnianiu gleby oraz ręcznym usuwaniu chwastów łącznie z systemem korzeniowym. Odchwaszczanie winno być prowadzone w ciągach ulic, które po skończeniu prac będą stanowiły całe kwartały ulic. Wszelkie zabrudzenia terenu (odpady komunalne) ujawnione w trakcie odchwaszczania winny być wyzbierane i posprzątane. Wywóz chwastów i nieczystości powinien nastąpić w tym samym dniu, w którym odbywają się prace. 

Konkretne terminy wykonania poszczególnych cykli odchwaszczania będą ustalane na bieżąco w dostosowaniu do warunków pogodowych oraz intensywności wzrostu chwastów. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany krotności prac. 

13. SADZENIE KRZEWÓW.

Dostarczenie krzewów na wyznaczone miejsce. Wyznaczenie miejsc sadzenia. Wykopanie dołów o średnicy 0,3 m x 0,3 m i zalanie ich wodą.

Zaprawienie całkowite dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową. Posadzenie krzewów liściastych lub iglastych o wysokości min. 0,5 m z dowiezieniem oraz przycięcie koron 
i korzeni.

Krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany, wyprowadzone zgodnie z wymogami agrotechniki szkółkarskiej, należące do jak najwyższej klasy jakości i do I wyboru. Sadzonki powinny  być oznaczone za pomocą etykiety, na której podana jest nazwa gatunku, wybór, wymiary. Wysokość krzewów od ziemi min. 35-40 cm oraz min. 2-4 dobrze wykształcone pędy (w zależności od gatunku). W przypadku obsadzania żywopłotu  -  oraz sadzenia w skupinach - ilość krzewów danego gatunku na m2 zgodnie z ich optymalnie określoną rozsadą (do uzgodnienia z Zamawiającym w czasie wykonywania prac). Termin - zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 
Wykonawca udziela gwarancji na  sadzenie drzew i krzewów – 24 miesiące,

14. CIĘCIE ŻYWOPŁOTÓW ZE ZGRABIENIEM ODCIĘTYCH PĘDÓW, WYWOZEM I UTYLIZACJĄ.
Cięcie żywopłotów. Zgrabienie pędów pozostałych po cięciu żywopłotu w pryzmy do dalszego transportu.
Wywóz odciętych pędów żywopłotu tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami
o ciężarze do 5 ton i utylizacja.
  15. CIĘCIE ŻYWOPŁOTÓW Z DRABINY ZE ZGRABIENIEM ODCIĘTYCH PĘDÓW, WYWOZEM I UTYLIZACJĄ. 

Cięcie żywopłotów. ustawianie rusztowań lub przestawianie drabiny. Zgrabienie pędów pozostałych po cięciu żywopłotu w pryzmy do dalszego transportu.

Cięcia żywopłotów z ziemi z zagrabieniem, wywozem i unieszkodliwieniem obciętych pędów należy wykonać w ciągu całej ulicy bądź w obszarze określonym przez Zamawiającego (wyrażonym w m2), w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zlecenia.

Uporządkowanie terenu w obrębie prac musi nastąpić tego samego dnia, nie dopuszcza się pozostawienia obciętych pędów do dnia następnego. W przypadku cięć żywopłotów przy torowiskach tramwajowych należy przeprowadzić cięcia tak, aby odsunąć maksymalnie krzewy od torowiska niwelując rysowanie wagonów tramwajowych, zachowując zasady sztuki ogrodniczej. 

Planuje się 3 krotne cięcia żywopłotów. Konkretne terminy wykonania poszczególnych cięć będą ustalane na bieżąco (wiosna, lato, jesień) w dostosowaniu do warunków pogodowych oraz intensywności wzrostu żywopłotów. W przypadku warunków pogodowych, z powodu których nie będzie konieczne wykonanie trzeciego cięcia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z niego. 

Wywóz odciętych pędów żywopłotu tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami 
o ciężarze do 5 ton i utylizacja.
16. ODCHWASZCZANIE ŻYWOPŁOTÓW

Spulchnienie ziemi i opielenie żywopłotów. Zebranie chwastów i wywóz  tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton oraz utylizacja.
17. SADZENIE ŻYWOPŁOTÓW
Dostarczenie krzewów żywopłotowych na wyznaczone miejsce. Wyznaczenie miejsc sadzenia. Wykopanie rowków  o szerokości min. 0,3 m i zalanie ich wodą.

Zaprawienie całkowite dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową. Posadzenie krzewów liściastych lub iglastych o wysokości min. 0,5 m z dowiezieniem oraz przycięcie koron 
i korzeni.

Krzewy powinny mieć minimum 4 zdrowe, dobrze wykształcone pędy oraz zabezpieczony system korzeniowy w formie pojemnika. Podlanie krzewów w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. ZUK nie zapewnia wody.

Wykonawca udziela gwarancji na  sadzenie drzew i krzewów – 12 miesięcy,

Drzewa

18. SADZENIE DRZEW W PARKACH
Wykonawca odpowiada za zakup i dostarczenie materiału roślinnego.
Wyznaczenie miejsc sadzenia. Dowóz drzew do miejsca sadzenia. 

Drzewa powinny być w formie piennej o obwodzie pnia minimum 14 cm i symetrycznej prawidłowo wykształconej koronie ukształtowanej na wysokości minimum 220 cm oraz rozwiniętej bryle korzeniowej (zabezpieczonej w formie balotu lub w pojemniku). Materiał roślinny musi być przynajmniej 3 razy szkółkowany.

Drzewa należy posadzić w doły o wymiarach 1,0 m x 1,0 m x 0,7 m z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną, przed posadzeniem doły zalać wodą.
Osadzenie palików przy drzewach: po 3 szt. przy każdym drzewie. Pale powinny być okorowane zaimpregnowane przed wilgocią o średnicy 8 cm i przywiązane 3 wiązadłami parcianymi do drzewa i połączenie poprzeczkami.
Wywóz podłoża z wykopanych pod drzewa dołów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton.

Podlanie w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. Wykonanie misek przy drzewach o średnicy 1,0 m i wyściółkowanie jej zrąbkami warstwą grubości 6 cm.

Drzewa sadzone w 2 terminach: do dn. 15.11.2007 i do dn. 15.05.2007 r.
Zamawiający zleca  sadzenie i dostarcza wykaz drzew i krzewów. Kalkulacja nie uwzględnia ceny drzewa. Wykonawca dołącza do kosztorysu powykonawczego fakturę za zakupiony materiał roślinny. Wykonawca przy zakupie materiału roślinnego winien kierować się gospodarnością, przedstawiając Zamawiającemu oferty z min. 3 źródeł, ostatecznie o wyborze materiału decyduje Zamawiający.

W cenie sadzenia drzew Wykonawca uwzględnia dwuletni okres pielęgnacji gwarancyjnej, która powinna uwzględniać stałe:

odchwaszczanie mis przy drzewach, naprawy lub wymiany obudów, systemów nawadniających, podlewanie wg potrzeb,  usuwanie odrostów, zwalczanie chorób 
i szkodników, cięcia sanitarne, wymiana uszkodzonego, chorego lub suchego materiału 
i wszelkich innych zabiegów umożliwiających zachowanie drzewa w dobrej kondycji.

Wykonawca ma obowiązek utrzymywania, wykonywania usługi bez poleceń Zamawiającego 

19. CIĘCIA W  KORONACH DRZEW
Wycinanie gałęzi suchych, nadmiernie zagęszczających koronę, lub i (lub) cięcia formujące, korekcyjne przy użyciu piły lub sekatora, zebranie gałęzi w stosy do dalszego transportu, zasmarowanie miejsc przycięć środkiem grzybobójczym. Rodzaj środka musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Powstałe w trakcie wykonywania prac odpady i drewno należy usuwać na bieżąco, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacji Wykonawca 
w przypadku wystąpienia kolizji wykonywanych prac z linią energetyczną niskiego 
i wysokiego napięcia lub trakcją tramwajową zobowiązany jest uzgodnić wyłączenie prądu lub zajęcie pasa drogowego.
20. CIĘCIA W KORONACH do 4,5 m wys. 
Przycięcie drzew piłą lub sekatorem. Zebranie odciętych gałęzi w stosy do dalszego transportu. Zasmarowanie miejsc przycięć środkiem grzybobójczym. Rodzaj środka musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Przestawianie drabiny. Wywóz gałęzi tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacja.
A Cięcia techniczne w koronach drzew rosnących w pasie drogi, z zabezpieczeniem ran wraz z wywozem gałęzi i ich unieszkodliwieniem oraz posprzątaniem terenu w obrębie prac natychmiast po zakończeniu cięć. 

Zakres prac obejmuje:    

 - wykonanie skrajni nad chodnikiem (nie mniejsza niż 2,5m) i nad jezdnią (nie mniejsza niż 4,5m), 

- odsłonięcie znaków drogowych, lamp i sygnalizatorów ulicznych,

- likwidację odłamanych gałęzi i konarów, obcinanie odrostów na pniach drzew

Wywóz gałęzi powinien nastąpić w tym samym dniu, w którym odbywają się cięcia. Przygotowanie miejsca pracy: ewentualne wyłączenie prądu, zajęcie pasa drogi leży po stronie Wykonawcy.

21. ODCHWASZCZANIE MISEK WOKÓŁ DRZEW.

Przekopanie i pielenie misek o średnicy 100 cm przy drzewach. Zebranie chwastów i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją.
22. USUWANIE ODROSTÓW DRZEW
Odcięcie nożem ogrodniczym lub piłą odrostów u drzew . Zebranie pędów i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacją.
23. WYMIANA ZNISZCZONYCH  LUB UZUPEŁNIENIE BRAKUJACYCH PALI
Podkopanie pala i wyjęcie go. Zebranie pali i odniesienie ich na odległość do 10 m. Doniesienie pali . Pale winny być okorowane, zaimpregnowane, o średnicy 8 cm. Wbicie pali. Przenoszenie drabiny w miarę postępu robót. Przywiązanie drzewa do pala za pomocą wiązadeł parcianych i ścięcie końców pali. Wywóz usuniętych pali tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją.
24- 31. ŚCINANIE DRZEW Z  USUNIĘCIEM KARPINY.
Odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach. Odkopanie korzeni. Obcięcie i usunięcie korzeni lub sfrezowanie 20cm poniżej poziomu gruntu. Przewrócenie reszty pnia przy użyciu liny. Pocięcie pni na odcinki dogodne do transportu i. Ułożenie gałęzi i konarów w stosy i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy.  Zasypanie dołu dostarczoną ziemią. Ubicie i wyrównanie zasypanego dołu.

Wywóz ściętych drzew, gałęzi wraz z karpiną tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją. 

Przedstawiona przez Wykonawcę kalkulacja będzie dotyczyć również drzew powalonych, np. wiatrołomów.

Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady i drewno zgodnie 
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (DZ. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 
z późniejszymi zmianami). Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozdysponowania drewna.
Należy skalkulować wg średnicy i twardości drzewa. 
Przygotowanie miejsca pracy: ewentualne wyłączenie prądu, zajęcie pasa drogi leży po stronie Wykonawcy.

Kwiaty jednoroczne, byliny i róże

32. PRZYGOTOWANIE   KWIETNIKA  DO  OBSADZENIA.

Przekopanie kwietnika łopatą i wybranie chwastów.  Zagrabienie ziemi grabiami. Rozłożenie wcześniej dostarczonego substratu. Wywóz chwastów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją.
33. OBSADZENIE KWIETNIKÓW SEZONOWYCH KWIATAMI JEDNOROCZNYMI I CEBULOWYMI.
Wyznaczenie miejsc sadzenia. Doniesienie roślin. Wybicie roślin z doniczek. Zebranie 
i ułożenie doniczek. Posadzenie.  Podlanie rabat wodą w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. Usytuowanie węża gumowego zasilanego wodą z beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposób, aby nie zmoczyć wierzchniej części roślin. ZUK nie zapewnia dostępu do wody. Materiał kwiatowy powinien mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy, zdrowy, bez oznak chorobowych i żerowania  szkodników, z wyraźnie wybarwionymi pąkami kwiatowymi. 
Materiał roślinny do uzgodnienia z inspektorem nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania projektów.

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć projekty wraz z podaniem cen użytych kwiatów celem zaakceptowania przez inspektora nadzoru. Projekty należy przedstawić najpóźniej: do 15 marca - nasadzenia wiosenne, do 15 maja -  nasadzenia letnie.

Wykonawca ma obowiązek wykonać sadzenie kwiatów w terminie min.  14 dni roboczych 
(w rejonie) od dn. rozpoczęcia nasadzeń..

Przed przystąpieniem do obsadzania Wykonawca przekaże harmonogram zaplanowanych do wykonania prac, tj. wykaz ulic, datę sadzenia oraz przewidywany termin zakończenia. Harmonogram winien być opracowany na dany tydzień sadzenia oraz złożony w piątek poprzedzający tydzień, w którym będzie odbywało się sadzenie. Prace winny być prowadzone w ciągach ulic (parków i zieleńców), które po obsadzeniu będą stanowiły całe kwartały ulic. 

34. ODCHWASZCZANIE KWIETNIKÓW SEZONOWYCH, BYLINOWYCH 
I KWIATÓW W DONICACH.

Pielenie kwietników o średnim stopniu zachwaszczenia przez spulchnianie motyką. Wybranie chwastów. Wywóz chwastów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją.

Przed przystąpieniem do pielenia Wykonawca przekaże harmonogram zaplanowanych do wykonania prac, tj. wykaz ulic, datę pielenia oraz przewidywany termin zakończenia. Harmonogram winien być opracowany na dany tydzień pielenia oraz złożony w piątek poprzedzający tydzień, w którym będzie odbywało się pielenie. Prace winny być prowadzone w ciągach ulic (parków i zieleńców), które po wypieleniu będą stanowiły całe kwartały ulic. 
35. LIKWIDACJA KWIETNIKÓW SEZONOWYCH, BYLINOWYCH 
I KWIATÓW W DONICACH.  KWIATÓW W DONICACH.
Usunięcie starych kwiatów oraz zebranie ich do kosza. Przekopanie kwietnika łopatą. Zagrabienie ziemi grabiami. Wywóz zlikwidowanych kwiatów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją.
36. PRZEKOPANIE I PIELENIE BYLIN
Spulchnienie motyczką i pielenie rabat. Zebranie chwastów. Wywóz chwastów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją.
37. ZLIKWIDOWANIE DONIC WISZĄCYCH.

Zdjęcie konstrukcji. Usunięcie pozostałości wraz z ich utylizacją. Oczyszczenie donic  
i zabezpieczenie ich na zimę.
38. OKOPCZYKOWANIE KRZEWÓW RÓŻ
Dowiezienie ziemi żyznej, rozłożenie ziemi pod krzewy, uformowanie kopczyków na wys. 
20 -30 cm, uprzątnięcie terenu. Rozgarnięcie kopczyków  wysokości 21-30 cm na wiosnę.

39. PIELENIE RÓŻANEK

Pielenie różanek przez spulchnianie motyką. Wybranie chwastów i wywóz  tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton.

40. PRZYCIĘCIE KRZEWÓW RÓŻ

Obcinanie sekatorem krzewów róż w okresie spoczynku (wiosną). Zebranie pędów. Wywóz odciętych pędów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz 
z utylizacją.
Prace różne

41. OPRYSK DRÓG, ALEJEK,  KRZEWÓW RÓŻ I KRZEWÓW
Nabranie wody z hydrantu lub beczkowozu. Dozowanie preparatu na chwasty, szkodniki 
i choroby roślin. Dokładne wymieszanie preparatu z wodą. Napełnienie opryskiwacza plecakowego uprzednio przygotowanego środkiem chwastobójczym. Opryskiwanie  dróg, krzewów róż i krzewów. Środki chwastobójcze i ochrony roślin należy dobrać do potrzeb. Rodzaj środka musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

42. WYMIANA LUB UZUPEŁNIENIE DESEK W ŁAWKACH
Demontaż desek. Parametry deski analogiczne do istniejących. Pomalowanie desek
z zastosowaniem odpowiednio: farby emalii, bejcy, lakierobejcy, oleju, wosku

43. MYCIE ŁAWEK
Przygotowanie roztworu wody i środka myjącego. Wyszorowanie ławki szczotką. 
44. NAPRAWA OBUDÓW DRZEW.
    Wymiana elementu uszkodzonego w obudowie. Wywóz i utylizacja uszkodzonych elementów. Kalkulacja powinna wliczać koszt materiałów.
D. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z zakresem i SSTW oraz uzgodnieniami z Inwestorem.   
Do prac winni być dopuszczeni wykonawcy mający przygotowanie 
zawodowe
i udokumentowane doświadczenie  zawodowe. Do prac w drzewostanie należy zatrudnić osoby o udokumentowanym przygotowaniu zawodowym (np. kurs NOT lub European Treeworker).
a) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń                      w dokumentach a o ich wykryciu powinien powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek;
b) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania ich realizacji;
c) Ochrona środowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania robót – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody poprzez podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację dróg dojazdowych, stosowanie ciężkiego sprzętu mechanicznego nie bliżej niż 5m od osi pnia starodrzewu, wykonywanie wszelkich prac w obrębie starodrzewu – ręcznie i obsługiwanym ręcznie lekkim sprzętem mechanicznym;
d) Ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy;
e) Materiały szkodliwe dla otoczenia – materiały, które obciążeń sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Środki chemiczne będą zastosowane zgodnie ze sposobem użycia (instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu;
f) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów –  pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obrębie terenu zieleni i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych;
g) Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej;
h) Stosowanie się do prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

II. MATERIAŁY

A. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją, SSTW 
i PN. Materiał roślinny pozyskiwany będzie ze szkółek opartych na produkcji 
z rodzimego materiału wyjściowego w 70 %. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu świadectwo pochodzenia materiału roślinnego. 

B. Inspekcja producenta materiału szkółkarskiego
Zamawiający zastrzega sobie kontrolę materiału roślinnego oraz możliwość odmówienia posadzenia materiału nie spełniającego wymagań jakościowych.
C. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu realizacji zadania na koszt Wykonawcy.
D. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Rodzaje materiałów użytych do nawożenia jak i sposoby nawożenia reguluje Ustawa o nawozach i nawożeniu z 26 lipca 2000r. (Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporządzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 01.06.2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach oraz z 01.06.2001r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów.

E. Materiał roślinny sadzeniowy

· Drzewa i krzewy – dostarczone rośliny powinny być zgodne z normą PN-R-67023(3) i PN-R-67022(2), właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy;

· Drzewa i krzewy  powinny być prawidłowo uformowane  z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany;
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne;
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona;
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych;
- pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone;
- przewodnik powinien być praktycznie prosty;
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, u form naturalnych drzew wady niedopuszczalne;
- krzewy powinny mieć minimum 4 zdrowe pędy.
Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin;
- odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia;
- ślady żerowania szkodników;
- oznaki chorobowe;
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych;
- martwice i pęknięcia kory;
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika;
- dwupędowe korony drzew formy piennej;
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej;
- złe zrośnięte odmiany szczepionej z podkładką.

· Róże – dostarczone sadzonki powinny:
- odpowiadać normie;
- posiadać minimum 4 pędy;
- posiadać pokrój i barwę charakterystyczną dla gatunku;
- brak objawów chorobowych;
- brak śladów żerowania szkodników.
· Rośliny kwietnikowe i byliny – dostarczone rośliny powinny  być oznaczone etykietą z nazwą łacińską i  odpowiadać normieBN-76/9125-02.

Rośliny powinny być dostarczone w doniczkach. Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych:

- roślinny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte;
- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany;
- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
- zwiędnięcia liści i kwiatów;
- uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni;
- oznaki chorobowe;
- ślady żerowania szkodników.

III. SPRZĘT

A. Ogólne warunki

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Środki transportu do wywozu należy dostosować do rodzaju nawierzchni na poszczególnych obiektach i uzgodnić z inspektorem nadzoru. 
B. Sprzęt do wykonania zadania

Wykonawca przystępując do wykonania przedmiotu zamówienia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
· pił mechanicznych i ręcznych;
· wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników;
· kosiarek mechanicznych do pielęgnacji trawników, podkaszarek lub kos spalinowych
· rębak i frezarka

· drabin i podnośników;
· opryskiwaczy;
· ciągnika z beczką;
· środków transportu do wywozu 
IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania.
V. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zakresem robót, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

A. Wymagania dotyczące drzew i krzewów

a) Sadzenie drzew i krzewów – wymagania są następujące:

· Pora sadzenia – wiosna, jesień;
· Miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem nadzoru;
· Dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w specyfikacji i zaprawione ziemią żyzną;
· Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5cm głębiej jak rosła w szkółce, zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny;
· Korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem 
przyciąć;
· Przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić
w dno dołu drewniany palik (lub paliki);
· Korzenie zasypać sypką ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej;
· Drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod 
koroną;
· Wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości
pnia posadzonego drzewa;
· Palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących 
wiatrów.

b) Pielęgnacja po posadzeniu polega na :

· Podlewaniu  w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły
korzeniowej;

· Odchwaszczaniu;

· Nawożeniu;

· Usuwaniu odrostów korzeniowych;

· Poprawianiu misek;

· Wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów;

· Wymianie zniszczonych wiązadeł i palików;

· Przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi.

B. Wymagania dotyczące pielęgnacji starszych  drzew i krzewów  
Pielęgnacja ta polega najczęściej na cięciach, które powinny uwzględniać cechy poszczególnych gatunków:

· sposób wzrostu;
· rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi;
· konstrukcję korony.
W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:

· cięcie drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa przechodniów, gdy gałęzie zwisają poniżej 2,2m nad przejściami dla pieszych
oraz suche grożące złamaniem;
· cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność;
· cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między systemem korzeniowym a koroną. Usuwa się wtedy – w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego - od 20 do 50% korony;
· cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, niepożądane zagęszczenie lub zbyt duże rozmiary;
· cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się chorób.

C. Trawniki

a) Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są
następujące:

· Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, chwastów i zanieczyszczeń;
· Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2-3cm nad terenem;
· Teren powinien być splantowany i wyrównany;
· Ziemia urodzajna – rozścielona równą warstwą i wymieszana z
kompostem lub nawozami;
· Trawniki zakładane siewem:
· Przed siewem należy wałować wałem gładkim a potem kolczatką lub zagrabić;
· Siew należy wykonywać w dni bezwietrzne;
· Okres siania – wiosna i do połowy września;
· Na terenie płaskim norma wysiewu – 3kg/100m2;
· Przykrycie nasion  - przez grabienie lub wałowanie kolczatką;
· Po wysiewie ziemię wałować lekkim wałem.

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

A. Zasady kontroli i jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt 
i zaopatrzenie.  Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeżeli będą one poważne i mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów, sprzętu itp. do czasu, aż stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość.

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Zakres i ilość prac na dany miesiąc będzie ustalany z inspektorem nadzoru w danym rejonie w formie pisemnej do 25 dnia poprzedniego miesiąca.
B. Kontrola materiału roślinnego

a)  Drzewa i krzewy – kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji polega na sprawdzeniu:

· wielkości dołków na drzewa i krzewy;
· zaprawienia dołów ziemią urodzajną;
· zgodności realizacji obsadzenia z ustaleniami Zamawiającego w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin;
· materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3);
· opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego;
· prawidłowości osadzenia palików przy drzewach form piennych i przymocowania ich do drzew;
· odpowiednich terminów sadzenia;
· wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu;
· wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewów;
· zasilanie nawozami mineralnymi.


Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:

· zgodności realizacji obsadzenia;
· zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów;              

· wykonania misek przy drzewach i krzewach w celu podlania a następnie kopczyków na zimę;
· jakości posadzonego materiału;
· prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, wymiany palików i wiązań, wymiany uschniętych roślin).

b) Kwietniki, różanki, rabaty bylinowe – kontrola robót w zakresie 
wykonywania kwietników i różanek polega na:

· zgodności założenia kwietników z projektem pod względem wymiarów kwietników, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia;
· jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitego pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju);
· przygotowania ziemi pod kwietniki, tzn. grubości ziemi urodzajnej, ilości kompostu;
· prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin);
· zaprawienia dołów ziemią urodzajną.
VII. ODBIÓR ROBÓT

A. Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom  odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiorowi częściowemu (w ciągu danego miesiąca);
c) odbiorowi końcowemu (po zakończeniu danego miesiąca).
B. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z  SST i uprzednimi ustaleniami.

C. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

D. Obiór ostateczny (końcowy) robót

Zasady odbioru końcowego robót.

Odbiór ostateczny polega na  finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie potwierdzona telefonicznie inspektorowi nadzoru. Końcowego odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbierający roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z zakresem robót i SST i zapisami w Dzienniku Budowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wg inspektora roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru. 
VIII. PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST.
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