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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNEGO  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

I.  WSTĘP

A. Przedmiot SSTW

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót związanych z bieżącą konserwacją terenów zieleni. 

SSTW stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji niżej wymienionych robót.

B. Zakres robót

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą następujących prac:

Utrzymanie czystości
1. Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej.

Utrzymanie terenów w czystości należy wykonywać w różnej częstotliwości ustalanej z inspektorem nadzoru.


W pracach porządkowych należy skalkulować:

-  zbieranie odpadów komunalnych (w tym podrzutów, gałęzi oraz psich odchodów) – częstotliwość w zależności ustalonego zakresu,

- opróżnianie koszy - częstotliwość w zależności od ustalonego zakresu, każdorazowe   wyłożenie  koszy workami folii polietylenowej czarnych o grubości 0,045 – 0,05 mm, o wymiarach 800 x 580 mm i pojemności 70 litrów,

-  wywozy zanieczyszczeń i odpadów na wysypisko,

- prace porządkowe należy wykonać do godz. 1000 danego dnia sprzątania (w
zależności od grupy porządkowej)
- bieżącą kontrolę stanu technicznego wyposażenia obiektów w rejonie, w tym małej architektury i placów zabaw. Wykonawca odpowiedzialny będzie za sprawność                        i bezpieczeństwo urządzeń w zakresie ich kompletności i wytrzymałości. W momencie stwierdzenia uszkodzeń Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć plac zabaw do czasu dokonania naprawy tak, aby uszkodzone urządzenia nie stanowiły zagrożenia oraz niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru danego rejonu. 

Zobowiązuje się Wykonawcę do sprzątnięcia obiektów do godz. 10.00. każdego dnia 
w zależności od częstotliwości sprzątania w tygodniu.
2. OCZYSZCZANIE STAWÓW.

Zebranie zanieczyszczeń komunalnych ze stawu. Wywóz zanieczyszczeń tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton. 
Krotność 1x w tygodniu 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian krotności w zależności od potrzeb.
Trawniki
3. JESIENNE WYGRABIANIE TRAWNIKÓW Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ.

Wygrabienie jesienne liści z trawników oraz zgarnięcie w pryzmy do dalszego transportu. Wywóz liści tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i ich utylizacja .

Wykonawca ma obowiązek wykonać jesienne grabienie liści w terminie max.. 14 dni roboczych od dnia zlecenia wykonania pracy (w rejonie).
Przed przystąpieniem do wygrabiania trawników Wykonawca przekaże harmonogram zaplanowanych do wykonania prac, tj. wykaz ulic, datę grabienia oraz przewidywany termin zakończenia. Harmonogram winien być opracowany na dany tydzień grabienia oraz złożony w piątek poprzedzający tydzień, w którym będzie odbywało się grabienie. 

4. RENOWACJA TRAWNIKÓW.

Koszenie z wygrabieniem, usunięciem filcu, aeracja, wertykulacja i piaskowanie. Odchwaszczenie i nawiezienie trawnika. W razie potrzeby należy uzupełnić braki poprzez dosianie nasion trawy. Usunięcie pozostałości, wywiezienie i utylizacja. 
Drogi parkowe, alejki, schody 
5. ZAMIATANIE DRÓG PARKOWYCH, SCHODÓW I CHODNIKÓW
Zamiatanie dróg parkowych, schodów i chodników (jesienią usuwanie liści), z wykluczeniem użycia dmuchawy, całej powierzchni dróg parkowych. Wywóz zanieczyszczeń tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton 
i utylizacja.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian krotności  w zależności od potrzeb 
i warunków pogodowych
6. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW BRUKOWYCH

Usunięcie darni, wybranie zanieczyszczeń. Wywóz zanieczyszczeń tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i  ich utylizacja.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian krotności  w zależności od potrzeb 
i warunków pogodowych.

7. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG.

Odśnieżane i posypywane piaskiem drogi, alejki i schody należy utrzymywać w ciągłej szorstkości - reakcja nie później niż do 2 godz. po rozpoczętym opadzie, niezależnie od dnia tygodnia. Kalkulacja winna uwzględniać wartość piasku. 
Krzewy
8.  PIELĘGNACJA (PRZEŚWIETLENIE LUB ODMŁODZENIE)
Przycięcie krzewów (z kolcami lub bez kolców) sekatorem z wycięciem zbędnych i  (lub) starych pędów za pomocą piłki ręcznej i sekatora. Zebranie gałęzi i wywóz gałęzi tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton oraz ich utylizacja.
Drzewa
9. CIĘCIA W  KORONACH DRZEW
Wycinanie gałęzi suchych, nadmiernie zagęszczających koronę, lub i (lub) cięcia formujące, korekcyjne przy użyciu piły lub sekatora, zebranie gałęzi w stosy do dalszego transportu, zasmarowanie miejsc przycięć środkiem grzybobójczym. Rodzaj środka musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Powstałe w trakcie wykonywania prac odpady i drewno należy usuwać na bieżąco, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacji Wykonawca 
w przypadku wystąpienia kolizji wykonywanych prac z linią energetyczną niskiego 
i wysokiego napięcia lub trakcją tramwajową zobowiązany jest uzgodnić wyłączenie prądu lub zajęcie pasa drogowego, wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie wykonawcy.
10. Cięcia techniczne – zieleń o wysokości powyżej 2,5 m (wykonanie skrajni w pasach drogowych)

Cięcia w koronach drzew rosnących w pasie drogi, z zabezpieczeniem ran wraz z wywozem gałęzi i ich unieszkodliwieniem oraz posprzątaniem terenu w obrębie prac natychmiast po zakończeniu cięć. 

Zakres prac obejmuje: - wykonanie skrajni nad chodnikiem (nie mniejsza niż 2,5m) i nad jezdnią (nie mniejsza niż 4,5m), 

- odsłonięcie znaków drogowych, lamp i sygnalizatorów ulicznych,

- likwidację odłamanych gałęzi i konarów, obcinanie odrostów na pniach drzew

Wywóz gałęzi powinien nastąpić w tym samym dniu, w którym odbywają się cięcia. Przygotowanie miejsca pracy: ewentualne wyłączenie prądu, zajęcie pasa drogi oraz wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

11.  Usuwanie samosiewów do lat pięciu WRAZ Z WYWOZEM I uTYLIZACJĄ
ścięcie pnia, obcięcie i usunięcie korzeni. Zasypanie dołu dostarczoną ziemią. Ubicie i wyrównanie zasypanego dołu. Wywóz ściętych drzew, gałęzi wraz z korzeniami tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją. 

12. Usuwanie samosiewów do lat dziesięciu WRAZ Z WYWOZEM I uTYLIZACJĄ

Odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach. Odkopanie korzeni. Obcięcie i usunięcie korzeni lub sfrezowanie 20cm poniżej poziomu gruntu. Przewrócenie reszty pnia przy użyciu liny. Pocięcie pni na odcinki dogodne do transportu i. Ułożenie gałęzi i konarów w stosy i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy. Zasypanie dołu dostarczoną ziemią. Ubicie i wyrównanie zasypanego dołu. Wywóz ściętych drzew, gałęzi wraz z karpiną tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją. 

Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady i drewno zgodnie 
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (DZ. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 
z późniejszymi zmianami). Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozdysponowania drewna.

Przygotowanie miejsca pracy: ewentualne wyłączenie prądu, zajęcie pasa drogi leży po stronie Wykonawcy.

13. -20.  ŚcINANIE DRZEW Z  USUNIĘCIEM KARPINY.
Odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach. Odkopanie korzeni. Obcięcie i usunięcie korzeni lub sfrezowanie 20cm poniżej poziomu gruntu. Przewrócenie reszty pnia przy użyciu liny. Pocięcie pni na odcinki dogodne do transportu i. Ułożenie gałęzi i konarów w stosy i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy. Zasypanie dołu dostarczoną ziemią. Ubicie i wyrównanie zasypanego dołu. Wywóz ściętych drzew, gałęzi wraz z karpiną tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją. 

Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady i drewno zgodnie 
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (DZ. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 
z późniejszymi zmianami). Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozdysponowania drewna.
Należy skalkulować wg średnicy i twardości drzewa. 
Przygotowanie miejsca pracy: ewentualne wyłączenie prądu, zajęcie pasa drogi leży po stronie Wykonawcy.


21.  USUWANIE KONARÓW I GAŁĘZI - WIATROŁOMÓW.
Zebranie konarów i gałęzi. Ewentualne pocięcie. Załadunek i wywóz z utylizacją w tym samym dniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozdysponowania drewna.

Prace różne
49. WYMIANA LUB UZUPEŁNIENIE DESEK W ŁAWKACH
Demontaż desek. Parametry deski analogiczne do istniejących. Pomalowanie desek
z zastosowaniem odpowiednio: farby emalii, bejcy, lakierobejcy, oleju, wosku

I. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z zakresem i SSTW oraz uzgodnieniami z Inwestorem.   
Do prac winni być dopuszczeni wykonawcy mający przygotowanie 
zawodowe
i udokumentowane doświadczenie  zawodowe. Do prac w drzewostanie należy zatrudnić osoby o udokumentowanym przygotowaniu zawodowym (np. kurs NOT lub European Treeworker).
a) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach a o ich wykryciu powinien powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek;
b) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania ich realizacji;
c) Ochrona środowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania robót – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody poprzez podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację dróg dojazdowych, stosowanie ciężkiego sprzętu mechanicznego nie bliżej niż 5m od osi pnia starodrzewu, wykonywanie wszelkich prac w obrębie starodrzewu – ręcznie i obsługiwanym ręcznie lekkim sprzętem mechanicznym;
d) Ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy;
e) Materiały szkodliwe dla otoczenia – materiały, które obciążeń sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Środki chemiczne będą zastosowane zgodnie ze sposobem użycia (instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu;
f) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów –  pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obrębie terenu zieleni i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych;
g) Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej;
h) Stosowanie się do prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

II. MATERIAŁY

A. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją, SSTW 
i PN. 

C. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu realizacji zadania na koszt Wykonawcy.
D. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
III. SPRZĘT

A. Ogólne warunki

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Środki transportu do wywozu należy dostosować do rodzaju nawierzchni na poszczególnych obiektach i uzgodnić z inspektorem nadzoru. 
B. Sprzęt do wykonania zadania

Wykonawca przystępując do wykonania przedmiotu zamówienia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
· pił mechanicznych i ręcznych;
· wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników;
· rębak i frezarka

· drabin i podnośników;
· opryskiwaczy;
· środków transportu do wywozu 
IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania.
V. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zakresem robót, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

A. Zasady kontroli i jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt 
i zaopatrzenie.  Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeżeli będą one poważne i mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów, sprzętu itp. do czasu, aż stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość.

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Zakres i ilość prac na dany miesiąc będzie ustalany z inspektorem nadzoru w rejonie VI w formie pisemnej do 27 dnia poprzedniego miesiąca.
VII. ODBIÓR ROBÓT

A. Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom  odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiorowi częściowemu (w ciągu danego miesiąca);
c) odbiorowi końcowemu (po zakończeniu danego miesiąca).
B. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z  SST i uprzednimi ustaleniami.

C. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

D. Obiór ostateczny (końcowy) robót

Zasady odbioru końcowego robót.

Odbiór ostateczny polega na  finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie potwierdzona telefonicznie inspektorowi nadzoru. Końcowego odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbierający roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z zakresem robót i SST i zapisami w Dzienniku Budowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wg inspektora roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru. 
VIII. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST.
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