
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNEGO   WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

I.  WSTĘP

A. Przedmiot  SSTWiOR
   Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót związanych z zbieżącą konserwacją terenów zieleni na Cmentarzu Centralnym i na pozostałych Cmentarzach  Komunalnych w Szczecinie.
   SSTWiOR stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji niżej wymienionych robót.

B. Zakres robót

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą następujących prac:

Utrzymanie czystości
1. UTRZYMANIE CZYSTOSCI NA TERENACH  CMENTARZY KOMUNALNYCH
Utrzymanie terenów cmentarzy  w czystości należy wykonywać w ustalonej z inspektorem częstotliwości. Przewiduje się dwukrotne sprzątanie w tygodniu tj. (wtorek i piątek) na kwaterze wojennej oraz 1 raz w tygodniu ( w piątek) na Cmentarzu Centralnym i na pozostałych Cmentarzach  Komunalnych.
W pracach porządkowych należy skalkulować:

-  zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych; śmieci, zniczy, wieńców, wiązanek, foli, drobnych gałęzi, itp. śmieci zalegających na poboczach dróg, pasach zieleni, wzdłuż cieków wodnych , wokół i wewnątrz  kwater grzebalnych.
- prace porządkowe należy wykonać do godz. 1000 danego dnia sprzątania, łącznie z zabraniem  i wywozem zanieczyszczeń celem unieszkodliwienia.
2. POWIERZCHNIOWE OCZYSZCZENIE TERENU
Oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, resztek budowlanych, gałęzi, liści, śmieci itp. zanieczyszczeń. Przesortowanie i ułożenie zebranego materiału w stosy. Wywóz zanieczyszczeń tego samego dnia po wykonanej pracy celem unieszkodliwienia.
3. OPRÓŻNIANIE MAŁYCH KOSZY NA ŚMIECI

Wybranie odpadów z małych koszy, włożenie nowego czarnego worka foliowego do kosza oraz zebranie śmieci wokół kosza wraz z wywozem i utylizacją.
4. WYKASZANIE CHWASTÓW I JEDNOROCZNYCH SAMOSIEWÓW

Koszenie chwastów i samosiewów. Koszenie obejmuje tereny częściowo obsadzone drzewami i krzewami. Zgrabienie pokosu i ułożenie jej w kopki do dalszego transportu. Wywóz i utylizacja tego samego dnia po wykonanej pracy pojazdami o ciężarze do 5 ton.
5.  USUWANIE SAMOSIEWÓW  DRZEW  LUB KRZEWOW  DO 10 LAT

Wycięcie w/w samosiewów w wieku do 10 lat piłą, wraz z uprzątnięciem  terenu  i wywozem tego samego dnia po wykonanej pracy  do utylizacji. 
6. KOSZENIE  TRAWNIKÓW – TEREN  PŁASKI. 

Koszenie trawników kosiarkami zbierającymi trawę wraz z wywozem i unieszkodliwieniem trawy. Koszenie obejmuje trawniki częściowo obsadzone drzewami i krzewami. 

Zgrabienie skoszonej trawy i ułożenie jej w kopki do dalszego transportu. Wywóz i utylizacja skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanej pracy pojazdami o ciężarze do 5 ton. Koszenie trawników w danej części należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zlecenia.

7. KOSZENIE TRAWNIKÓW – TEREN  SKARP

Koszenie trawników kosiarkami zbierającymi trawę wraz z wywozem i unieszkodliwieniem trawy. Koszenie obejmuje trawniki częściowo obsadzone drzewami i krzewami. 

Zgrabienie skoszonej trawy i ułożenie jej w kopki do dalszego transportu. Wywóz i utylizacja skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanej pracy pojazdami o ciężarze do 5 ton..

DROGI PARKOWE, ALEJKI,  SCHODY

8.  GRACOWANIE DRÓG, PLACÓW I SCHODÓW

Gracowanie dróg i placów. Zgrabienie chwastów. Wywóz chwastów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacja.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pracy w terminie max.. 14 dni kalendarzowych od daty zlecenia.

9.  ŚCIĘCIE  DARNI Z PŁYT CHODNIKOWYCH.

Ścięcie darni pomiędzy płytami lub (i) odchwaszczenie ręczne. Uprzątnięcie pozostałości
i zamiecenie płyt. Wywóz darni tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do  5 ton  i utylizacja.

10.  OCZYSZCZENIE KRAWĘŻNIKÓW DRÓG PARKOWYCH Z DARNI.

Odcięcie darni przy krawężnikach. Zgarnięcie darni w stosy do dalszego transportu. Zamiecenie nawierzchni drogi wzdłuż krawężnika. Wywóz darni tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacja.

11.  ZASYPYWANIE  WYKOPÓW,  DOŁÓW  

 Zasypywanie nielegalnie powstałych wyrobisk ziemi poprzez dowiezienie ziemi kompostowej lub z tzw. urobku  pozostającego po wykonaniu prac ogrodniczych typu gracowanie, ścinanie darni. Teren wyrównać – zagrabić,  ewentualnie posiać trawę. Powyższe prace każdorazowo będą zlecane przez Zamawiającego.
12.  ZAMIATANIE DRÓG PARKOWYCH, SCHODÓW I CHODNIKÓW
Zamiecenie (z wykluczeniem użycia dmuchawy) całej powierzchni dróg parkowych, jesienią usuwanie liści. Wywóz zanieczyszczeń tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze 5 ton  i utylizacja.

Drzewa
13. SADZENIE DRZEW  Z BRYŁĄ KORZENIOWĄ
Wykonawca odpowiada za zakup i dostarczenie materiału roślinnego.
Wyznaczenie miejsc sadzenia. Dowóz drzew do miejsca sadzenia. 

Drzewa powinny być w formie piennej o obwodzie pnia minimum 16 - 18 cm i symetrycznej prawidłowo wykształconej koronie ukształtowanej na wysokości minimum 220 cm oraz rozwiniętej bryle korzeniowej (zabezpieczonej w formie balotu lub w pojemniku). Materiał roślinny musi być przynajmniej 3 razy szkółkowany.

Drzewa należy posadzić w doły o wymiarach 1,0 m x 1,0 m x 0,7 m z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną, przed posadzeniem doły zalać wodą.

Osadzenie palików przy drzewach: po 3 szt. przy każdym drzewie. Pale powinny być okorowane zaimpregnowane przed wilgocią o średnicy 8 cm. Drzewo przywiązać 3 wiązadłami parcianymi  i połączyć  poprzeczkami.

Wywóz podłoża z wykopanych pod drzewa dołów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do  5 ton.

Podlanie w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. Wykonanie misek przy drzewach o średnicy 1,0 m i wyściółkowanie jej zrąbkami warstwą grubości 6 cm.

Drzewa sadzone w 2 terminach: do dn. 15.11. i do dn. 15.05. danego roku.

Zamawiający zleca  sadzenie i dostarcza wykaz drzew i krzewów. Kalkulacja nie uwzględnia ceny drzewa. Wykonawca dołącza do kosztorysu powykonawczego fakturę za zakupiony materiał roślinny. Wykonawca przy zakupie materiału roślinnego winien kierować się gospodarnością, przedstawiając Zamawiającemu oferty z min. 3 źródeł, ostatecznie o wyborze materiału decyduje Zamawiający.

W cenie sadzenia drzew Wykonawca uwzględnia dwuletni okres pielęgnacji gwarancyjnej, która powinna uwzględniać stałe:

odchwaszczanie mis przy drzewach, naprawy lub wymiany obudów, systemów nawadniających, podlewanie wg potrzeb,  usuwanie odrostów, zwalczanie chorób 
i szkodników, cięcia sanitarne, wymiana uszkodzonego, chorego lub suchego materiału 
i wszelkich innych zabiegów umożliwiających zachowanie drzewa w dobrej kondycji.

Wykonawca ma obowiązek utrzymywania, wykonywania usługi bez poleceń Zamawiającego 

14. SADZENIE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH  I  IGLASTYCH.
Dostarczenie krzewów na wyznaczone miejsce. Wyznaczenie miejsc sadzenia. Wykopanie dołów o średnicy 0,3 m x 0,3 m i zalanie ich wodą.

Zaprawienie całkowite dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową. Posadzenie krzewów liściastych lub iglastych o wysokości min. 0,5 m z dowiezieniem oraz przycięcie koron 

i korzeni.

Krzewy powinny mieć minimum 4 zdrowe, dobrze wykształcone pędy oraz zabezpieczony system korzeniowy w formie pojemnika. Podlanie krzewów w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej.

Wykonawca udziela gwarancji na  sadzenie drzew i krzewów –  24 miesiące.
15. SADZENIE ŻYWOPŁOTÓW LIŚCIASTYCH I  IGLASTYCH 

Dostarczenie krzewów żywopłotowych na wyznaczone miejsce. Wyznaczenie miejsc sadzenia. Wykopanie rowków  o szerokości min. 0,3 m i zalanie ich wodą.

Zaprawienie całkowite dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową. Posadzenie krzewów liściastych lub iglastych o wysokości min. 0,5 m z dowiezieniem oraz przycięcie koron 
i korzeni.

Krzewy powinny mieć minimum 4 zdrowe, dobrze wykształcone pędy oraz zabezpieczony system korzeniowy w formie pojemnika. Podlanie krzewów w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. ZUK  zapewnia dostęp do  wody.

Wykonawca udziela gwarancji na  sadzenie drzew i krzewów – 24 miesiące.
Kwiaty jednoroczne
16. PRZYGOTOWANIE   KWIETNIKÓW   DO  OBSADZENIA.

Przekopanie kwietnika łopatą i wybranie chwastów.  Zagrabienie ziemi grabiami. Rozłożenie wcześniej dostarczonej ziemi żyznej warstwą o grubości 5 cm.. Wywóz chwastów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton  wraz z utylizacją.

17. PRZYGOTOWANIE KWIETNIKÓW SEZONOWYCH – 2 GIE SADZENIE.

 Wyrwanie kwiatów, wywóz ich w celu utylizacji. Pozostałe prace jak w poz. Nr 14
18.OBSADZENIE KWIETNIKÓW SEZONOWYCH KWIATAMI JEDNOROCZNYMI.
Wyznaczenie miejsc sadzenia. Doniesienie roślin. Wybicie roślin z doniczek. Zebranie 
i ułożenie doniczek. Posadzenie.  Podlanie rabat wodą w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. Usytuowanie węża gumowego zasilanego wodą z beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposób, aby nie zmoczyć wierzchniej części roślin. ZUK zapewnia dostęp do wody. Materiał kwiatowy powinien mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy, zdrowy, bez oznak chorobowych i żerowania  szkodników, z wyraźnie wybarwionymi pąkami kwiatowymi. 

Materiał roślinny do uzgodnienia z inspektorem nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania projektów.

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć projekty wraz z podaniem cen użytych kwiatów celem zaakceptowania przez inspektora nadzoru. Projekty należy przedstawić najpóźniej: do 15 marca - nasadzenia wiosenne, do 15 maja -  nasadzenia letnie.

Wykonawca ma obowiązek wykonać sadzenie kwiatów w terminie 10 dni roboczych 
od dn. rozpoczęcia nasadzeń..
19.OBSADZENIE KWIETNIKÓW SEZONOWYCH KWIATAMI JEDNOROCZNYMI –  drugie sadzenie 
  Wyznaczenie miejsc sadzenia. Pozostałe prace jak w poz. Nr 16 

 20, 23, 28. ODCHWASZCZANIE KWIETNIKÓW SEZONOWYCH, BYLIN, KRZEWINEK  I  KWIATÓW W DONICACH 
Pielenie kwietników o średnim stopniu zachwaszczenia przez spulchnianie motyką. Wybranie chwastów. Wywóz chwastów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5  ton  wraz z utylizacją.

 21, 22, 29  PODLEWANIE  KWIETNIKÓW SEZONOWYCH, BYLINOWYCH i KWIATÓW W  POJEMNIKACH  BETONOWYCH.
Podlewanie kwiatów  w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej przy użyciu ciągnika z beczkowozem. Nabranie wody do beczkowozu. Usytuowanie węża gumowego zasilanego wodą z beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposób, aby nie zmoczyć wierzchniej części roślin. ZUK  zapewnia dostęp do wody.

24, 30. NAWOŻENIE  KWIETNIKÓW  SEZONOWYCH I KWIATÓW W  POJEMNIKACH BETONOWYCH. 
Nabranie nawozu do wiader. Doniesienie do miejsca wysiewu. Rozsypanie nawozu wieloskładnikowego granulowanego, przeznaczonego do nawożenia roślin kwietnikowych,  w ilości 8 kg na 100 m2 w dwóch dawkach. Rodzaj nawozu musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Przykrycie rozsianych nawozów za pomocą  motyczki.

25.  USUWANIE  PRZEKWITŁYCH  KWIATOSTANÓW.
Obcinanie sekatorem przekwitłych kwiatostanów i zbędnych pędów lub strzyżenie nożycami kwietników. Zebranie do kosza. Wywóz odciętych kwiatostanów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją

26.LIKWIDACJA KWIETNIKÓW SEZONOWYCH I KWIATÓW W POJEMNIKACH  BETONOWYCH.
Usunięcie starych kwiatów oraz zebranie ich do kosza. Przekopanie kwietnika łopatą. Zagrabienie ziemi grabiami. Wywóz zlikwidowanych kwiatów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton  wraz z utylizacją
27.OBSADZENIE POJEMNIKÓW BETONOWYCH KWIATAMI JEDNOROCZNYMI 

Materiał roślinny do uzgodnienia z inspektorem nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania projektów.
Wykonawca ma obowiązek przedłożyć projekty, ceny i ilości materiałów celem zaakceptowania przez inspektora nadzoru. Projekty należy przedstawić najpóźniej: do 15 marca - nasadzenia wiosenne, do 15 maja -  nasadzenia letnie. Przygotowanie  pojemnika poprzez  wyrwanie  chwastów, kwiatów, uzupełnienie nowej ziemi uprzednio dowiezionej. Doniesienie roślin, rozłożenie  i posadzenie kwiatów. Podlanie kwiatów wodą w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. Uprzątnięcie miejsca wokół pojemników.

31. PODLEWANIE DRZEW
Podlewanie drzew w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej przy użyciu ciągnika z beczkowozem. Nabranie wody do beczkowozu. ZUK  zapewnia dostęp do wody. Usytuowanie węża gumowego zasilanego wodą z beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposób, aby nie zmoczyć wierzchniej części roślin.

 32, 33.  PODLEWANIE KRZEWÓW I ŻYWOPŁOTÓW

Podlewanie krzewów i żywopłotów w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej przy użyciu ciągnika z beczkowozem. Nabranie wody do beczkowozu. ZUK  zapewnia dostęp do wody. Usytuowanie węża gumowego zasilanego wodą z beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposób, aby nie zmoczyć wierzchniej części roślin.

34.CIĘCIE ŻYWOPŁOTÓW Z ZIEMI  ZE ZGRABIENIEM ODCIĘTYCH PĘDÓW, WYWOZEM I UTYLIZACJĄ.

Cięcie żywopłotów. Zgrabienie pędów pozostałych po cięciu żywopłotu w pryzmy do dalszego transportu.

Wywóz odciętych pędów żywopłotu tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami
o ciężarze do 5 ton  i utylizacja.

35. CIĘCIE ŻYWOPŁOTÓW Z DRABINY ZE ZGRABIENIEM ODCIĘTYCH PĘDÓW, WYWOZEM I UTYLIZACJĄ. 
Cięcie żywopłotów. ustawianie rusztowań lub przestawianie drabiny. Zgrabienie pędów pozostałych po cięciu żywopłotu w pryzmy do dalszego transportu.

Wywóz odciętych pędów żywopłotu tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami 
o ciężarze do 5 ton i utylizacja.
36, 37, 38.  KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA  DRZEW – ODMŁADZANIE ŻYWOPŁORÓW I KRZEWÓW LIŚCIASTYCH I IGLASTYCH
Wycinanie gałęzi suchych, nadmiernie zagęszczających koronę, prześwietlające, korekcyjne i odmładzające przy użyciu piły lub sekatora, zebranie gałęzi w stosy do dalszego transportu, zasmarowanie miejsc przycięć środkiem grzybobójczym. Rodzaj środka musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Powstałe w trakcie wykonywania prac odpady i drewno należy usuwać na bieżąco, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacji.
39, 91. KOMPLEKSOWA PIELEGNACJA I WYCINKA  DRZEW TRUDNODOSTĘPNYCH – METODĄ ALPINISTYCZNĄ 
 Wycinanie gałęzi  suchych, porażonych, złamanych, wiszących oraz zagęszczających koronę w drzewach trudnodostępnych. Wycinka drzew niedostępnych, rosnących na skarpach oraz  wewnątrz kwater grzebalnych. Pozostałe prace j.w.

40. PRZYCIĘCIE  PIELĘGNACYJNE, TECHNICZNE   KRZEWÓW
Wycinanie gałęzi suchych, nadmiernie zagęszczających koronę krzewu, cięcia  prześwietlające, korekcyjne i odmładzające przy użyciu piły lub sekatora, zebranie gałęzi w stosy do dalszego transportu.  Powstałe w trakcie wykonywania prac odpady należy zrębkować i rozrzucić w krzewy.

41.  OTRZĄSANIE  ŚNIEGU Z  ŻYWOPŁOTÓW  
Otrząsanie śniegu z krzewów żywopłotowych w dniu opadu.
42, 89, 90. OCZYSZCZANIE, MYCIE  I KONSERWACJA TABLIC I POMNIKÓW.
Oczyszczenie z brudu, stopionego wosku oraz umycie i zakonserwowanie, tablic i pomników za pomocą środków chemicznych (detergentów). Czyszczenie mechaniczne nagrobków,  W ceną usługi należy wkalkulować koszt środka myjącego, konserwującego  oraz sprzętu.
43. ZAKUP I USTAWIENIE ZNICZY NA GROBACH WOJENNYCJ I JEŃCÓW BELGIJSKICH
 Zakupienie, ustawienie i zapalenie zniczy w dniu Wyzwolenia Szczecina i w Święto Zmarłych. 
44. PRZESADZENIE DRZEW W WIEKU DO 10 LAT.
Przygotowanie drzewa  do przesadzenia:  obkopanie  większej bryły korzeniowej wokół drzewa, wykopanie go, zabezpieczenie korzeni jutą, przewiezienie na miejsce sadzenia. Wykopanie  dołu  wielkości 2-krotnej objętości bryły korzeniowej i zalanie wodą. Zaprawienie dołu  całkowicie ziemią żyzną lub kompostową. Po posadzeniu podlanie go. ZUK zapewnia wodę. W cenę usługi należy skalkulować ziemię oraz pielęgnację 2 letnią.

Wykonawca udziela 2 letniej gwarancji na wykonane nasadzenia.

45. CIĘCIA  TECHNICZNE W  KORONACH DRZEW 
Przycięcie drzew piłą lub sekatorem. Zebranie odciętych gałęzi w stosy do dalszego transportu. Zasmarowanie miejsc przycięć środkiem grzybobójczym. Rodzaj środka musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Przestawianie drabiny. Wywóz gałęzi tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5  ton  i utylizacja.

Trawniki
46.WIOSENNE WYGRABIANIE TRAWNIKÓW Z WYWOZEM 
I UTYLIZACJĄ.

Wygrabienie wiosenne liści z trawników oraz zgarnięcie w pryzmy do dalszego transportu. Wywóz liści tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i ich utylizacja.

Wykonawca ma obowiązek wykonać wiosenne grabienie liści w terminie max. 10 dni roboczych od zlecenia wykonania pracy.
47. JESIENNE WYGRABIANIE TRAWNIKÓW Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ.

Wygrabienie jesienne liści z trawników oraz zgarnięcie w pryzmy do dalszego transportu. Wywóz liści tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i ich utylizacja .

Wykonawca ma obowiązek wykonać jesienne grabienie liści w terminie max. 10 dni roboczych  od zlecenia wykonania pracy.
 ZIMOWE UTRZYMANIE ALEJEK, SCHODÓW I CHODNIKÓW.
48.  USUWANIE ŚNIEGU Z ALEJEK ,  SCHODÓW  I CHODNIKÓW
Odśnieżane drogi, alejki i schody należy utrzymywać w ciągłej czystości - reakcja nie później niż do 2 godz. po rozpoczętym opadzie, niezależnie od dnia tygodnia.. 

49. POSYPYWANIE  PIASKIEM  ALEJEK,  SCHODÓW  I  CHODNIKÓW

Sypanie piaskiem (bez dodatku soli) alejek, schodów i chodników. Utrzymywanie w ciągłej szorstkości – reakcja nie później niż 2 godz. po opadzie śniegu lub wystąpieniu ślizgawicy. Kalkulacja winna uwzględnić wartość piasku.
 50. MALOWANIE ŁAWEK PARKOWYCH
Oczyszczenie desek z brudu i łuszczącej się  farby. Pomalowanie desek  z zastosowaniem odpowiednio: farby emalii, bejcy, lakierobejcy, oleju, wosku. Oznakowanie elementu w celu uniknięcia szkód przez użytkowników obiektów.

Wykonawca ma obowiązek wykonać pracę w terminie max. 10 dni roboczych od dnia zlecenia pracy. Usługa z ceną środka do konserwacji drewna.
51.  MYCIE  ŁAWEK   PARKOWYCH

Przygotowanie roztworu  wody i środka myjącego. Wyszorowanie ławki szczotką i opłukanie. W cenie usługi należy wkalkulować koszt środka myjącego i sprzętu.
52, 53. NAPRAWA  ŁAWEK  TYPU  „RETRO” WYMIANA  DESKI

Demontaż desek. Parametry deski analogiczne do istniejących. Pomalowanie desek
z zastosowaniem odpowiednio: farby emalii, bejcy, lakierobejcy, oleju, wosku.
54.   ODCHWASZCZANIE  SKUPIN KRZEWÓW.
Przekopanie i pielenie skupin krzewów z kolcami i bez kolców. Zagrabienie przekopanej powierzchni. Zebranie chwastów i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do  5 ton  i utylizacja  
55. ODCHWASZCZANIE  ŻYWOPŁOTÓW
 Spulchnienie ziemi i pielenie żywopłotów - wyrwanie chwastów. Zebranie chwastów i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do  5 ton i utylizacja.

56.  WYSIEW NAWOZÓW MINERALNYCH Z ODCHWASZCZACZEM
Nabranie nawozu do wiader. Doniesienie do miejsca wysiewu. Rozsypanie nawozu wieloskładnikowego z odchwaszczaczem  przeznaczonego do nawożenia trawników, w ilości 8 kg na 100 m2 w dwóch dawkach. Rodzaj nawozu musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Przykrycie rozsianych nawozów za pomocą  motyczki. W cenie usługi należy skalkulować koszt nawozu z odchwaszczaczem. 
57. ROZGARNIĘCIE KRETOWISK NA TRAWNIKACH
Rozgarnięcie  kopczyków ziemi za pomocą grabi.
58. CIĘCIA MŁODYCH  DRZEW (DO 6 LAT  PO POSADZENIU) 

Cięcia formujące, sanitarne drzew za pomocą piłki i sekatora. Zebranie odciętych gałęzi i wywiezienie  tego samego dnia  po wykonaniu pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton celem utylizacji.  
59. OBCINANIE BRZEGÓW TRAWNIKA
Naciągnięcie sznura. Odcięcie łopatą brzegu trawnika , zwinięcie sznura. Zgrabienie darni  i wywiezienie tego samego dnia  po wykonaniu pracy, pojazdami o ładowności do 5 ton  celem  utylizacji.
60. ODCHWASZCZANIE MISEK PRZY DRZEWACH 

Przekopanie i pielenie misek o średnicy 100 cm przy drzewach. Zebranie chwastów i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton  wraz z utylizacją.

61. USUWANIE ODROSTÓW U DRZEW, NA PNIU I U PODSTAWY
Odcięcie nożem ogrodniczym lub piłą odrostów u drzew i u podstawy pnia . Zebranie pędów i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją.

62. NAPRAWA OBUDOWY DRZEW

Podkopanie pala i wyjęcie go. Zebranie pali i odniesienie ich na odległość do 10 m. Doniesienie pali. Pale winny być okorowane, zaimpregnowane, o średnicy 8 cm. Wbicie pali. Przenoszenie drabiny w miarę postępu robót. Przywiązanie drzewa do pala za pomocą wiązadeł parcianych i ścięcie końców pali. Wywóz usuniętych pali tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją.

63. NAPRAWA NAWIERZCHNI TYPU SZUTROWA

Odspojenie nawierzchni na głębokość ok. 3 cm. Ułożenie mieszanki nawierzchniowej, zagrabienie i uwałowanie. W kalkulacji  należy uwzględnić cenę materiałów.
64. RENOWACJA TRAWNIKÓW..
Usunięciem filcu, aeracja, wertykulacja i piaskowanie. Odchwaszczenie i nawożenie trawnika. W razie potrzeby należy uzupełnić braki poprzez dosianie nasion traw. Usunięcie pozostałości, wywiezienie i utylizacja. W pozycję należy skalkulować koszty nawozu i mieszanki traw. 

65. ZAŁOŻENIE TRAWNIKA Z SIEWU
Zdjęcie 5 cm warstwy ziemi wraz z wywozem. Spulchnienie mechaniczne podłoża. Dowiezienie ziemi warstwy o gr. warstwy 5 cm, i rozścielenie jej oraz wyrównanie powierzchni. Rozrzucenie nawozów mineralnych 5kg/100m2 i zagrabianie. Wałowanie powierzchni, wysianie nasion traw w ilości 3 kg/100m2, przykrycie nasion za pomocą wału kolczatki lub grabi. Podlanie (ZUK  zapewnia dostęp do wody). Wykonanie pierwszego koszenia. Odbiór terenu po pierwszym koszeniu.

66. ZAŁOŻENIE TRAWNIKA  Z ROLKI
Zdjęcie 10 cm warstwy ziemi wraz z wywozem. Spulchnienie mechaniczne podłoża. Dowiezienie ziemi urodzajnej, o grubości 5 cm., wyrównanie powierzchni. Rozrzucenie nawozów mineralnych 5kg/100m2 z zagrabieniem. Wałowanie powierzchni, rozłożenie trawnika z rolki. Podlanie (ZUK zapewnia dostęp do wody). Wykonanie pierwszego koszenia. Odbiór terenu po pierwszym koszeniu.

67. RĘCZNE ŚCINANIE I  KARCZOWANIE KRZEWÓW I PODSZYCIA
 Wycięcie  oraz karczowanie  krzewów i podszycia do 5 lat piłą, wraz z uprzątnięciem terenu i wywozem tego samego dnia po wykonanej pracy do utylizacji.
68. RĘCZNE  ŚCINANIE  I KARCZOWANIE  POJEDYNCZYCH  KRZEWÓW
Odcięcie gałęzi. Odkopanie i usunięcie korzeni, zasypanie dołu ziemią. Ubicie i wyrównanie zasypanego dołu. Wywóz gałęzi oraz korzeni tego samego dnia po wykonanej pracy wraz z utylizacją. W pozycji należy ująć koszt ziemi.
69. USUWANIE WISZĄCYCH,  ZŁAMANYCH I LEŻĄCYCH KONARÓW

Pocięcie niebezpiecznie zwisających, złamanych, opartych oraz leżących konarów na grobach, alejkach, trawnikach. Wywóz pociętych konarów tego samego dnia po wykonanej pracy wraz z utylizacją.
70. USUWANIE WIATROŁOMÓW ZŁAMANYCH, ZAWIESZONYCH, OPARTYCH O INNE DRZEWA ORAZ POWALONYCH DRZEW
Odcięcie piłą mechaniczną konarów, gałęzi  i części pnia , opuszczenie na linach. Odkopanie i usunięcie korzeni  lub sfrezowanie pnia poniżej 10 cm poniżej poziomu gruntu. Zasypanie dołu ziemią (koszt ziemi w kalkulacji). Ubicie i wyrównanie  zasypanego dołu.
Wywóz  ściętych drzew, gałęzi, wraz z karpiną tego samego dnia po wykonanej  pracy wraz z utylizacją.
71. ŚCINANIE  DRZEW MIĘKKICH O ŚR. PNIA 15 - 40 cm  
Odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach. Odkopanie korzeni i wyfrezowanie pnia na  10cm poniżej poziomu gruntu. Przewrócenie reszty pnia przy użyciu liny. Pocięcie pni na odcinki dogodne do transportu. Ułożenie gałęzi i konarów w stosy i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy. Zasypanie dołu dostarczoną ziemią. Ubicie i wyrównanie zasypanego dołu.

Wywóz ściętych drzew oraz  gałęzi tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton  wraz z utylizacją. 

Przedstawiona przez Wykonawcę kalkulacja dotyczy również drzew powalonych, np. wiatrołomów.

Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady i drewno zgodnie 
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (DZ. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 
z późniejszymi zmianami). Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozdysponowania drewna.

72. ŚCINANIE DRZEW MIĘKKICH O ŚR. PNIA   41 – 65cm
Prace należy wykonać w analogiczny sposób j.w.

73. ŚCINANIE DRZEW MIĘKKICH O ŚR. PNIA   66 – 80 cm

 Prace należy wykonać w analogiczny sposób j.w.
74. ŚCINANIE DRZEW MIĘKKICH – DODATEK ZA DALSZE  5 cm

Należy skalkulować dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia.
75. ŚCINANIE DRZEW  TWARDYCH O ŚR. PNIA  15 -40 cm  
Odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach. Odkopanie korzeni i wyfrezowanie pnia na 10cm poniżej poziomu gruntu. Przewrócenie reszty pnia przy użyciu liny. Pocięcie pni na odcinki dogodne do transportu i. Ułożenie gałęzi i konarów w stosy i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy. Zasypanie dołu dostarczoną ziemią. Ubicie i wyrównanie zasypanego dołu.

Wywóz ściętych drzew oraz  gałęzi tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do  5 ton wraz z utylizacją. 

Przedstawiona przez Wykonawcę kalkulacja będzie dotyczyć również drzew powalonych, np. wiatrołomów.

Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady i drewno zgodnie 
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (DZ. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 
z późniejszymi zmianami). Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozdysponowania drewna.

76. ŚCINANIE DRZEW  TWARDYCH O ŚR. PNIA   41 – 65cm

Prace należy wykonać w analogiczny sposób j.w.

77. ŚCINANIE DRZEW  TWARDYCH O ŚR. PNIA  66 – 80 cm

 Prace należy wykonać w analogiczny sposób j.w.

78. ŚCINANIE DRZEW  TWARDYCH  – DODATEK ZA  DALSZE 5 cm

Należy skalkulować dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia.

79, 80, 81, 82.  FREZOWANIE  PNI 

Należy skalkulować frezowanie w zależności od średnicy pnia obejmujące: odkopanie pnia na głębokość 15 cm.  zabezpieczenie terenu wokół przed zaśmieceniem zrębkami. wyfrezowanie pnia, posprzątanie terenu. Powstałe trociny należy rozrzucić pod krzewy lub drzewa na danym obiekcie.

83. ZRĘBKOWANIE GAŁĘZI 
W kalkulacji  należy ująć rozrzucenie zrębkowanych  gałęzi w skupiny krzewów.
84. CHEMICZNE ZWALCZANIE CHWASTÓW NA ALEJKACH I PLACACH ORAZ  OPRYSK  KRZEWÓW 
Nabranie wody z hydrantu lub beczkowozu. Dozowanie preparatu na chwasty, Dokładne wymieszanie preparatu z wodą. Napełnienie opryskiwacza plecakowego uprzednio przygotowanego środkiem chwastobójczym. Opryskiwanie  dróg, chodników, placów oraz krzewów. Środki chwastobójcze i ochrony roślin należy dobrać do potrzeb. Rodzaj środka należy uzgodnić z inspektorem nadzoru. W cenie usługi należy skalkulować koszt środka chemicznego.
85. USUWANIE  GNIAZD OS,  SZERSZENI 

Opryskanie gniazda os i  szerszeni środkiem chemicznym. W cenie usługi należy skalkulować 2  krotne wykonanie w/w czynności oraz  koszt środka  chemicznego.
86. PRZESTAWINIE  KOSZA LUB POJEMNIKA NA ODPADY

Załadunek w/w kosza na samochód i ustawienie go w innym miejscu wskazanym przez inspektora. Po przestawieniu kosza lub pojemnika należy teren posprzątać tj. zasypać dół ziemią (ująć koszt ziemi) i  wyrównać teren. 

 87. PRZESTAWIENIE TABLICZKI np. O ZAKAZIE  SKŁADOWANIA ŚMIECI

 Wykopanie tabliczki, załadunek na samochód, przewiezienie i wkopanie jej w inne wskazane miejsce przez inspektora. 
88. OCZYSZCZENIE KRATEK ŚCIEKOWYCH

Oczyszczenie kratki z namułu, piasku, liści, darni itp. Zdjęcie kratki i oczyszczenie studzienki z zanieczyszczeń wraz z ich wywozem tego samego dnia  do  utylizacji.

91. WYCINKA DRZEW METODĄ ALPINISTYCZNĄ WRAZ Z FREZOWANIEM

 Odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach. 
Odkopanie korzeni. Obcięcie i usunięcie korzeni lub sfrezowanie 20cm poniżej poziomu gruntu. Przewrócenie reszty pnia przy użyciu liny. Zasypanie dołu dostarczoną ziemią(koszt ziemi w kalkulacji).Ubicie i wyrównanie zasypanego dołu. Wywóz ściętych drzew, gałęzi wraz z karpiną tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją. 

92. ŚCIÓŁKOWANIE  KORĄ SKUPIN KRZEWÓW

Rozrzucenie rozdrobnionej kory lub zrębków warstwą o gr. 5 cm. w  skupiny krzewów. W cenie usługi należy ująć koszt kory.

93. OBSADZANIE AMPLI  WRAZ Z MONTAŻEM

Napełnienie ampli substratem, hydrożelem i nawozem, posadzenie i  podlanie. Zawieszenie ampli na słupach elektrycznych wyznaczonych przez Zamawiającego.

Koszty kwiatów i materiałów w cenie usługi. Ilość roślin do uzgodnienia z inspektorem nadzoru. 

Uprzątnięcie miejsca wokół pojemników. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć ceny i ilości materiałów celem zaakceptowania przez inspektora nadzoru. 

94. PODLEWANIE KWIATÓW W  AMPLACH

Podlewanie do całkowitego przesiąknięcia bryły korzeniowej.

 95. LIKWIDACJA KWIATÓW W APLACH

Usunięcie  pozostałości przekwitniętych roślin wraz z ich utylizacją.

Prace interwencyjne
Obejmują wszelkie prace ogrodnicze (nie ujęte w formularzu cenowym) oraz prace związane z bieżącą konserwacją elementów małej architektury. 
W przypadku zadań zlecanych do wykonania w ciągu kilku godz. od zlecenia Wykonawca bezzwłocznie przystępuje do realizacji i wykonane prace rozlicza kosztorysem powykonawczym

W pozostałych przypadkach przed przystąpieniem  do wykonywania czynności  związanych 
z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest podać:
- zakres prac do wykonania

- materiał niezbędny  do wykonania podanego zakresu. 
- szacunkowy koszt wykonania robót.

Po zatwierdzeniu czynności przez inspektora nadzoru na daną część Wykonawca może przystąpić do realizacji robót. 

Prace rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych wykonanych na bazie zatwierdzonych czynności  wg oferowanych nośników cen  (składników wyceny robót). 
D. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z zakresem i SSTWiOR oraz uzgodnieniami z Inwestorem.  Do prac winni być dopuszczeni wykonawcy mający przygotowanie  zawodowe i udokumentowane doświadczenie  zawodowe. Do prac w drzewostanie należy zatrudnić osoby o udokumentowanym przygotowaniu zawodowym (np. kurs NOT lub European Treeworker).
a) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach a o ich wykryciu powinien powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek;
b) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania ich realizacji;
c) Ochrona środowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania robót – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody poprzez podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację dróg dojazdowych, stosowanie ciężkiego sprzętu mechanicznego nie bliżej niż 5m od osi pnia starodrzewu, wykonywanie wszelkich prac w obrębie starodrzewu – ręcznie i obsługiwanym ręcznie lekkim sprzętem mechanicznym;
d) Ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy;
e) Materiały szkodliwe dla otoczenia – materiały, które obciążeń sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Środki chemiczne będą zastosowane zgodnie ze sposobem użycia (instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu;
f) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów –  pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obrębie terenu cmentarzy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych;
g) Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej;
h) Stosowanie się do prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

II. MATERIAŁY

A. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją, SSTWiOR 
i PN. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu świadectwo pochodzenia materiału roślinnego. 

B. Inspekcja producenta materiału szkółkarskiego
Zamawiający zastrzega sobie kontrolę materiału roślinnego oraz możliwość odmówienia posadzenia materiału nie spełniającego wymagań jakościowych.
C. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu realizacji zadania na koszt Wykonawcy.
D. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Rodzaje materiałów użytych do nawożenia jak i sposoby nawożenia reguluje Ustawa o nawozach i nawożeniu z 26 lipca 2000r. (Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporządzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 01.06.2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach oraz z 01.06.2001r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów.

E.Materiał roślinny sadzeniowy

*  Drzewa i krzewy – dostarczone rośliny powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy;
* Drzewa i krzewy  powinny być prawidłowo uformowane  z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany;
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne;
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona;
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych;
- pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone;
- przewodnik powinien być praktycznie prosty;
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, u form naturalnych drzew wady niedopuszczalne;
- krzewy powinny mieć minimum  10- 15  zdrowych  pędów,
- drzewa powyżej 10 lat, obwód min. 18-22 cm, parametry każdorazowo będą wskazywane przez inspektora.  

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin;
- odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia;
- ślady żerowania szkodników;
- oznaki chorobowe;
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych;
- martwice i pęknięcia kory;
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika;
- dwupędowe korony drzew formy piennej;
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej;
- źle zrośnięte odmiany szczepionej z podkładką.
*  Rośliny kwietnikowe i byliny – dostarczone rośliny powinny  być oznaczone etykietą z nazwą łacińską i  odpowiadać normieBN-76/9125-02.

Rośliny powinny być dostarczone w doniczkach. Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych:

- roślinny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte;
- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany;
- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
- zwiędnięcia liści i kwiatów;
- uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni;
- oznaki chorobowe;
-  ślady żerowania szkodników.

III. SPRZĘT
· Ogólne warunki
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SSTWiOR oraz wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Środki transportu do wywozu należy dostosować do rodzaju nawierzchni na poszczególnych obiektach i uzgodnić z inspektorem nadzoru. 
 Sprzęt do wykonania zadania
Wykonawca przystępując do wykonania przedmiotu zamówienia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
· pił mechanicznych i ręcznych;
· wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników;
· kosiarek mechanicznych do pielęgnacji trawników, podkaszarek lub kos spalinowych
· rębaka i frezarki
· drabin i podnośników;
· opryskiwaczy;
· ciągnika z beczką;
· środków transportu do wywozu 
IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SSTWiOR i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania.
V. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zakresem robót, wymaganiami SSTWiOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SSTWiOR a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

A. Wymagania dotyczące drzew i krzewów
a) Sadzenie drzew i krzewów – wymagania są następujące:

· Pora sadzenia – wiosna, jesień;
· Miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem nadzoru;
· Dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w specyfikacji i zaprawione ziemią żyzną;
· Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5cm głębiej jak rosła w szkółce, zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny;
· Korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem 
przyciąć;
· Przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik (lub paliki);
· Korzenie zasypać sypką ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej;
· Drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod 
koroną;
· Wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa;
· Palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.
b) Pielęgnacja po posadzeniu polega na :

· Podlewaniu  w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej;
· Odchwaszczaniu;
· Nawożeniu;
· Usuwaniu odrostów korzeniowych;
· Poprawianiu misek;
· Wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów;
· Wymianie zniszczonych wiązadeł i palików;
· Przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi.

B. Wymagania dotyczące pielęgnacji starszych  drzew i krzewów  
Pielęgnacja ta polega najczęściej na cięciach, które powinny uwzględniać cechy poszczególnych gatunków:

· sposób wzrostu;
· rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi;
· konstrukcję korony.
W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:

· cięcie drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa przechodniów, gdy gałęzie zwisają poniżej 2,5 m nad przejściami dla pieszych  i poniżej  4,5 m nad jezdnią oraz suche grożące złamaniem;
· cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność;
· cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między systemem korzeniowym a koroną. Usuwa się wtedy – w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego - od 20 do 50% korony;
· cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, niepożądane zagęszczenie lub zbyt duże rozmiary;
· cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się chorób.
Wszelkie prace w drzewostanie (drzewa i krzewy) będą poprzedzone wizją w terenie z udziałem inspektora nadzoru.
C. Trawniki
a) Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

· Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, chwastów i zanieczyszczeń;
· Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2-3cm nad terenem;
· Teren powinien być splantowany i wyrównany;
· Ziemia urodzajna – rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem lub nawozami;
· Trawniki zakładane siewem:
· Przed siewem należy wałować wałem gładkim a potem kolczatką lub zagrabić;
· Siew należy wykonywać w dni bezwietrzne;
· Okres siania – wiosna i do połowy września;
· Na terenie płaskim norma wysiewu – 3kg/100m2;
· Przykrycie nasion  - przez grabienie lub wałowanie kolczatką;
· Po wysiewie ziemię wałować lekkim wałem.
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

A. Zasady kontroli i jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt 
i zaopatrzenie. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeżeli będą one poważne i mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów, sprzętu itp. do czasu, aż stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość.

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SSTWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Zakres i ilość prac na dany miesiąc będzie ustalany z inspektorem nadzoru w formie pisemnej do 27 dnia poprzedniego miesiąca.
B. Kontrola materiału roślinnego
a)  Drzewa i krzewy – kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji polega na sprawdzeniu:

· wielkości dołków na drzewa i krzewy;
· zaprawienia dołów ziemią urodzajną;
· zgodności realizacji obsadzenia z ustaleniami Zamawiającego w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin;
· materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami PN-R-67022,  PN-R-67023;
· opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego;
· prawidłowości osadzenia palików przy drzewach form piennych i przymocowania ich do drzew;
· odpowiednich terminów sadzenia;
· wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu;
· wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewów;
· zasilanie nawozami mineralnymi.


Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:

· zgodności realizacji obsadzenia;
· zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów;              

· wykonania misek przy drzewach i krzewach w celu podlania a następnie kopczyków na zimę;
· jakości posadzonego materiału;
· prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, wymiany palików i wiązań, wymiany uschniętych roślin).

b) Kwietniki, rabaty bylinowe – kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników  polega na:

· zgodności założenia kwietników z projektem pod względem wymiarów kwietników, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia;
· jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitego pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju);
· przygotowania ziemi pod kwietniki, tzn. grubości ziemi urodzajnej, ilości kompostu;
· prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin);
· zaprawienia dołów ziemią urodzajną.
VII. ODBIÓR ROBÓT

A. Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SSTWiOR, roboty podlegają następującym etapom  odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiorowi częściowemu (w ciągu danego miesiąca);
c) odbiorowi końcowemu (po zakończeniu danego miesiąca).
B. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z  SSTWiOR i uprzednimi ustaleniami.

C. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

D. Obiór ostateczny (końcowy) robót
Zasady odbioru końcowego robót.

Odbiór ostateczny polega na  finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie potwierdzona telefonicznie inspektorowi nadzoru. Końcowego odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbierający roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z zakresem robót i SSTWiOR i zapisami w Dzienniku Prac.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wg inspektora roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru. 
VIII.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,  materiały i sprzęt niezbędne do wykonania danej usługi. 
Prace nie ujęte w ofercie cenowej rozliczane będą powykonawczo.

Kalkulacja opierać się będzie na Katalogach Nakładów Rzeczowych z uwzględnieniem wartości roboczogodziny zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie cenowej oraz średnich cenach materiałów, sprzętu i środków transportu zgodnie z Serwisem Informacji Cenowych Budownictwa ORGBUD, SERWIS, SEKOCENBUD itp.
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