                                                                                                         Załącznik nr 9 
FONTANNY
OPIS  NIEZBĘDNYCH  PRAC  DO  WYKONANIA – wartość  ryczałtowa
(prace  obejmują  okres od podpisania umowy do 31.12.2011r. wraz z dniami świątecznymi i wolnymi od pracy )
I. Uruchomienie i utrzymywanie w czystości i sprawności fontann w okresie sezonu 
             - od uruchomienia fontann - 
            pl. Zwycięstwa,  jez. Rusałka, Staw Brodowski, Cmentarz Centralny – przed    

            Świętami Wielkanocnymi, pozostałe fontanny po świętach -
            do  trzeciej  dekady  października) – wg  potrzeb, w  tym:

- przewóz  z  miejsca  składowania (pomieszczenia Zamawiającego lub Wykonawcy
  prac) montaż przy użyciu odpowiedniego sprzętu, regulacja, ustawianie, naprawa, 

              wymiana, uzupełnianie między innymi
                 - zegarów sterujących        

                 - wylewek 
                 - wyłączników różnicowo – prądowych 
                                   - lamp oświetleniowych (różne, także podwodne)
                                   - pomp, pływaków
                                   - zabezpieczeń MP 204

                                   - transformatorów
                             - stojaków, konstrukcji  wsporczych  i  elementów zabezpieczających, 
                                koszy zabezpieczających pompy oraz płaszczy ochronnych
- przygotowanie pomp do uruchomienia, wykonanie/montaż złączy kablowych, 

   uziemienia, sprawdzenie wraz z naprawą i uzupełnieniem braków instalacji 

   zasilającej, sterowniczej, i wod – kan., podłączenie instalacji elektrycznej, 

   wykonanie prób, rozruch fontann,

                  - wymianę pomp w sezonie (demontaż/montaż, przewóz do/z naprawy lub miejsca 

                     składowania, 

- wykonanie badań kontrolnych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i 

   rezystancji izolacji systemów elektrycznych oporności izolacji przewodów, kabli i 

   urządzeń elektrycznych oraz sporządzenie protokołów w 2 egz,

- przegląd, sprawdzanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie braków w tablicach 
   licznikowych, szafkach sterowniczych i energetycznych, w tym np. wymiana szyn 
                     montażowych, listew podłączeniowych, okablowania, oznakowania, uzupełnianie i 

                     wymiana schematów elektrycznych, oznaczeń przewodów, oznakowywanie i 
               opisywanie wszystkich urządzeń zamontowanych w rozdzielniach,  

               naprawa/wymiana drzwiczek  i  obudów, uzupełnianie  zamknięć  itp.)
                  - utrzymanie porządku w rozdzielniach i pomieszczeniach przynależnych do fontann, 
                     uzupełnianie oświetlenia (wymiana żarówek oraz lamp różnego typu), uzupełnianie/

                     wymiana wyłączników, kontaktów itp.
                  - wymiana, uzupełnianie, naprawa, konserwacja krat, klap, zamknięć pomieszczeń,

                     szafek przynależnych do fontann, komór/studni

                  - ustawianie, sprawdzanie, kontrola  oprogramowania, konserwacja urządzeń

                     sterujących (komputery, stacje uzdatniania wody, zegary sterujące, wyłączniki 
                     różnicowo-prądowe, zabezpieczenia pomp itp.) zgodnie z instrukcjami
                  - montaż, oczyszczanie, naprawa, wykonanie, wymiana koszy i krat 
                     zabezpieczających pompy, 
                  - napełnianie, wymiana wody (przyjmuje się jedną wymianę wody w sezonie), mycie
                     basenów wraz z murkami okalającymi, elementów fontann, utrzymywanie stałego
                     poziomu wody w nieckach fontann  – koszty wody i ścieków w gestii 
                     Zamawiającego                
- oczyszczenie z zanieczyszczeń, mycie basenów wraz z murkami okalającymi, ścian
   komór, studni spustowych i instalacji wodnych fontann, odpompowanie wody z
   komór,   
- zbieranie zanieczyszczeń z lustra wody i dna – min. 2 razy dziennie w godzinach do 
   9.00 oraz od 14.00 do 16.00            

                  - utrzymanie w czystości i sprawności komór i instalacji przelewowych wraz z 
                     urządzeniami – ul. Szymanowskiego, pl. Orła Białego, Plac J. Szczerskiej, pl.

                     Noakowskiego oraz istniejących studni (także wodomierzowych) wraz z 
                     instalacjami i urządzeniami, uzupełnianie pokryw na studzienkach przynależnych do 
                     fontann w przypadku kradzieży lub dewastacji
- udrażnianie, płukanie  rurociągów, likwidacja wycieków (naprawa uszkodzeń z 

   uwzględnieniem wszelkich niezbędnych prac i materiałów), wymiana  uszczelek, 

   obejm, złączek, króćców, podłączeń do pomp  itp.,

                  - uruchomienie, pełna obsługa i utrzymanie w sprawności działania stacji uzdatniania
                     wody fontanny na pl. Orła Białego zgodnie z instrukcją obsługi wraz z 
                     uzupełnianiem środków chemicznych niezbędnych do jej prawidłowego działania,
                     prowadzeniem bieżących kontroli ustawień, prób oraz prowadzeniem rejestru
                     wykonanych czynności i kontroli parametrów zgodnie z instrukcją obsługi, (zakup
                     testerów i środków chemicznych obciąża koszty Wykonawcy),
                  - uzdatnianie wody ( zakup i dozowanie środków chemicznych w sposób ręczny) w 

                     basenach fontann przy zastosowaniu ogólnie dostępnych środków przeznaczonych 

                     wyłącznie do tego celu np. środek przeciwalgowy Beniamin PUR, środki 

                     utrzymujące poziom pH Beniamin Minus, płyn dezynfekujący SPOREX wraz z 
                     bieżącą kontrolą i utrzymywaniem pH na poziomie 7,2 – 7,6 przy pomocy

                     testerów (zakup testerów i środków chemicznych obciąża koszty Wykonawcy),

                  - oczyszczanie  i  udrażnianie  wylewek,
- wymiana  uszkodzonych  płytek, uzupełnianie brakujących wraz z materiałem do  

  3m², przyklejanie oderwanych okładzin - al. Papieża Jana Pawła II, Park 

   Noakowskiego, ul. Szymanowskiego,

                  - oczyszczanie, konserwacja, malowanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie
                     metalowych  elementów fontann (szafki, kominki, rury, sztyce, kraty, wsporniki, 
                     wylewki, kątowniki,  itp.)

                  - przyklejenie oderwanych elementów (kafli) fontanny „Labirynt”, utrzymywanie jej 

                     w czystości
                  - oczyszczanie, kafli, okładzin i urządzeń i elementów fontann z nalotu, napisów,
                     reklam itp. (nie dotyczy fontanny „Kotwica”, na Placu Orła Białego i Wałach 
                     Chrobrego, jedynie w sytuacji konieczności opracowania programu prac 
                     konserwatorskich o czym Zamawiający będzie informował na bieżąco)
                  - utrzymanie fontann w stałej czystości, pełnej sprawności działania urządzeń 
                     odpowiedzialnych za ich prawidłowe funkcjonowanie, także tych do obsługi 

                     których niezbędny jest sprzęt pływający, (ewentualna naprawa bądź wymiana na 

                     nowe/sprawne zegarów sterujących, wyłączników różnicowo-prądowych, gniazd

                     bezpiecznikowych, bezpieczników - zwykłych i automatycznych, zabezpieczeń MP

                     204 itp.)

            - utrzymanie  w  sprawności działania, naprawa, wymiana  wentylatorów (Wały  
               Chrobrego, ul. Szymanowskiego, pl. Orła Białego, Cmentarz Centralny, 
               Lapidarium),

            - naprawa i uzupełnianie nawierzchni przynależnych do fontann
            - ustawianie, wymiana tablic informacyjnych

            - utrzymanie  w  sprawności działania, naprawa, wymiana uszkodzonych/brakujących 
               elementów hydrantów – pl. im. J. Szczerskiej
- zbieranie, załadunek i wywóz wszelkich nieczystości z fontann i terenu 

   przynależnego do fontann, na  wysypisko wraz z ponoszeniem opłat za składowanie 
   odpadów,

- zgłaszanie do ZWiK montażu wodomierzy i udział w przedmiotowych pracach wraz 

   z ponoszeniem opłat z tym związanych
                  - udział w spotkaniach, naradach, przeglądach, itp. po wcześniejszym powiadomieniu 
                     przez Zamawiającego
                  - utrzymanie  w  ruchu fontann  przy  ul. Szymanowskiego, na Jeziorze Rusałka, na

                    Cmentarzu  Centralnym, na pl. im. J. Szczerskiej i Stawie Brodowskim maksymalnie 

                    do dnia 10.11.2011r.

II.        Zamknięcie i utrzymanie w czystości i sprawności fontann przed i po sezonie (od 
           podpisania umowy do uruchomienia fontann i od trzeciej  dekady  października do 
           31.12.2011r.)

           - spuszczenie wody z basenów fontann, mycie ścian, dna, komór, elementów fontann, 
              studni spustowych i instalacji wodnych fontann, odpompowanie wody z komór,   
           - demontaż urządzeń/wyposażenia fontann przy użyciu odpowiedniego sprzętu, 
              przewóz do miejsca składowania, 
           - przechowywanie elementów wyposażenia fontann, pomp w pomieszczeniach   

              ogrzewanych będących w posiadaniu Zamawiającego lub Wykonawcy prac,
           - przeglądy pomp związane z ich konserwacją (czyszczenie, malowanie), sprawdzanie

              pod względem sprawności elektrycznej i mechanicznej zgodnie z instrukcjami 
              obsługi wraz z uwzględnieniem wymiany, uzupełnienia oleju bądź innego 
              wypełniacza, oringów, kabli, dławików itp. oraz przeglądy serwisowe w zakresie 

              zgodnym z instrukcją obsługi i eksploatacji
           – konserwacja (czyszczenie, malowanie), naprawa, wymiana, zabezpieczanie itp.
              urządzeń/wyposażenia fontann, w tym między innymi:  
                            - zegary sterujące  

                            - wylewki

                            - lampy  oświetleniowe (różne, także podwodne) wraz z wymianą 

                              uszkodzonych / niesprawnych żarówek

                            - stojaki, konstrukcje  wsporcze  i  elementy zabezpieczające, kosze 
                               zabezpieczające pompy oraz płaszcze ochronne,

                            -  pompy, pływaki

                            - transformatory

                            - zabezpieczenia MP 204
                            - wyłączniki różnicowo-prądowe
            - oczyszczanie, konserwacja, malowanie elementów metalowych stanowiących 

               wyposażenie fontann

- oczyszczanie niecek i elementów fontann z zanieczyszczeń, 

- czyszczenie kafli, płytek, piaskowców, okładzin, elementów i urządzeń fontann z 
   nalotu, napisów i naklejanych reklam (nie dotyczy fontanny „Kotwica”, na Placu 
   Orła Białego i Wałach Chrobrego, jedynie w sytuacji konieczności opracowania
                     programu prac konserwatorskich o czym Zamawiający będzie informował na 
                     bieżąco)
                  - przyklejenie oderwanych elementów (kafli) fontanny „Labirynt”, utrzymywanie jej  

                     w czystości

- zabezpieczenie elementów fontann, uzupełnianie zaślepek i korków

   zabezpieczających,

                  - utrzymanie porządku w rozdzielniach i pomieszczeniach przynależnych do fontann, 

                     uzupełnianie oświetlenia (wymiana żarówek oraz lamp różnego typu), uzupełnianie/

                     wymiana wyłączników, kontaktów, itp.
                  - wymiana, uzupełnianie, naprawa, konserwacja krat, klap, zamknięć pomieszczeń,

                     szafek przynależnych do fontann, komór/studni
                  - utrzymanie w czystości i sprawności komór i instalacji przelewowych wraz z 

                     urządzeniami – ul. Szymanowskiego, pl. Orła Białego, Plac J. Szczerskiej, pl.

                     Noakowskiego oraz istniejących studni ( także wodomierzowych) wraz z 
                     instalacjami i urządzeniami, uzupełnianie pokryw na studzienkach przynależnych do 
                     fontann w przypadku kradzieży lub dewastacji

            - naprawa i uzupełnianie nawierzchni przynależnych do fontann

- wymiana uszkodzonych płytek, uzupełnianie brakujących wraz z materiałem do  

   3m², przyklejanie oderwanych okładzin - al. Papieża Jana Pawła II, Park 

   Noakowskiego, ul. Szymanowskiego,

- przegląd, sprawdzanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie braków w tablicach 

   licznikowych, szafkach sterowniczych i energetycznych, w tym np. wymiana szyn 

                     montażowych, listew podłączeniowych, okablowania, oznakowania, gniazd

                     bezpiecznikowych, bezpieczników - zwykłych i automatycznych, uzupełnianie i 

                     wymiana schematów elektrycznych, oznaczeń przewodów, oznakowywanie i 

               opisywanie wszystkich urządzeń zamontowanych w rozdzielniach, 

               naprawa/wymiana drzwiczek i obudów, uzupełnianie zamknięć itp.)
            - uruchomienie i utrzymanie w sprawności ogrzewania – grzejniki (Papieża Jana  

               Pawła II, Szymanowskiego, Orła Białego, Cmentarz Centralny),

            - utrzymanie w sprawności, naprawa, wymiana wentylatorów (Wały Chrobrego, 

               Szymanowskiego, Orła Białego, Lapidarium, Cmentarz Centralny),

- zbieranie, załadunek i wywóz wszelkich nieczystości z fontann i terenu 

   przynależnego do fontann, na wysypisko wraz z ponoszeniem opłat za składowanie 

   odpadów,

- zgłaszanie do ZWiK demontażu wodomierzy i udział w przedmiotowych pracach
   wraz z ponoszeniem opłat z tym związanych
                  - udział w spotkaniach, naradach, przeglądach, itp. po wcześniejszym powiadomieniu 

                     przez Zamawiającego
    III.     1. Uzupełnianie, zakup brakujących, uszkodzonych trwale elementów (lampy podwodne
                   – nie dotyczy wymiany żarówek, wylewki, pompy, grzejniki, zasuwy, szafki, 
                  wentylatory) oraz remonty pomp, urządzeń  sterujących, stacji uzdatniania wody będą
                  zlecane przez Wykonawcę (na wyraźne polecenie Zamawiającego) i opłacane przez 
                  Zamawiającego.
        2. Zamawiający od poniesionych kosztów związanych z remontem pomp odliczy koszty,
            dotyczące wymiany, uzupełnienia oleju bądź innego wypełniacza, oringów, kabli, 

            dławików itp. uwzględnione do poniesienia przez Wykonawcę w ramach ryczałtu
        3. Eksploatacja/obsługa fontann (ryczałt) będzie realizowana w pracy ciągłej tzn. także
            w dni wolne od pracy i świąteczne 
              4. Zamawiający zastrzega sobie prawo decydowania o wymianie wody w fontannach  w
                  ramach ryczałtu i dopuszcza zmiany polegające na zaniechaniu wymiany wody w
                  wybranych przez siebie obiektach i wykonaniu dodatkowych wymian w innych
                  obiektach np. za brak wymiany wody w fontannie na Cmentarzu Centralnym 
                  zwiększy się ilość wymian wody np. w fontannie na al. Papieża Jana Pawła II
 Prace nie ujęte w powyższym wykazie i nie wynikające z bieżącego utrzymania obiektu  będą rozliczane, po uzgodnieniu ich zakresu rzeczowego i sposobu rozliczania z Zamawiającym, na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę prac wg oferowanych nośników cen (składników wyceny robót), oraz ustalonego sposobu rozliczenia (katalogi, kalkulacje) z zastosowaniem cen materiałów (uwzględniających koszty zakupu), najmu, pracy sprzętu i środków transportowych nie uwzględnionych w oferowanych nośnikach, nie przekraczających średnich cen publikowanych w informatorach ORGBUD SERWIS lub SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapoznanie  się  ze  stanem technicznym, sposobem działania oraz  lokalizacją  obiektów  fontann  przed sporządzeniem  oferty  cenowej (wyceny  prac).
