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CMENTARZE – SIEĆ  WOD – KAN

OPIS  NIEZBĘDNYCH  PRAC  DO  WYKONANIA – wg potrzeb

- wartość  ryczałtowa

CMENTARZE  KOMUNALNE

1. Cmentarz  Centralny
2. cmentarz  przy  ul. Strzałowskiej
3. cmentarz  w  Dąbiu
4. cmentarz  w  Zdrojach
5. cmentarz  w  Wielgowie
6. cmentarz  w Płoni
WYKAZ  URZĄDZEŃ:

- sieć  wodociągowa – 28,47 km

- zasuwy  do Ø 150 mm – 69 szt.

- baseniki  - 222 szt.

- studnie  chłonne – 139 szt.

- zawory  spustowe  do  Ø 2" – 149 szt. 

- zawory przelotowe  do Ø 2" – 42 szt.

- sztyce  do  Ø 2", długości  do  0,5 m – 140 szt.

- zawory  czerpalne (krany) do  Ø 2" – 229 szt.

- końcówki do  podlewania  - 9 szt.

- sieć  drenarska  - 750 m

           - studnie  rewizyjna  z  osadnikiem  - 11

           - studnia  zbiorcza   z  osadnikiem – 1 szt. 

           - przepompownia – 1 szt.

- sieć  kanalizacyjna – 807 m

           - studnie – 27 szt.

           - kratki ściekowe z osadnikiem – 1 szt.

1.Prowadzenie całorocznej eksploatacji  sieci  wodno – kanalizacyjnej ,która obejmuje 

      sieć wodociągowa, kanalizacyjna, drenarska i deszczowa.

   Utrzymanie  w  sprawności  technicznej  sieci  wodno – kan. i drenarskiej polegającej na:

   - utrzymanie  w  czystości  i  sprawności  baseników,

   - uzupełnianie, wymiana  i  naprawa  zaworów  czerpalnych, przelotowych,

   - utrzymanie  w  czystości  i  sprawności  studzienek  na  sieci  drenarskiej  i  kanalizacyjnej,

   - utrzymanie  w  czystości  i  sprawności  studni  chłonnych,

   - utrzymanie  w  sprawności  technicznej  sieci  wodociągowej, drenarskiej, kanalizacyjnej         

      np. likwidacja  nieszczelności  sieci  wraz  z  robotami niezbędnymi  do wykonania  

     przedmiotowych  prac (wykopy, prace naprawcze, zasypanie wykopów, dostarczenie i   

     montaż niezbędnych materiałów, uzupełnianie włazów na studniach, naprawa studni itp.)

     do wyceny   należy przyjąć 1 awarię sieci w okresie 8 miesięcznej eksploatacji

   - utrzymanie  w  sprawności  technicznej  przepompowni  na  sieci  drenarskiej wraz z 

     urządzeniami niezbędnymi do jej prawidłowego funkcjonowania, zapewnienie 

     przeglądów serwisowych, wykonywanie prac naprawczych ogrodzenia przepompowni,

   - demontaż, przewóz do remontu, ponowny montaż urządzeń (zasuwy, pompy)

2.Zamknięcie  sieci  wodociągowej (listopad – po  dniu  Wszystkich  Świętych)

   - odwodnienie  sieci wodociągowej  wraz  z  konserwacją  i  naprawą  zasuw,

   - demontaż  zaworów  czerpalnych  wraz  z  przeglądem, konserwacją i  naprawą, montaż  

     zaślepek,

   - demontaż  sztyc,

   - demontaż  zaworów spustowych  wraz  z  przeglądem, konserwacją  i  naprawą,

   - oczyszczenie studni chłonnych z zanieczyszczeń (bez wymiany złoża)

W  wycenie  należy  uwzględnić  dyżury  i  obsługę  sieci  wodno – kanalizacyjnej  w  okresie  od  30.10.  do 02.11. - okres  Święta  Zmarłych oraz dyżury na Święta Wielkanocne i inne dni wolne od pracy. 

Roboty  nie  ujęte  w  powyższym wykazie oraz występujące awarie będą wykonywane po  uzgodnieniu  ich  zakresu  rzeczowego  z  Zamawiającym i rozliczane kosztorysem  powykonawczym  wg  składników  wyceny  robot, KNR-ów, kalkulacji, średnich cen z informatorów cenowych na materiały i sprzęt.

Zakup i remonty  zasuw, pomp będą  zlecane przez Wykonawcę prac a opłacane przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań natychmiast w momencie otrzymania informacji o wystąpieniu awarii ( wycieku wody ) oraz podjęcia czynności związanych z jej usunięciem w ciągu 90 minut od chwili podjęcia wiadomości o zaistniałej sytuacji.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapoznania  się  ze  stanem  technicznym  i  umiejscowieniem  obiektów  i  sieci  przed  sporządzeniem  oferty  cenowej (wycena prac).  

