Załącznik nr 10
OPIS PRAC
	L.p
	Opis robót
	Jedn.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto


	Wartość brutto 

	1.
	Nacięcie nawierzchni bitumicznej do 
6 cm
	mb
	2 000
	 
	

	2.


	Frezowanie nawierzchni bitumicznej do 4 cm z odwiezieniem urobku na odległość do 1km
	m2

	3 800

	
	

	3.
	Ułożenie warstwy ścieralnej z SMA 
o grubości 4 cm z uprzednim oczyszczeniem i skropieniem powierzchni emulsją kationową 
w ilości 0,5 kg/m2 oraz z transportem masy na teren świadczonej usług
	m2

	3 800

	
	   

	4.
	Uzupełnienie ubytków masą asfaltu lanego wytwarzaną na gorąco z obcięciem krawędzi wyrwy, nadając jej foremny kształt, oczyszczeniem naprawianego miejsca, powleczeniem emulsją kationową krawędzi i dna wyrwy, wywóz gruzu po wykonaniu usługi. Zabezpieczenie spoiny emulsją kationową i miałem kamiennym. Grubość naprawianego miejsca do 6 cm. 
W cenie materiału należy ująć dostawę na miejsce naprawy

a/ dodatek za każdy dalszy 1cm grubości ponad 6 cm
	m2
m2

	1 000

100

	
	  

	5.
	j.w. lecz bez cięcia i kucia
a/ dodatek za każdy dalszy 1cm grubości ponad 6 cm
	m2
m2
	320
50


	
	  

	6.


	Kompleksowe utwardzenie frezami nawierzchni gruntowej z zagęszczeniem
i powierzchniowym utrwaleniem
	m2
	1 500

	
	

	7.
	Zalanie szczelin masą zalewową 
w nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5cm z oczyszczeniem szczeliny
	mb

	150
 
	  
	        


