Załącznik nr 5

OPIS URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH
1. Huśtawka poczwórna – 1 sztuka
Opis:

· wymiary w granicach: 220 – 235 x 680 – 695 cm,
· wysokość całkowita w granicach: 220 – 235 cm,

· konstrukcja powinna być ze stali, cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo,

· wszelkie śruby i mocowania powinny być nierdzewne, w plastikowych zaślepkach,

· zawiesia huśtawek powinny być podwójnie ułożyskowane ze stali nierdzewnej,

· wariant siedzisk: na zmianę siedzisko opona, siedzisko zwykłe twarde,
· kotwienie powinno być zabetonowane w granicach 65 – 80 cm w gruncie.

2. Huśtawka dla małych dzieci – 1 sztuka
Opis:

· wymiary w granicach: 145 – 160 x 300 – 315 cm,
· wysokość całkowita 220 – 235 cm,

· konstrukcja powinna być ze stali, cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo,

· wszelkie śruby i mocowania powinny być nierdzewne, w plastikowych zaślepkach,

· zawiesia huśtawek powinny być podwójnie ułożyskowane ze stali nierdzewnej,

· siedziska z zabezpieczeniem dla dzieci najmłodszych,

· kotwienie powinno być zabetonowane w granicach 65 – 85 cm w gruncie.

3. Huśtawka ‘Gniazdo’ – 1 sztuka

Opis:

· wymiary w granicach: 225 – 240 x 270 – 285 cm,
· wysokość całkowita w granicach: 220 – 235 cm,

· konstrukcja powinna być ze stali, cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo,

· zawiesia huśtawek powinny być podwójnie ułożyskowane ze stali nierdzewnej,

· siedzisko typu ‘gniazdo’ (podobne jak na rysunku),

· kotwienie powinno być zabetonowane w granicach 65 – 80 cm w gruncie.

4. Huśtawka wagowa – 2 sztuka
Opis:

· wymiary w granicach: 35 – 50 x 260 – 275 cm,
· wysokość całkowita w granicach: 100 – 115 cm,

· konstrukcja powinna być ze stali, cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo,

· wszelkie śruby i mocowania powinny być nierdzewne, w plastikowych zaślepkach,

· siedziska i ścianki powinny być z płyty polietylenowej (odpornej na działanie warunków atmosferycznych),

· kotwienie powinno być zabetonowane w granicach 70 – 85 cm w gruncie.

5. Lokomotywa – 1 sztuka

Opis:

· wymiary w granicach: 100 – 115 x 240 – 255 cm,
· wysokość całkowita w granicach: 195 – 210 cm,

· konstrukcja powinna być ze stali, cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo,

· wszelkie śruby i mocowania powinny być nierdzewne, w plastikowych zaślepkach,

· podest powinien być z płyty antypoślizgowej,
· ścianki lokomotywy powinny być wykonane z płyty polietylenowej całkowicie odpornej na działanie warunków atmosferycznych,

· kotwienie powinno być zabetonowane w granicach: 65 – 80 w gruncie.

6. Wagonik – 1 sztuka

Opis:

· wymiary w granicach: 80 – 95 x 180 – 195 cm,
· wysokość całkowita w granicach: 70 – 85 cm,

· konstrukcja powinna być ze stali, cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo,

· wszelkie śruby i mocowania powinny być nierdzewne, w plastikowych zaślepkach,

· podest powinien być z płyty antypoślizgowej,

· ścianki lokomotywy powinny być wykonane z płyty polietylenowej całkowicie odpornej na działanie warunków atmosferycznych,

· kotwienie powinno być zabetonowane w granicach 50 – 70 cm w gruncie.

7. Zestaw zabawowy – 1 sztuka

W skład zestawu wchodzą dwie wieże.

Wieża pierwsza:

· zadaszona,
· ze zjeżdżalnią,

· ślizg ze stali nierdzewnej,

· drabinka wejściowa,
· ze ścianką wspinaczkową,

· między wieżą pierwszą a drugą przejście w postaci pomostu.

Wieża druga:

· zadaszona, 

· do wieży umocowany tunel (rura polietylenowa),

· na końcu tunelu umocowana ścianka wspinaczkowa.

· wymiary zestawu zabawowego w granicach: 360 – 375 x 595 – 610 cm,
· wysokość całkowita w granicach: 360 – 375 cm,
· konstrukcja powinna być ze stali, cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo,

· wszelkie śruby i mocowania powinny być nierdzewne, w plastikowych zaślepkach,

· podesty w wieżach oraz płyta wspinaczkowa powinny być antypoślizgowe, wodoodporne,

· ścianki powinny być wykonane z płyty polietylenowej całkowicie odpornej na działanie warunków atmosferycznych,

· kotwienie powinno być zabetonowane w granicach 65 – 80 cm w gruncie.

8. Ławka dla młodzieży – 3 sztuki
Opis:

· wymiary 50 – 65 x 95 – 110 cm,
· wysokość całkowita 90 – 105 cm,

· konstrukcja powinna być ze stali, cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo,

· wszelkie śruby i mocowania powinny być nierdzewne, 

· kotwienie powinno być zabetonowane w granicach 50 – 70 cm w gruncie.

9. Tablica informacyjna na plac zabaw – 1 sztuka

Opis:

· wymiary w granicach: 45 – 65 x 95 – 110 cm,

· wysokość całkowita: 195 – 210 cm,
· konstrukcja powinna być ze stali, cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo,

· wszelkie śruby i mocowania powinny być nierdzewne,
· kotwienie powinno być zabetonowane 50 – 70 cm w gruncie.
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