Załącznik nr 8 

Zakres prac pozyskaniowych, melioracji agrotechnicznych, zrębkowania, karczowania oraz likwidacji dzikich wysypisk śmieci
· Przekazanie i przejęcie terenu zostanie przeprowadzone protokolarnie. 

· Oznakowanie poszczególnych działek pozyskaniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania kolejności działek objętych pracami. Drogi dojazdowe oraz przejazdowe powinny zostać oznakowane stosownymi tablicami ostrzegawczymi 
z informacją o prowadzonych pracach, grożącym niebezpieczeństwie i zakazie wstępu. Obowiązkiem Wykonawcy prac w razie konieczności jest zapewnienie nadzoru geodezyjnego związanego z ustaleniem i odtworzeniem przebiegu zewnętrznej granicy strefy ekonomicznej w ramach złożonej oferty cenowej.
· Wykonanie zabiegu melioracji agrotechnicznych polegających na oczyszczeniu terenu z podrostów, podszytów, malin, jeżyn itp. poprzez wycinanie i wynoszenie.
· Ułożenie drobnicy powstałej w wyniku przeprowadzonych melioracji agrotechnicznych w stosy niewymiarowe.
· Pozyskanie i zrywka drewna stosowego zgodnie z klasyfikacją jakościową dla sortymentów S2 i S4 w odcinkach o długości 2, 50 mb. Dopuszcza się wyrób drewna opałowego w odcinkach krótszych niż 2, 50 mb w uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. Za drewno pozyskane i zerwane uważa się drewno przemieszczone do drogi wywozowej w miejsce wskazane przez Przedstawiciela Zamawiającego 
na odległość maksymalną 300 m. Drewno stosowe powinno być ułożone w stosy wymiarowe na dwóch podkładkach (o średnicy nie mniejszej niż 20 cm) 
o min. wysokości 2 m i max. wysokości 5 m od podkładek z nadmiarem 
na przesychanie. Każdy stos powinien być ułożony pomiędzy dwoma pionowymi podpórkami. Z uwagi na to, iż część drzew znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie linii elektrycznych, prowadzone tam prace powinny być szczególnie zabezpieczone, strefa prac wygrodzona i oznakowana, by nie stanowiła zagrożenia dla pracowników oraz osób postronnych. Wszelkie koszty zabezpieczenia włącznie z ewentualnym wyłączeniem linii energetycznych nie będą podlegały oddzielnej zapłacie i mają zostać wliczone w cenę oferty.
· Zrębkowanie drobnicy powstałej w wyniku melioracji agrotechnicznych oraz pozyskania drewna. W ramach prac związanych ze zrębkowaniem zawarte jest również przemieszczenie zrębków na wskazane miejsce w obrębie strefy przemysłowej i utworzenie pryzmy zrębków.
· Karczowanie pni wraz z utylizacją karpiny.
· Likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz widocznego gruzu wykonywane po przeprowadzeniu karczowania pni.
· Wyrównanie terenu po zakończonych pracach pozyskaniowych (po karczowaniu 
i wywiezieniu śmieci) poprzez zasypanie dołów oraz nierówności terenowych powstałych na wskutek wykonanych prac.
· Zabrania się bezwzględnie wypalania gałęzi oraz urobku pozostałego po wycince lub karczowaniu niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.
· Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac, ich bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo publiczne. Przy ruchu na drogach publicznych środki transportu muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco oraz na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach dojazdowych do terenu prac.

· Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Polecenia będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania prac. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Pozyskanie drewna winno być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia prac związanych z pozyskaniem drewna, melioracjami agrotechnicznymi, karczowaniem pni oraz ochrony ppoż.
Oprócz wyżej wymienionych przepisów prace powinny być prowadzone zgodnie 
z przepisami:

· Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 151 poz. 1220 ze zmianami)
W przypadku prowadzenia prac pozyskaniowych w terminie do 15 października Zamawiający na własny koszt zapewnia nadzór ornitologiczny nad prowadzonymi pracami związany z ochroną stanowisk lęgowych ptaków chronionych. W przypadku stwierdzenia takich stanowisk, na wyznaczonych strefach prace będą mogły być prowadzone po 15 października.  

· Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) 
Pozyskanie drewna winno uwzględniać następujące polskie normy:
  PN-92/D-02002 "Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole".

  PN-92/D-95000 "Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie". 
  PN-92/D-95018 "Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe".

  PN-92/D-95019 "Surowiec drzewny. Drewno małowymiarowe".

Dopuszcza się odstępstwa od powyższym norm ( zwłaszcza w zakresie długości sortymentów oraz wielkości stosów z drewnem) w ustaleniach z Przedstawicielem Zamawiającego.
Szczegółowy opis terenu, drzewostanu, warunków komunikacyjnych, a także szczegółowy zakres prac pozyskaniowych zawarty jest w opracowaniu „Szacunek brakarski” dla przedmiotowej strefy ekonomicznej.

