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URZADZENIA WODNO-MELIORACYJNE 
NA TERENIE LASÓW MIEJSKICH

EWENTUALNE PRACE DO WYKONANIA
- rozliczenie kosztorysem powykonawczym
1. Odmulenie  rowu  gł. do  1 m  szer. 0,6 m  gł.  zamulenia  30 cm wraz z wywozem 

    zanieczyszczeń
2. jw.  lecz  szer. 0,8 m
3. jw.  lecz  gł.  do  1,5 m  szer. 0,6 m  gł. zamulenia  30 cm

4. Naprawa  betonowych, foliowanych umocnień cieków oraz zabezpieczeń wykonanych z              kiszek  faszynowych 
5. Oczyszczenie przepustów

6. Naprawa przyczółków

Wszystkie niezbędne do wykonania prace będą zlecane każdorazowo - po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac i sposobu wykonania - przez Zamawiającego i rozliczane 
(w systemie miesięcznym) kosztorysem powykonawczym na podstawie składników wyceny robót, w oparciu o KNR, lub kalkulację indywidualną (w przypadku braku odpowiednich pozycji katalogowych), średnich cen z informatorów cenowych na materiał i sprzęt obowiązujących w danym kwartale.

Na użycie innego sprzętu niż koparka o poj. łyżki do 0,4 m3 lub samochód samowyładowczy do 5 t, Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego, po przedstawieniu Zamawiającemu powodów, dla których użycie koparki o poj. łyżki do 0,4 m3 lub samochodu samowyładowczego do 5 t jest niemożliwe z punktu widzenia rodzaju prac. W przypadku braku zgody Zamawiające na użycie innego sprzętu, koszt wykonania usługi ponosi Wykonawca.
