                                                                                                         Załącznik nr 9 
FONTANNY
OPIS  NIEZBĘDNYCH  PRAC  DO  WYKONANIA  
wartość  ryczałtowa
(prace  obejmują  okres od podpisania umowy do 31.12.2012r. 
wraz z sobotami, dniami świątecznymi i wolnymi od pracy)

I. Uruchomienie i utrzymywanie w czystości i sprawności fontann w okresie sezonu 

            - od uruchomienia fontann - 

               Jezioro Rusałka, Staw Brodowski, Cmentarz Centralny – przed Świętami 

               Wielkanocnymi,
             pozostałe fontanny po świętach -
            - do  trzeciej  dekady  października) – wg  potrzeb, w  tym:

- przewóz  z  miejsca  składowania (pomieszczenia Zamawiającego lub Wykonawcy

  prac) montaż przy użyciu odpowiedniego sprzętu, regulacja, ustawianie, naprawa, 

              wymiana, uzupełnianie między innymi:

                 - zegarów sterujących        

                 - wylewek 

                 - wyłączników różnicowo – prądowych 

                             - lamp  oświetleniowych (różne, także podwodne) wraz z wymianą 

                               uszkodzonych / niesprawnych żarówek

                                   - pomp, pływaków

                                   - zabezpieczeń MP 204

                                   - transformatorów

                             - stojaków, konstrukcji  wsporczych  i  elementów zabezpieczających, 

                                koszy zabezpieczających pompy oraz płaszczy ochronnych 

- przygotowanie pomp do uruchomienia, wykonanie/montaż złączy kablowych, 

   uziemienia, sprawdzenie wraz z naprawą i uzupełnieniem braków instalacji 

   zasilającej, sterowniczej, i wod – kan., podłączenie instalacji elektrycznej, itp. oraz

   wykonanie prób, rozruch fontann,

                  - wymianę pomp w sezonie (demontaż/montaż, przewóz do/z naprawy lub miejsca 

                     składowania wraz niezbędnymi pracami towarzyszącymi

- wykonanie badań kontrolnych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i 

   rezystancji izolacji systemów elektrycznych oporności izolacji przewodów, kabli i 

   urządzeń elektrycznych oraz sporządzenie protokołów w 2 egz, oraz przekazanie 

   Zamawiającemu w terminie 2 tygodni od uruchomienia fontanny

- przegląd, sprawdzanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie braków w tablicach 

   licznikowych, szafkach sterowniczych i energetycznych, w tym np. wymiana szyn 

                     montażowych, listew podłączeniowych, okablowania, oznakowania, uzupełnianie i 

                     wymiana schematów elektrycznych, oznaczeń przewodów, oznakowywanie i 

               opisywanie wszystkich urządzeń zamontowanych w rozdzielniach,  

               naprawa/wymiana drzwiczek  i  obudów, uzupełnianie  zamknięć  itp oraz innych

               urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fontann.)

                  - utrzymanie porządku w rozdzielniach i pomieszczeniach przynależnych do fontann, 

                     uzupełnianie oświetlenia (wymiana żarówek oraz lamp różnego typu), uzupełnianie/

                     wymiana ogrzewania, wyłączników, kontaktów itp. Naprawa, wymiana, 

                     konserwacja (w tym także malowanie) zamknięć np. drzwi, klapy 

                  - wymiana, uzupełnianie, naprawa, konserwacja krat, klap, zamknięć pomieszczeń,

                     szafek przynależnych do fontann, komór/studni

                  - ustawianie, sprawdzanie, kontrola  oprogramowania, naprawa, wymiana,

                     konserwacja urządzeń sterujących (np. przekaźniki, stacje uzdatniania wody, zegary 

                     sterujące, wyłączniki różnicowo-prądowe, zabezpieczenia pomp itp.) zgodnie z 

                     instrukcjami

                  - montaż, oczyszczanie, naprawa, wykonanie, wymiana koszy i krat  

                     zabezpieczających pompy, 

                  - napełnianie, wymiana wody (przyjmuje się jedną wymianę wody w sezonie), mycie

                     basenów,  murków okalających, komór, elementów fontann, utrzymywanie stałego

                     poziomu wody w nieckach fontann  i komorach – koszty wody i ścieków w gestii 

                     Zamawiającego. Kontrolowanie stanu liczników wody – dokonywanie 

                     cotygodniowych spisów ( w środy) i przekazywanie ich na bieżąco Zamawiającemu.          

-  usuwanie zanieczyszczeń, mycie basenów,  murków okalających, ścian, komór, 

   studni spustowych i instalacji wodnych fontann, odpompowanie wody z komór,   

- zbieranie zanieczyszczeń z lustra wody i dna – min. 2 razy dziennie w godzinach do 

   9.00 oraz od 14.00 do 16.00            

                  - utrzymanie w czystości i sprawności komór i instalacji przelewowych wraz z 

                     urządzeniami – ul. Szymanowskiego, pl. Orła Białego, Plac J. Szczerskiej, pl.

                     Noakowskiego, „Kotwica”, Lapidarium, Papieża Jana Pawła II  oraz istniejących 

                     studni (także wodomierzowych) wraz z instalacjami i urządzeniami, uzupełnianie, 

                     naprawa pokryw i zamknięć na studzienkach przynależnych do fontann w 

                     przypadku kradzieży lub dewastacji

- udrażnianie, płukanie  rurociągów, likwidacja wycieków (naprawa uszkodzeń z 

   uwzględnieniem wszelkich niezbędnych prac i materiałów), wymiana  uszczelek, 

   obejm, złączek, króćców, podłączeń do pomp  itp., celem zabezpieczenia

   sprawności działania fontann

                  - uruchomienie, pełna obsługa i utrzymanie w sprawności działania stacji uzdatniania

                     wody fontanny na pl. Orła Białego zgodnie z instrukcją obsługi wraz z 

                     uzupełnianiem środków chemicznych niezbędnych do jej prawidłowego działania,

                     prowadzeniem bieżących kontroli ustawień, prób oraz prowadzeniem  codziennych 

                     wpisów do rejestru wykonanych czynności i kontroli parametrów zgodnie z 

                     instrukcją obsługi. Przekazywaniem tych  rejestrów  Zamawiającemu wraz z 

                     protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych.

                    (zakup testerów i środków chemicznych obciąża koszty Wykonawcy),

                  - uzdatnianie wody ( zakup i dozowanie środków chemicznych w sposób ręczny) w 

                     basenach fontann przy zastosowaniu ogólnie dostępnych środków przeznaczonych 

                     wyłącznie do tego celu np. środek przeciwalgowy Beniamin PUR, środki 

                     utrzymujące poziom pH Beniamin Minus, płyn dezynfekujący SPOREX, lub inne o 

                     nie gorszych parametrach bądź wskazanych przez Wojewódzkiego Konserwatora 

                     Zabytków,   wraz z bieżącą kontrolą i utrzymywaniem pH na poziomie 7,2 – 7,6 

                     przy pomocy testerów (zakup testerów i środków chemicznych obciąża koszty 

                     Wykonawcy), rejestrowane,  w cyklach tygodniowych, wyniki pomiarów

                     parametrów  wody w fontannach, nie posiadających stacji uzdatniania wody, należy 

                     przedkładać Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót, w okresach 

                     miesięcznych

                 -  wylewki - oczyszczanie, regulacja, trwałe zabezpieczenie przed ingerencją osób 

                     trzecich, udrażnianie

- wymiana  uszkodzonych  płytek oraz uzupełnianie brakujących wraz z materiałem

   do 3m², przyklejanie oderwanych okładzin - al. Papieża Jana Pawła II, Park 

   Noakowskiego, ul. Szymanowskiego, (koszty materiału po stronie Wykonawcy)

                  - oczyszczanie, konserwacja, malowanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie

                     metalowych  elementów fontann (szafki, kominki, rury, sztyce, kraty, wsporniki, 

                     wylewki, kątowniki,  itp.)

                  - przyklejenie oderwanych elementów (kafli) fontanny „Labirynt”, utrzymywanie jej 

                     w czystości

                  - oczyszczanie, kafli, płytek, piaskowców, okładzin, urządzeń i elementów fontann z 

                     nalotu, napisów, reklam itp.     

                     W sytuacji obiektów zabytkowych tj. fontanny „Kotwica”, na Placu Orła Białego i 

                     Lapidarium, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pod 

                     specjalistycznym nadzorem.

                  - utrzymanie fontann w stałej czystości, pełnej sprawności działania urządzeń 

                     odpowiedzialnych za ich prawidłowe funkcjonowanie, także tych do obsługi 

                     których niezbędny jest sprzęt pływający, (ewentualna naprawa bądź wymiana na 

                     nowe/sprawne zegarów sterujących, wyłączników różnicowo-prądowych, gniazd

                     bezpiecznikowych, bezpieczników - zwykłych i automatycznych, zabezpieczeń MP

                     204 itp.)

             - utrzymanie  w  sprawności działania, naprawa, wymiana  wentylatorów 

               (ul. Szymanowskiego, pl. Orła Białego, Cmentarz Centralny, Lapidarium),

                  - naprawa i wymiana  uszkodzonych oraz uzupełnianie brakujących elementów

                     nawierzchni przynależnych do fontann wraz z materiałem do 1,5m², fontanna 

                     Kotwica, Noakowskiego, ul. Szymanowskiego, Szczerskiej, pl. Orła Białego (koszty 

                     materiału po stronie Wykonawcy)

            - ustawianie, wymiana tablic informacyjnych

- zbieranie, załadunek i wywóz wszelkich nieczystości z fontann i terenu 

   przynależnego do fontann, na  wysypisko wraz z ponoszeniem opłat za składowanie 

   odpadów,

- zgłaszanie do ZWiK montażu wodomierzy i udział w przedmiotowych pracach wraz 

   z ponoszeniem opłat z tym związanych

                  - udział w spotkaniach, naradach, przeglądach, itp. po wcześniejszym powiadomieniu 

                     przez Zamawiającego

                  - utrzymanie  w  ruchu fontann  przy  ul. Szymanowskiego, na Jeziorze Rusałka, na

                    Cmentarzu  Centralnym, na pl. im. J. Szczerskiej i Stawie Brodowskim maksymalnie 

                    do dnia 10.11.2012r. (ewentualnie po przekazaniu do eksploatacji także fontanna na 

                    Wałach Chrobrego i na Placu Zwycięstwa)

II.        Zamknięcie i utrzymanie w czystości i sprawności fontann przed i po sezonie (od 

           podpisania umowy do uruchomienia fontann i od trzeciej  dekady  października do 

           31.12.2012r.)

           - spuszczenie wody z basenów fontann, mycie ścian, dna, komór, elementów fontann, 

              studni spustowych i instalacji wodnych fontann, odpompowanie wody z komór,   

           - demontaż urządzeń/wyposażenia fontann przy użyciu odpowiedniego sprzętu, 

              przewóz do miejsca składowania wraz z przewozem do/ z naprawy do miejsca

             składowania (w razie potrzeby) wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi

           - przechowywanie elementów wyposażenia fontann, pomp w pomieszczeniach   

              ogrzewanych będących w posiadaniu Zamawiającego lub Wykonawcy prac,

           - przeglądy pomp związane z ich konserwacją (czyszczenie, malowanie), sprawdzanie

              pod względem sprawności elektrycznej i mechanicznej zgodnie z instrukcjami 

              obsługi wraz z uwzględnieniem wymiany, uzupełnienia oleju bądź innego 

              wypełniacza, oringów, kabli, dławików itp. oraz konieczne przeglądy serwisowe w

              zakresie zgodnym z instrukcją obsługi i eksploatacji (ponoszenie kosztów

              diagnostyki oraz w/w wymian i uzupełnień, koszty remontu po stronie 

              Zamawiającego. 

           - przekazanie Zamawiającemu protokołów z wykonanych przeglądów urządzeń 

             (pompy, lampy podwodne, stacja uzdatniania wody) wraz protokołem odbioru robót 

              w listopadzie 2012r.

           – konserwacja (czyszczenie, malowanie), naprawa, wymiana, zabezpieczanie itp.

              urządzeń/wyposażenia fontann, w tym między innymi:  

                            - zegary sterujące  

                            - wylewki

                            - lampy  oświetleniowe (różne, także podwodne) wraz z wymianą 

                              uszkodzonych / niesprawnych żarówek

                            - stojaki, konstrukcje  wsporcze  i  elementy zabezpieczające, kosze 

                               zabezpieczające pompy oraz płaszcze ochronne,

                            -  pompy, pływaki

                            - transformatory

                            - zabezpieczenia MP 204

                            - wyłączniki różnicowo-prądowe

            - oczyszczanie, konserwacja, malowanie elementów metalowych stanowiących 

               wyposażenie fontann

- oczyszczanie niecek i elementów fontann z zanieczyszczeń, 

- czyszczenie kafli, płytek, piaskowców, okładzin, elementów i urządzeń fontann z

                     nalotu, napisów i naklejanych reklam, itp.

                     W sytuacji obiektów zabytkowych tj. fontanny „Kotwica”, na Placu Orła Białego i 

                     Lapidarium, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pod

                     specjalistycznym nadzorem.

                  - przyklejenie oderwanych elementów (kafli) fontanny „Labirynt”, utrzymywanie jej  

                     w czystości

                  - ustawianie, sprawdzanie, kontrola  oprogramowania, naprawa, wymiana,

                     konserwacja urządzeń sterujących (np. przekaźniki, stacje uzdatniania wody, zegary 

                     sterujące, wyłączniki różnicowo-prądowe, zabezpieczenia pomp itp.) zgodnie z 

                     instrukcjami

- zabezpieczenie elementów fontann, uzupełnianie zaślepek i korków 

  zabezpieczających,

                  - utrzymanie porządku w rozdzielniach i pomieszczeniach przynależnych do fontann, 

                     uzupełnianie oświetlenia (wymiana żarówek oraz lamp różnego typu), uzupełnianie/

                     wymiana wyłączników, kontaktów, itp. Naprawa, wymiana, konserwacja (w tym 

                     także malowanie) zamknięć np. drzwi, klapy 

                  - wymiana, uzupełnianie, naprawa, konserwacja  krat, klap, zamknięć pomieszczeń i    

                    szafek przynależnych do fontann, komór/studni

                  - utrzymanie w czystości i sprawności komór i instalacji przelewowych wraz z 

                     urządzeniami – ul. Szymanowskiego, pl. Orła Białego, Plac J. Szczerskiej, pl.

                     Noakowskiego, „Kotwica”, Lapidarium, Papieża Jana Pawła II  oraz istniejących

                     studni ( także wodomierzowych) wraz z instalacjami i urządzeniami, uzupełnianie 

                     pokryw na studzienkach przynależnych do fontann w przypadku kradzieży lub 

                    dewastacji

                  - naprawa i wymiana  uszkodzonych oraz uzupełnianie brakujących elementów

                     nawierzchni przynależnych do fontann wraz z materiałem do 1,5m², fontanna 

                     Kotwica, Noakowskiego, ul. Szymanowskiego, Szczerskiej, pl. Orła Białego (koszty 

                     materiału po stronie Wykonawcy)

- wymiana uszkodzonych płytek oraz uzupełnianie brakujących wraz z materiałem do  

   3m², przyklejanie oderwanych okładzin - al. Papieża Jana Pawła II, Park 

   Noakowskiego, ul. Szymanowskiego, (koszty materiału po stronie Wykonawcy)

- przegląd, sprawdzanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie braków w tablicach 

   licznikowych, szafkach sterowniczych i energetycznych, w tym np. wymiana szyn 

                     montażowych, listew podłączeniowych, okablowania, oznakowania, gniazd

                     bezpiecznikowych, bezpieczników - zwykłych i automatycznych, uzupełnianie i 

                     wymiana schematów elektrycznych, oznaczeń przewodów, oznakowywanie i 

               opisywanie wszystkich urządzeń zamontowanych w rozdzielniach, 

               naprawa/wymiana drzwiczek i obudów, uzupełnianie zamknięć itp.)

            - uruchomienie i utrzymanie w sprawności, naprawa, wymiana ogrzewania – grzejniki 

               (Papieża Jana Pawła II, Szymanowskiego, Orła Białego, Cmentarz Centralny),

            - utrzymanie w sprawności, naprawa, wymiana wentylatorów (Wały Chrobrego, 

               Szymanowskiego, Orła Białego, Lapidarium, Cmentarz Centralny),

- zbieranie, załadunek i wywóz wszelkich nieczystości z fontann i terenu 

   przynależnego do fontann, na wysypisko wraz z ponoszeniem opłat za składowanie 

   odpadów,

- zgłaszanie do ZWiK demontażu wodomierzy i udział w przedmiotowych pracach

   wraz z ponoszeniem opłat z tym związanych

                  - udział w spotkaniach, naradach, przeglądach, itp. po wcześniejszym powiadomieniu 

                     przez Zamawiającego

III.   1. Uzupełnianie, zakup brakujących, uszkodzonych trwale elementów:

    - lampy podwodne – nie dotyczy wymiany żarówek, 

    - wylewki, 

    - zasuwy, 

    - szafki

    - remonty i zakup pomp, 

    - remont i zakup elementów składowych stacji uzdatniania wody (nie dotyczy 

      obowiązkowych wymian  i uzupełnień o których mowa w instrukcji obsługi i 

      eksploatacji) będą zlecane przez Wykonawcę  w imieniu Zamawiającego (na 

      wyraźne polecenie Zamawiającego) i opłacane przez Zamawiającego.

                   Uzupełnianie, zakup brakujących, uszkodzonych trwale pozostałych urządzeń i 

                   elementów stanowiących wyposażenie fontann i niezbędnych do ich prawidłowego 

                   działania będą obciążały Wykonawcę prac 

        2. Zamawiający od poniesionych kosztów związanych z remontem pomp odliczy koszty,

            dotyczące wymiany, uzupełnienia oleju bądź innego wypełniacza, oringów, kabli, 

            dławików itp. uwzględnione do poniesienia przez Wykonawcę w ramach ryczałtu

        3. Eksploatacja/obsługa fontann (ryczałt) będzie realizowana w pracy ciągłej tzn. także

            w dni wolne od pracy i świąteczne. Wykonawca prac jest zobowiązany do bieżącego

            informowania Zamawiającego o prowadzonych pracach eksploatacyjnych na 

            fontannach, wykonywanych w ramach ryczałtu.

              4. Zamawiający zastrzega sobie prawo decydowania o wymianie wody w fontannach  w

                  ramach ryczałtu i dopuszcza zmiany polegające na zaniechaniu wymiany wody w

                  wybranych przez siebie obiektach i wykonaniu dodatkowych wymian w innych

                  obiektach np. za brak wymiany wody w fontannie na Cmentarzu Centralnym 

                  zwiększy się ilość wymian wody np. w fontannie na al. Papieża Jana Pawła II.

              5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o każdorazowym oczyszczaniu 

                  basenów fontann przy pomocy odkurzaczy basenowych. Wykonawca  natomiast jest 

                  zobowiązany do wykonania przedmiotowych prac z najwyższą starannością i przy 

                  użyciu odpowiedniego sprzętu, dostosowanego do charakteru danego obiektu (np. 

                  jego pojemności)

UWAGA!

1. Należy także uwzględnić w wycenie prac fontannę na:

-  Wałach Chrobrego - po przejęciu do eksploatacji  po remoncie – ok. XI.2012r.

-  Placu Zwycięstwa – po przejęciu do eksploatacji po wybudowaniu - ok. IX.2012r.

2.Wykonawca prac jest zobowiązany do monitorowania, w okresach tygodniowych (środa) zużycia wody na poszczególnych obiektach wraz z przekazywaniem informacji dla Zamawiającego. W sytuacjach zwiększonych poborów wody konieczne jest przedłożenie wyjaśnienia/uzasadnienia zaistniałej sytuacji. Jego brak jest równoznaczny z poniesieniem przez Wykonawcę prac kosztów nieuzasadnionego, nadmiernego zużycia wody wraz ze ściekami.

 Prace nie ujęte w powyższym wykazie i nie wynikające z bieżącego utrzymania obiektu  będą rozliczane, po uzgodnieniu ich zakresu rzeczowego i sposobu rozliczania z Zamawiającym, na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę prac wg oferowanych nośników cen (składników wyceny robót), oraz ustalonego sposobu rozliczenia (katalogi, kalkulacje) z zastosowaniem cen materiałów (uwzględniających koszty zakupu), najmu, pracy sprzętu i środków transportowych nie uwzględnionych w oferowanych nośnikach, nie przekraczających średnich cen publikowanych w informatorach ORGBUD SERWIS lub SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego
Wykonawca  powinien zapoznać się  ze  stanem technicznym, sposobem działania oraz  lokalizacją  obiektów  fontann  przed sporządzeniem  oferty  cenowej (wyceny  prac).
