Załącznik nr 8

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
I. WSTĘP
A. Przedmiot SSTW

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót związanych z bieżącą konserwacją terenów zieleni na cmentarzu komunalnym przy ul. Bronowickiej w Szczecinie.
SSTW stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji niżej wymienionych robót.

B. Zakres robót

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą następujących prac:

TRAWNIKI
1. Jesienne wygrabienie trawników z wywozem i utylizacją
Wygrabienie jesienne liści z trawników oraz zgarnięcie w pryzmy do dalszego transportu.
Wszelkie zabrudzenia terenu (odpady komunalne ujawnione w trakcie grabienia) powinny być wyzbierane i posprzątane.

Wywóz liści i odpadów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i ich utylizacja.

Wykonawca ma obowiązek wykonać jesienne grabienie liści w terminie max. 14 dni kalendarzowych od daty wyznaczonej w zleceniu.

2. Koszenie trawników – teren płaski wraz z zebraniem, wywozem i utylizacją
Koszenie trawników na terenie płaskim. Koszenie obejmuje trawniki częściowo obsadzone drzewami i krzewami. Koszenie kosiarkami zbierającymi trawę, wszelkie zabrudzenia terenu (odpady komunalne ujawnione w trakcie koszenia) powinny być wyzbierane i posprzątane.

Zgrabienie skoszonej trawy, wywóz i utylizacja skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanej pracy pojazdami o ciężarze do 5 ton. Koszenie należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty wyznaczonej w zleceniu z wyjątkiem zmian wprowadzonych przez inspektora nadzoru rejonu.
Podczas koszenia Wykonawca zobowiązany jest pozostawić enklawy pod drzewami w rzucie korony w ilości wskazanej przez inspektora nadzoru.

3. Koszenie trawników – teren skarp wraz z zebraniem, wywozem i utylizacją

Koszenie trawników na terenie skarp. Koszenie obejmuje trawniki częściowo obsadzone drzewami i krzewami. Koszenie kosiarkami zbierającymi trawę, wszelkie zabrudzenia terenu (odpady komunalne ujawnione w trakcie koszenia) powinny być wyzbierane i posprzątane.

Zgrabienie skoszonej trawy, wywóz i utylizacja skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanej pracy pojazdami o ciężarze do 5 ton. Koszenie należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty wyznaczonej w zleceniu z wyjątkiem zmian wprowadzonych przez inspektora nadzoru.
Podczas koszenia Wykonawca zobowiązany jest pozostawić enklawy pod drzewami w rzucie korony w ilości wskazanej przez inspektor nadzoru.

4. Wykaszanie chwastów i samosiewów wraz z wywozem i utylizacją
Koszenie chwastów i samosiewów. Koszenie obejmuje tereny częściowo obsadzone drzewami i krzewami. Wszelkie zabrudzenia terenu (odpady komunalne ujawnione w trakcie koszenia) powinny być wyzbierane i posprzątane.

Zgrabienie pokosu, wywóz i utylizacja tego samego dnia po wykonanej pracy pojazdami o ciężarze do 5 ton.
Podczas koszenia Wykonawca zobowiązany jest pozostawić enklawy pod drzewami w rzucie korony w ilości wskazanej przez inspektor nadzoru.

5. Rozgarnięcie kretowisk na trawnikach

Rozgarnięcie kopczyków ziemi przy pomocy grabi.

DROGI PARKOWE, ALEJKI, SCHODY

6. Oczyszczanie dróg, placów i schodów (gracowanie)
Ręczne oczyszczenie nawierzchni przy pomocy ostrego narzędzia które odcina korzenie z jednoczesnym odsłonięciem krawężnika, odcięciem brzegu trawnika. Wywóz odpadów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacja.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pracy w terminie max 14 dni kalendarzowych od daty zlecenia.

7. Zamiatanie dróg parkowych schodów i chodników (jesienią usuwanie liści)
Zamiecenie (z wykluczeniem użycia dmuchawy) całej powierzchni alejek, placów, schodów. 

Wywóz zanieczyszczeń tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacja.
8. Oczyszczanie krawężników dróg parkowych z darni, ziemi
Odcięcie darni przy krawężnikach. Zgarnięcie darni w stosy do dalszego transportu. Zamiecenie nawierzchni drogi wzdłuż krawężnika. Wywóz darni tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacja.

KRZEWY
9. Cięcia pielęgnacyjne krzewów (sanitarne, pielęgnacyjne, prześwietlające)
Cięcia sanitarne polegające na całkowitym usunięciu pędów martwych, chorych, obumierających, krzyżujących się, złamanych oraz mocno zdrewniałych.

Cięcia formujące polegające na ograniczeniu nadmiernie rozrastających się krzewów, nadanie właściwego kształtu.

Cięcia prześwietlające nadmiernie zagęszczoną koronę.

Zebranie gałęzi i wywóz gałęzi tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton oraz ich utylizacja.

Zakres prac każdorazowo ustalany przez strony w terenie.
10. Cięcia żywopłotu z ziemi ze zgrabieniem odciętych pędów, wywozem i utylizacją

Cięcia sanitarne polegające na całkowitym usunięciu pędów martwych, chorych, obumierających, krzyżujących się, złamanych oraz mocno zdrewniałych.

Cięcia formujące polegające na ograniczeniu nadmiernie rozrastających się krzewów, nadanie właściwego kształtu.

Wysokość cięcia należy dostosować do najmniejszych okazów na danej kwaterze (wysokość cięcia każdorazowo uzgadniać z inspektorem).
Zgrabienie pędów pozostałych po cięciu żywopłotu w pryzmy do dalszego transportu.

Cięcia żywopłotów z ziemi ze zagrabieniem, wywozem i unieszkodliwieniem obciętych pędów należy wykonać w ciągu całej długości alei (kwatery) bądź w obszarze określonym przez Zamawiającego.

Uporządkowanie terenu w obrębie prac musi nastąpić tego samego dnia, nie dopuszcza się pozostawienia obciętych pędów do dnia następnego.

11. – 12. – 13. Odchwaszczenie krzewów (skupin, żywopłotów), pnączy, bylin oraz runa parkowego
Odchwaszczanie krzewów (skupin i żywopłotów), pnączy, bylin oraz runa parkowego polegać będzie na spulchnianiu gleby oraz ręcznym usuwaniu chwastów łącznie z systemem korzeniowym, wraz z usunięciem samosiewów i odcięciem brzegów trawnika. Wszelkie zabrudzenia terenu (odpady komunalne) ujawnione w trakcie odchwaszczania winny być wyzbierane i posprzątane. Wywóz chwastów i nieczystości powinien nastąpić w tym samym dniu, w którym odbywają się prace.
Konkretne terminy wykonania poszczególnych cykli odchwaszczania będą ustalane na bieżąco w dostosowaniu do warunków pogodowych oraz intensywności wzrostu chwastów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany krotności prac.

DRZEWA

14. Cięcia w koronach drzew (do 6 lat od posadzenia)

Cięcia formujące zredukowanie korony dopasowujące je do zmniejszonego systemu korzeniowego i dalsze ukierunkowanie rozwoju stabilnej korony (z wyraźnym pniem przewodnikiem). Usunąć należy przewodniki konkurencyjne, potencjalne rozwidlenia, gałęzie pionowe.

Cięcia sanitarne polegające na całkowitym usunięciu pędów martwych, chorych, obumierających, złamanych.
W razie potrzeby – po wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem zasmarowanie miejsc przycięć środkiem grzybobójczym. Rodzaj środka musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

Wywóz gałęzi tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacja.
15. Wykonanie misek przy drzewach i krzewach
Wykonanie mis przy drzewach o średnicy 1,0 m i wyściółkowanie ich warstwą zrębków grubości 6 cm.
16. Odchwaszczanie misek wokół drzew
Pielenie mis o średnicy 100 cm przy drzewach. Ręczne usunięcie chwastów łącznie z systemem korzeniowym, wraz z usunięciem samosiewów i odcięciem brzegów trawnika. Wszelkie zabrudzenia terenu (odpady komunalne) ujawnione w trakcie odchwaszczania winny być wyzbierane i posprzątane. Wywóz chwastów i nieczystości powinien nastąpić w tym samym dniu, w którym odbywają się prace, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją.

Uzupełnienie kory lub zrębków.

17. Usuwanie odrostów przy drzewach na pniu do rozwidlenia korony i u podstawy

Odcięcie nożem ogrodniczym lub piłą odrostów u drzew. Zebranie pędów i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton i utylizacją. 

18. Wymiana zniszczonych lub uzupełnienie brakujących odciągów przy drzewach
Usunięcie zniszczonych bądź zerwanych lin mocujących. Założenie na pniu brakujących odciągów z lin mocowanych kołkami do podłoża mających stabilizować drzewo w pionie. Pień drzewa należy zabezpieczyć opaską z juty przed otarciem.

Wywóz usuniętych odciągów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją.

19. Mulczowanie

Mulczowanie z ceną kory (kora drobnozmielona, przekompostowana) warstwą grubości 6 cm.

20. Sadzenie drzew (bez ceny roślin)

Wyznaczenie miejsc sadzenia z inspektorem. Dowóz drzew do miejsca sadzenia.
Drzewa należy posadzić w doły wielkości 2 – krotnej objętości bryły korzeniowej z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną, przed posadzeniem doły zalać wodą (koszt ziemi i wody należy wkalkulować w cenę usługi).
Założenie na pniu odciągów z lin mocowanych kołkami do podłoża mających stabilizować drzewo w pionie. Pień drzewa należy zabezpieczyć opaską z juty przed otarciem.

Wywóz podłoża z wykopanych pod drzewa dołów tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton.

Podlanie w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. Wykonanie misek przy drzewach o średnicy 1,0 m i wyściółkowanie jej zrębkami warstwą grubości 6 cm.

Drzewa sadzone w terminie: do dn. 15.11. danego roku.

Zamawiający zleca sadzenie i dostarcza wykaz drzew i krzewów. Kalkulacja nie uwzględnia ceny drzewa. Wykonawca dołącza do kosztorysu powykonawczego fakturę za zakupiony materiał roślinny. Wykonawca przy zakupie materiału roślinnego winien kierować się gospodarnością, przedstawiając Zamawiającemu oferty z min. 3 źródeł, ostatecznie o wyborze materiału decyduje Zamawiający.

Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane nasadzenia.

W cenie sadzenia drzew Wykonawca uwzględnia dwuletni okres pielęgnacji gwarancyjnej, która powinna uwzględniać stałe:

odchwaszczanie mis przy drzewach, naprawy lub wymiany obudów, systemów nawadniających, podlewanie wg potrzeb, usuwanie odrostów, zwalczanie chorób i szkodników, cięcia sanitarne, wymiana uszkodzonego, chorego lub suchego materiału i wszelkich innych zabiegów umożliwiających zachowanie drzewa w dobrej kondycji.

Wykonawca ma obowiązek utrzymywania, wykonywania usługi bez poleceń Zamawiającego 

W przypadku gdy w czasie okresu gwarancyjnego drzewo zostanie wymienione na nowe, okres 2-letniej gwarancji liczony jest od momentu wymiany drzewa. Wymianę drzew należy prowadzić na bieżąco (w okresie wiosna i jesień, tj. do 15.05 i 15.11 danego roku). 

21. – 22. Ścinanie drzew

Usunięcie drzew wraz z karpiną korzeniową. Zasypanie dołu dostarczoną ziemią (koszt ziemi w kalkulacji). Ubicie i wyrównanie zasypanego dołu.

Wywóz ściętych drzew, gałęzi wraz z karpiną tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5 ton wraz z utylizacją.

Przedstawiona przez Wykonawcę kalkulacja będzie dotyczyć również drzew powalonych, np. wiatrołomów.

Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady i drewno zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (DZ.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozdysponowania drewna.

Należy skalkulować wg średnicy i twardości drzewa.
PRACE RÓŻNE 
23. Oprysk z użyciem środków chemicznych krzewów w tym krzewów róż, schodów dróg i alejek
Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi odpowiednio dobrany środek chemiczny (preparat przeciw chwastom, szkodnikom i chorobom roślin) oraz zapewni prawidłowe zastosowanie na danej roślinie, nawierzchni itp. poddanej zabiegom. Koszt środka i wody należy skalkulować w cenie usługi.
24. Pielęgnacja drzew z użyciem środków chemicznych
Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi odpowiednio dobrany środek chemiczny (preparat przeciw chwastom, szkodnikom i chorobom roślin) oraz zapewni prawidłowe zastosowanie na danej roślinie, nawierzchni itp. poddanej zabiegom. Koszt środka i wody należy skalkulować w cenie usługi.

25. Wysypanie terenu żwirem

Wysypanie terenu żwirem z ceną materiału (żwir biały, frakcja 16 – 32 mm) warstwą 5 cm.
Przygotowanie terenu – dokładne odchwaszczenie i wyrównanie podłoża w razie potrzeby uzupełnienie ziemi. Przed wysypaniem żwiru całą powierzchnię podłoża należy wyłożyć agrowłókniną.
26. PRACE INTERWENCYJNE
Obejmują wszelkie prace ogrodnicze (nie ujęte w formularzu cenowym) oraz prace związane z bieżącą konserwacją elementów małej architektury.

W przypadku zadań zlecanych do wykonania w ciągu kilku godz. od zlecenia Wykonawca bezzwłocznie przystępuje do realizacji i wykonane prace rozlicza kosztorysem powykonawczym.

W pozostałych przypadkach przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest podać:

· zakres prac do wykonania,

· materiał niezbędny do wykonania podanego zakresu,

· szacunkowy koszt wykonania robót.

Po zatwierdzeniu czynności przez inspektora nadzoru Wykonawca może przystąpić do realizacji robót.
Prace rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych wykonanych na bazie zatwierdzonych czynności wg oferowanych nośników cen (składników wyceny robót).
C. Wymagania dotyczące prac
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z zakresem i SSTWiOR oraz uzgodnieniami z Zamawiającym. Do prac winni być dopuszczeni wykonawcy mający przygotowanie zawodowe i udokumentowane doświadczenie zawodowe. Do prac w drzewostanie należy zatrudnić osoby o udokumentowanym przygotowaniu zawodowym (np. kurs NOT lub European Treeworker).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian krotności i obmiarów oraz odstąpienia od wykonania prac w zależności od potrzeb i warunków pogodowych (w przypadku braku zasadności ich wykonania).
Wszelkie koszty związane z robocizną, robocizną w godzinach nocnych, sprzętem, zakupem materiałów (z wyłączeniem drzew, krzewów i sadzonek), wody ponosi wykonawca i powinny zostać wkalkulowane w cenę usługi;
Koszty związane z przygotowaniem miejsca pracy: ewentualne wyłączenie prądu, zabezpieczenie miejsca prac ponosi Wykonawca;
Terminy wykonania prac (z pominięciem z góry określonych w SSTWiOR) będą każdorazowo określane przez przedstawiciela Zamawiającego;
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach a o ich wykryciu powinien powiadomić przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek;
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania ich realizacji;
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody poprzez podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody.
Ochrona przeciwpożarowa – Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy;
Materiały szkodliwe dla otoczenia – materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Środki chemiczne będą zastosowane zgodnie ze sposobem użycia (instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu;
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów – pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do prac w obrębie terenu zieleni i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich powstałych w ten sposób uszkodzeń;
Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej;
Stosowanie się do prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac.
II. MATERIAŁY
A. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją, SSTWiOR i PN. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu świadectwo pochodzenia materiału.
B. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do realizacji prac, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do prac były dostępne do kontroli przez inspektora. 
III. SPRZĘT
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SSTWiOR oraz wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Środki transportu do wywozu należy dostosować do rodzaju nawierzchni i uzgodnić z inspektorem nadzoru.
IV. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie prac zgodnie z zasadami określonymi w SSTWiOR i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania.

V. WYKONANIE PRAC
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z zakresem prac, wymaganiami SSTWiOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów prac będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SSTWiOR a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
A. Wymagania dotyczące drzew i krzewów
a) Sadzenie drzew i krzewów – wymagania są następujące:

· Pora sadzenia –jesień;
· Miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem nadzoru;
· Dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione ziemią żyzną;
· Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5cm głębiej jak rosła w szkółce, zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny;
· Korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć;
· Przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik (lub paliki);
· Korzenie zasypać sypką ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej;
· Drzewa formy piennej należy przywiązać do obudów  tuż pod koroną;
· Wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa;
· Palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.
b) Pielęgnacja gwarancyjna po posadzeniu polega na :

· Podlewaniu w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej;
· Odchwaszczaniu;
· Nawożeniu;
· Usuwaniu odrostów;
· Poprawianiu misek;
· Wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów;
· Wymianie zniszczonych wiązadeł i palików;
· Przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi.
B. Wymagania dotyczące trawników

c) Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

· Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, chwastów i zanieczyszczeń;
· Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2-3cm nad terenem;
· Teren powinien być splantowany i wyrównany;
· Ziemia urodzajna – rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem lub nawozami;
b)
Trawniki zakładane siewem:
· Przed siewem należy wałować wałem gładkim a potem kolczatką lub zagrabić;
· Siew należy wykonywać w dni bezwietrzne;
· Okres siania – wiosna i do połowy września;
· Na terenie płaskim norma wysiewu – 3kg/100m2;
· Przykrycie nasion – przez grabienie lub wałowanie kolczatką;
· Po wysiewie ziemię wałować lekkim wałem.
VI. KONTROLA JAKOŚCI PRAC
A. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i zaopatrzenie. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeżeli będą one poważne i mogą wpłynąć ujemnie na jakość prac, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów, sprzętu itp. do czasu, aż stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość.

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SSTWiOR na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę.
B. Kontrola materiału roślinnego
Drzewa i krzewy – kontrola prac w zakresie sadzenia i pielęgnacji polega na sprawdzeniu:

· wielkości dołków na drzewa i krzewy;
· zaprawienia dołów ziemią urodzajną;
· zgodności realizacji obsadzenia z ustaleniami Zamawiającego w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin;
· materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami PN-R-67022, PN-R-67023;
· opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego;
· prawidłowości osadzenia palików przy drzewach form piennych i przymocowania ich do drzew;
· odpowiednich terminów sadzenia;
· wykonania prawidłowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu;
· wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewów;
· zasilanie nawozami mineralnymi.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:

· zgodności realizacji obsadzenia;
· zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów;
· wykonania misek przy drzewach i krzewach w celu podlania a następnie kopczyków na zimę;
· jakości posadzonego materiału;
· prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, wymiany palików i wiązań, wymiany uschniętych roślin).
VII. ODBIÓR PRAC
A. Rodzaje odbioru
W zależności od ustaleń odpowiednich SSTWiOR, prace podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi prac zanikających i ulegających zakryciu;

b) odbiorowi częściowemu (w ciągu danego miesiąca);

c) odbiorowi końcowemu (po zakończeniu danego miesiąca).
B. Odbiór prac zanikających

Odbiór prac zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych prac, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór prac zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru prac dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części prac do odbioru zgłasza Wykonawca inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość prac ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z  SSTWiOR i uprzednimi ustaleniami.

C. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części prac. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym prac.
D. Odbiór (końcowy) prac Zasady odbioru końcowego prac.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do odbioru końcowego będzie potwierdzona telefonicznie inspektorowi nadzoru. Końcowego odbioru prac dokonuje inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru odbierający prace dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych prac i zapisami w Dzienniku Budowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wg inspektora prace nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Inspektor może wyznaczyć ostateczny termin realizacji prac.
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