Załącznik nr 10
URZĄDZENIA WODNO-MELIORACYJNE
NA TERENIE LASÓW MIEJSKICH 
- rozliczenie ryczałtowe
- likwidacja zatorów na ciekach, 

- udrażnianie studni, przepustów, zastawek,
- odmulanie odcinków newralgicznych tj. połączenia cieków Zielonki i Żabieńca w rejonie    jeziora Głuszec, Osówki na przebiegu od Polany Sportowej do ul. Droga Siedmiu Młynów,

- regulacja zastawek (zmiana kierunku strumienia wody) - w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.
Przeglądu cieków należy dokonywać nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz każdorazowo po zgłoszeniu przez Zamawiającego (np. po intensywnych opadach deszczu), również w dni wolne od pracy. 

W zakresie przeglądu krat i przepustów Wykonawca zobowiązany jest do:

- oczyszczania krat i terenu przyległego (minimum 2 m od kraty) z zanieczyszczeń,

- zebrania i wywozu zanieczyszczeń na wysypisko wraz z ponoszeniem opłat z tym związanych,

- naprawy krat (uzupełnianie prętów, prostowanie, itp.),

- wyjęcia krat z wody, założenia,

- usunięcia padliny.
