Załącznik nr 8

OPIS  NIEZBĘDNYCH  PRAC  DO  WYKONANIA 

                                            – wg potrzeb - wartość  ryczałtowa 

CMENTARZE KOMUNALNE
1.Cmentarz centralny ul. Ku. Słońcu

2.Cmentarz ul. Bronowicka  
3.Cmentarz ul. Strzałowska / Golęcino /
4.Cmentarz ul. Poległych / Zdroje /
5.Cmentarz ul. Goleniowska / Dąbie /
6.Cmentarz ul. Urodzajna / Wielgowo /

7.Cmentarz ul. Ceramiczna / Płonia /
I. Eksploatacja sieci wodno – kan. /obejmuje na terenie cmentarz sieć wodociągową, kanalizacyjną, drenarską i deszczową /

Utrzymanie w sprawności technicznej sieci polega na: 
1. Wymiana, naprawa zaworów czerpalnych -przelotowych . 
2. Utrzymanie w sprawności /czystości/ baseników betonowych. 
3 .Utrzymanie w czystości i sprawności studzienek na sieci drenarskiej i kanalizacyjnej.
4. Utrzymanie w czystości i sprawności studni chłonnych.
5. Utrzymanie w sprawności technicznej sieci wodociągowej, drenarskiej, kanalizacyjnej.

6.Utrzymanie w sprawności technicznej przepompowni na sieci drenarskiej wraz 
z urządzeniami niezbędnymi do jej prawidłowego funkcjonowania, zapewnienie przeglądów

serwisowych, wykonanie prac naprawczych ogrodzenia przepompowni.

7. Demontaż, przewóz do remontu, ponowny montaż urządzeń /zasuwy, pomp

II. Uruchomienie sieci wod-kan.
1. Zamontowanie zaworów czerpalnych. 
2. Oczyszczenie baseników na wodę po okresie zimowym.

3. Sprawdzenie szczelności instalacji wodnej.

4. Ułożenie przy basenikach 2 szt. płytek chodnikowych./2 szt. 50x50 cm./
5. Dokonanie przeglądu po okresie zimowym stanu wszystkich sieci i dokonanie ich naprawy.
III. Zamknięcie sieci wodociągowych.

1. Odwodnienie sieci wodociągowej wraz z konserwacją i naprawą zasuw.   
2. Demontaż zaworu czerpalnego (kranu) wraz z przeglądem, konserwacją, naprawą i
montaż zaślepek /korków/
3. Demontaż zaworu spustowego do Ø 2'' i sztyc
4. Oczyszczenie studzienek drenarskich, kanalizacyjnych i chłonnych   
5. Oczyszczenie terenu  ze śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń. 
Koszty materiałów pokrywa zamawiający.

Do powyższych prac należy doliczyć prace nie uwzględnione w wartości ryczałtowej 
a rozliczane kosztorysem powykonawczym obejmujące między innymi:

          - prace awaryjne

          - wymiana baseników

          - wymiana i uzupełnianie nawierzchni przy basenikach

          - wykonanie nowych baseników 

          - wymiana, naprawa uszkodzonych szafek pomiarowych, sterowniczych itp.

          - wymiana złóż filtracyjnych w studniach chłonnych

          - wymiana rur
W wycenie należy uwzględnić dyżury i obsługę sieci wod-kan. w okresie od 30.10. do 2.11.

Okres Święta Zmarłych oraz dyżury na Święta Wielkanocne i inne dni wolne od pracy.

/soboty-niedziele/.

Roboty nie ujęte w powyższym wykazie oraz występujące awarie będą wykonywane po
uzgodnieniu ich zakresu rzeczowego z Zamawiającym i rozliczane kosztorysem  powykonawczym wg składników wyceny robót katalogów Sekocenbud /KNR/, kalkulacji, 

średnich cen z informatorów cenowych na dany kwartał na materiały i sprzęt.

Zakupy i remonty zasuw, pomp będą zlecane przez Wykonawcę prac a opłacane przez

Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do pojęcia działań zabezpieczających i naprawczych 
na instalacjach związanych z usuwaniem awarii w czasie 90 min od chwili zgłoszenia 
o zaistniałej sytuacji.

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z obiektami, stanem technicznym sieci i ich umiejscowieniem.

WYKAZ  URZĄDZEŃ

-sieć wodociągowa – 33,47 km.

-zasuwy - 74 szt.

-baseniki betonowe- 245 szt.

-zawory spustowe- 149 szt.

-zawory przelotowe- 42 szt.

-sztyce – 140 szt.
-zawory czerpalne /krany/-244 szt.

-końcówki do podlewania- 9 szt.

-sieć drenarska-950 mb.

-studnie rewizyjne z osadnikami -48 szt.

-studnia zbiorcza z osadnikiem -1 szt.

-przepompownia – 1 szt.

-sieć kanalizacyjna 2460 mb.

-studnie -27 szt.

-kratki ściekowe z osadnikiem 46 szt.

