Załącznik nr 11

TECHNOLOGIA PRAC

Uwagi ogólne:
1. Wypełnienie kosztorysu polega na uzupełnieniu kolumn 5 i 6, podsumowaniu kosztorysu ofertowego wg cen netto i brutto.  Kalkulacja cen powinna uwzględniać wszystkie składowe cen tj. koszty pośrednie oraz zysk, a także inne koszty. Wartość netto stanowi iloczyn kolumny nr 4 i kolumny nr 5.
2. Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin terenów objętych przedmiotem zamówienia ze względu na zróżnicowanie stopni trudności. Oferta obejmować powinna stawkę za wykonanie danej pozycji kosztorysowej niezależnie od istniejących uwarunkowań terenowych. Przez tereny realizacji zadania przepływa ciek wodny pod nazwą „Żołnierska Struga”. Miejscami tereny mogą być podmokłe po opadach deszczu. 
W celu uzyskania dostępu do przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów należy dokonać miejscowego wycięcia wysokich traw.
3. Do obowiązków wykonawcy prac należy prawidłowe tj. zgodne z przepisami BHP oznakowanie powierzchni roboczych. Dotyczy to szczególnie oznakowania prowadzonych prac przy wycince drzew i krzewów a także podczas zabezpieczenia znalezionych materiałów wybuchowych, oznakowania przejściowego magazynu terenowego na materiały wybuchowe.

4. Zamawiający informuje, iż dojazd na tereny objęte realizacją zadania odbywać się będzie drogami publicznymi (ul. Tczewska). Wykonawca powinien skalkulować w stawkach kosztorysu ofertowego konieczność oczyszczania pojazdów, maszyn samobieżnych przed wjazdem na asfaltowe drogi publiczne (ul. Tczewska) ze względu na możliwości zanieczyszczenia drogi glebą mineralną i spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Dotyczy to na przykład wyjazdu po zakończonych 
w danym dniu pracach lub podwozu drewna, jeżeli konieczny będzie przejazd przez drogę publiczną. Dojazd do części działek przebiegać będzie od ul. Tczewskiej drogą terenową wzdłuż linii Lasów Państwowych. Do części działek dojazd będzie odbywał się od ul. Tczewskiej przez plac budowy dróg dojazdowych do strefy inwestycyjnej Dunikowo w ramach decyzji ZRID II. W trakcie przeprowadzanych prac na drodze dojazdowej, przejazdy należy uzgadniać z wykonawcą inwestycji - firmą Musing Sp. z o.o.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania kolejności działek roboczych 
ze względu na ewentualną konieczność realizowania innych prac przez Gminę Miasto Szczecin o charakterze budowlanym w ramach planowanej inwestycji drogowej.
6. Tereny objęte przedmiotem zamówienia, po zakończeniu prac powinny być wolne 
od zanieczyszczeń, śmieci i innych odpadków. Tereny powinny  być również oczyszczone z pozostałości po wycince drzew i krzewów. Zakres usuwania gruzu dotyczy przede wszystkim wydobytego w wyniku karczowania pni, gruzu.
7. Tereny objęte przedmiotem zamówienia sąsiadują z drzewostanami Lasów Państwowych. Podczas prowadzonych prac wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w sposób niepowodujący uszkodzeń strzały drzew stojących oraz ich systemów korzeniowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składowania gałęzi, karpiny 
na terenie drzewostanów Lasów Państwowych. Ruch pojazdów dopuszczony jest jedynie po terenie inwestycji bez ograniczeń.
Opis czynności według pozycji kosztorysowych:
 Skróty użyte w kosztorysie oznaczają: ha – hektar, m2 – metr kwadratowy, m3 – metr sześcienny, szt. – sztuka.
1.  [Dotyczy poz. nr 1]. Zamawiający przewiduje wycinkę drzew pilarkami spalinowymi. Stawka przyjęta do kosztorysu powinna uwzględniać uśredniony koszt pozyskania drewna. Pozycja obejmuje również wykonanie wszelkich czynności związanych 
z wycinką drzew w tym np. przygotowanie stanowiska pracy itp., których konieczność wykonania wynika z przepisów dotyczących BHP. W kalkulacji należy uwzględnić przewóz drewna na wskazane miejsce na terenach objętych przedmiotem zamówienia.
2. [Dotyczy poz. nr 2]. Wycinka krzewów obejmuje oczyszczanie powierzchni z krzewów, poprzez wycinanie pilarkami spalinowymi lub naplecakowymi wykaszarkami z głowicą.
3. [Dotyczy poz. nr 3]. Zrębkowanie krzewów i pozostałości po wycince drzew obejmuje zrębkowanie surowca przy użyciu rębaków metodą zbliżoną do metody drewna sypkiego FWS (firable wood system). Zrębki nie będą układane w stosy, lecz w pryzmy 
o nieregularnych, lecz wymiarowych kształtach. Zamawiający pozostawia wykonawcom prac wybór technologii prac, co oznacza, że dopuszcza zrywkę gałęzi i innych pozostałości przeznaczonych do zrębkowania a następnie zrębkowanie na składnicy terenowej.  Kalkulacja powinna uwzględniać dostarczenie zrębków na składnicę terenową, niezależnie od wybranej technologii prac.
4.  [Dotyczy poz. Nr 4]. Karczowanie pni drzew i krzewów obejmuje usunięcie korzeni wraz z karpinami drzew i krzewów po przeprowadzonej wycince. Pozyskane 
w ten sposób karpiny oraz korzenie należy poddać utylizacji lub pozostają one 
do dyspozycji wykonawcy prac. Zamawiający informuje, iż czasowe składowanie karpin 
i korzeni jest możliwe tylko w czasie realizacji prac.
5. [Dotyczy poz. nr 5]. Wywóz śmieci i odpadów obejmuje wykonanie czynności porządkowych w trakcie i po zakończeniu prac. Wywóz odpadów o charakterze niebezpiecznym obejmuje wywóz np. opon, pojemników po środkach chemicznych, zużytych urządzeń. Wywóz gruzu różnego rodzaju obejmuje wywóz gruzu w celu uprzątnięcia terenów objętych przedmiotem zamówienia, zwłaszcza z miejsc po wykarczowanych pniach. Czynność obejmuje wywiezienie śmieci z terenów objętych przedmiotem zamówienia, z przekazaniem na wysypisko śmieci lub do utylizacji. Zamawiający zastrzega, iż każdorazowo wywóz kontenera ze śmieciami musi zostać potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
6. [Dotyczy poz. nr 6]. Wyrównanie terenu po zakończonych pracach obejmuje wyrównanie przy użyciu sprzętu mechanicznego terenu wraz z zasypaniem dołów i miejsc podmokłych wraz z nadzorem saperskim. Nadzór saperski nad prowadzonymi pracami wraz z rozminowaniem. Zamawiający informuje, iż na terenach objętych przedmiotem zamówienia mogą wystąpić materiały wybuchowe z czasów II wojny światowej. Zamawiający podkreśla, iż dla bezpiecznego przeprowadzenia prac należy pełnić nadzór saperski. Dotyczy to zwłaszcza prac związanych z karczowaniem pni oraz wyrównaniem terenu. Czynność obejmuje ochronę terenu robót przed dostępem osób postronnych 
a w szczególności ochronę wydobytych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 
np. w tymczasowym magazynie terenowym; przekazanie znalezionych, wykrytych, niewybuchów i niewypałów wojskowemu patrolowi saperskiemu do utylizacji 
na poligonach wojskowych.  Niewybuchy i niewypały, których stan techniczny oraz cechy konstrukcyjne wykluczają wydobycie i transport na poligon będą niszczone przez wykonawcę lub wojskowy patrol saperski w miejscu znalezienia. W takiej sytuacji niezbędne będą powiadomienia i uzgodnienia z Policją, Urzędem Miasta Szczecin w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa. Ponadto Wykonawca prac zapewni ciągły dozór nad znalezionymi materiałami wybuchowymi, zarówno w ciągu dnia w czasie prowadzenia prac, jak i też w czasie, gdy prace nie będą prowadzone (np. wieczorem, nocą, w dni wolne od pracy, w dniach, w których prowadzenie prac ze względu 
na warunki pogodowe nie będzie możliwe). Stawka za wykonanie tej czynności jest ryczałtowa, co oznacza, że wszelkie koszty związane z opisanym dozorem powinny zostać wkalkulowane w zryczałtowaną stawkę pełnienia nadzoru saperskiego. Liczba, rodzaj, wielkość itp. podjętych materiałów wybuchowych nie spowoduje zmiany stawki ryczałtowej.
7. [Dotyczy poz. nr 7]. Nadzór geodezyjny obejmuje kontrolę granicy terenów objętych przedmiotem zamówienia. Granice zewnętrzne poszczególnych kompleksów będą wyznaczone geodezyjnie. Wykonawca prac ponosi pełną odpowiedzialność 
za ewentualną wycinkę drzew i krzewów poza terenami objętymi przedmiotem zamówienia.
