Załącznik nr 11
URZĄDZENIA WODNO-MELIORACYJNE
NA TERENIE LASÓW MIEJSKICH 
- rozliczenie ryczałtowe
Wyszczególnienie prac objętych wartością ryczałtową:

- likwidacja zatorów na ciekach 

- udrażnianie studni, przepustów, zastawek

- odmulanie odcinków newralgicznych tj. połączenia cieków Zielonki i Żabieńca w rejonie jeziora Głuszec, Osówki na przebiegu od Polany Sportowej do ul. Droga Siedmiu Młynów.  

- regulacja zastawek w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego

Przeglądu cieków należy dokonywać nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu oraz każdorazowo 
po zgłoszeniu przez Zamawiającego (np. po intensywnych opadach deszczu)  również w dni wolne 
od pracy. 

W zakresie przeglądu krat i przepustów Wykonawca zobowiązany jest:

- oczyszczenie krat i terenu przyległego (minimum 2 m od kraty) z zanieczyszczeń,

- zebranie i wywóz zanieczyszczeń na wysypisko wraz z opłatami,

- naprawa krat (uzupełnienie prętów, prostowanie, itp.)

- wyjęcie krat z wody, założenie,

- usunięcie padliny,

Wyszczególnienie ewentualnych prac do wykonania w ramach eksploatacji urządzeń wodno – melioracyjnych w lasach:

- odmulanie rowu gł. do 1 m szer. 0,6 m gł. zamulenia 30 cm wraz z wywozem zanieczyszczeń

- jw. lecz szer. 0,8 m

- jw. lecz gł. do 1,5 m szer. 0,6 m gł. zamulenia 30 cm

- naprawa betonowych, foliowanych umocnień cieków oraz zabezpieczeń wykonanych z kiszek faszynowych

- naprawa przyczółków

Wszystkie niezbędne do wykonania prace będą zlecane każdorazowo przez Zamawiającego 
i rozliczane  kosztorysem powykonawczym na podstawie składników  wyceny robót zawartych 
w ofercie, KNR  (katalog nakładów rzeczowych), średnich cen z informatorów cenowych na materiał 
i sprzęt inny niż koparka o poj. łyżki do 0,4 m3 lub samochód samowyładowczy do 5 t, obowiązujących w danym kwartale, w którym będą wykonywane poszczególne prace lub kalkulację indywidualną (w przypadku braku odpowiednich pozycji katalogowych)

Na użycie innego sprzętu niż koparka o poj. łyżki do 0,4 m3 lub samochód samowyładowczy do 5 t, Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego, po przedstawieniu Zamawiającemu powodów, dla których użycie koparki o poj. łyżki do 0,4 m3 lub samochodu samowyładowczego do 5 t jest niemożliwe z punktu widzenia rodzaju prac. W przypadku braku zgody Zamawiające na użycie innego sprzętu, koszt wykonania usługi ponosi Wykonawca.

