Załącznik nr 11

UWAGI OGÓLNE
1.
Wypełnienie kosztorysu polega na uzupełnieniu kolumn 6 i 7, podsumowaniu kosztorysu ofertowego według cen netto i brutto z zachowaniem określonych przez Zamawiającego jednostek miary oraz ilości. Wartość netto stanowi iloczyn kolumny nr 5 i kolumny nr 6.
2.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia w kontekście pozycji kosztorysowych przewidzianych do realizacji  ze względu 
na zróżnicowanie stopni trudności, których Zamawiający określa według katalogu norm czasu dla prac leśnych wykonywanych przy pozyskiwaniu drewna.  Oferta powinna obejmować stawkę za wykonanie danej pozycji kosztorysowej niezależnie od istniejących warunków terenowych.
3.
Zamawiający informuje, iż przez teren (lub na jego granicy), na którym realizowane będzie zadanie przebiegają drogi o charakterze dróg publicznych oraz linie energetyczne. Występowanie wymienionej infrastruktury będzie miało wpływ na technologię prac, zasady poruszania się w terenie oraz w razie konieczności przeprowadzenie wszelkich niezbędnych uzgodnień z zarządcami infrastruktury w zakresie jej ewentualnego czasowego wyłączenia, czasowego ograniczenia lub zamknięcia ruchu pojazdów. Kalkulacja wszystkich stawek w kosztorysie ofertowym powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z m.in. przeprowadzeniem uzgodnień, zajęciem pasa drogowego czy wyłączeniem zasilania.
4.
Do obowiązków wykonawcy prac należy prawidłowe, tj. zgodne z przepisami BHP oznakowanie powierzchni roboczych. Dotyczy to szczególnie oznakowania prowadzonych prac przy pozyskaniu i zrywce drewna, a także podczas zabezpieczenia znalezionych materiałów wybuchowych, oznakowania przejściowego magazynu terenowego na materiały wybuchowe.
5.
Zamawiający informuje, iż dojazd na teren objęty realizacją zadania odbywać się będzie drogami publicznymi (ul. Zwierzyniecka, Szosa Stargardzka, Przylesie). Wykonawca powinien skalkulować w stawkach kosztorysu ofertowego konieczność oczyszczania pojazdów, maszyn samobieżnych przed wjazdem na asfaltowe drogi publiczne ze względu na możliwość zanieczyszczenia drogi glebą mineralną i spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Dotyczy to na przykład wjazdu po zakończonych w danym dniu pracach lub podwozu drewna, jeżeli konieczny będzie przejazd drogą publiczną.
6.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania kolejności działek roboczych ze względu na ewentualną konieczność realizowania innych prac przez Gminę Miasto Szczecin o charakterze budowlanym w ramach planowanej inwestycji .Prace będą wykonywane w porozumieniu z Inżynierem Kontraktu. Kolejność wykonywania prac wyznaczana będzie posiadanymi decyzjami 
na wycinkę drzew. Prace wykonywane na terenie Lasów Państwowych wymagają udziału ich przedstawiciela szczególnie ustalania sortymentacji  pozyskiwanego drewna.
7.
Teren objęty przedmiotem zamówienia po zakończeniu prac powinien być wolny od zanieczyszczeń, śmieci i innych odpadów. Teren powinien być również oczyszczony z pozostałości po pozyskaniu drewna. Zakres usuwania gruzu dotyczy przede wszystkim gruzu wydobytego 
w wyniku karczowania pni.
8.
Teren objęty przedmiotem zamówienia sąsiaduje z drzewostanami Lasów Miejskich 
w Szczecinie oraz PGL Lasu Państwowe Nadleśnictwa Kliniska, Gryfino.  Podczas prowadzonych prac pozyskaniowych oraz przy zrywce i podwozie drewna wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w sposób nie powodujący uszkodzeń strzały drzew stojących oraz ich systemów korzeniowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składowania gałęzi, karpiny na terenie drzewostanów Lasów Miejskich i PGL Lasy Państwowe. Ruch pojazdów dopuszczony jest jedynie po terenie inwestycji bez ograniczeń, z wyłączeniem zapisu zawartego w punkcie nr 3 oraz po wyznaczonych szlakach zrywkowo-podwozowych.
9.
Zamawiający informuje, iż na terenie objętym przedmiotem zamówienia mogą występować 
z dużym prawdopodobieństwem szczątki ludzkie (żołnierzy) z okresu II wojny światowej. Wykonawca prac podczas prowadzenia prac ma obowiązek zwrócenia szczególnej uwagi, zwłaszcza podczas prac ziemnych (karczowanie pni, wyrównanie terenu) na możliwość odkrycia szczątków ludzkich. Zamawiający określa w takim przypadku następujący tok postępowania: zgłoszenie przez wykonawcę prac w przypadku wykrycia szczątków ludzkich na Policję (Komisariat Policji Szczecin Dąbie, ul. Pomorska 15, tel. 091 82 19 105), do Prokuratury (Prokuratura Rejonowa Szczecin Prawobrzeże, ul. Rydla 65, tel., 091 464 51 50), do Zakładu Medycyny Sądowej (ul. Powstańców Wielkopolskich 72, tel. 091 466 15 66) oraz Zamawiającego niezwłocznie tj. w ciągu do 12 godzin 
od ujawnienia szczątków ludzkich. 

Opis czynności i technologii wykonania prac zawartych w kosztorysie
	Lp. 
	OPIS

	1
	2

	1 -4
	Pozyskanie drewna średniowymiarowego gatunków liściastych, twardych metodą sortymentową SWS. Obejmuje wycinkę drzew oraz manipulacje sortymentów zgodnie 
z normą określającą wymagania dla surowca średniowymiarowego S2. Długość standardowa surowca mieści się w przedziale od 1 do 3 m bieżących według wskazań Zamawiającego. Zamawiający przewiduje pozyskanie przy użyciu pilarek spalinowych. Stawka przyjęta 
do kosztorysu powinna uwzględniać koszt pozyskania drewna w systemie ręcznym. Pozycja obejmuje również wykonanie wszelkich czynności związanych z pozyskaniem drewna, tj. przygotowanie stanowisk pracy wynikających z przepisów BHP przy pracach leśnych. 



	5-8
	Pozyskanie drewna średniowymiarowego gatunków liściastych, miękkich i gatunków iglastych – opis jak w pozycji 1-4 z zastrzeżeniem, że dotyczy sortymentu S4 w odcinkach 
1 do 2 m bieżących według wskazań Zamawiającego.



	9
	Pozyskanie drewna małowymiarowego (gałęziówka) oznacza pozyskania pilarkami spalinowymi drewna sortymentu M2 bez podziału na gatunki, z podziałem na rodzaje liściaste i iglaste.



	10
	Zrębkowanie drobnicy obejmuje mechaniczne rozdrobnienie drewna przy użyciu rębaków. Zrębki muszą spełniać wymagania PN-91/D-95009: Surowiec drzewny. Zrębki leśne. Zrębkowania należy dokonywać w miejscach składowania drobnicy przeznaczonej 
do zrębkowania. Po zakończeniu zrębkowania materiał musi być przygotowany 
w odpowiedni sposób do podwozu go do składnic terenowych.



	11
	Wycinka drzew niebezpiecznych obejmuje wycinkę drzew, do których wycięcia konieczne jest użycie podnośnika koszowego do 30 m lub przy użyciu metody alpinistycznej. Kalkulacja pozycji powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do usunięcia drzewa obejmujące prace sprzętu i osób. Pozycja obejmuje przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień 
z zarządcami ulic, zakładami energetycznymi, wodociągowymi i gazowniczymi. Kalkulacja powinna uwzględniać dodatkowe koszty związane z zajęciem pasa drogowego oraz kierowanie ruchem ulicznym przez osobę uprawnioną. Pozyskanie drewna według punktów 1-4, 5-8, 10.



	12
	Zrywka drewna obejmuje przemieszczanie drewna z miejsca ścinki do wyznaczonej składnicy terenowej lub drogi wywozowej. Miejsca zrywki wskazuje wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego. Zamawiający określa, iż dopuszczalną metodą zrywki jest zrywka nasiębierna przy użyciu zestawu typu forwarder. Zrywka drewna obejmuje ułożenie drewna w stosy o wymiarach ustalonych przez Zamawiającego. Kalkulacja pozycji powinna określić stawkę za zrywkę drewna niezależnie od gatunków i sortymentów. Zamawiający wyznacza podział stosów według gatunków i sortymentów.



	13
	Podwóz zrębków na wyznaczone składnice terenowe. Podwóz zrębków obejmuje przemieszczenie zrębków z miejsca ich wykonania do składnicy terenowej. Miejsce składowania zrębków wskazuje przedstawiciel Zamawiającego. Podwóz zrębków obejmuje załadunek i podwóz wykonany przy użyciu pojazdów mechanicznych. Zrębki na składnicy terenowej powinny być ułożone w regularnej pryzmie, umożliwiającej jednakowy i łatwy dostęp do pryzmy z każdej jej strony. Miejsce składowania wskazuje przedstawiciel Zamawiającego.



	14-15
	Podwóz drewna obejmuje przemieszczenie drewna ze składnicy terenowej do drogi wywozowej. Dokonuje się go w celu ułatwienia wywozu zakupionego drewna przez pojazdy wielkogabarytowe do wywozu drewna. Zamawiający wyznacza miejsce składowania podwożonego drewna, jak również podział stosów według gatunku, sortymentu i wielkości.



	16
	Wykonanie skrajni drzewostanowej poprzez pielęgnację koron polega na podkrzesaniu i uformowaniu wskazanych przez Zamawiającego koron drzew, które będą tworzyć nową linię drzewostanu. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczania ran powstałych po usunięciu konarów i gałęzi.



	17-18
	Karczowanie pni drzew i karczowanie krzewów obejmuje mechaniczne usunięcie pozostałych po wycince karpin drzew i krzewów. Przy użyciu karczowników bądź innego ciężkiego sprzętu typu koparka. Pnie drzew i krzewów muszą być usunięte w stopniu odpowiednim, tzn. w gruncie nie mogą pozostawać części korzeni po karczowaniu. Muszą być one usuwane mechanicznie lub ręcznie. Karpiny drzew i krzewów po karczowaniu muszą być oczyszczone z elementów mineralnych gleby i przygotowane do zrębkowania tj. podwiezione do miejsc wyznaczonych do zrębkowania pniaków.



	19
	Wywóz śmieci i odpadów polega na wywiezieniu z terenu objętego przedmiotem zamówienia śmieci i odpadów znalezionych na terenie objętym przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego uprzątania terenu objętego przedmiotem zamówienia. Śmieci muszą być składowane w odpowiednich pojemnikach i wywożone z terenu objętego przedmiotem zamówienia na koncesjonowane składowiska odpadów. Wywóz odpadów wymaga udokumentowania odpowiednim poświadczeniem dostarczenia ich do miejsc składowania.



	20
	Wywóz odpadów o charakterze niebezpiecznym np. opony, pojemniki chemiczne według punktu 19.



	21
	Zrębkowanie karpiny obejmuje mechanicznie rozdrobnienie karpin pozyskanych podczas karczowania terenu objętego przedmiotem zamówienia. Zrębki muszą spełniać wymagania  PN-91/D-95009: Surowiec drzewny. Zrębki leśne. Zrębki po wykonaniu muszą być przygotowane do podwozu do składnic terenowych.



	22
	Wyrównanie terenu dotyczy czynności polegających na wyrównaniu terenu po karczowaniu pniaków materiałem ziemnym, rodzimym. Równanie terenu dokonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego. W efekcie prac teren po wyrównaniu musi być pozbawiony nierówności jakie powstały podczas karczowania. 

	23


	Nadzór saperski w trakcie prowadzenia prac wraz z rozminowaniem. Zamawiający informuje, że na terenie objętym przedmiotem zamówienia występują materiały wybuchowe z czasów 
II wojny światowej. Zamawiający określa, iż dla bezpiecznego przeprowadzenia prac należy pełnić nadzór saperski. Czynność obejmuje ochronę terenu przed dostępem osób postronnych, 
a w szczególności ochronę wydobytych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Wykryte niewybuchy lub niewypały powinny być zgłaszane Dowódcy Patrolu Rozminowania – Patrol Rozminowania nr 1 z 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie tel. 727 016 541; 727 016 542. Zamawiający nie zleca oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych, czynność obejmuje jedynie usunięcie materiałów wybuchowych, których obecność zagrażałaby prowadzeniu zleconych prac. Wykonawca prac zapewnia ciągły dozór nad znalezionym materiałem wybuchowym zarówno w ciągu godzin pracy, jak i też w czasie gdy prace nie będą prowadzone. Wszelkie koszty związane z opisanym dozorem powinny zostać wkalkulowane w zryczałtowaną stawkę pełnienia nadzoru saperskiego wraz z rozminowaniem. Oznacza to, że liczba, rodzaj i wielkość znalezionych materiałów wybuchowych nie spowoduje zmiany w cenie. 



	24
	Nadzór geodezyjny obejmuje wyznaczenie granic terenu objętego przedmiotem zamówienia. Wykonawca prac ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualną wycinkę drzew poza terenem objętym przedmiotem zamówienia.




