                                                                                                         Załącznik nr 10
OPIS PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA – wartość  ryczałtowa
(prace  obejmują  okres od zawarcia umowy do dnia 31.12.2014 r. wraz z dniami świątecznymi i wolnymi od pracy )
I. Uruchomienie i utrzymywanie w czystości i sprawności fontann w okresie sezonu 
            - od uruchomienia fontann - 
               Jezioro Rusałka, Staw Brodowski, Cmentarz Centralny, Plac Piotra i Pawła, 

               Plac Zwycięstwa – przed Świętami Wielkanocnymi,
             pozostałe fontanny po świętach -
            - do  trzeciej  dekady  października (ustalenia z Zamawiającym) – wg  potrzeb, w  
              tym:

- przewóz  z  miejsca  składowania (pomieszczenia Zamawiającego lub Wykonawcy
  prac) montaż przy użyciu odpowiedniego sprzętu, regulacja, ustawianie, naprawa, 

              wymiana, uzupełnianie między innymi:
                 - zegarów sterujących        

                 - wylewek 
                 - wyłączników różnicowo – prądowych 
                             - lamp oświetleniowych (różne, także podwodne) wraz z wymianą 

                               uszkodzonych / niesprawnych żarówek

                                   - pomp, pływaków
                                   - zabezpieczeń MP 204

                                   - transformatorów
                             - stojaków, konstrukcji  wsporczych  i  elementów zabezpieczających, 
                                koszy zabezpieczających pompy oraz płaszczy ochronnych 
- przygotowanie pomp do uruchomienia, wykonanie/montaż złączy kablowych, 

   uziemienia, sprawdzenie wraz z naprawą i uzupełnieniem braków instalacji 

   zasilającej, sterowniczej, i wod – kan., podłączenie instalacji elektrycznej, itp. oraz
   wykonanie prób, rozruch fontann,

                  - wymianę pomp w sezonie (demontaż/montaż, przewóz do/z naprawy lub miejsca 

                     składowania wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi (dotyczy także 

                     kompaktów)
- wykonanie badań kontrolnych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej,
   rezystancji izolacji systemów elektrycznych oporności izolacji przewodów, kabli i 

   urządzeń elektrycznych, pomiarów rezystancji uziomu oraz sporządzenie 
   protokołów w 2 egz, oraz przekazanie Zamawiającemu w terminie 2 tygodni od 
   uruchomienia fontanny
- przegląd, sprawdzanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie braków w tablicach 
   licznikowych, szafkach sterowniczych i energetycznych, w tym np. wymiana szyn 
                     montażowych, uziemienia, listew podłączeniowych, okablowania, oznakowania,
                     uzupełnianie i wymiana schematów elektrycznych, oznaczeń przewodów, 
                     oznakowywanie i opisywanie wszystkich urządzeń zamontowanych w 
                     rozdzielniach,  naprawa/wymiana drzwiczek  i  obudów, uzupełnianie  zamknięć  itp 
                     oraz innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fontann.)
                  - utrzymanie porządku w rozdzielniach i pomieszczeniach przynależnych do fontann, 
                     uzupełnianie oświetlenia (wymiana żarówek oraz lamp różnego typu), uzupełnianie/

                     wymiana ogrzewania, wyłączników, kontaktów itp. 
                  - wymiana, uzupełnianie, naprawa, konserwacja (w tym także malowanie) krat, klap,
                     ogrodzeń,zamknięć pomieszczeń, szafek przynależnych do fontann, komór/studni, 
                     itp.
                  - ustawianie, sprawdzanie, kontrola  oprogramowania, naprawa, wymiana,
                     konserwacja urządzeń sterujących (np. przekaźniki, stacje uzdatniania wody, zegary 
                     sterujące, wyłączniki różnicowo-prądowe, zabezpieczenia pomp itp.) zgodnie z 
                     instrukcjami
                  - montaż, oczyszczanie, naprawa, wykonanie, wymiana koszy, krat, siatek  

                     zabezpieczających pompy oraz zabezpieczeń wszelkich wlotów, wylotów, 

                     przelewów itp. 
                  - napełnianie, wymiana wody (przyjmuje się jedną wymianę wody w sezonie), mycie
                     basenów,  murków okalających, komór, elementów fontann przy wykorzystaniu 

                   urządzenia do czyszczenia pod ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu Karcher),
                   utrzymywanie stałego poziomu wody w nieckach fontann  i komorach.
                     Koszty wody i ścieków w gestii Zamawiającego. Kontrolowanie stanu liczników
                     wody – dokonywanie cotygodniowych/miesięcznych spisów i przekazywanie ich na
                     bieżąco Zamawiającemu (zgodnie z ustaleniami).          
-  usuwanie zanieczyszczeń, mycie basenów,  murków okalających, ścian, komór, 
                     studni spustowych i instalacji wodnych fontann przy wykorzystaniu urządzenia do 
                   czyszczenia pod ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu Karcher), odpompowanie 
                     wody z komór,  
                  - utrzymanie w czystości i sprawności technicznej odwodnienia liniowego przy 

                     fontannie na Wałach Chrobrego,
                  - utrzymanie w sprawności technicznej monitoringu fontanny na Wałach Chrobrego,

                  - mycie niecki basenu fontanny na Wałach Chrobrego przy użyciu odkurzacza 

                     będącego na wyposażeniu fontanny, zgodnie z instrukcją eksploatacji (ok. jeden raz 

                     w tygodniu)
- zbieranie zanieczyszczeń z lustra wody i dna – min. 2 razy dziennie w godzinach
   porannych do godz. 9.00 oraz w godzinach popołudniowych do godz. 19.00 –
   wszelkie zmiany należy ustalać z Zamawiającym           

                  - utrzymanie w czystości i sprawności komór i instalacji przelewowych wraz z 
                     urządzeniami – ul. Szymanowskiego, pl. Orła Białego, Plac J. Szczerskiej, pl.

                     Noakowskiego, „Kotwica”, Lapidarium, Papieża Jana Pawła II, Plac Zwycięstwa, 
                     Cmentarz Centralny (przed Kaplicą), Cmentarz Centralny- Kwatera Zasłużonych, 

                     Wały Chrobrego oraz istniejących studni (także wodomierzowych) wraz z 
                     instalacjami i urządzeniami, uzupełnianie, naprawa pokryw i zamknięć na 
                     studzienkach przynależnych do fontann w przypadku kradzieży lub dewastacji
- udrażnianie, płukanie  rurociągów, likwidacja wycieków (naprawa uszkodzeń z 

   uwzględnieniem wszelkich niezbędnych prac i materiałów), wymiana  uszczelek, 

   obejm, złączek, króćców, podłączeń do pomp  itp., celem zabezpieczenia

   sprawności działania fontann
                  - uruchomienie, pełna obsługa i utrzymanie w sprawności działania stacji uzdatniania
                     wody fontann na pl. Orła Białego, Placu Zwycięstwa, Wałach Chrobrego, 
                     Cmentarzu Centralnym – Kwatera Zasłużonych oraz w Parku Noakowskiego (filtr)
                     zgodnie z instrukcją obsługi wraz z uzupełnianiem środków chemicznych 
                     niezbędnych do ich prawidłowego działania, prowadzeniem bieżących kontroli 
                     ustawień, prób oraz prowadzeniem  codziennych wpisów do rejestru wykonanych 
                     czynności i kontroli parametrów zgodnie z instrukcją obsługi. Przekazywaniem tych  
                     rejestrów  Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót, w okresach
                     miesięcznych (zakup testerów i środków chemicznych obciąża koszty Wykonawcy),
                  - uzdatnianie wody ( zakup i dozowanie środków chemicznych w sposób ręczny) w 

                     basenach/zbiornikach fontann przy zastosowaniu ogólnie dostępnych środków
                     przeznaczonych wyłącznie do tego celu w tym np. środek przeciwalgowy, środki 

                     utrzymujące poziom pH, płyn dezynfekujący, lub inne wskazane w Decyzjach
                     Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i instrukcjach obsługi, wraz z bieżącą 
                     kontrolą i utrzymywaniem pH na odpowiednim poziomie przy pomocy testerów
                     (zakup testerów i środków chemicznych obciąża koszty Wykonawcy), rejestrowane, 
                     w cyklach tygodniowych, wyniki pomiarów parametrów  wody w fontannach, nie 
                     posiadających stacji uzdatniania wody, należy przedkładać Zamawiającemu wraz z 
                     protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych
                 -  wylewki - oczyszczanie, regulacja, trwałe zabezpieczenie przed ingerencją osób 

                     trzecich, udrażnianie
- wymiana  uszkodzonych  płytek/okładzin oraz uzupełnianie brakujących wraz z
   materiałem do 3m², przyklejanie oderwanych okładzin (dotyczy także pomieszczeń 
   technicznych)- al. Papieża Jana Pawła II, Park Noakowskiego, ul. Szymanowskiego, 
   Plac Zwycięstwa, Plac Orła Białego,  (koszty materiału po stronie Wykonawcy)
                  - oczyszczanie, konserwacja, malowanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie
                     metalowych  elementów fontann (szafki, kominki, rury, sztyce, kraty, wsporniki, 
                     wylewki, kątowniki, klapy itp.)

                  - przyklejenie oderwanych elementów (kafli) fontanny „Labirynt”, utrzymywanie jej 

                     w czystości
                  - oczyszczanie, kafli, płytek, piaskowców, okładzin, urządzeń i elementów fontann z 
                     nalotu, napisów, reklam itp. przy wykorzystaniu urządzenia do czyszczenia pod
                     ciśnieniem na gorącą wodę (np. Karcher)    

                     W sytuacji obiektów zabytkowych tj. fontanny „Kotwica”, na Placu Orła Białego,
                     Lapidarium, Wałów Chrobrego, Cmentarz Centralny – Kwatera Zasłużonych 

                     zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pod 
                     specjalistycznym nadzorem.

                  - utrzymanie fontann w stałej czystości, pełnej sprawności działania urządzeń 
                     odpowiedzialnych za ich prawidłowe funkcjonowanie, także tych do obsługi 

                     których niezbędny jest sprzęt pływający, (ewentualna naprawa bądź wymiana na 

                     nowe/sprawne zegarów sterujących, wyłączników różnicowo-prądowych, gniazd

                     bezpiecznikowych, bezpieczników - zwykłych i automatycznych, zabezpieczeń MP

                     204 itp.)

             - utrzymanie  w  sprawności działania, naprawa, wymiana  wentylatorów 

               (ul. Szymanowskiego, pl. Orła Białego, Cmentarz Centralny, Lapidarium, Plac 

               Zwycięstwa, Wały Chrobrego),

                  - naprawa i wymiana  uszkodzonych oraz uzupełnianie brakujących elementów

                     nawierzchni przynależnych do fontann wraz z materiałem do 1,5m², fontanna 

                     Kotwica, Noakowskiego, ul. Szymanowskiego, Szczerskiej, pl. Orła Białego, Plac 
                     Zwycięstwa, Wały Chrobrego  (koszty materiału po stronie Wykonawcy)
            - ustawianie, demontaż, wymiana, naklejanie  tablic informacyjnych (ewentualne 

               malowanie napisów)
- zbieranie, załadunek i wywóz wszelkich nieczystości z fontann i terenu 

   przynależnego do fontann, na  wysypisko wraz z ponoszeniem wszelkich opłat z 

   tym związanych 
- zgłaszanie do ZWiK montażu wodomierzy i udział w przedmiotowych pracach wraz 

   z ponoszeniem opłat z tym związanych, 
- dokonywanie odczytów liczników energii elektrycznej i wodomierzy w razie 

   konieczności, 
                  - udział w spotkaniach, naradach, przeglądach, itp. po wcześniejszym powiadomieniu 
                     przez Zamawiającego
                  - utrzymanie  w  ruchu fontann  przy  ul. Szymanowskiego, na Jeziorze Rusałka, na

                     Cmentarzu  Centralnym, na pl. im. J. Szczerskiej, Stawie Brodowskim, na Placu 
                     Zwycięstwa, Wałach Chrobrego maksymalnie do dnia 10.11.2014r. (wg ustaleń z 
                     Zamawiającym)                                       
II.        Zamknięcie i utrzymanie w czystości i sprawności fontann przed i po sezonie (od 
           podpisania umowy do uruchomienia fontann i od trzeciej  dekady  października do 
           31.12.2014r.)

           - spuszczenie wody z basenów/zbiorników fontann, mycie ścian, dna, komór, 
                    elementów fontann, studni spustowych i instalacji wodnych fontann przy 

                  wykorzystaniu urządzenia do czyszczenia pod ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu
                    Karcher), odpompowanie wody zalegającej  z komór, studni itp. 
           - demontaż urządzeń/wyposażenia fontann przy użyciu odpowiedniego sprzętu, 
              przewóz do miejsca składowania wraz z przewozem do/ z naprawy do miejsca

              składowania (w razie potrzeby) wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi
           - przechowywanie elementów wyposażenia fontann i pomp w pomieszczeniach   

              ogrzewanych będących w posiadaniu Zamawiającego lub Wykonawcy prac,
           - przeglądy pomp związane z ich konserwacją (czyszczenie, malowanie), sprawdzanie

              pod względem sprawności elektrycznej i mechanicznej zgodnie z instrukcjami 
              obsługi wraz z uwzględnieniem wymiany, uzupełnienia oleju bądź innego 
              wypełniacza, oringów, kabli, dławików itp. oraz konieczne przeglądy serwisowe w
              zakresie zgodnym z instrukcją obsługi i eksploatacji (ponoszenie kosztów

              diagnostyki oraz w/w wymian i uzupełnień, koszty remontu po stronie 
              Zamawiającego, 
           - przekazanie Zamawiającemu protokołów z wykonanych przeglądów urządzeń 
              (pompy, lampy podwodne, stacja uzdatniania wody) wraz z protokołem odbioru 
              robót za miesiąc grudzień do 15.12. 2014r.
           – konserwacja (czyszczenie, malowanie), naprawa, wymiana, zabezpieczanie itp.
              urządzeń/wyposażenia fontann, w tym między innymi:  
                            - zegary sterujące  

                            - wylewki

                            - lampy  oświetleniowe (różne, także podwodne) wraz z wymianą 

                              uszkodzonych / niesprawnych żarówek

                            - stojaki, konstrukcje  wsporcze  i  elementy zabezpieczające, kosze 
                               zabezpieczające pompy oraz płaszcze ochronne,

                            -  pompy, pływaki

                            - transformatory

                            - zabezpieczenia MP 204
                            - wyłączniki różnicowo-prądowe
            - oczyszczanie, konserwacja, malowanie  zdemontowanych elementów metalowych 
               stanowiących wyposażenie fontann,
- oczyszczanie niecek i elementów fontann z zanieczyszczeń – wg potrzeb
- czyszczenie kafli, płytek, piaskowców, okładzin, elementów i urządzeń fontann z

                  nalotu, napisów i naklejanych reklam, itp. przy wykorzystaniu urządzenia do 

                  czyszczenia pod ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu Karcher)
                     W sytuacji obiektów zabytkowych tj. fontanny „Kotwica”, na Placu Orła Białego,
                     Lapidarium, Wały Chrobrego, Cmentarz Centralny – Kwatera Zasłużonych zgodnie 
                     z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pod specjalistycznym 
                     nadzorem.

                  - przyklejanie oderwanych elementów (kafli) fontanny „Labirynt”, utrzymywanie jej  

                     w czystości

                  - ustawianie, sprawdzanie, kontrola  oprogramowania, naprawa, wymiana,

                     konserwacja urządzeń sterujących (np. przekaźniki, stacje uzdatniania wody, zegary 

                     sterujące, wyłączniki różnicowo-prądowe, zabezpieczenia pomp itp.) zgodnie z 

                     instrukcjami

- zabezpieczenie pozostawionych elementów fontann oraz ich ewentualne 
   uzupełnianie, naprawa, wymiana,
                  - utrzymanie w czystości i sprawności technicznej odwodnienia liniowego przy 

                 fontannie na Wałach Chrobrego 

                  - utrzymanie w sprawności technicznej monitoringu fontanny na Wałach Chrobrego,

                  - utrzymanie porządku w rozdzielniach i pomieszczeniach przynależnych do fontann, 

                     uzupełnianie oświetlenia (wymiana żarówek oraz lamp różnego typu), uzupełnianie/

                     wymiana wyłączników, kontaktów, itp. 
                  - wymiana, uzupełnianie, naprawa, konserwacja (w tym także malowanie) krat, klap, 
                     ogrodzeń, zamknięć pomieszczeń, szafek przynależnych do fontann, komór/studni, 
                     itp.

                  - utrzymanie w czystości i sprawności komór i instalacji wraz z urządzeniami 
                     oraz istniejących studni (także wodomierzowych) wraz z instalacjami i 
                     urządzeniami, uzupełnianie pokryw na studzienkach przynależnych do fontann w 
                     przypadku kradzieży lub dewastacji (koszty materiału po stronie Wykonawcy)
                  - naprawa i wymiana  uszkodzonych oraz uzupełnianie brakujących elementów

                     nawierzchni przynależnych do fontann wraz z materiałem do 1,5m², fontanna 

                     Kotwica, Noakowskiego, ul. Szymanowskiego, Szczerskiej, pl. Orła Białego, Plac  

                     Zwycięstwa, Wały Chrobrego (koszty materiału po stronie Wykonawcy)

- wymiana uszkodzonych płytek oraz uzupełnianie brakujących wraz z materiałem do  

   3m², przyklejanie oderwanych okładzin (dotyczy zbiorników i pomieszczeń techn.) 

    – al. Papieża Jana Pawła II, Park Noakowskiego, ul. Szymanowskiego, Plac 

   Zwycięstwa, Plac Orła Białego (koszty materiału po stronie Wykonawcy)
            - ustawianie, demontaż, wymiana, naklejanie, tablic informacyjnych, (ewentualne 
               malowanie napisów)
- przegląd, sprawdzanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie braków w tablicach 

   licznikowych, szafkach sterowniczych i energetycznych, w tym np. wymiana szyn 

                     montażowych, listew podłączeniowych, okablowania, oznakowania, gniazd

                     bezpiecznikowych, bezpieczników - zwykłych i automatycznych, uzupełnianie i 

                     wymiana schematów elektrycznych, oznaczeń przewodów, oznakowywanie i 

               opisywanie wszystkich urządzeń zamontowanych w rozdzielniach, 

               naprawa/wymiana drzwiczek i obudów, uzupełnianie zamknięć itp.)
            - uruchomienie i utrzymanie w sprawności, naprawa, wymiana ogrzewania – grzejniki 
               (Papieża Jana Pawła II, Szymanowskiego, Orła Białego, Cmentarz Centralny, Plac 

               Zwycięstwa),

            - utrzymanie w sprawności, naprawa, wymiana wentylatorów (Wały Chrobrego, 

               Szymanowskiego, Orła Białego, Lapidarium, Cmentarz Centralny, Plac 
               Zwycięstwa),

- zbieranie, załadunek i wywóz wszelkich nieczystości z fontann i terenu 

   przynależnego do fontann, na wysypisko wraz z ponoszeniem wszelkich opłat z tym 

   związanych
- zgłaszanie do ZWiK demontażu wodomierzy i udział w przedmiotowych pracach
   wraz z ponoszeniem opłat z tym związanych
- dokonywanie odczytów liczników energii elektrycznej i wodomierzy w razie 

   konieczności, 

                  - udział w spotkaniach, naradach, przeglądach, itp. po wcześniejszym powiadomieniu 

                     przez Zamawiającego
III.   1. Uzupełnianie, zakup brakujących, uszkodzonych trwale elementów:

    - lampy podwodne – nie dotyczy wymiany żarówek, 
    - wylewki, 

    - zasuwy, 

    - szafki

    - remonty i zakup pomp, 
    - remont i zakup elementów składowych stacji uzdatniania wody (nie dotyczy 

      obowiązkowych wymian  i uzupełnień o których mowa w instrukcji obsługi i 

      eksploatacji) będą zlecane przez Wykonawcę  w imieniu Zamawiającego (na 
      wyraźne polecenie Zamawiającego) i opłacane przez Zamawiającego.
                   Uzupełnianie, zakup brakujących, uszkodzonych trwale pozostałych urządzeń i 
                   elementów stanowiących wyposażenie fontann i niezbędnych do ich prawidłowego 
                   działania będą obciążały Wykonawcę prac 
        2. Zamawiający od poniesionych kosztów związanych z remontem pomp odliczy koszty,
            dotyczące wymiany, uzupełnienia oleju bądź innego wypełniacza, oringów, kabli, 

            dławików itp. uwzględnione do poniesienia przez Wykonawcę w ramach ryczałtu
        3. Eksploatacja/obsługa fontann (ryczałt) będzie realizowana w pracy ciągłej tzn. także
            w dni wolne od pracy i świąteczne. 
        4. Wszelkie koszty niezbędne do prowadzenia prac eksploatacyjnych w ramach

            ryczałtu pozostają w gestii Wykonawcy prac
              5. Zamawiający zastrzega sobie prawo decydowania o wymianie wody w fontannach  w
                  ramach ryczałtu i dopuszcza zmiany polegające na zaniechaniu wymiany wody w
                  wybranych przez siebie obiektach i wykonaniu dodatkowych wymian w innych
                  obiektach np. za brak wymiany wody w fontannie na Cmentarzu Centralnym – przed 

                  Kaplicą zwiększy się ilość wymian wody np. w fontannie w al. Papieża Jana Pawła II.
              6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o każdorazowym oczyszczaniu 

                  basenów fontann przy pomocy odkurzaczy basenowych. Wykonawca  natomiast jest 

                  zobowiązany do wykonania przedmiotowych prac z najwyższą starannością i przy 

                  użyciu odpowiedniego sprzętu, dostosowanego do charakteru danego obiektu (np. 

                  jego pojemności i głębokości)

 Prace nie ujęte w powyższym wykazie i nie wynikające z bieżącego utrzymania obiektu będą rozliczane, po uzgodnieniu ich zakresu rzeczowego i wstępnej wyceny prac z Zamawiającym, na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę prac wg oferowanych nośników cen (składników wyceny robót), oraz ustalonego sposobu rozliczenia (katalogi, kalkulacje, wyceny własne) z zastosowaniem cen materiałów (uwzględniających koszty zakupu), najmu, pracy sprzętu oraz środków transportowych nie uwzględnionych 
w oferowanych nośnikach, nie przekraczających średnich cen publikowanych w informatorach ORGBUD SERWIS lub SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, sprawdzonych 
i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Wykonawca prac jest zobowiązany do:

1. monitorowania, w okresach tygodniowych zużycie wody na poszczególnych obiektach wraz 
z przekazywaniem informacji dla Zamawiającego. W sytuacjach zwiększonych poborów wody konieczne jest przedłożenie wyjaśnienia/uzasadnienia zaistniałej sytuacji. Jego brak jest równoznaczny z poniesieniem przez Wykonawcę prac kosztów nieuzasadnionego, nadmiernego zużycia wody wraz ze ściekami. 
2. bieżącego informowania Zamawiającego o prowadzonych pracach eksploatacyjnych 
na fontannach, wykonywanych w ramach ryczałtu – dowolna forma przekazu
3. bieżącego informowania Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac nie wynikających 
z bieżącego utrzymania obiektu, sposobie ich realizacji, zaawansowaniu robót oraz terminie ich zakończenia.
Zamawiający zaleca zapoznanie  się  ze  stanem technicznym, sposobem działania oraz  lokalizacją  obiektów  fontann  przed sporządzeniem oferty cenowej (wyceny  prac).
