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1.WSTEP.

11, Przedmiot opracowania.

Specyfkacia techniczna ,Wymagania ogélne" odnosi sig do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
‘odbioru robot przy zagospodarowaniu terenu przy ul. Miodowej 3 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania.

‘Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czg¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy Ziecaniu
i realizacji robat wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania Ogalne zawarte w Specyfikacji Technicznej nalezy rozumiet i stosowat w powigzaniu ze
wszystkimi Specyfikaciami Technicznym, zawartymi w niniejsze} Dokumentacji Przetargowe).

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Specyfikacie techniczne abejmuja swoim zakresem wymagania techniczne dotyczace wykanania i ogbioru
robot, nrzy 2agospodarowaniu terenu dzialki przy ul. Miodowej 3 w Szczecin. Zakres robot obejmuje:
< Prace rozbiorkowe.
< Prace zwigzane z demontazem urzadzen elektrycznych.
< Prace porzadkowe i wykonanie nowych utwardzonych nawierzchni.
@ Prace zwiazane z rozbudowa wiaty gospodarczej.
% Ewentualne roboty dodatkowe przewidywane przez Wykonawee niezbedne dia realizacii przedmiotu
zamdwienia.

1.4, Okreslenia podstawowe.

Utyte w Specyfikaciach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumieé w kazdym przypadku

Wwap:u
> Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie  obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowtanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

> Kierownik budowy - 6soba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami  do
weystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu

> Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
wpisywania przez Wykanawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow | ewentualnie
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarbw podiegaja potwierdzeniu przez Inwestora
Zastgpczego.

» Laboratonum - laboratorium badawcze, zaskceptowane przez Zamawiajacego. niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan | prob zwiazanych  ocena jakoscl materialow oraz robot

» Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacia projektowg i
‘specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

* Odpowiednia (bliska) zgodnost - zgodnoss wykonywanych robdt 2 dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancii nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia
danego rodzaju robot budowlanych.

> Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszezania w nim
drogi oraz drzew | krzewow. Pas drogowy maze rowniez obejmowat teren przawidziany do rozbudowy
drogii budowy urzadzen chraniacych ludai i rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
nadrodze.

> Droga tymczasowa — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obslugujacych
zadanie budowtane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakohczeniu.
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> Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajace) Sig 2 nawierzchni.

> Podbudowa ~ doina c2g$¢ nawierzchni sluzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze

> Pobocze - czgdt korany drogi przeznaczona do chwilowego 2atrzymywania sig pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu | wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
‘oparcia konstrukaji nawierzchni.

» Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inwestora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizac robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

> Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentaci projekiowej, ktora wskazuje lokalizacie,
charakterystyke | wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot

> Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowej,

> Aprobata techniczna — dokument pobwierdzaiacy pozytywna oceng techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydainost do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jestw Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 . Poz 48, rozdzial 2).

» Certyfikat zgodnosci ~ dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaci wykazujacy. ze
2apewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowana wyrob, proces lub ushuga sq.
2godne 2 okreslon norma lub innymi dokumentami narmatywmymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustaw 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowane, art. 10) certyikat 2qodnosci wykazue, e 2apewniono 2godnosc wyrobu z PN lub aprobate
techniczna (w wypadku wyrobow, dla kiorych nie ustalono PN).

# Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, 2e zapewniono odpowiedni stopien zaufania i2 dany wyrdb, proces lub ustuga sg 2godne z
okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robst.

Wykanawca robt jest odpowiedziainy za jakost ich wykonania oraz za ich zgodnost 2 Dokumentacjq
Projektowa, Specyfikacjami Technicznym i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Preekazanje Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymii
administracyjnymi, lokalizacie | wspoirzedne punkitow glownych, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiary Robot
oraz dwa egzemplarze Dokumentaci Projektowe. Przy przekazaniu terenu budosy Zamawiajacy poda
wspoirzetne punitow gicwnych obiektu najbardziej akivaine jakie posiada.

INykonawca jest 20bowiazany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednosti uzgadniajace i
opiniujace.

Na Wykonawcy spaczywa odpowiedzialnost za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geadezyjne Wykonawca odtworzy | utrwali na
whasny koszt.

Peina dokumentacja w okresie przygotowania oferty bedzie zn-e sig do wgladu w siedzibie Inwestora
Zaklad Uslug Komunalnych ul. Ku Stofcu 125, 71 - 080 Szczecin.
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Vykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonat projekt organizacj ruchu na czas budowy oraz
opracowat takie dokumenty jakie uzna 2a niezbedne do realizaci robot budowiana-montazowych.
\Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem usciéh informacie nt warunkbw gruntowo-wodnych w stopniu
koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robdt1 ich bezpieczenstwa. Uwaza sie, 2e Wykonawca upewnit
sig w stopniu wystarczajacym co do warunkéw gruntowych, a w s2czegolnosci co do poziomu wody gruntowej,
Jezeli w trakcie wiykonywania robbt okaze sie koniecznym uzupelnienie Dokumentac Projektowe; przekazane]
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty na wiasny koszt oraz przedstawi jedo
2atwierdzenia Imvestorowi. Projekty Wykanawcze winny uwagledniac normy i warunki techniczne, o Ktorych
mowa w Dokumentach Przetargowych,

) Dokumentacia Powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowat dokumentacie powykonawcza calosci
wiykonanych Robdt, w tym rowniez: dokumentacje geodezyjna ( + szkice polowe).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierad wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w trakcie
realizacji robot.

pecyfikaciami Technicznym
Dokumentacia projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane. przez Inwestora
Wykonavicy stanowia czgst umowy, 3 wymagania wyszczegélnione w chocby, jednym z nich s obowiazujace:
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentaci
Wykonawca nie moze wykorzystywat bedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktbry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W praypadku rozbie2nasci opis wymiarbw wazniejszy jest od odozytu ze skali rysunikow,
Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materialy beda 2godne 2 dokumentacia projeklowa i Specyfikaciami
Technicznymi.
Dane okreslone w dokumentacji projektowe] i w Specyfikacjach Technicznych beda uwazane za wartosci
docelowe, od kibrych dopuszczaine s3 odchylenia w ramach okreslonega przedziatu tolerancji. Cechy
materiaiow | elementow budowli musza byt jednorodne | wykazywat 2godnosé z akreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczat dopuszczainego przedziatu toleranci
W przypadku, gdy matesialy lub roboty nie beda w peini zgodne 2z dokumentacig projektowa fub
Specyfikacjami Technicznymi | wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, o takie materiaty
2ostang 2astapione innymi, a roboty rozebrane | wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1541, nie i 0znakowe il

\ilykonawca jest zobowigzany do 2apewnienia | Utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot w
okresie invania realizacji az do zakoficzenia  odbioru koficowega robét a w szczegoinosci

a) wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy | pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci 2wigzane z budowa |
nienaruszainod¢ ich mienia, a takze zabezpieczy teren budowry przed dostgpem asab nieupowaznionych.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace . Wykonawca zapewni rowniez odpowiednia i stala widocznose
(2aréwno w porze dniai nocy) dia tych znakow, dia kidrych jest to niezbedne jesli chodzi o bezpieczeristwo.
Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace beda akceplowane przez Inwestora.

b) fakt przystapienia do robot Viykonawca obwiesci przez umieszczenie, w migjscach i lodciach okreslonych
przez Inwestora, tabiic informacyjnych, kibrych resc bedzie zatwierdzona przez Inwestora, Tablice
Iinformacyjne beda utrzymywane przez Wykonawog w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Tablice
tymezasowe po zakofczeniu robot powinny zostac zdemontowane. Wymagania odnosnie tablic
informacyjnych przedstawiono w p.1.5.4.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Q
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1.5.4.2. Tabiice informacyine.

Wykonawca dostarczy | zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne. Powinny byc to tablice
informacyjne o prowadzonych robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi
W tym zakresie.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robot.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowiazek stosowat wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturainego.

\iéykonawca powinien zapewnic, 2e 2adna substancja, smieci czy zanieczyszczone plyny nie bed

‘skiadowane czy odprowadzane do Srodowiska stosujac sig odpowiednio do ustawy 0 odpadach wraz z

Ppozniegszymi zmianami.

W okresie trwania budowy | wykonczania robot Wykonawca bedzie stosowat: sig do przepisow i nom

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko! terenu budowy oraz unikat szkedy i niedogodnosci w

stosunku do 0sab lub mienia publicznego §. zanieczyszczenie, hatas powstatych przy roznych metodach

wykonawstwa

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

> Lokalizacje zaplecza, warsziatow, magazynow, skiadowisk, wykopow | drog dojazdowych,

> Srodki ostrozmosci | zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiomikow  ciekow viodnych pylami lub
‘substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami | gazami, mo2liwoscia powstania pozaru.

> Przy prowadzeniu robot w poblizu drzew | kizewow przestizeganie zasad zawartych w ustawie Prawo
achrony $rodowiska wraz z pozniejszymi zmianami.

1.5.6. Ochrona przecipozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopaine powinny byt przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot aibo przez personel Wykonawcy.

W szczegdinosci zabrania sig:
» Palenia ognisk.
 Palenia tytoniu poza miejscami przeznaczonymi do tego.

Wszystkie Roboty zwiazane z utyciem atwartego ognia 53 moziiwe po warunkiem:
> Usunigcia wokol abiektu materialow painych,
» Palenie ognia nie moze byt wykonywane w odleglosci blizsze] ni2 6 m od stojacych drzew, a wysokost
plomienia nie moze przekraczat 2m,
> Posiadania sprzety facznose (telefon, radiotelefon),
> Posiadania sprzgtu do gaszenia po2arow (gasnica pianowa, 2 szpadie).

1.5.7. Materialy szkodiiwe dla srodowiska.

Materialy, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dia otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia. Nie dopuszcza
$ig uzycia materialow wywolujacych szkodiiwe promieniowane o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wiszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajage brak szkodiwego oddzialywania tych matenaléw na srodowisko.
Materialy, ktbre sa szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robot. a po zakoficzeniu robdt ich szkodiiwose:
zanika moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych whudowania. Jezell
wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymat zgode na u2ycie tych mateniaiow od
wiasciwych organdw administracji paristwowej.
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Jezell Wykonawca u2yt matenaiow szkodiwych dia ofoczenia zgodnie ze specyfikacjam, a ich uzycie
spowodovralo jakiekolwiek Zagrozenie srodowiska. to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wigsnosci publiczne; i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii na powierzehni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
whasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wsplpracowal dostarczajac wszelkiej pomacy potrzebnej pray
dokonywaniu napraw, Wykonawca bedzie odpowiadats 2a wszelkie spowodowane przez jego dziafania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi | urzadzen podziemnych wykazanyeh w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajaceqo.

159, i

Wykomca stosowat sig bedzie do ustawowyeh ograniczen obcigzenia na oé przy transporcie materialbw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagawo fadunkow | w sposb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inwestora.
Pojazdy i fadunki powodujace nadmiere obciazenie osiowe nie beda dopuszczane na $wieko ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Viykonawsa bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w
fen sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.5.10.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeginosci wykonawca ma obowigzek zadbat, aby persone! nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodiiwych dia zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszellde urzadzenia zabezpieczajace, socjaine | odpowiednig
odziez dia ochrony 2ycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy przyimuje sig.
ze zostaly uwzglednione w cenie kontraktowe)

1.5.11. Ochrona | utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrong robdt i za wszelkie mateialy | urzadzenia uzywane do robet
‘od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przsigcia Robot przez Inwestora oraz bedzie ulrzymywaé
roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno byc prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu wydania Swiadectwa Przejecia.
Inwestor moze wstrzymat roboty | podjat jakiekohwiek dziatanie, ktore uwaza za niezbedne, jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inwestora powinien 10zpoczac
roboty utrzymaniowe rie pozniej niz w 24 godziny po olrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa { inniych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest znat wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraine | migjscowe oraz inne
przepisy | wytyczne, ktbre 53 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedziainy za
przestyzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych | bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowat Inwestora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen | inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.
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21, Zrbdia pozyskiwania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkohwiek materiaiow przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego 2rbdia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywrania tych materiaiow | odpowiednie $wiadectwa badaf labaratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie przez Inwestora pewnych materialow 2 danego #rodka nie 0znacza automatycznie, 2 wszelkie
materialy z danego 2rodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczoneqo 2rodia w sposob ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
rabot

22. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawea odpowiada za uzyskanie pozwolef od wiascicieli | odnagnych wiadz na pozyskanie materiaiéw z
jakichkolwiek zr6det miejscowych wiaczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodia.

Wykonavwca przedstawi dokumentacie zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcii do zatwierdzenia Inwestorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziainosc za speinienie wymagan llosciowych | jakosciowych materialdw z
Jakiegokolwiek zrodia.

Wykanawca poniesie wszystie kosaty, a w fym: optaty, wynajem, licencie, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane 2 dostarczenier materiaiow o robdt

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na placu budowry lub z innych misjsc wskazanych w
kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub
wskazan Inwestora.

Z wyjakiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzié 2adnych wykopow
W obrgbie placu budowy poza tymi, ktbre zostaly wyszczegdinione w kontrakcie,

Eksploatacia zrodet materialow bedzie 2godna z wszelkimi regulaciami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3 Inspekcja wytwormi materiaiow.

Wytwornie materiaiow moga byt okresowo kontrolowane przez przedstawiciela Inwestora w celu sprawdzenia
2g0dnosci stosowanych metod produkcyinych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Probki matesiatow
m0ga by pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontrol bedzie podstawa akceptacji
okresione] partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:
Inwestor bgdzie mial zapewniong wspolprace | pomoc Wykonawey oraz producenta materiakw w czasie
przeprowadzania inspekcii,

Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwbmi, gdzie odbywa sie produkcja
materialow przeznaczonych do realizaci kontraktu.

24 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
2lazone w miejscu wskazanym przez Inwestora, Jesl Inwestor zezwoll Wykonawey na uzycie tych materiaiow
do innych rabot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany
przez inwestora.
Kaidy rodzaj robot, w kiorym znajduiq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
naiasne ryzyko, liczag sie 2 jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymezasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojd jakos i wiasciwosci | byly dostepne do kontroll
przez Inwestora,

Miejsca tymezasowego skiadowania bedq zlokalizowane w obrebie placu budowy w migjscach uzgodnionych
2 Inwestorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materiaiow.

Jedli Dokumentacia Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwost wariantowego
zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoms Inwestora o swoim
2amiarze co najmniej 1 tydzieh przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane
dia badafi prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodza materialu nie moze byc pozniej
zmieniany bez zgody Inwestora.

2.7. Pochodzenie materiatow.

Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania powinny byt nowe, wysokiej jakosci | starannie wykonane.
Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawctw, kidrzy powinni byt zdoini zademonstrowas
stosownos¢ danego produktu poprzez referencie do podobnych zastosowan, oraz ze jest on wiasciwy do
uzycia 2godneqo 2 intencia przedstawiona w specyfikaci.

Waterialy i produkty powinny posiadat: certyfikaty potwierdzajace ich zgodnost z odpowiednimi specyfikacjami
‘narodowych lub migdzynarodowych organizaji normujaeych.

Wykonawca powinien dostarczyt Przedstawicielowi Inwestora peina informacie na temat wszelkich materiaitw
| produktow.

Przed zlozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materialy lub produkty. Wykonawca powinien zlozyG wriosek
0 zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byt jednoznaczne i starannie podane w standardowej
formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

3, SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiry nie spowodie niekorzystnego
wplywu najakost wykonywanych robot Sprzet uzyty do robot powinien byé zgadny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadat pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
Planie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizaci robot, zaakceptowanym przez Inwestora. W
przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony |
2aakceptowany przez Inwestora. Liczba | wydajnosé sprzetu bedzie guarantowat przeprowadzenie robot,
2godnie z zasadami okreslonymi w Specyfkacj Technicznei, dokumentacii projeklowe i wskazaniach
Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byt utrzymywany w dobrym
stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on 2godny z normanmi ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestarowi Zastgpczemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest 1 wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mazliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru | uzyska
jego akceptacig przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, pa akceptacii Inwestora, nie moze byé pézniej
2mieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
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jakosci i warunkow wyszczegolnionych w kontrakcie, zostanie przez Inwestora zdyskwalifikowanie | nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wkonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kibre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosc) przewozonych materialtw.

Liczba $rodkow transporty bedzie zapewniat przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasatami okreslonymi w
Specyfikacii Techniczne], dokumentac projektowej i wskazaniach Inwestora, w ferminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniat wymagania dotyczace przepisow o ruchu
drogowym.

Srodki fransportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inwestora bgda usunigte z placy
budowy.

Wykonawca bedzie na wlasny kaszt utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy.
\Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transporty z uwzglednieniem wymogow bezpieczefistwa. Srodki
transportowe powinny spefniac odpowiednie wymagania w 2akresie parametréw charakteryzujacych pojazdy,
w s2626Q0inosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyze] warunkow obciazaja Wykonawce.

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oé przy transporcie materialow i
wyposazenia nai z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w 5posob ciagly bgdzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inwestora.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT,

51. Ogoine warunki wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny 2a prowadzenie robot z2godnie z kontraktem, oraz za jakodé zastosowanych
materialdw | wykonywanych robt. za ich zgodnasc z dokumentaciq Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, PZJ, projektem organizacii robot oraz poleceniami Imvestora.

Wykonawca ponos| odpowiedziainos za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wszystkich elementow
robdt zgodnie z Dokumentacia Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukciami Inwestora.

Wiykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomylki | biedy w czasie trwania robot, jesli wymagat tega
bedzie Inwestor.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia VWykonawcy od
‘odpowiedzialnoéci.

5.2. Polecenia Inwestora.

Decyzje Imvestora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych,
nomnach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzoledni wyniki badaf mateniaiow i robot
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach matenatw, doswiadczenia z przesziosci,
wryniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajage na rozwazana kwestie.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pozniej ni2 w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
zatrzymania robot Wszelkie dodatkowe koszly z ego tytulu ponosi Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

"
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6.1, Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakost robot i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia szczegoly swojego
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on 2amierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuace wykonanie robt zgodnie z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
Program zapewnienia jakosci zawierat bedzie:
a} czest ogding opisujaca:
organizacig wykonania robot, w tym terminy | sposob prowatzenia robot,
BHP,
viykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacie | przygotowanie praktyczne,
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakost | terminowost wykonania poszczegoinych elementow robot,
system (spos6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoécia wykonywanych robat,
wykaz urzadzen stosowanych do kontroli 1 bada (opis laboratorium, ktbre bedzie wykonywalo te uslugi),
metode | system przechowywania wynikow badan laboratoryinych, protokoty z pomiarow, regulacie
mechanizméw kontrol | korekt uzytych w procesie technologicznym oraz proponowany spoasob i forma
prezentac tych informacii dia Inwestora,
b) c2g8¢ szczegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn | urzadzen stosowanych na budowie 2 ich parametrami technicznymi,
rodzaje iflod¢ $rodkow transportu wraz z metodami zatadunku i coztadunky,
metode magazynowania mateniakow,
5posob zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,
$posdb i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materialow,
sposdb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegoinych elementow robot,
sposob postepowania 2 materiatami | robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inwestorowi najpozniej
razem z Harmonogramenm w terminie 2godnym z umowa.

6.2. Zasady kontroli jakosci.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnag zalozong.
jakost robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za peina kontrolg robot i jakesci matesiatow., Viykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zappatrzenie | wszystkie
urzadzenia niezbedne do poblerania probek | badan materialow oraz robot.
Przed zalviierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia badai w
celu zademonstrowania, 2e poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i bwamammldwovazmzﬂesmmmmaﬁca
Sﬁﬂmﬂmﬂm 2 roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych
Minimaine wymagania co do zakresu badati i ich czestotiwosci sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych,
normach | wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okresione, Imwestor okredli jaki zakres kontroli
Jestkonieczny, aby zapewnic wykonanie robdt 2godnie 2 warunkami kontraktu.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, e wszystide stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazne legalizacie, ostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaia wymaganiom nom
okredlajacych procedury badan.
Inwestor bedzie miat nieograniczony wstgp do laboratoriow Viykonawoy w celu przeprowadzenia kontroli.
Imwestor poinformuie pisemnie Wykonaweg o jakichkolwiek niedotiagnigciach dotyczacych laboratorium, jego
wypasazenia, pracy personelu, technik lub metod badan. W przypadku gdy Inwestor jest zdania, ze te wady
‘moga mie¢ wplyw na dokladnost badan, moze on odmowic uzycia do robot materiakw, ktore sg badane
dopoki procedury badar nie zostang skorygowane, a akceptacia materiatow ustaiona.
VWszystkie koszty zwiazane z organizowaniem | prowadzeniem badan materialw ponosi Vykonawca.
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§.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, 76 wszystiie jednostkowe elementy produkcli moga byt 2 jednakowym prawdopodobienstuem
wytypowane do badar

Inwestor bedzie miec zapewniona mozliwost udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bgdzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiaiow, kiore budza
walpliwost co do jakodci, g fle kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasne) woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
‘stwierdzenia usterek, w przecivinym przypadku koszly te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pabierania prabek beda, dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez Inwestora, Probki
dostarczone przez Wykonawce do badai wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane |
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inwestora.

64. Badania i pomiary.

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nomy
‘nie obejmuia jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowaé mozna polskie
wytyczne, albo inne procedury. zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiartw lub badad Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju miejscu | terminie
pomiary lub badania. Pa wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
‘akeeptacji Inwestora.

8.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inwestorowi kapie raportow z wynikami badan jak najszybcie, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoscl.

Wyniki badar (kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inwestora.

Da celbw kontrofi jakosci i zatwierdzenia, inwestor uprawniony jest do dokonywania kontrof, pobierania
probek | badania materiaitw u 2ok ich wytwarzania, | zapewniona mu bedzie wszeka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy | producenta matenaiw.

Imwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce. bedzie oceniat
2godnasc materialow i rabét z wymaganiami Specyfikaci Technicznej na podstavie wynikow badai
dostarczonych przez Wykanawog.

Inwestor moze pobiera probki materiatow i prowadzit badania niezalezrie od Wykonawcy, na swoj koszt,
Jezeli wyniki tych badan wykaza, 2 raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawey lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtbmych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow | robot z Dokumentacia Projektowa i
Specyfikacia Techniczna, W takim przypadky calkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Vykonawee.

6.7. Atesty jakosci materialéw | urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakodci materialow | konstrukcji przez Wykonawee, Inwestor moze dopuscic do
uzycia matenialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnoéé z warunkami podanymi w
Specyfikacjach Technicznych.
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W przypadku materialow, dia ktorych atesty sa wymagane przez Specyfikacie Techniczne, katda partia
dostarczona do robot bedzie posiadat atest

Produkty przemyslowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inwestorow
Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizace moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezell
z0stanie stwierdzona niezgodnosé ich wiasciwosci ze Specyfikaciami Technicznymi to takie materialy ilub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowlgzujacym Zamawiajacego | Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnost za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym spoczywa na
Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco | beda dotyczye przebiegu robst, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokanania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska araz stanowiska stuzbowego, Zapisy beda czyteine, dokonane
trwakg technika, w porzadku chronologicznym. bezposrednio jeden pod drugim, bez przerv.
Viszystiie zalaczniki | drugoplanowe dokumenty Dziennika Budowy majq byé wyraznie ponumerowane,
podpisane i datowane zarbwno przez Wykonawce jak i przez Inwestora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywat w szczegoinodci:
> datg przekazania Wykonawey placu budowy,
datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaci Projektowe,
uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakodci | hamonogramaw obdt,
terminy rozpoczecia i zakoficzenia peszezegalnych elementow robot.
przebieg robot, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniv, okresy i przyczyny przenw w robotach,
uwagi polecenia Inwestora.
daty zarzadzenia wstrzymania robot. z podaniem powodu,
2gloszeniai daty odbiorbw robdt zanikajacych. ulegaiacych, zakryciu, Gzgsciowych i koficowych odbiorow
robdt,
wyjasnienia, uwagi | propozycje Wykonawcy.
stan pogody i lemperature powietrza w okresie wykonywania robot podiegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami kimatycznymi,
» zg0dnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
i d:nn:r. dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w rakcie wykonywania
1
> dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
» dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kfo je przeprowadzal,
> wyniki prob poszczegbinych elementow budowli z podaniem, kio je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Wszysﬂue propozycje. uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Imwestorowi do ustosunkowania sig. Wszystkie decyzie Inwestora wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
\ipis projektanta do Dziennika Budowy obliguie Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong konfraktu | nie ma uprawnien do wydawania poleced Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiega obmiar.
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Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig w sposob ciagly, w jednosikach przyjetych w przedmiarze
robét z pozniejszym zapisem w Ksiedze Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryine.

Atesty materiaitw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontroine wyniki badafi Wykonawey
gromadzone beda w formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakoscl. Dokumenty te stanowia zalacznik
do odbionu robat. Winny by¢ udostepnions na kazde 2yczenie Inwestora.

6.8.4. inne dokumenty budowy.

Da dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
#  profokoly przekazania terenu budowy,

umonwy cywilno-prawne,

raporty,

protokoly odbions 10bot,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencia,

»
6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostan natychmiast zastapione zgodnie z odpowiednimi wymogami
prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora | przedstawiane do woladu na
2yczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacia Projeklowa i
Specyfikaciami Technicznym, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykanawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robdt
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiary.
Jakikolwiek blad lub przeoczente (opuszczenie) w iociach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukonozenia wszystkich robot. Bigdne
dane 20stana poprawione wg instrukcjl Inwestora na pismie.

‘Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu platnosci na rzecz
Wykonawcy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot | materialdw.

Diugosci | odleglosci pomigdzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wdhuz lini
osiowej.

Jesi Specyfikacie Techniczne wiaciwe dia danych robot nie wymagaia tego inaczej, objetosci beda wylczone
wm’ jako diugost pomnozona przez przekedj.

logci, ktbre majg byt obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacfi Technicznych,

7.3. Urzadzenia | sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rabét beda zaakceptowane przez
Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez VWykonawce.
18
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Jezell urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Vykonawca bedzie posiadat watne
swiadectwa legalzacji

Viszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawoe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
frwania robdt.

7.4. Wagi | zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacj
Technicznych. Bedzie utrzymywal to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie dokladnosci
wedlug norm zatwierdzonych przez Inwestora.

1.5, Czas przeprowadzania obmiaru.

Qbmiary beda przsprowadzane przed czgbciowym lub koficowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach | zmiany Wykonawcy robot.

(Obmiary robot zanikajagych beda praeprowadzane w trakcie ich realizacii. Obmiar robot podiegajacych
2akryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob 2rozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegl Obmiaru. W razie braku migjsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktrego wzor zostanie uzgodniony z Inwestorem.

8. 0DBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacii Technicznych, roboty podiegaja nastepujacym etapom
‘odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawey:

> odbibr robot zankajacych i ulegajacych zakryciu,
# odbior czgci robot,

» odbiér koncowy robot

»odbior pogwarancyjny.

8.2.0dbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Tobdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajgeych 2akryciu
bedzie dokanany w czasie umoziiwiaiacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.

Qdbioru robét dokonuje Inwestor.

Gotowost danej czesei robot do odbioru zokasza Wykonawea wpisem do Dziennika Budowy | jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu
frzech dni od daty zgloszenia.

Jakost i los¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja budowlana | specyfikacjami technicznymi.

8.3. Odbiér czesci robét .
Przsjgcie czesciowe polega na ocenie ilosci i jakodci wykonywanych czeéci robét Odbioru czestioweqo robot
dokonuje sig wg 2asad jak przy przejgciu kofcowym robot.

16
~ABRYS™ Pracownia Projektowa, Obstugn Tawestyji, Srczscin. ul. Lniana 29




[image: image18.jpg]ZAGOSPODAROWANIL TERENU DZIATKT PRZY UL, MIODOWEIS - STWWIORS

8.4.0dbior koficowy robot.

QOdbitr karicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robt w odniesieniu do ich llosci, jakosci i
wartose. Calkowite zakoficzenie robbt oraz gotowost do odbioru koficowego bedzie stwierdzona Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie Inwestora.

Odbior koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowyeh, liczac od dnia
powiedzenia przez Inwestora zakofczenia robot i przejecia dokumentow do przejecia koncowego.

Odbioru koficowego dokona komisja, wyznaczona przez Inwestora, w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikdw
badar  pomiarow. ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robt z Dokumentacja Projektowa |
Specyfikacia Techniczng,

Wi toku odbioru koficowego robot komisja zapozna sig z realizacia ustalen przyigtych w trakcie odbiorow robit
zanikajacych | ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresle robot uzupetniajacych | poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub wykonczeniowych komisja przervie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

8.5. Dokumenty do odbioru robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania przejgcia koficowego robdt jest protokot odbioru koficowego robbt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koficowego Viykonawsa zobowiazany jest przygotowat nastgpujace dokumenty:

» Dokumentacie Projektowa 2 naniesionymi zmianami (dokumentacie powykonawcza).
Powykonawcza dokumentacje geodezyjna wykonanych robot,

Kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej dokumentacii powykonawezej,
Specyfikacje Techniczne,

Uwagii zalecenia Inwestora, szczegdinie z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
dokumentacj potwierdzajaca wykonanie zalece Inwestora,

Technologiczne wskazania | ustalenia,

Dazienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

Wyniki pomiarow kontrolnych, badar laboratoryinych,

Atesty whudowanych materialow,

QOcena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikow badan | obmiarow zgodnie z
Programem Zapewnienia Jakosci i Specyfikaciami Technicznymi,

Raport techniczny,

> Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

8.6. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjoym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie aceny wizuainej obiektu z uwzglednieniem zasad
‘opisanych w punkcie , Odbior kofcowy robot’

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogoine.

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
Kwota ryczaltowa bedzie obejmowat w szczeglnosci:

» robocizng bezposrednia wraz  towarzyszacymi kosztami,

# wartoéc zuzytych materialow wraz z kosziami ich zakupu,
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»  warto$é pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na teren budowy i z
powrotem, montaz | demontaz na stanowisku pracy),
> koszty posrednie, w sklad kiorych wehodzg; place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzor | laboratorium, koszty urzadzenia | eksploatacii zaplecza budowy, koszly dotyczace
oznakowana robot, wydatki dotyczace BHP, uslugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robot oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa VWykonawey, itp.
#  2ysk kaikulacyiny zawierajaey ewentusine ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw magacych
wystapic w czasie reallzacji rob6ti w okresie gwarancyinym,
» Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wiiczat podatku VAT.
Cena jednostkowa lub kwota ryczatiowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycie w przedmiarze
wpa&;mmai-mummwmwwmuwmmmw [}
pozycig kosztorysowa,
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ROZDZIAL 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE.
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SPIS TRESCI
1, WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacii Technicznej 2%
1.2. Zakres stosowania Specyfikaci Technicznej 2
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacia Techniczng 24
14. Okreslenia podstawowe 2%
15. Ogoine wymagania dotyczace robot 2%
2. MATERIALY 24
3. TRANSPORT 25
4, WYKONANIE ROBOT 25
5.1. ogdine warunki wykonania robot 2
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 25
5.1. Ogdine zasady kontroli robot 25
6. OBMIAR ROBOT 25
6.1, Ogbine zasady obmiaru robét %
6.2, Jednostka obmiarowa 25
7.ODBIOR ROBOT %
8. PODSTAWA PLATNOSCI %
9. PRZEPISY ZWIAZANE. %
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1.WSTEP.
1.1, Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbibrkowych przy zagospodarowywaniu terenu dzialki przy ul. Miodowej 3 Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacii
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3, Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robot zwigzanych z rozebraniem
budynkdw gospodarczych znajdujacych si na terenie dzialki przy ul. Miodowej 3.
Prace rozbidrkowe prowadzic wig nastepujace] kolejnosci:

‘Oznakowanie strefy rozbiorki tasma ostrzegawcza i tablicami ostrzegawczymi

Rozebranie reczne pokrycia dachu dachowkami

Rozebranie reczne otacenia i deskowania na dachu budynku.

Rozebranie reczne przy pomocy weiagnika recznego lub dzwigu samochodowego do 5T konstrukeji
wig2by dachowej - krokwi, platwi. skupow, murtat.

Rozebranie reczne przy pomocy weiagnika recznego lub dzwigu samochodowego do 5T konstrukcji
stropu nad parterem.

‘Stopniowe reczne wyburzanie écian pasmani poziomymi po ok. 1 m. Wysokokci (od gory w dbi),
wadluz obwodu Scian.

Usunigcie posadzki betonowe].

Stapniowe oczyszczanie z gruzu terenu rozbiorki

Usunigcie fundamentbw | oczyszczenie wykopow.

Zasypanie wykopow piaskiem budowlanym, stanowiacym podbudowe pod projektowang nawierzchnie
warstwami do uzyskania stopnia zageszczenia l; > 0.5 - reczne przy pomocy recznych zageszezarek.
Uporzadkowanie terenu po rozbidree.

» Materialy po rozbibree nalezy wywiezt na migjsce do tego przeznaczone.

YYvy

v

v
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¢

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacym, odpowiednimi polskimi nomanmi i z definiciami
podanymi w Specyfikacji Technicznej “Wymagania ogbine”.

1.5, Ogbine wymagania dotyczace robot.

Ogoine wymagania dotyczace robbt podano w Specyfikacii Technicznej. “Wymagania Ogoine”.
Wykonawca robbt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot z Dokumentacia
Projektows, Specyfikacia Techniczna | poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi do wykonania robt bedacych tematem mnigjszych specyfikacji beda zgodne z
wymaganiami Dokumentac Projektowe - opis techniczny i rysunki.

21
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3. TRANSPORT.

(Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacjl Technicznej “Véymagania Ogoine.
Da przewozu wszelkich materialow sypkich | brylonych jak ziemia, kruszywo, gruz stosowane beda
samochody samowyladowcze - wywrotki. Do przewozu pozostalych materialow nalezy korzystat z
samochodow dostawczych, skrzyniowych lub ciagnika. U2yte Srodki transporty musz3 by¢ sprawne
technicznie.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1.0goine warunki wykonania robot.

Ogéine warunki wykonania robot podano w Specyfikacj Techniczne) "Wymagania Ogoine”.
5. KONTROLA JAKOSC| ROBOT.

5.1, Ogéine zasady kontrolirobot.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacii Techniczne) “Wymagania Ogolne". Kontroli podiegaig
wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem i zasypaniem wykopow, usunieciem nasypow i djgciem humusu.

52. Kontrola, pomiary i badania.

‘Sprawdzeniu podiega:
a) zabezpieczenie placu budowy na czas rozbiorek.
b) prowadzenie prac zgodnie z zasadami BHP,

©) wywdz gruzu zgodnie 2e wskazaniem,
d) uporzadkowanie ferenu po wykonaniu rozbiorek w tym zageszczeni gruntu po zasypanych wykopach.

6.0BMIAR ROBOT.

6.1. Ogblne zasady obmiaru robbt.

Ogoine zasady obmiaru robot podano w Specyfikaci Techniczne; “Wymagania Ogoine”.
6.2. Jodnostia obmiarowa.

Jednostkami obmiaru sg:
« m elementdw konstrukeji budynku,
+ m* wykopu, nasypu, wywozu mas ziemnych i gruzu poza stref robat, fransportu mas ziemnych,
zageszczania mas ziemnych, zasypki, zatadunku mas ziemnych.

7.0DBIOR ROBOT.

(Ogoine zasady odbioru prac podano w Specyfikacj Techniczne) “Wymagania Ogoine”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

(Opoine wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikaci Technicznej *Wymagania Ogdine”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

ABRYS" Pracwiia Projekiowa. Obshugs lnwests<ji. Seceesin, ul. Lnjana 29
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ROZDZIAL. 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - DEMONTAZ | MONTAZ.
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SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2. Zakres stosowania Specyfikacj Techniczne]
1.3, Zakes rob6t objetych Specyfikacia Techniczna
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5, Ogbine wymagania dotyczace robot

2 MATERIALY

3. TRANSPORT

4. WYKONANIE ROBOT
5.1. ogolne warunki wykonania robot

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogblne zasady kontroli robot

6 OBMIAR ROBOT
6.1. Ogbine zasady abmianu robot
6.2 Jednostka abmiarowa

7. ODBIOR ROBOT

8. PODSTAWA PLATNOSCI

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy
demontazu i ponownym montazu instalacii | urzadzen elekirycznych na budynkach przeznaczonych do
rozbidrki na terenie dziafki przy ul. Miodowej 3 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reafizacyt
Tobdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obietych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacii stanowia wytyczne prowadzenia robot 2wigzanych z demontazem
instalacji elektrycznej na rozbieranych budynkach gospodarczych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe 53 2godne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normani i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogolne”

1.5, Ogbine wymagania dotyczace robot,

Ogbine wymagania dotyczace robét podano w Spacyfikacji Technicznej. “Wymagania Ogolne”. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot z Dokumentaciq Projektowa,
Specyfikacig Techniczng | poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

IMatenialami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem mniejszych specyfikacii bedg 2godne z
‘wiymaganiami Dokumentacji Projektowej — opis techniczny i rysunki.

3. TRANSPORT.

Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikadi Technicznej “Wymagania Ogéine.

Do przewozu materialow elektrotechnicznych, nalezy korzystaé z samochodéw dostawczych. Uzyte srodki
transportu musz3 by sprawne technicznie,

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Ogéine warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Techniczne] Wymagania Ogéine”.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Ogéine zasady kontroli robot.

Dgalne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacii Technicznej “Vitymagania Ogoine”. Kontroli podiegaia.
'wsZystkie operacje zwigzane z demontazem i montazem urzadzen elektrycznych.

26
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5.2. Kontrola, pomiary i badania.
‘Sprawdzeniu podiega:
a) pomiar rezystancjl uziemienia stupow.
b) pomiar rezystancji uziemienia szyny PEN;
©) pomiar rezystancji uziemienia szafki sterowniczej.
d) pomiar rezystancj izolacji uktadanych kabli.
§. OBMIAR ROBOT.
6.1, Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogdine zasady obmians robdt podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogoine”.

6.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiary s3; sztuki

7.0DBIOR ROBOT.

Ogalne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Techniczne] “Wymagania Ogaine”.

Odbiorowi podlega llosc | jakast wykonanych wykonane] konstrukefi stalowej, w tym jakost powlok
zabezpieczajgcych

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogbine wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacj Technicznej . ‘Wymagania Ogoine”
9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Odpowiednie nomy Krajow IE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
PN-76/E-005125; Linke kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-IEC-60364; Instalacje elekiryczne w obiektach budowtanych. Dobér | monta2 wyposazenia elekrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne.
PN-75/E-005100; Elekiroenergetyczne linie napowielrzne. Projekiowanie i budowa.

n .
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1. WSTEP.
1.1. Przodmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania | odbioru robt przy
wykonaniu przy zagospodarowywaniu terenu dzialk przy ul. Miodowe] 3w Szczecinie - nawierzchrie
utwardzone kostka brukowa,

12. Zakros stosowania Specyfikacii Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robt wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych Specyfikaca Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacil stanowia wytyczne prowadzenia robbt zwiazanych 2 wykonaniem
nawierzchni utwardzonych kostka brukowa,

14, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s3 2godne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi nommami | 2 definicjami
podanymi w Specyfikacii Technicznej “Wymagania ogoine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogaine wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacii Technicznej. “Wymagania Ogolne’. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnost robbt z Dokumentacia Projektowa,
‘Specyfikacia Techniczna i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem mniejszych specyfikacji beda zgodne z
‘wymaganiami Dokumentacji Projektowej — opis techniczny | rysunki.

3. TRANSPORT.

Ogbdine wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej “Viymagania Ogoine”.

Do przewozu wszelkich materialow sypkich i zbrylonych jak ziemsa, kruszywo stosowane bedg samochody
samowytadowcze - wywrotki. Do przewozu pozostalych materialow nalezy korzystac z samochodow
dostawczych, skrzyniowych lub ciagnika. Uzyte $rodki transport musza byé sprawne technicznie.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Ogdine warunki wykonania robot.

(Ogoine warunki wykanania rabét podano w Specyfikacii Techniczne] “WWymagania Ogoine”.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

0
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51, Ogélne zasady kontroli robdt.

Opoine zasady kontroi jakosci podano w Specyfikacii Technicznej “Wymagania Ogélne”. Kontroli podiegajg
wszystkie operacie zwigzane z wykonaniem nawierzchni placow i ciezek.

5.2. Kontrola, pomiary | badania.

Sprawdzeniu podiega:
) wykonanie wykopu - ukszZtattowanie dna, rzedne,
b) wykonanie podbudowy,
b) wykonanie zasypu oraz warstwy nawierzchni - stopier zageszczenia podbudowy
c) ulozenie obrzezy betonowych | kamiennych
d) jakosé ulozenia nawierzchni 2 kostki kamiennej i jej geometria.
6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogdine zasady obmiary robot.
Ogoine zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogoine’.
6.2. Jednostka obmiarowa.
Jednastkami obmiary sg:
+ m¥: wykonania nawierzchni
+  m:wykonania obrzezy.

7.0DBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru prac padano w Specyfikacii Technicznej “Wymagania Dgbine”
Odbiorawi podiega ilost | jakosc wykonanych elementtw .malej architektury”.

8. PODSTAWA PLATNOSCL.

Ogaine wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne] “Wymagania Ogoine”.
9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1, Normy.

PREN 1387712005 (L) Nawierzchnie drogowe, Czess { : Materaty
PR-EN 1387722005 {U) Nawlerzchnie diogows. Czess 2: Wymegania hnksonaine newisezormi

PNETIS L6100 Drog samochodowe Newerzotmie 7 keetki kamienns), Waruria testriczne:
Diog samochodowe Newssrzormie 2 ket kamienne) rierogulamej, Wymagania
PIN-5855-95025 tuchniczne | badania przy acbioze

Krawezniki betonowe. Wymagania | metody badari
BNEN 134020
FIEN 132000 Kraweaiki 2 amienia noturoinoge db Zowmgiznych nawierzzhnl crogowyeh, Wymagana |
PNG-11213:1857  mefndy baden

Nstarisy kamienns. Elementy Kamierre, kraweiniki siczne, mostowe | drogowe

Odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo,

30
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikac) Technicznej s wymagania dotyczace wykonania odbioru robot przy
rozbudowie konstrukgji wiaty gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument praetargowy i kontraktowy przy Ziecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacia Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii stanowia wytyczne prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
stalowej konstrukcji wiaty gospodroze).

1.4. Okreslonia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi. odpowiednimi polskimi narmarmi  z definiciami
‘podanymi w Specyfikacii Techniczne] “Wymagania ogoine”.

1.5, Ogoine wymagania dotyczace robot.
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacii Technicznej. “Wymagania Ogolne”. Wykonawca

rabot jest odpowiedziainy 2a jakost ich wykonania oraz 2gednasé robét 2 Dokumentacia Projektowa,
Specyfikacig Techniczna | poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

Materialami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem miejszych specyfikaci beda zgodne 2
wymaganiami Dokumentaci Projektowe - opis techniczny i rysunki

3. TRANSPORT.

Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacii Technicznej "Wymagania Ogoine”,

Do przewozu wszetkich matenalow nalezy korzystat 2 samochodow dostawczych, skrzyniowych. Uzyte srodki
transportu musz3 byé sprawne techniczne.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Ogdine warunki wykonania robot.

Ogine warunki wykanania robot padana w Specyfikaci Techniczne) “Wymagania Ogéine”.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. 0gélne zasady kontroli robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikaci| Techniczne] “Wymagania Ogoine’. Kontrofi podiegaia
wszystkie operacie 2wigzane z wykonaniem elementow konstrukeji wiaty gospodrezej.

a
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5.2. Kontrola, pomiary | badania.

Sprawdzeniu podiega:
@) docigte na wymiar elementy konstrukcjl - zgodnost wymiarow z Dokumentacia Projektowa,
b) polaczenia elementow konstrukcfi — spawy,
©) jakost wykonania powdoki ochronnej,
d) 2godnost z klasa projektowanej wytrzymalosc stali,
€) 2g0dnost z projektowanym zabezpieczeniem drewna.

6. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogbine zasady obmiaru robot.

Ogélne zasady obmiary robét podano w Specyfikacii Technicznej “Wymagania Ogélne.

8.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiaru s3: kg konstrukei stalowej.

7.0DBIOR ROBOT.

Qgoine zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogoine”,

Odbiorowi podiega ilos¢ i jakost wykonanych wykonanej konstrukcii stalowe), w tym jakost powiok
2abezplecazjacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCL.

Qgbine wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Technicznej . “Wymagania Ogolne”.
9. PRZEPISY ZWIAZANE.

‘Odpowiednie nomy Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

PN-82/B-02000; Obciazenia budow. Zasady ustalania wartosc

PN-82/8-02001; Obciazenia budowi. Obciazenia stale.

PN-82/B-02003; Obcigtenia budowli Podstawowe Obciazenia technologiczne | montazowe.
PN-80/B-02010; Obeiazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie Sniegiem.

PN-77/B-02011: Ohciagenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiarem

PN-86/8-02015; Obciagenia budowli. Obciazenie temperatura.

PN-85/3-10030; Obiekty mostowe. Obciazenia.

PN-80/B-03200; Konstrukcie stalowe: Obiiczenia statyczne i projekiowanie.

PN-B-05200; Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykanania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-EN IS0 12344; Ochrona przed korozja konstrukcjl stalowych za pomoca ochronnych systemow
malarskich.
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