Załącznik nr 9
OPIS  NIEZBĘDNYCH  PRAC  DO  WYKONANIA 

                                            – wg potrzeb - wartość  ryczałtowa 

CMENTARZE KOMUNALNE
1.Cmentarz Centralny ul. Ku. Słońcu

2.Cmentarz ul. Bronowicka  
3.Cmentarz ul. Strzałowska / Golęcino /
4.Cmentarz ul. Poległych / Zdroje /
5.Cmentarz ul. Goleniowska / Dąbie /
6.Cmentarz ul. Urodzajna / Wielgowo /

7.Cmentarz ul. Ceramiczna / Płonia /
I. Eksploatacja sieci wodno – kan. /obejmuje na terenie cmentarzy sieć wodociągową, kanalizacyjną, drenarską i deszczową /

Utrzymanie w sprawności technicznej sieci polega na: 
1.  utrzymaniu w sprawności /czystości/ baseników,

2.  uzupełnianiu, wymianie i naprawie zaworów czerpalnych, przelotowych,

3.  utrzymaniu w czystości i sprawności studzienek na sieci drenarskiej i kanalizacyjnej,

4.  utrzymaniu w czystości i sprawności studni chłonnych,
5. utrzymaniu w sprawności technicznej sieci wodociągowej, drenarskiej, kanalizacyjnej, 
np. likwidacji nieszczelności sieci wraz z niezbędnymi robotami (wykopy, prace naprawcze, zasypanie wykopów, dostarczenie i montaż niezbędnych materiałów, uzupełnianie włazów na studniach, naprawa studni, itp.),
6.
utrzymaniu w sprawności technicznej przepompowni na sieci drenarskiej wraz 
z urządzeniami niezbędnymi do jej prawidłowego funkcjonowania, zapewnienie przeglądów serwisowych, wykonywanie prac naprawczych ogrodzenia przepompowni,

7.  demontażu, przewozie do remontu, ponownym montaż urządzeń /zasuwy, pompy/
8. w przypadku zgłoszenia wykonawcy cieknącego, przekręconego zaworu wodnego 
na instalacji wodnej, wykonawca dokonuje naprawy /wymiany/ w ciągu 90 minut od chwili zgłoszenia. Zamawiający pokrywa tylko koszty materiałów – natomiast koszty robocizny i dojazdu pokrywa wykonawca w ramach otrzymywanego miesięcznego ryczałtu. 
II. Uruchomienie sieci wod-kan. – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 
        (ok. 21 marca.2014 r. - w przypadku dodatnich temperatur w nocy), w tym:
1. Przegląd, sprawdzenie instalacji wod–kan i zamontowanie rur z zaworami przy basenikach do czerpania wody,

2.  Zamontowanie dodatkowych  zaworów przelotowych na instalacji wodnej przy basenikach do czerpania wody /w uzgodnieniu z Zamawiającym/,

3. Wyczyszczenie baseników do czerpania wody /cembrowiny na wodę/, 
4. Wyczyszczenie kratek ściekowych na alejkach /drogi na cmentarzach/,

5.  Ułożenie przy basenikach 2 szt. płytek 50x50 cm /40 miejsc/.

III. Zamknięcie sieci wod-kan. - w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 
        (w listopadzie po dniu Wszystkich Świętych), w tym:
1.  Odwodnienie sieci wodociągowej wraz z konserwacją i naprawą zasuw,
2. Demontaż zaworów czerpalnych wraz z przeglądem, konserwacją, naprawą, montaż
     zaślepek,
3.  Demontaż sztyc, wyczyszczenie pojemników na wodę /cembrowin/,

4.  Demontaż zaworów spustowych wraz z przeglądem, konserwacją i naprawą,

5.  Oczyszczenie studni chłonnych z zanieczyszczeń (bez wymiany złoża).

W wycenie należy uwzględnić dyżury i obsługę sieci wod.-kan. również w dniach wolnych 
od pracy /soboty, niedziele i dni świąteczne/ w okresie do dnia 14 listopada 2014 r.
Wykonawca jest zobowiązany do pojęcia działań zabezpieczających i naprawczych 
na instalacjach związanych z usuwaniem awarii w czasie 90 min od chwili zgłoszenia 
o zaistniałej sytuacji.

Roboty nie ujęte w powyższym wykazie oraz występujące awarie będą wykonywane 
po uzgodnieniu ich zakresu rzeczowego z Zamawiającym i rozliczane kosztorysem  powykonawczym wg składników wyceny robót katalogów Sekocenbud /KNR/, kalkulacji, 
średnich cen z informatorów cenowych dla województwa zachodniopomorskiego na dany kwartał, na materiały i sprzęt.

WYKAZ  URZĄDZEŃ

-sieć wodociągowa – 33,47 km.

-zasuwy - 70 szt.

-baseniki - 155 szt.

-zawory chłonne – 149 szt.

-zawory spustowe do Ø 2” - 149 szt.

-zawory przelotowe do Ø 2”- 42 szt.

-sztyce do Ø 2”, długość do 0,5 m – 198 szt.
-zawory czerpalne /krany/ do Ø 2” - 198 szt.

-końcówki do podlewania - 9 szt.

-sieć drenarska - 950 mb.

-studnie rewizyjne z osadnikami - 48 szt.

-studnia zbiorcza z osadnikiem - 1 szt.

-przepompownia – 1 szt.

-sieć kanalizacyjna 2460 mb
-studnie - 27 szt.

-kratki ściekowe z osadnikiem 46 szt.
