Załącznik nr 10
OPIS CZYNNOŚCI (TECHNOLOGIA PRAC)

1. Wypełnienie kosztorysu polega na uzupełnieniu kolumn 5 i 6, podsumowaniu, kosztorysu ofertowego według cen netto i brutto z zachowaniem określonych przez Zamawiającego jednostek miary oraz ilości. Kalkulacja cen powinna uwzględniać wszystkie składowe cen 
tj. koszty pośrednie oraz zysk, a także inne koszty. 
2. Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin w terenie pozycji przewidzianych do realizacji ze względu na zróżnicowanie stopni trudności, których zamawiający nie określa według katalogu norm czasu dla prac leśnych wykonywanych w zagospodarowaniu lasu. Oferta obejmować powinna stawkę za wykonanie danej pozycji kosztorysowej niezależnie 
od istniejących uwarunkowań w terenie.

3. Kalkulacja ofertowa powinna uwzględniać koszty wykonawstwa usług i dostawy materiałów na terenie lasów miejskich w Szczecinie (teren Gminy Miasto Szczecin) według wskazań zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego wyznaczania harmonogramu wykonawstwa prac.

Opis czynności (technologii prac) według pozycji kosztorysowych

Skróty użyte w kosztorysie oznaczają: mb - metr bieżący, ha - hektar, m2 -  metr kwadratowy,, poz. - pozycji lub pozycji, wg - według, tj. - to jest. Skróty nazw gatunkowych zgodnie z nomenklaturą używaną w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
1.  Zdarcie pokrywy na talerzach o wymiarach 40 cm x 40 cm obejmuje zdarcie pokrywy,usunięcie chwastów i wytrząśniecie próchnicy ze zdartej pokrywy.
2. Sadzenie wielolatek pod szpadel (ręcznie) obejmuje załadunek sadzonek do skrzynek lub innych pojemników, zabezpieczenie korzeni przed wysychaniem, doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, wykonanie dołka, sadzenie wraz z ubiciem gleby wokół sadzonek.  Pozycja nie obejmuje dostawy sadzonek. Dostawa sadzonek została ujęta w pozycji „dostawa sadzonek lp. 3
3. Dostawa sadzonek wielolatek dwu do trzyletnich. Sadzonki I klasy jakości.Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
4. Wykaszanie chwastów w uprawach leśnych obejmuje usuwanie chwastów wokół sadzonek w           rzędach i na między rzędach przy użyciu wykaszarek spalinowych naplecakowych. Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości wykaszania przy użyciu ciągnika z kosiarką, mini ciągnika z kosiarką lub innych agregatów podobnego typu.
5. Wykaszanie miejsc wypoczynku, i szlaków spacerowych,  obejmuje wykaszanie traw i bylin Pozostałości po wykaszaniu pozostają w miejscu wykonywanych prac bez konieczności grabienie i formowania w stosy.
6. Odchwaszczanie i mineralizacja pasów przeciwpożarowych urządzeniem zawieszanym na ciągniku kołowym.
7. Jak wyżej pozycja 5.

8. Wykaszanie łąk urządzeniem zawieszanym na ciągniku kołowym. Pozostałości po wykaszaniu pozostają w miejscu wykonania prac.
9. Wycinka drzew niebezpiecznych na terenie lasów miejskich obejmuje wycinkę drzew, do których wycięcia konieczne jest w ocenie Zamawiającego użycie podnośnika koszowego do wysokości 25 m lub zastosowaniem tzw. alpinistycznej metody wycinki drzew. Kalkulacja pozycji powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do usunięcia drzewa wraz z pracą sprzętu i osób. Pozycja obejmuje przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień z zarządcami ulic oraz z zakładami energetycznymi w zakresie ograniczenia ruchu pojazdów (lub jego wyłączenia) i czasowego wyłączenia (lub zdjęcia) linii energetycznej. Kalkulacja powinna uwzględniać dodatkowe koszty związane np. z zajęciem pasa drogowego oraz kierowaniem ruchem ulicznym przez osobę uprawnioną. Drewno po wycięciu stanowi własność Zamawiającego, należy je wyrobić w odcinkach o długości wskazanej przez Zamawiającego zgodnie z normą dla drewna opałowego S4 i drewna użytkowego S2. Drewno należy przemieścić do najbliższej drogi wywozowej i złożyć w stosy wg sortymentów – oddzielnie dla każdego sortymentu. Gałęzie wraz z pozostałościami po pozyskaniu drewna należy ułożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub wyzrębkować przy pomocy rębaka do rozdrabniania drewna i równomiernie rozłożyć w pobliżu miejsca ścinki.
10. Konserwacja dróg leśnych obejmuje mechaniczne korytowanie, ręczne lub mechaniczne profilowanie, mechaniczne zagęszczenie podłoża, dostawę tłucznia samo klinującego się frakcji 0 – 32 mm. Kalkulacja kosztów powinna uwzględniać dostawę materiałów, wykonawstwo usługi wraz z pracą sprzętu ręcznego lub mechanicznego na pozycjach wskazanych przez Zmawiającego.
11. Wykonanie skrajni poziomej i pionowej na obrzeżu drzewostanu przy użyciu w zależności od potrzeb podnośnika koszowego , pilarki na wysięgniku lub sekatora. Wykonanie prac ma na celu poprawę przejezdności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, widoczności 
i bezpieczeństwa. Kalkulacja powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania prac tj, pracy sprzętu i ludzi.
Przy wykonywaniu czynności objętych kosztorysem należy ponadto uwzględnić w porozumieniu i uwzględnieniu z przedstawicielem Zamawiającego wytyczne zawarte w:

- Zasadach Hodowli Lasu (PGL Lasy Państwowe 2003)

- Instrukcji Ochrony Lasu (PGL Lasy Państwowe 2004)

- Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Obszarów Leśnych (Warszawa 2011)

- Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej (Warszawa 2012)

