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WYKAZ I OPIS URZĄDZEŃ

1. Wyciskanie siedząc
· Urządzenie podwójne (po obu stronach urządzenia Wyciskanie siedząc – połączone pylonem)

· Urządzenie, które wzmacnia i rozwija mięśnie górnej części klatki piersiowej i ramion poprawiając wydolność krążeniowo-oddechową.﻿﻿﻿
· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-90 mm grubość ścianek nie mniejsza niż 2,75mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane, malowane proszkowo.  Śruby zabezpieczone  metalowymi zaślepkami. Końcówki  rur zamknięte. W urządzeniach zastosowano łożyska kulkowe, dwustronnie zamknięte. Urządzenie jest montowane do modułu pylona  za pomocą śrub min. fi 10. 

· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja urządzenia wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 85-90 mm, grubość ścianek  nie mniejszej niż 3 mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min. 2000mm. Pomiędzy, rurami  zamocowane są po obu stronach tablice z instrukcją oraz górny i dolny moduł 
z otworami, służący do zamocowania urządzeń. Urządzenia do modułu mocowane są za pomocą min. 3 śrub. Tablica informacyjna wykonana jest z dwóch ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo. Na tablicy umieszczona jest instrukcja korzystania 
z urządzenia.
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Urządzenie  powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.

2. Wahadło
· Urządzenie podwójne (po obu stronach urządzenia Wahadło – połączone pylonem) 
· Urządzenie, które wzmacnia mięśnie pasa i poprawia giętkość i koordynację całego ciała, ćwiczy kręgosłup i biodra.

· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-90 mm, grubość ścianek nie mniejszej niż 2,75mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane malowane proszkowo.  Śruby zabezpieczone  metalowymi zaślepkami. Końcówki  rur zamknięte. W urządzeniach zastosowano łożyska kulkowe, dwustronnie zamknięte. Urządzenie jest montowane do modułu pylona za pomocą śrub min. fi 10. 
· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja urządzenia wykonana z dwóch  stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 85-90 mm, grubość ścianek  nie mniejszej niż 3mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min. 2000mm. Pomiędzy, rurami zamocowane są po obu stronach tablice z instrukcją oraz górny i dolny moduł 
z otworami, służący do zamocowania urządzeń. Urządzenia do modułu mocowane są za pomocą min. 3 śrub. Tablica informacyjna wykonana jest z dwóch ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo. Na tablicy umieszczona jest instrukcja korzystania 
z urządzenia.
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Urządzenie powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.﻿
3. Biegacz
· Urządzenie podwójne (po obu stronach urządzenia Biegacz – połączone pylonem) 

· urządzenie, które poprawia ruchliwość kończyn dolnych, równoważy i koordynuje pracę całego ciała, z﻿większa wydolność krążeniowo-oddechową, wzmacniając mięśnie nóg i pośladków.

· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-90 mm, grubość ścianek  nie mniejszej niż 2,75mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane malowane proszkowo. Śruby zabezpieczone  metalowymi zaślepkami. Końcówki rur zamknięte. W urządzeniach zastosowano łożyska kulkowe, dwustronnie zamknięte. Urządzenie jest montowane do modułu pylona za pomocą śrub min. fi 10, za pomocą kotew min. fi 18 
do bloczków fundamentowych. 

· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja urządzenia wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 85-90 mm, grubość ścianek nie mniejszej niż 3mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min. 2000mm. Pomiędzy, rurami zamocowane są po obu stronach tablice z instrukcją oraz górny i dolny moduł 
z otworami, służący do zamocowania urządzeń. Urządzenia do modułu mocowane 
są za pomocą min. 3 śrub. Tablica informacyjna wykonana jest z dwóch ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo. Na tablicy umieszczona jest instrukcja korzystania z urządzenia.
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Urządzenie  powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.﻿
4. Prasa nożna 
· Urządzenie podwójne (po obu stronach urządzenia Prasa nożna – połączone pylonem) 
· urządzenie, które rozwija i wzmacnia mięśnie nóg i pasa, w szczególności mięsień czworogłowy, mięśnie pośladkowe oraz dolne mięśnie brzucha.﻿
· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-90 mm, grubość ścianek nie mniejszej niż 2,75mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane malowane proszkowo. Śruby zabezpieczone metalowymi zaślepkami. Końcówki rur zamknięte. W urządzeniach zastosowano łożyska kulkowe, dwustronnie zamknięte. Urządzenie jest montowane do modułu pylona  za pomocą śrub min. fi 10. 

· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja urządzenia wykonana z dwóch  stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 85-90 mm, grubość ścianek nie mniejszej niż 3mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min. 2000mm. Pomiędzy, rurami zamocowane są po obu stronach tablice z instrukcją oraz górny i dolny moduł 
z otworami, służący do zamocowania urządzeń. Urządzenia do  modułu mocowane są za pomocą min. 3 śrub. Tablica informacyjna wykonana jest z dwóch ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo. Na tablicy umieszczona jest instrukcja korzystania 
z urządzenia.
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Urządzenie  powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.﻿
5. Orbitrek 
· Urządzenie podwójne (po obu stronach urządzenia Orbitrek – połączone pylonem) 

· urządzenie, które poprawia sprawność kończyn górnych i dolnych oraz stawów.

· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-90mm, grubość ścianek nie mniejszej niż 2,75mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane malowane proszkowo. Śruby zabezpieczone  metalowymi zaślepkami. Końcówki  rur zamknięte. W urządzeniach zastosowano łożyska kulkowe, dwustronnie zamknięte. Urządzenie jest montowane do modułu pylona  za pomocą śrub min. fi 10, za pomocą kotew min. fi 18 do bloczków fundamentowych. 

· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja urządzenia wykonana z dwóch  stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 85-90 mm, grubość ścianek  nie mniejszej niż 3mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min. 2000mm. Pomiędzy, rurami  zamocowane są po obu stronach tablice z instrukcją oraz górny i dolny moduł 
z otworami, służący do zamocowania urządzeń. Urządzenia do  modułu mocowane są za pomocą min. 3 śrub. Tablica informacyjna wykonana jest z dwóch ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo. Na tablicy umieszczona jest instrukcja korzystania 
z urządzenia.
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)

· Urządzenie  powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.﻿
6. Masażysta
· Urządzenie podwójne (po obu stronach urządzenia Masażysta – połączone pylonem)
· Urządzenie, które relaksuje napięte mięśnie bioder i pleców. Pomaga poprawić krążenie i system nerwowy. 

· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-90 mm, grubość ścianek  nie mniejszej niż 2,75mm. Elementy masujące wykonane z  polietylenu. Śruby zabezpieczone  metalowymi zaślepkami. Końcówki rur zamknięte. W urządzeniach zastosowano łożyska kulkowe,  dwustronnie zamknięte. Urządzenie jest montowane do modułu pylona  
za pomocą śrub min. fi 10. 

· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja urządzenia wykonana z dwóch  stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 85-90 mm, grubość ścianek nie mniejszej niż 3mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min. 2000mm. Pomiędzy, rurami zamocowane są po obu stronach tablice z instrukcją oraz górny i dolny moduł 
z otworami, służący do zamocowania urządzeń. Urządzenia do  modułu mocowane są za pomocą min. 3 śrub. Tablica informacyjna wykonana jest z dwóch ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo. Na tablicy umieszczona jest instrukcja korzystania 
z urządzenia.
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Urządzenie  powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.﻿
7. Koła Tai Chi 
· urządzenie, które wzmacnia, rozwija i poprawia umięśnienie ramion. Poprawia ogólną sprawność stawów ramion, nadgarstków, łokci i obojczyków.

· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-90 mm, grubość ścianek  nie mniejszej niż 2,75mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane malowane proszkowo.  Śruby zabezpieczone  metalowymi zaślepkami. Końcówki rur zamknięte. W urządzeniach zastosowano łożyska kulkowe, dwustronnie zamknięte. Urządzenie jest montowane do modułu pylona  za pomocą śrub min. fi 10. 
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Urządzenie  powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.﻿
8. Steper i Twister 
· Urządzenie podwójne (po jednej stronie Steper, po drugiej stronie Twister  -połączone pylonem)

Twister 

· Urządzenie, które ćwiczy pas i pomaga zrelaksować mięśnie pasa i pleców, poprawia ruchliwość i giętkość odcinka krzyżowego

· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-90 mm, grubość ścianek nie mniejszej niż 2,75mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane malowane proszkowo. Śruby zabezpieczone  metalowymi zaślepkami. Końcówki rur zamknięte.  W urządzeniach zastosowano łożyska kulkowe, dwustronnie zamknięte. Urządzenie jest montowane do modułu pylona  za pomocą śrub min. fi 10.
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Urządzenie  powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.﻿
Steper 
· Urządzenie, które ćwiczy sprawność kończyn dolnych.

· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-90 mm, grubość ścianek  nie mniejszej niż 2,75mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane malowane proszkowo. Śruby zabezpieczone  metalowymi zaślepkami. Końcówki rur zamknięte,  Urządzenie jest montowane do modułu pylona  za pomocą śrub min. fi 10.
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Urządzenie  powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.﻿
9. Rower i jeździec
· Urządzenie podwójne (po jednej stronie Rower, po drugiej stronie Jeździec  -połączone pylonem)

Rower

· Urządzenie, które poprawia sprawność kończyn dolnych oraz stawów

· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-90 mm, grubość ścianek nie mniejszej niż 2,75mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane malowane proszkowo. Śruby zabezpieczone metalowymi zaślepkami. Końcówki  rur zamknięte. W urządzeniach zastosowano łożyska kulkowe, dwustronnie zamknięte. Urządzenie jest montowane do modułu pylona  za pomocą śrub min. fi 10, za pomocą kotew min. fi 18 
do bloczków fundamentowych, lub element nośny zatapiany w fundamencie. 
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Urządzenie  powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.﻿
Jeździec

· urządzenie, które wzmacnia mięśnie ramion, nóg i pasa, brzucha, pleców i klatki piersiowej, usprawniając ruch kończyn. Poprawia wydolność krążeniowo-oddechową.﻿
· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-90 mm, grubość ścianek  nie mniejszej niż 2,75mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane malowane proszkowo. Śruby zabezpieczone  metalowymi zaślepkami. Końcówki rur zamknięte. W urządzeniach zastosowano łożyska kulkowe, dwustronnie zamknięte. Urządzenie jest montowane do modułu pylona  za pomocą śrub min. fi 10, za pomocą kotew min. fi 18 do bloczków fundamentowych, lub element nośny zatapiany 
w fundamencie. 
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Urządzenie  powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.﻿
