Załącznik nr 6

WYKAZ I OPIS URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH 
I.  Plac zabaw przy ul. Rayskiego

1. Zestaw zabawowy  - szt. 1

Opis techniczny:

· zestaw składający się z: wieży, ścianki wspinaczkowej, tunelu z rury polietylenowej, zjeżdżalni

· konstrukcja: stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo

· wejście na wieżę: drabinka łukowa oraz skośna ścianka wspinaczkowa wraz z liną asekuracyjną

· zadaszenia wieży: dwuspadowe, wykonane z tworzywa kompozytowego, wejście na wieżę drabinka ukośna 

· ścianki wykonane z płyt polietylenowych

· podesty, ścianki wspinaczkowe wykonane z płyty wodoodpornej

· ślizgawki wykonane ze stali nierdzewnej, boki z płyt polietylenowych

· wymiary zestawu 400 x 250 (tolerancja 20%), wysokość max. 400 cm,

· posadowienie poprzez kotwienie, zabetonowane na głębokość  min. 70 cm

· produkt powinien być zgodny z PN – EN 1176;2009

· wykonanie strefy bezpieczeństwa - materiał piasek – zgodnie 
z zaleceniami producenta urządzenia

II.   Plac zabaw w Szczecinie Jezierzycach przy ul. Topolowej

1. Zestaw zabawowy  - szt. 1

Opis techniczny:

· zestaw składający się z: dwie zadaszone wieże różnej wysokości, połączone pomostem z barierkami, dwie ślizgawki, ścianka wspinaczkowa, tunel z rury polietylenowej, rura strażacka, wykonanymi 
z lin polipropylenowych (rdzeń stalowy)

· konstrukcja: stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo

· barierki wykonane z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym

· wejście na niższą wieżę: drabinka łukowa oraz skośna ścianka wspinaczkowa wraz z liną asekuracyjną

· zadaszenia wież: czterospadowe, wykonane z tworzywa kompozytowego

· ścianki wykonane z płyt polietylenowych

· podesty, ścianki wspinaczkowe wykonane z płyty wodoodpornej

· ślizgawki wykonane ze stali nierdzewnej, boki z płyt polietylenowych

· wymiary zestawu 350 x 600 (tolerancja 10%), wysokość max. 400 cm, wysokość podestów wież w przedziale 80 – 100 cm i 130 – 150 cm

· posadowienie poprzez kotwienie, zabetonowane na głębokość  min. 70 cm

· produkt powinien być zgodny z PN – EN 1176;2009

· wykonanie strefy bezpieczeństwa - materiał piasek – zgodnie 
z zaleceniami producenta urządzenia
III.  Plac zabaw w Parku Wszystkich Dzieci przy ul. Przodowników Pracy

1.  Zjazd linowy – 1 szt.

Opis techniczny:

· stacja startowa – 1 szt.

· stacja końcowa – 1 szt.

· trap wejściowy z podestem – 1 szt.

· zabezpieczenia – 2 szt.

· wózek zjazdu linowego (siedzisko gumowe) – 1 szt.

· lina metalowa z amortyzatorami (z bloczkiem i naciągiem), nierdzewna (11 – 13 mm), elementy naciągu - nierdzewne – 1 szt.

· konstrukcja: stal (profil 90 – 110 mm), cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo

· posadowienie poprzez kotwienie, zabetonowane w gruncie na głębokość 90 -120 cm. 

· długość trasy zjazdowej (mierzona pomiędzy stacją startową i stacją końcową) w przedziale 2000 – 2500 cm.

· wysokość max. od poziomu gruntu  300 – 350 cm

· produkt powinien być zgodny z PN – EN 1176;2009

· wykonanie strefy bezpieczeństwa - materiał piasek – zgodnie 
z zaleceniami producenta urządzenia
        2.   Karuzela z kierownicą (z oparciami)  - 1 szt.

Opis techniczny:

· konstrukcja stalowa, ocynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo

· siedziska i kierownica z płyty polietylenowej HDPE odpornej 
na działanie warunków atmosferycznych (barwa siedzisk w uzgodnieniu z Zamawiającym)

· podest z płyty aluminiowej, ryflowanej

· podwójny system łożyskowania karuzeli

· śruby nierdzewne, od strony wewnętrznej  w plastikowych zaślepkach

· średnica  minimalna 140 – 160 cm

· wysokość zestawu od poziomu gruntu 60 – 80 cm
· posadowienie poprzez kotwienie zabetonowane w gruncie na głębokość 80 -100 cm
· produkt powinien być zgodny z PN – EN 1176;2009

· wykonanie strefy bezpieczeństwa - materiał piasek – zgodnie 
z zaleceniami producenta urządzenia
3. Huśtawka wagowa – 1 szt.

Opis techniczny:

· konstrukcja stalowa (rurowa), ocynkowana, dwukrotnie malowana    proszkowo
· siedziska i ścianki wykonane z z płyty polietylenowej HDPE odpornej 
na działanie warunków atmosferycznych (barwa siedzisk w uzgodnieniu 
z Zamawiającym)
· śruby nierdzewne, od strony wewnętrznej  w plastikowych zaślepkach
· długość huśtawki w przedziale 250 – 350 cm
· posadowienie poprzez kotwienie zabetonowane w gruncie na głębokość 80 -100 cm

· produkt powinien być zgodny z PN – EN 1176;2009

· wykonanie strefy bezpieczeństwa - materiał piasek – zgodnie 
z zaleceniami producenta urządzenia
4. Huśtawka dwustanowiskowa wraz z gniazdem – szt. 1
             Opis techniczny:

· wymiary: szerokość w przedziale 230 – 260 cm, wysokość w przedziale 220 – 230 cm, długość po krawędziach zewnętrznych w przedziale 500 – 800 cm
· konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo

· siedzisko „kubełkowe” – 1 szt., siedzisko „standardowe”, gumowe płaskie – 1 szt.
· rama siedziska „kubełkowego” wykonana z aluminium oblanego tworzywem
· siedziska zawieszone na ramie przy pomocy łańcuchów ze stali nierdzewnej
· zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej, podwójnie łożyskowane

· wszelkie śruby i mocowania powinny być nierdzewne, 

· wszystkie połączenia powinny zostać zabezpieczone przed odkręceniem lub uszkodzeniem
· posadowienie poprzez kotwienie zabetonowane w gruncie na głębokość 80 -100 cm lub  mocowanie w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta
· produkt powinien być zgodny z PN – EN 1176;2009

· wykonanie strefy bezpieczeństwa - materiał piasek – zgodnie 
z zaleceniami producenta urządzenia
5. Bramka do piłki ręcznej – szt. 2

Opis techniczny:

· kwadratowy profil stalowy 80 x 80, malowany proszkowo

· montaż słupków w tulejach

· mocowanie siatki za pomocą haczyków

· pałąki do podtrzymywania siatki montowane na stałe

· kolor biało – czerwony

· tuleje do bramki do piłki ręcznej – szt. 2

· siatka na bramkę do piłki ręcznej – szt. 2

· wymiary bramki: 3,0 x 2,0, głębokość 80 – 90 (góra), 100 – 110 (dół)

· produkt powinien być zgodny z przepisami do gry w piłkę ręczną oraz normą PN – EN 749 – 2006 

· produkt powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu
6. Zestaw zabawowy  - szt. 1

Opis techniczny:

· zestaw składający się z: dwie zadaszone wieże różnej wysokości, połączone pomostem z barierkami, dwie ślizgawki, ścianka wspinaczkowa, tunel z rury polietylenowej, rura strażacka, wykonanymi z lin polipropylenowych (rdzeń stalowy)

· konstrukcja: stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo

· barierki wykonane z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym

· wejście na niższą wieżę: drabinka łukowa oraz skośna ścianka wspinaczkowa wraz z liną asekuracyjną

· zadaszenia wież: czterospadowe, wykonane z tworzywa kompozytowego

· ścianki wykonane z płyt polietylenowych

· podesty, ścianki wspinaczkowe wykonane z płyty wodoodpornej

· ślizgawki wykonane ze stali nierdzewnej, boki z płyt polietylenowych

· wymiary zestawu 350 x 600 (tolerancja 10%), wysokość max. 400 cm, wysokość podestów wież w przedziale 80 – 100 cm i 130 – 150 cm

· posadowienie poprzez kotwienie, zabetonowane na głębokość  min. 70 cm

· produkt powinien być zgodny z PN – EN 1176;2009

· wykonanie strefy bezpieczeństwa - materiał piasek – zgodnie 
z zaleceniami producenta urządzenia
7. Montaż tablic z koszami do koszykówki  - szt. 2 (tablice powierzone przez Zamawiającego)
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